{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["приборы управления опов_модули","оповещатели речь.комби","оповещ.звук.свет.комби","система экстренной помощи МГН","система обратной связи","сигнализация COOPER"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"приборы управления опов_модули","index":0,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["ООО \"ОМЕГА САУНД\" "]
["ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для систем оповещения \"OMEGA\", \"ALPHA\" и \"COOPER\" (Wheelock) - действителен с 20.01.2017"]
["МОДЕЛЬ","КОД ЗАКАЗА","НАИМЕНОВАНИЕ","ОПИСАНИЕ","ВЕС, КГ","Произв.","ЦЕНА, вкл. НДС (РУБ)"]
["PS-8E-LP","0263","Панель управления звуковым/световым оповещением","Для управления звуковыми/световыми оповещателями. Блок питания 8А, зарядное устройство до 33Ач; входы: 2 (сухой контакт или подача напряжения); шина синхронизации SBUS; выходы: 4х24Вх3А, дополнительный выход 240мА (неотключаемый) или 2,5A (отключаемый при тревоге); Металлический корпус для навесной установки, красный, с отсеком для двух АКБ 12В до 7Ач (АКБ заказываются отдельно). Габаритные размеры, не более: 432x331x89 мм.",7.78,"COOPER Wheelock",66146]
["AL-250PA-КУРЬЕР","R001","Звукоусилительный комплекс уличного  всепогодного исполнения для систем оповещения   населения об угрозах и повседневного вещания.","Предназначен для озвучивания уличных территорий различных населенных пунктов и потенциально опасных объектов.\nОбеспечивает: трансляцию команд и сигналов от региональных, муниципальных и местных служб ГО и ЧС для оповещения населения об угрозах; трансляцию, речевых сообщений и сигналов тревоги, записанных в интегрированный MP3 модуль, согласно командам местных или удаленных операторов; использование в локальных системах оповещения (ЛСО), а так же, в качестве обычного радиотрансляционного комплекса для повседневного вещания\nБазовая комплектация: приоритетный аудио вход  с выбираемой чувствительностью для сопряжения со службой ГО и ЧС; линейный аудио вход для подключения различных источников аудио сигнала (CD, MP3, тюнер, микрофон т.п.); встроенный модуль записанных тревожных сообщений для дистанционного управления; встроенный усилитель мощности – 250 Вт.; встроенный бесперебойный блок питания и зарядное устройство; Вандалозащищенный всепогодный корпус. Класс защиты - IP66, исполнение УХЛ1 эксплуатация на открытом воздухе, +50..-60 С). Размеры (ШхВхГ): 500x700x200 мм.\nСамодиагностика основных узлов, контроль источников питания, линий оповещения и управления, с выводом извещений о состоянии комплекса.  \n",15,"OMEGA SOUND",96840]
["ОСА-1","R007","Прибор питания и управления световыми оповещателями.","Управляемый бесперебойный блок питания для световых табло, с функциями автоматического самоконтроля, контроля линий управления и линий связи с оповещателями. Сверх нормативных требований, для улучшения работы СОУЭ обеспечивает: • перевод световых табло в мигающий режим при поступлении сигнала «пожарная тревога»; • контроль линий оповещения, позволяющий строить линии со свободной топологией, что минимизирует расход кабеля и упрощает монтаж; • автоматический контроль работоспособности световых табло. Конструктивно выполнен: металлический корпус (204х254х105) со встроенным модулем контроля и управления, встроенным источником бесперебойного питания с устройством заряда АКБ и отсеком для аккумулятора 12 В. и емкостью до 12 Ач. На лицевой крышке установлены четыре светодиодных индикатора, для отображения информации состояния: наличие основного питания, переход на питание от АКБ, наличие общей неисправности и переход в режим тревоги. Выходные перекидные контакты реле состояния системы для дистанционного мониторинга. Аккумулятор заказывается отдельно.",2.74,"OMEGA SOUND",14881]
["AL-8MP1","R040","Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией","Предназначен для управления системой оповещения 3 – 5 типов в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Управление 8 зонами оповещения. 8 входов запуска алгоритмов (сообщений) оповещения. Встроенный пульт: ручной микрофон с тангетой, 22 кнопки управления и 92 светоиндикатора отображения состояния системы оповещения. Встроенный цифровой модуль на 72 сообщения в формате mp3. Длительность сообщений не ограничена. Вход для внешней системы оповещения ГО и ЧС (аудио-вход 1В/25В/70В/100В + цепь управления \"CC\"), 2 входа для подключения выносных пультов оператора (диктора), вход для подключения источника музыкальной трансляции. Возможность мониторинга и управления внешними устройствами. Автоматический контроль внутренних узлов и блоков, линий оповещения и цепей запуска алгоритмов (сообщений). Мониторинг состояния периферийных устройств входящих в состав системы. Выходные перекидные контакты реле состояния системы для дистанционного мониторинга. Возможность мониторинга и управления по RS485. Встроенный бесперебойный блок питания. Основное питание - сеть 220В 50Гц, резервное питание - от АКБ 12В /7Ач (АКБ заказывается отдельно). Серый металлический корпус для навесного монтажа с внутренним отсеком для АКБ. Габаритные размеры,  не более:  380х265х90 мм",5.4,"OMEGA SOUND",57730]
["AL-8MP2","R047","Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией","Предназначен для управления системой оповещения 3 – 5 типов в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Управление 8 зонами оповещения. 8 входов запуска алгоритмов (сообщений) оповещения. Программируемые сценарии оповещения. Встроенный контролируемый цифровой усилитель мощности - 250 Вт. Встроенный пульт: ручной микрофон с тангетой, 22 кнопки управления и 92 светоиндикатора отображения состояния системы оповещения. Встроенный цифровой модуль на 72 сообщения в формате mp3. Длительность сообщений не ограничена. Вход для внешней системы оповещения ГО и ЧС (аудио-вход 1В/15В/25В/30В/60В/70В/100В/120В + цепь управления \"CC\"), 2 входа для подключения выносных пультов оператора (диктора), 2 входа для аудио сигналов - 0,775В (телефония, фоновая музыка). Управление спец сигналом типа \"Школьный звонок\". Возможность мониторинга и управления внешними устройствами. Автоматический контроль внутренних узлов и блоков, линий оповещения и цепей запуска алгоритмов (сообщений). Мониторинг состояния периферийных устройств входящих в состав системы. Выходные перекидные контакты реле состояния системы для дистанционного мониторинга. Возможность мониторинга и управления по RS485. Встроенный контролируемый бесперебойный блок питания с зарядным устройством. Основное питание - сеть 220В 50Гц, резервное питание от АКБ - 24В (АКБ заказывается отдельно). Серый металлический корпус для навесного монтажа с внутренним отсеком для АКБ. Габаритные размеры,  не более:  500х380х140  мм",12,"OMEGA SOUND",154440]
["OMEGA SP40/2","R003","Центральная панель управления речевым и световым оповещением СОУЭ OMEGA ","OMEGA SP40/2 заменена на AL-8MP2!!! Встроенный пульт: ручной микрофон с тангетой, 10 кнопок с встроенными индикаторами (8 - запуск сообщений, кнопка отключения звукового сигнала неисправности, кнопка управления записью сообщений), 5 индикаторов (питание, общая неисправность, сбой основного питания, речевое оповещение, световое оповещение). Два отдельных канала оповещения - речевой (40Вт 25В/70В) и световой/звуковой (24В 2А). Цифровой модуль на 8 сообщений по 30 сек. Вход для внешней системы оповещения (аудио-вход 1В/25В/70В/100В + цепь управления CC/NAC), линейные входы для подключения аудио источников поисковой связи и музыкальной трансляции. Автоматический контроль внутренних узлов и блоков, линий оповещения и цепей запуска сообщений. Выходные перекидные контакты для дистанционного мониторинга. Основное питание - сеть 220В 50Гц, резервное питание - от АКБ 24В до 33Ач (АКБ заказываются отдельно), потребляемый ток от АКБ в дежурном режиме без учета внешних потребителей  - 130мА. Светло-серый металлический корпус для навесного монтажа с внутренним отсеком для двух АКБ 12В до 17Ач. Габаритные размеры,  не более:  585х406х170 мм",15.3,"OMEGA SOUND","поставки нет"]
["OMEGA SP80","R004","Центральная панель управления речевым и световым оповещением СОУЭ OMEGA","OMEGA SP80 заменена на AL-8MP2!!! Встроенный пульт: ручной микрофон с тангетой, 10 кнопок с встроенными индикаторами (8 - запуск сообщений, кнопка отключения звукового сигнала неисправности, кнопка управления записью сообщений), 5 индикаторов (питание, общая неисправность, сбой основного питания, речевое оповещение, световое оповещение). Два отдельных канала оповещения - речевой (80Вт 25В/70В) и световой/звуковой (24В 0.2А). Цифровой модуль на 8 сообщений по 30 сек. Вход для внешней системы оповещения (аудио-вход 1В/25В/70В/100В + цепь управления CC/NAC), линейные входы для подключения аудио источников поисковой связи и музыкальной трансляции. Автоматический контроль внутренних узлов и блоков, линий оповещения и цепей запуска сообщений. Выходные перекидные контакты для дистанционного мониторинга. Встроенный бесперебойный блок питания. Основное питание - сеть 220В 50Гц, резервное питание - от АКБ 24В до 33Ач (АКБ заказываются отдельно), потребляемый ток от АКБ в дежурном режиме без учета внешних потребителей  - 130мА. Светло-серый металлический корпус для навесного монтажа с внутренним отсеком для двух АКБ 12В до 17Ач. Габаритные размеры,  не более:  585х406х170 мм",15.5,"OMEGA SOUND","поставки нет"]
["AL-250PA","R041","Усилитель мощности речевого оповещения","Номинальная мощность - 250 Вт. Выбираемое напряжение в линиях оповещения 25В/70В/100В. Аудио-вход с выбираемой чувствительностью 1В/25В/70В/100В. Автоматический контроль внутренних узлов и блоков, тракта звукоусиления, линий оповещения, сетевого и резервного электропитания с выводом состояния во внешние цепи. Встроенный бесперебойный блок питания с зарядным устройством. Основное питание - сеть 220В 50Гц, резервное питание - от АКБ 24В (АКБ заказываются отдельно). Серый металлический корпус для навесного монтажа с внутренним отсеком для двух АКБ 12В до 26 Ач. Габаритные размеры, не более:  500Х370Х140 мм",12.22,"OMEGA SOUND",68152]
["OMEGA SPB-160",null,"Усилитель мощности речевого оповещения","Заменен на AL-250PA (см. выше)",null,"OMEGA SOUND","поставки нет"]
["AL-RU","R049","Разветвитель выхода усилителя","Предназначен для установки в усилителях мощности серии ALPHA. Разветвитель выхода усилителя. Позволяет подключить к одному выходу усилителя мощности до 5 радиальных шлейфов (линии) оповещения. Обеспечивает независимый автоматический контроль каждого шлейфа и автономную электронную защиту отдельно по каждому выходу, независимо от наличия аудио сигнала в трансляционной линии. Схема контроля допускает подключение к каждому выходу радиальной линии речевых оповещателей, с не более чем 3-мя ответвлениями. Нагрузочная способность каждого выхода - 250 Вт. Автоматический контроль работоспособности разветвителя. Имеет 8 светоиндикаторов, которые отображают режим работы и информацию о возможных неисправностях. ",0.32,"OMEGA SOUND",5977]
["OMEGA SP4-RU","R026","Разветвитель","Разветвитель OMEGA SP4-RU позволяет подключить к одному выходу усилителя мощности панелей OMEGA SP40/2 (OMEGA SP-80) или OMEGA SPB-160 четыре управляемых радиальных шлейфа (линии) оповещения (OUT1-OUT4) и один неуправляемый (EX).",0.2,"OMEGA SOUND",9777]
["OMEGA SP4-RU-BOX","R024","Корпус установочный","Предназначен для установки разветвителя Omega SP4-RU вне корпуса панелей OMEGA SP40/2 ,SP-80, SPB-160.",0.86,"OMEGA SOUND",2178]
["OMEGA SPMB4Z","R005","Монтажный комплект","Кронштейн для установки до 2-х разветвителей SP4Z в панели Omega SPB-160.",0.62,"OMEGA SOUND",1210]
["AL-MC2","R048","Модуль мониоринга и управления внешними устройствами","Применяется в составе системы оповещения ALPHA совместно с ППУ AL-8MP1 и ППУ AL-8MP2. Обеспечивает автоматический контроль состояния контактов реле внешних устройств и линий связи с ними, а так же переключение перекидных контактов своих исполнительных реле, по командам от ППУ в автоматическом режиме, согласно алгоритму оповещения. Имеет автоматическую самодиагностику.",0.2,"OMEGA SOUND",4090]
["SP4-APS","9920","Разветвитель адресный","Программируемый. На 4 независимые зоны пейджинга. (деление звукового выхода усилителя на 6 радиальных трансляционных линий (4 - управляемые, 2 - неуправлемые) или на 3 кольцевых (2 - управляемые, 1 - неуправляемые). Для управления трансляционными линиями необходимо использовать контроллер SP4-TZC. Для установки разветвителя в панель SPB-160 необходим монтажный кронштейн SPMB4Z).",0.5,"COOPER Wheelock",43127]
["SP4-TZC","9921","Контроллер","Программируемый. Адресный.",2.86,"COOPER Wheelock",72243]
["SPRM","8996","Станция микрофонная","Выносная. Для организации внешнего поста управления аварийным оповещением с микрофона; подключается к входу AUX панели SP40/2; металлический красный корпус для врезной настенной установки.",0.84,"COOPER Wheelock",29644]
["OMEGA RMS-BOX","R023","Корпус установочный","Металлический красный корпус для настенной установки микрофонной станции SPRM",0.8,"OMEGA SOUND",1600]
["SP4-RMX","9919","Модуль расширения","Блок расширения входа управления. Для подключения до трех микрофонных станций SPRM к входу AUX панели SP40/2. Допускается каскадное соединение 2-х SP4-RMX. Питание: 24B 52мА (дежурный режим) 62мА (режим передачи). Металлический корпус черного цвета для настенной установки.",2.66,"COOPER Wheelock",41695]
["SP4-SVC","9926","Аттенюатор","Контролируемый, 35 Вт. Ступенчатая регулировка громкости аудио-сигнала 0дБ...-28дБ в трансляционной линии. Максимальная мощность подключаемых громкоговорителей: 4Вт при 25Vrms; 35Вт при 70Vrms. Контролируемая цепь управления 24В для отключения аттенюатора при аварийном оповещении. Устанавливается в дополнительные монтажные коробки",0.55000000000000004,"COOPER Wheelock",7580]
["SP-COA","9908","Адаптор","Для подключения телефонного СО порта. Для подключения входа TEL панели SP40/2 к CO порту АТС; пластиковый корпус для настенной установки",0.22,"COOPER Wheelock",7037]
["AL-DV16","R029","Цифровой модуль речевых сообщений","Представляет собой MP3 плеер. Предназначен для хранения и воспроизведения различных\nречевых сообщений (объявлений) и других звуковых сигналов, информационно-рекламного характера, для создания удобной автоматизированной системы оповещения и коммерческого вещания. Имеет аудио выход с линейным уровнем сигнала для подключения к стандартному аудио входу трансляционного усилителя мощности. Питание 12 / 24 В, память (SD карта до 2Гб.); формат записи аудио файлов mp3; количество хранящихся аудио файлов до 30; количество входов активации сообщений (аудио файлов) 16; длина линии до 600 метров; ток коммутации реле до 1А 24В; входное сопротивление аудио входа 600 Ом; диапазон воспроизводимых частот, Гц, при неравномерности АЧХ (+1...–3) дБ 20 Гц – 20000 Гц.; аудио выход симметричный с гальванической развязкой; ток потребления 0,1 А.; сигнал / шум - 85дБ;  коэффициент гармоник 0,2%; габариты 180 х 160 х 40 мм; масса не более 0,4 кг.",0.38,"OMEGA SOUND",18000]
["OMEGA SP4-MC","R027","Модуль контроля адресный","Модуль контроля линий светового оповещения с функцией управления периферийными устройствами OMEGA SP4-MC (далее – изделие) применяется в составе системы оповещения OMEGA совместно с контроллером OMEGA SP4-INT, информационный обмен между изделием и контроллером OMEGA SP4-INT осуществляется по интерфейсу RS-485. В одной системе оповещения может быть установлено до 6 (шести) изделий (по отдельному заказу количество модулей может быть увеличено). Модуль выполнен в виде отдельного периферийного устройства\n",0.11,"OMEGA SOUND",9196]
["OMEGA SP4-MC4","R028","Модуль контроля","Встраиваемый. Для контроля исправности до 4-х линий постоянно горящих табло \"ВЫХОД\". 24 В. (контролирует линии (до 4-х линий) на наличие постоянного напряжения 24В в цепи питания постоянно горящих световых табло. Устанавливается внутри панели Omega SP40/2. Поставляется только в составе панели Omega SP40/2).",0.16,"OMEGA SOUND",6050]
["OMEGA SP4-INT","R010","Контроллер","Контроллер OMEGA SP4-INT предназначен для создания многозонной системы оповещения на базе панели управления OMEGA SP40/2 или OMEGA SP-80, панелей расширения мощности речевого оповещения OMEGA SPB-160 и разветвителей OMEGA SP4-RU.",2.8,"OMEGA SOUND",28072]
["OMEGA SP4-RS","R025","Усилитель-разветвитель порта RS485","Предназначен для увеличения дальности передачи данных, увеличения нагрузочной способности порта, а также для разветвления порта до пяти направлений. Развязка входной линии от выходных линий.",0.2,"OMEGA SOUND",12100]
["AL-RS","R021","Усилитель - разветвитель цифровой линии связи RS-485","Применяется в составе системы оповещения ALPHA. Предназначен для увеличения дальности передачи данных, увеличения нагрузочной способности порта RS-485, а также для разветвления порта на два направления. Модуль имеет три равнозначных гальванически развязанных входа/выхода для подключения линий RS-485. ",0.2,"OMEGA SOUND",5663]
["AL-MK","R022","Модуль кольцевания линий связи с оповещателями"," Предназначен для подключения радиальной линии к кольцевой линии связи с речевыми оповещателями. Обеспечивает сохранение функции контроля исправности линии оповещения, как на радиальном, так и на кольцевом участке цепи. ",0.2,"OMEGA SOUND",1820]
["SP4-S","R011","Пульт управления микрофонный","На 4 зоны управления (расширение до 80-ти). Осуществляет мониторинг и управление многоканальной распределенной СОУЭ. Резервное место для установки 1 дополнительного модуля расширения SP4-M или SP4-A (закрыто фальш-панелями). Uпит=24В, максимальный потребляемый ток - 350мА",4.62,"OMEGA SOUND",41402]
["SP4-A","R013","Модуль запуска сообщений","Для активации до 6-ти записанных сообщений в панелях ППУ AL-8MP1 или ППУ AL-8MP2. Для установки в базовый блок Omega SP4-S или в дополнительный корпус Omega SP4-BOX. Обеспечивает 6 кнопок активации сообщений, подключаемых к входам ППУ AL-8MP1 и ППУ AL-8MP2. Занимает 1/3 ширины корпуса. Uпит=24В максимальный потребляемый ток - 50мА",0.56000000000000005,"OMEGA SOUND",17493]
["SP4-M","R012","Модуль расширения","На 4 зоны. Для расширения зон управления и мониторинга пульта SP4-S. Для установки в базовый блок Omega SP4-S или в дополнительный корпус Omega SP4-BOX. Обеспечивает 4 дополнительных аудио-зоны, подключаемых к входам ППУ AL-8MP1 или ППУ AL-8MP2. Занимает 1/3 ширины корпуса. Uпит=24В, максимальный потребляемый ток - 300мА",0.56000000000000005,"OMEGA SOUND",23840]
["OMEGA SP4-BOX","R014","Установочный корпус","Металлический корпус для установки до 3 дополнительных модулей Omega SP4-М и/или Omega SP4-A. Устанавливается на стене, на столе или в стойке 19\" (3U)",1.1000000000000001,"OMEGA SOUND",4719]
["OMEGA SP4-DV8","R009","Модуль сообщений","Для цифровой записи, хранения и воспроизведения различных сообщений для создания удобной автоматической системы оповещения. с управлением по открытому коллектору, или по RS 485. ",1.67,"OMEGA SOUND",23716]
["AL-C24F","R070","Пульт оператора микрофонный","Применяется в системе оповещения серии ALPHA (Альфа). Предназначен для мониторинга состояния системы и подачи речевых команд оператора (диспетчера) в необходимые зоны оповещения с микрофона. Индикация состояния системы оповещения. Звуковой сигнал привлечения внимания оператора в случае возникновения неисправности или активации системы. До 24-х зон оповещения.",2,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-C24","R071","Пульт диктора микрофонный","Применяется в системе оповещения серии ALPHA (Альфа) и предназначен для подачи диктором информационных и рекламных  объявлений в необходимые зоны оповещения.  Перед подачей объявления может воспроизводиться сигнал привлечения внимания типа «Гонг». Сигнал привлечения внимания может быть перезаписан пользователем. До 24-х зон оповещения.",2,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-C8F","R045","Пульт оператора микрофонный","Применяется в системе оповещения серии ALPHA (Альфа). Предназначен для мониторинга состояния системы и подачи речевых команд оператора (диспетчера) в необходимые зоны оповещения с микрофона. Индикация состояния системы оповещения. Звуковой сигнал привлечения внимания оператора в случае возникновения неисправности или активации системы. До 8-ми зон оповещения.",2,"OMEGA SOUND",16517]
["AL-C8","R046","Пульт диктора микрофонный","Применяется в системе оповещения серии ALPHA (Альфа) и предназначен для подачи диктором информационных и рекламных  объявлений в необходимые зоны оповещения.  Перед подачей объявления может воспроизводиться сигнал привлечения внимания типа «Гонг». Сигнал привлечения внимания может быть перезаписан пользователем. До 8-ми зон оповещения.",2,"OMEGA SOUND",15100]
["SP4-C6","R016","Пульт диктора трансляционный для многоканальных распределенных систем","Настольный, на 6 независимых зон трансляции с маршрутизацией фоновой музыки. Позволяет выбирать направление для передачи аудио-сигнала от внешнего источника и направление передачи сообщения с микрофона. Индикация прохождения команд. Комплект поставки: настольный корпус, микрофон диаметром 13мм на гибкой подставке 410мм, адаптер питания от сети 220В 50Гц.",3,"OMEGA SOUND",23329]
["SP4-C12","R015","Пульт диктора трансляционный для многоканальных распределенных систем","Настольный, на 12 независимых зон трансляции с маршрутизацией фоновой музыки. Позволяет выбирать направление для передачи аудио-сигнала от внешнего источника и направление передачи сообщения с микрофона. Индикация прохождения команд. Комплект поставки: настольный корпус, микрофон диаметром 13мм на гибкой подставке 410мм, адаптер питания от сети 220В 50Гц.",3,"OMEGA SOUND",28556]
["OMEGA SP4-C12 P","R017","Пульт диктора трансляционный, программируемый.","Предназначен для подачи диктором информационных и рекламных объявлений в многозонной СОУЭ OMEGA. Позволяет принимать аудио сигнал от источника фоновой музыки и далее транслировать его в выделенную для этого зону трансляции. Каждая из зон вещания может включать в себя несколько зон пожарного оповещения (линий оповещения). Состав каждой зоны вещания и зоны трансляции фоновой музыки определяется программными установками, произведенными в контроллере Omega SP4-INT. В пульте Omega SP4-C12P предусмотрена функция автоматической подачи перед объявлением сигнала привлечения внимания (мелодичный гонг).",3,"OMEGA SOUND",19360]
["OMEGA БПУ-1","R025","Блок предварительного усиления","Предназначен для усиления сигнала  микрофона до уровня линейного сигнала и передачу его на большие расстояния на низкоомную  нагрузку (200 Ом). Корпус для настенной установки. В комплект поставки входит адаптер питания от сети 220В 50Гц.",0.57999999999999996,"OMEGA SOUND",4404]
["OMEGA БПУ-2","R026","Блок предварительного усиления","Предназначен для усиления линейного сигнала по мощности и передачу его на большие расстояния на низкоомную нагрузку (200 Ом). Корпус для настенной установки. В комплект поставки входит адаптер питания от сети 220В 50Гц.",0.7,"OMEGA SOUND",4404]
["OMEGA ТС-1 ","R020","Трансформатор согласующий","Предназначен для согласования трансляционной линии c входами различных аудио устройств.   (При заказе необходимо указывать входное и выходное напряжение. Пример: OMEGA TC-1 -30B/1B.)",0.2,"OMEGA SOUND",3965]
["NPS-R","9767","Кнопка активации сообщения","Выносная, для дистанционного запуска сообщений, записанных в панели - красная.",0.38,"COOPER Wheelock",9388]
["NPS-G","9768","Кнопка активации сообщения","Зеленая.",0.38,"COOPER Wheelock",9388]
["NPS-Y","9769","Кнопка активации сообщения","Желтая.",0.38,"COOPER Wheelock",9388]
["NPS-W","9770","Кнопка активации сообщения","Белая.",0.38,"COOPER Wheelock",9388]
["NPS-B","9771","Кнопка активации сообщения","Синяя.",0.38,"COOPER Wheelock",9388]
["Внимание! В случае, если вы заметили какие-либо ошибки, или неточности, просим сообщить нам об этом по телефону, или по электронной почте. Спасибо."]

{"sheet":"оповещатели речь.комби","index":1,"n_rows":132,"n_cols":7,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["ООО \"ОМЕГА САУНД\" "]
["ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для систем оповещения \"OMEGA\", \"ALPHA\" и \"COOPER\" (Wheelock) - действителен с 08.02.2017"]
["МОДЕЛЬ","КОД ЗАКАЗА","НАИМЕНОВАНИЕ","ОПИСАНИЕ","ВЕС, КГ","Произв.","ЦЕНА, вкл. НДС (РУБ)"]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СЕРИИ АЛЬФА"]
["AL-041C","R050","Оповещатель пожарный речевой","Потолочный (врезной). Част. диап. - 100Гц…18кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,25Вт/ 0,5Вт/ 1Вт/ 2Вт/ 4Вт; Звук. давл - 87/ 90/ 93/ 96/ 99 дБ; Белая металлическая декоративная решетка; Габ. Разм. - Ø 183х46 мм. Отверстие для монтажа: Ø150 мм. ",0.5,"OMEGA SOUND",897]
["AL-042C","R051","Оповещатель пожарный речевой","Потолочный (врезной). Част. диап. - 100Гц…16кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,25Вт/ 0,5Вт/ 1Вт/ 2Вт/ 4Вт; Звук. давл - 87/ 90/ 93/ 96/ 99 дБ; Белая металлическая декоративная решетка; Габ. размеры: Ø 245х70 мм. Отверстие для монтажа: Ø210 мм",1,"OMEGA SOUND",1650]
["AL-043C","R052","Оповещатель пожарный речевой","Потолочный (врезной). Част. диап. - 100Гц…14кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,25Вт/ 0,5Вт/ 1Вт/ 2Вт/ 4Вт; Звук. давл - 87/ 90/ 93/ 96/ 99 дБ; Белая металлическая декоративная решетка, металлический противопожарный пылевлагозащитный колпак.Габ. размеры: Ø 197х98 мм. Отверстие для монтажа: Ø165 мм",1,"OMEGA SOUND",1432]
["AL-02","R053","Оповещатель пожарный речевой","Настенный (навесной установки). Част. диап. - 100Гц…18 кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,25Вт/ 0,5Вт/ 1Вт/ 2Вт/ 4Вт; Звук. давл - 87/ 90/ 93/ 96/ 99 дБ; Белый пластиковый корпус. Габ. размеры: 138х178х68 мм",0.7,"OMEGA SOUND",1072]
["AL-02WP","R054","Оповещатель пожарный речевой","Настенный (навесной установки). Част. диап. - 150Гц…12 кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,32Вт/ 0,65Вт/ 1,25Вт/ 2,5Вт; Звук. давл - 88/ 91/ 94/ 97 дБ; Белый пластиковый корпус. Габ. размеры: 120х120х59 мм",1,"OMEGA SOUND",956]
["AL-081","R055","Оповещатель пожарный речевой","Настенный (навесной установки). Част. диап. - 150Гц…15 кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,25Вт/ 0,5Вт/ 1Вт/ 2Вт/ 4Вт/ 8Вт; Звук. давл - 89/ 92/ 95/ 98/ 101/ 104 дБ; Белый пластиковый корпус. Габ. размеры: 260х185х120 мм",1.3,"OMEGA SOUND",1706]
["AL-082","R056","Оповещатель пожарный речевой","Настенный (навесной установки). Част. диап. - 150Гц…15 кГц; Напр. в линии - 25/70/100В, Мощность выбираемая - 0,25Вт/ 0,5Вт/ 1Вт/ 2Вт/ 4Вт/ 8Вт; Звук. давл - 89/ 92/ 95/ 98/ 101/ 104 дБ; Белый пластиковый корпус, металлическая декоративная решетка. Габ. размеры: 350х240х100 мм.",1.7,"OMEGA SOUND",2281]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ"]
["E50-R","0222","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/96/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной, квадратный пластиковый корпус (ABS) красного цвета, для настенной установки необходим корпус E50SB",0.74,"COOPER Wheelock",4019]
["E50-W","0223","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/100дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной, квадратный пластиковый корпус (ABS) белого цвета, для настенной установки необходим корпус E50SB",0.74,"COOPER Wheelock",4019]
["E60-R","3746","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/96/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной (потолочный), круглая пластиковая решетка (ABS) красного цвета",0.82,"COOPER Wheelock",4514]
["E60-W","3745","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/100дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной (потолочный), круглая пластиковая решетка (ABS) белого цвета",0.82,"COOPER Wheelock",4514]
["E70-R","7866","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной, квадратная металлическая решетка красного цвета, для настенной установки необходим корпус Omega SBB",0.82,"COOPER Wheelock",4019]
["E70-W","7868","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной, квадратная металлическая решетка белого цвета, для настенной установки необходим корпус Omega SBB",0.82,"COOPER Wheelock",4019]
["E70-N","3108","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной, квадратная металлическая решетка белого цвета, для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.25,"COOPER Wheelock",6718]
["E90-R","7867","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной (потолочный), круглая металлическая решетка красного цвета",0.9,"COOPER Wheelock",4019]
["E90-W","7869","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной (потолочный), круглая металлическая решетка белого цвета",0.9,"COOPER Wheelock",4019]
["E90-N","3109","Оповещатель пожарный речевой","88/91/94/97/99дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; врезной (потолочный), круглая металлическая решетка белого цвета",0.9,"COOPER Wheelock",6718]
["ET70-R","7840","Оповещатель пожарный речевой","88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной, квадратная металлическая решетка красного цвета, для настенной установки с корпусом Omega SBB",0.88,"COOPER Wheelock",4807]
["ET70-W","7844","Оповещатель пожарный речевой","88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной, квадратная металлическая решетка белого цвета, для настенной установки с корпусом Omega SBB",0.88,"COOPER Wheelock",4807]
["ET70-N","3097","Оповещатель пожарный речевой","88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной, квадратная металлическая решетка белого цвета, для настенной установки с корпусом Omega SBB",1.25,"COOPER Wheelock",6671]
["ET90-R","7842","Оповещатель пожарный речевой","88/92/95/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной (потолочный), круглая металлическая решетка красного цвета",0.92,"COOPER Wheelock",5278]
["ET90-W","7846","Оповещатель пожарный речевой","88/92/95/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной (потолочный), круглая металлическая решетка белого цвета",0.92,"COOPER Wheelock",5278]
["ET90-N","3098","Оповещатель пожарный речевой","88/92/95/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной (потолочный), круглая металлическая решетка белого цвета",1.25,"COOPER Wheelock",6671]
["S8-70/25","0052","Оповещатель пожарный речевой","85/88/91/94/97/100/103дБ/м; 200Гц…15кГц; 25/70В, 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; врезной (потолочный); белая пластиковая решетка ",1.88,"COOPER Wheelock",8850]
["ST-B4-1","4116","Оповещатель пожарный речевой","снят с производства, заменен на AL-02",null,null,0]
["ST-C8","4114","Оповещатель пожарный речевой","86/89/92/95/98/101дБ/м; 80Гц…14кГц; 25/70В, 0.125/0.25/0.5/1/2/4Вт,  потолочный врезной, круглая пластиковая решетка белого цвета. Для подключения к панелям серий Omega и Alpha необходимо использовать блокирующий конденсатор.",1.36,"COOPER Wheelock",4143]
["ST-C8M",8474,"Оповещатель пожарный речевой","86/89/92/95/98/101дБ/м; 80Гц…14кГц; 25/70В, 0.125/0.25/0.5/1/2/4Вт, потолочный врезной, круглая металлическая решетка белого цвета. Для подключения к панелям серий Omega и Alpha необходимо использовать блокирующий конденсатор",1.72,"COOPER Wheelock",5135]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ"]
["AL-H15",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","1 / 7,5 / 15 Вт; 25 В / 70 В / 100 В; 110 / 119 / 122 Дб; 250-6500 Гц; IP66; от - 65°С до +55°С; влажность 95%; габариты: 230 х 200 мм; корпус алюминиевый; 1,5 кг",1.5,"OMEGA SOUND",2957]
["AL-H15P",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","1Вт / 7,5 Вт / 15Вт; 25В / 70В / 100В; 105 дБ / 114 дБ / 117 дБ; 350-5000 Гц; IP 54; - 50°С до +55°С; влажностью: до 95%; Габариты 222 х 162 х 232 мм; корпус: пластик; 1,3 кг",1.3,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-H30",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","2 / 15 / 30 Вт; 25 В / 70 В / 100 В; 113 / 122 / 125 Дб; 250-6500 Гц; IP66; от - 65°С до +55°С; влажность 95%; габариты: 292 х 246 мм; корпус алюминиевый; 2,42 кг",2.42,"OMEGA SOUND",4165]
["AL-HM30",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","2,5 / 5 / 10 / 20 / 30 Вт; 70 В / 100 В; 102 / 105 / 108 / 111 / 113 Дб; 100 - 10000 Гц; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; Габариты: 366 х 170 х 275 мм; корпус платик; 3,2 кг",3.2,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-H50",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","3 / 25 / 50 Вт; 25 В / 70 В / 100 В; 115 / 124 / 127 Дб; 250-6500 Гц; IP66; от - 65°С до +55°С; влажность 95%; габариты: 350 х 325 мм; корпус алюминиевый; 2,56 кг",2.56,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-H50S",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","3 / 25 / 50 Вт; 25 В / 70 В / 100 В; 115 / 124 / 127 Дб; 300-6500 Гц; IP66; от - 65°С до +55°С; влажность 95%; габариты: 460 х 380 мм; корпус алюминиевый; 6,44 кг",6.44,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-HM50",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","25 / 50 Вт; 70 В / 100 В; 113 / 116 Дб; 90 - 20000 Гц; IP65; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; Габариты: 355 х 260 х 305 мм; корпус платик; 3,9 кг",3.9,"OMEGA SOUND",8589]
["AL-H100S",null,"Оповещатель пожарный речевой рупорный","6,5 / 50 / 100 Вт; 25 В / 70 В / 100 В; 118 / 127 / 130 Дб; 300-6500 Гц; IP66; от - 65°С до +55°С; влажность 95%; габариты: 460 х 380 мм; корпус алюминиевый; 6,44 кг",6.44,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM310",null,"Звуковая колонка","10 Вт.; 70 В / 100 В.; 99 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 105 х 105 х 260 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 1,5 кг.",1.5,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM320",null,"Звуковая колонка","20 Вт.; 70 В / 100 В.; 102 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 105 х 105 х 400 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 2,4 кг.",2.4,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM330",null,"Звуковая колонка","30 Вт.; 70 В / 100 В.; 104 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 105 х 105 х 544 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 2,6 кг.",2.6,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM340",null,"Звуковая колонка","40 Вт.; 70 В / 100 В.; 105 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 105 х 105 х 684 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 3,1 кг.",3.1,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM350",null,"Звуковая колонка","50 Вт.; 70 В / 100 В.; 106 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 105 х 105 х 830 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 3,5 кг.",3.5,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM410",null,"Звуковая колонка","10 Вт.; 70 В / 100 В.; 99 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 150 х 122 х 223 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 1,6 кг.",1.6,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM420",null,"Звуковая колонка","20 Вт.; 70 В / 100 В.; 102 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 150 х 122 х 424 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 3,1 кг.",3.1,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM430",null,"Звуковая колонка","30 Вт.; 70 В / 100 В.; 104 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 150 х 122 х 514 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 3,8 кг.",3.8,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM440",null,"Звуковая колонка","40 Вт.; 70 В / 100 В.; 105 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 150 х 122 х 623 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 4,7 кг.",4.7,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["AL-CM450",null,"Звуковая колонка","50 Вт.; 70 В / 100 В.; 106 дБ; 150 - 15000 Гц.; IP54; от - 50°С до +55°С; влажность 95%; 150 х 122 х 830 мм.; корпус: металлический с металлической решеткой; Вес: 6,2 кг.",6.2,"OMEGA SOUND","по запросу"]
["ET-1010-R","3135","Оповещатель пожарный речевой вандалозащищенный","88/91/94/97/100/103/106дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; (-40...+66)˚C; литой металлический корпус красного цвета. Для настенной всепогодной установки необходим корпус WBB-R.",1.44,"COOPER Wheelock",8395]
["ET-1010-W","3137","Оповещатель пожарный речевой вандалозащищенный","88/91/94/97/100/103/106дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; (-40...+66)˚C; литой металлический корпус белолго цвета. Для настенной всепогодной установки необходим корпус WBB-W.",1.44,"COOPER Wheelock",8395]
["ST-H15-B","5147","Оповещатель пожарный речевой рупорный","рупорный: 107/110/113/116/119/122дБ/м; 275Гц…10кГц; 25/70В, 0.5/1/2/3.8/7.5/15Вт; металлический корпус бежевого цвета, всепогодная установка",2.3199999999999998,"COOPER Wheelock",14907]
["ST-H15S","7937","Оповещатель пожарный речевой рупорный","105/108/111/114/117/120дБ/м; 25/70В, 0.5/1/2/3.8/7.5/15Вт, металлический корпус серого цвета, всепогодная установка",2.08,"COOPER Wheelock",16152]
["ST-H15SR","7938","Оповещатель пожарный речевой рупорный","105/108/111/114/117/120дБ/м; 25/70В, 0.5/1/2/3.8/7.5/15Вт, металлический корпус красного цвета, всепогодная установка",2.08,"COOPER Wheelock",16152]
["ST-H30","5148","Оповещатель пожарный речевой рупорный","рупорный: 107/110/113/116/119/122/125дБ/м; 275Гц…10кГц; 25/70В, 0.5/1/2/3.8/7.5/15/30Вт; металлический корпус бежевого цвета, всепогодная установка. Для подключения к панелям Omega и Alpha необходимо использовать блокирующий конденсатор",2.78,"COOPER Wheelock",17623]
["STH-2R","9752","Оповещатель пожарный речевой","кластерная система: 2 рупорных оповещателя STH-15SR, установлены в корпусе NEMA4X",12.75,"COOPER Wheelock",74614]
["STH-3R","9753","Оповещатель пожарный речевой","кластерная система: 3 рупорных оповещателя STH-15SR, установлены в корпусе NEMA4X",15,"COOPER Wheelock",95895]
["STH-4R","8186","Оповещатель пожарный речевой","кластерная система: 4 рупорных оповещателя STH-15SR, установлены в корпусе NEMA4X",17.25,"COOPER Wheelock",116423]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ"]
["DB4B-15 (устаревшие названия DB4-15/DB4/DB4L)","39900057","Оповещатель речевой взрывозащищенный","Рупорный, 15Вт; 70В; 107дБ 1Вт/1м; 117дБ 15Вт/1м. IP67 (-55 +70)ºС , EX-маркировка: 1ExdIIСT4, 1ExdeIICT4. Материал корпуса: Пластик; Типоразмер кабельного ввода: 2 х 1/2\" NPT (кабельные вводы заказываются отдельно)",5.72,"COOPER Wheelock",71635]
["DB4B-25 (устаревшие названия DB4-25/DB4/DB4L)","39900058","Оповещатель речевой взрывозащищенный","Рупорный, 25Вт; 70В; 107дБ 1Вт/1м; 119дБ 25Вт/1м. IP67 (-55 +70)ºС , EX-маркировка: 1ExdIIСT4, 1ExdeIICT4.  Материал корпуса: Пластик; Типоразмер кабельного ввода: 2 х 1/2\" NPT (кабельные вводы заказываются отдельно)",5.88,"COOPER Wheelock",89768]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ (речевые/световые) для помещений"]
["E50-24MCW-FR","0226","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; пластиковый (ABS) красного цвета, врезной, для настенный установки необходим корпус E50SSB, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",8720]
["E50-24MCW-FW","0227","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; пластиковый (ABS) белого цвета, врезной, для настенный установки необходим корпус E50SSB, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",8720]
["E50-24MCWH-FR","0228","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА; пластиковый (ABS) красного цвета, врезной, для настенный установки необходим корпус E50SSB, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",9449]
["E50-24MCWH-FW","0229","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА; пластиковый (ABS) белого цвета, врезной, для настенный установки необходим корпус E50SSB, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",9449]
["E50A-24MCC-NW","6165","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: (оранжевое стекло)1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая пластиковая решетка (ABS) белого цвета, без надписи",1.2,"COOPER Wheelock",9139]
["E60-24MCC-FW","3747","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая пластиковая решетка (ABS) белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E60-24MCCH-FR","3750","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 115/177кд; 24В Iпотр.пост=195/270мА; врезной для потолочной установки, круглая пластиковая решетка (ABS) красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",9202]
["E60-24MCCH-FW","3749","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 115/177кд; 24В Iпотр.пост=195/270мА; врезной для потолочной установки, круглая пластиковая решетка (ABS) белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",9202]
["E70-24MCW-FN",3099,"Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; квадратная никелированная решетка, надпись \"FIRE\", только для врезной установки.",1.2,"COOPER Wheelock",10377]
["E70-24MCW-NR",3189,"Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА;   квадратная металлическая решетка красного цвета, без надписи, врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E70-24MCW-FW",9023,"Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; квадратная металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E70-24MCW-NW","9748","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА;  квадратная металлическая решетка белого цвета, без надписи, врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E70-24MCWH-FN",3470,"Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА, квадратная никелированная решетка, надпись \"FIRE\", только для врезной установки",1.2,"COOPER Wheelock",11192]
["E70-24MCWH-FR","3470","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА, квадратная металлическая решетка красного цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",9449]
["E70-24MCWH-FW","3474","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98Б/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА  квадратная металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",9449]
["E70-24MCC-FW","0102","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, квадратная металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E70A-24MCC-NW","0209","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: (оранжевое стекло)1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, квадратная металлическая решетка белого цвета, без надписи",1.2,"COOPER Wheelock",8980]
["E70B-24MCC-NW","0210","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: (синее стекло)1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, квадратная металлическая решетка белого цвета, без надписи",1.2,"COOPER Wheelock",8980]
["E90-24MCC-FN","3185","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",10129]
["E90-24MCC-FR","3165","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E90-24MCC-FW","3166","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E90-24MCC-NW","3181","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, без надписи",1.2,"COOPER Wheelock",8473]
["E90-24MCCH-FW","3471","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: 1Гц 115/177кд; 24В Iпотр.пост=195/270мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.2,"COOPER Wheelock",9449]
["E90A-24MCC-NW","0213","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: (оранжевое стекло) 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, без надписи",1.2,"COOPER Wheelock",8980]
["E90B-24MCC-NW","0214","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/90/93/96/98дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2Вт; световой: (синее стекло) 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, без надписи",1.2,"COOPER Wheelock",8980]
["ET70-24MCW-FN","3091","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; квадратная никелированная решетка, надпись \"FIRE\", только для врезной установки",1.2,"COOPER Wheelock",10693]
["ET70-24MCW-FW","9021","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; квадратная металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",9470]
["ET70-24MCW-FR","9020","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/110кд; 24В Iпотр=41/63/109/140мА; квадратная металлическая решетка красного цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",9470]
["ET70-24MCWH-FR","3472","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА; квадратная металлическая решетка красного цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",10274]
["ET70-24MCWH-FW","3475","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 135/185кд; 24В Iпотр=195/270мА; квадратная металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\", врезной,  для настенной установки необходим корпус Omega SBB",1.2,"COOPER Wheelock",10274]
["ET90-24MCC-FR","3163","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.8,"COOPER Wheelock",9718]
["ET90-24MCC-FW","3164","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.8,"COOPER Wheelock",9718]
["ET90-24MCC-NW","3182","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, без надписи \"FIRE\"",1.8,"COOPER Wheelock",9718]
["ET90-24MCC-FN","3186","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; квадратная никелированная решетка, надпись \"FIRE\", только для врезной установки.",1.8,"COOPER Wheelock",10693]
["ET90-24MCCH-FW","3473","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 115/177кд; 24В Iпотр=195/270мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.8,"COOPER Wheelock",10274]
["ET90-24MCCH-FN","0062","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 88/92/94/97/100/103/105дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 115/177кд; 24В Iпотр=195/270мА; врезной для потолочной установки, круглая металлическая решетка белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.8,"COOPER Wheelock",11377]
["S8-24MCC-FW","0054","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 85/88/91/94/97/100/103дБ/м; 200Гц…15кГц; 25/70В,0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 15/30/75/95кд; 24В Iпотр=45/70/119/159мА; потолочный врезной; белая пластиковая решетка, надпись \"FIRE\"",2,"COOPER Wheelock",12691]
["STH-2R24MCCH-NR","3146","Оповещатель пожарный комбинированный","кластерная система: 2 рупорных оповещателя STH-15SR и световой оповещатель RSS-24MCCH-NR, установлены в стальном корпусе NEMA1",14,"COOPER Wheelock",100490]
["STH-4R24MCCH-NR","3089","Оповещатель пожарный комбинированный","кластерная система: 4 рупорных оповещателя STH-15SR и световой оповещатель RSS-24MCCH-NR, установлены в стальном корпусе NEMA1",18.5,"COOPER Wheelock",130240]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ (речевые/световые) для всепогодной установки"]
["ET70WP-2475W-FR ","9077","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 180(75)кд; 24В Iпотр=138мА; (-40...+66)˚C; для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10268]
["ET70WP-2475W-FW","3179","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 180(75)кд; 24В Iпотр=138мА; (-40...+66)˚C; для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10268]
["ET70WPA-2475W-NW","0220","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: (оранжевое стекло) 1Гц 180(75)кд; 24В Iпотр=138мА; (-40...+66)˚C; для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) белого цвета, без надписи",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10528]
["ET70WP-2475C-FW","4454","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 180(75)кд; 24В Iпотр=138мА; (-40...+66)˚C; для потолочной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10268]
["ET70WP-2475C-FR","4452","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 180(75)кд; 24В Iпотр=138мА; (-40...+66)˚C; для потолочной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10268]
["ET70WP-24177C-FR","4845","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 177кд; 24В Iпотр=420мА; (-40...+66)˚C; для потолочной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10925]
["ET70WP-24177C-FW","4859","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 177кд; 24В Iпотр=420мА; (-40...+66)˚C; для потолочной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10925]
["ET70WP-24185W-FR","4885","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 185кд; 24В Iпотр=420мА; (-40...+66)˚C; для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) красного цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10925]
["ET70WP-24185W-FW","4891","Оповещатель пожарный комбинированный","речевой: 87/90/93/96/98/101/103дБ/м; 25В/70В 0.125/0.25/0.5/1/2/4/8Вт; световой: 1Гц 185кд; 24В Iпотр=420мА; (-40...+66)˚C; для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB, пластиковый корпус (ABS) белого цвета, надпись \"FIRE\"",1.1599999999999999,"COOPER Wheelock",10925]
["STH-2MSR","8155","Оповещатель пожарный комбинированный","кластерная система: 2 рупорных оповещателя STH-15SR и световой оповещатель DC-MAX-C, установлены в стальном корпусе NEMA1",14,"COOPER Wheelock",90321]
["STH-4MSR","8157","Оповещатель пожарный комбинированный","кластерная система: 4 рупорных оповещателя STH-15SR и световой оповещатель DC-MAX-C, установлены в стальном корпусе NEMA1",18,"COOPER Wheelock",132130]
["УСТАНОВОЧНЫЕ КОРПУСА"]
["E50SB-R","0230","Установочный корпус","для настенной установки оповещателей E-50, пластиковый, красного цвета.",0.32,"COOPER Wheelock",1787]
["E50SB-W","0231","Установочный корпус","для настенной установки оповещателей E-50, пластиковый, белого цвета.",0.32,"COOPER Wheelock",1787]
["E50SSB-R","0232","Установочный корпус","для настенной установки комбинированных оповещателей E-50, пластиковый, красного цвета.",0.36,"COOPER Wheelock",2154]
["E50SSB-W","0233","Установочный корпус","для настенной установки комбинированных оповещателей E-50, пластиковый, белого цвета.",0.36,"COOPER Wheelock",2154]
["WBB-R","2959","Установочный корпус","всепогодный вандалозащищенный для настеной установки оповещателей ET-1010; металлический литой, красного цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",2408]
["WBB-W","2960","Установочный корпус","всепогодный вандалозащищенный для настеной установки оповещателей ET-1010; металлический литой, белого цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",2408]
["IOB-R","5046","Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей ET70WP, пластиковый, красного цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",1890]
["IOB-W","5047","Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей ET70WP, пластиковый, белого цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",1890]
["OMEGA SBB-R","R043","Установочный корпус","для настенной установки оповещателей E-70, ET-70, SA-S70, металлический, красного цвета.",null,"OMEGA",561]
["OMEGA SBB-W","R044","Установочный корпус","для настенной установки оповещателей E-70, ET-70, SA-S70, металлический, белого цвета.",null,"OMEGA",561]
["CBB-8","3314","Защитный установочный корпус (колпак)","Противопожарный металлический влаго-пылезащитный корпус (колпак) для потолочных оповещателей ST-C8, S8. Круглый, белого цвета.",0.92,"COOPER Wheelock",4559]
["Блокиратор ST","____","Блокиратор для ST-серии","Комплект: клеммная колодка, конденсатор неполярный 4,7-10мкФ/100В.",null,"COOPER Wheelock",42]
["SSB-8",null,"Монтажный комплект","Для монтажа оповещателей ST-C8 и S8 в подвесной потолок типа Армстронг.",0.45,"COOPER Wheelock",2353]
["KM-A","R042","Монтажный комплект","Для монтажа оповещателей E, ET в подвесной потолок типа Армстронг.",0.25,"COOPER Wheelock",355]
["Внимание! В случае, если вы заметили какие-либо ошибки, или неточности, просим сообщить нам об этом по телефону, или по электронной почте. Спасибо."]

{"sheet":"оповещ.звук.свет.комби","index":2,"n_rows":93,"n_cols":7,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["ООО \"ОМЕГА САУНД\" "]
["ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для систем оповещения \"OMEGA\", \"ALPHA\" и \"COOPER\" (Wheelock) - действителен с 30.03.2017"]
["МОДЕЛЬ","КОД ЗАКАЗА","НАИМЕНОВАНИЕ","ОПИСАНИЕ","ВЕС, КГ","Произв.","ЦЕНА, вкл. НДС (РУБ)"]
["Оповещатели звуковые для помещений"]
["HNR ",6292,"Оповещатель пожарный звуковой серии EXCEDER","2 сигнала 3 уровня громкости; при режиме питания 12В:  SPL 94...103дБ/м, Iпотр. 17…73мА; при режиме питания 24В: SPL 100...109дБ/м, Iпотр. 22…86мА; квадатный пластиковый корпус красный, для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные копуса)",0.34,"COOPER Wheelock",2790]
["HNW",6356,"Оповещатель пожарный звуковой серии EXCEDER","2 сигнала 3 уровня громкости; при режиме питания 12В:  SPL 94...103дБ/м, Iпотр. 17…73мА; при режиме питания 24В: SPL 100...109дБ/м, Iпотр. 22…86мА; квадратный пластиковый корпус белый, для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные копуса)",0.34,"COOPER Wheelock",2790]
["HNRC",9442,"Оповещатель пожарный звуковой серии EXCEDE","2 сигнала 3 уровня громкости; при режиме питания 12В:  SPL 94...103дБ/м, Iпотр. 17…73мА; при режиме питания 24В: SPL 100...109дБ/м, Iпотр. 22…92мА; круглый пластиковый корпус красный, для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные копуса)",0.49,"COOPER Wheelock",2913]
["HNWC",9444,"Оповещатель пожарный звуковой серии EXCEDER","2 сигнала 3 уровня громкости; при режиме питания 12В:  SPL 94...103дБ/м, Iпотр. 17…73мА; при режиме питания 24В: SPL 100...109дБ/м, Iпотр. 22…92мА; круглый пластиковый корпус белый, для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные копуса)",0.49,"COOPER Wheelock",2913]
["Оповещатели звуковые всепогодные"]
["AH-12WP-R",7415,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; 12В Iпотр.=39/76/163мА; пластиковый корпус красный, для настенной всепогодной установки необходим корпус WBB (см. Установочные копуса)",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",3293]
["AH-24WP-R",7416,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; 24В Iпотр.=17/33/62мА; пластиковый корпус красный, для настенной всепогодной установки необходим корпус WBB (см. Установочные копуса)",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",3293]
["AMT-12/24-R",5887,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","3 разноприоритетных двухпроводных входа, 9 звуковых сигналов, 8 групп сигналов (по 3 сигнала в группе); 2 уровня 102/108дБ/м; 24В Iпотр.=15…87мА, 12В Iпотр.=10…100мА; красный корпус, надпись \"FIRE\", для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.5,"COOPER Wheelock",5882]
["AMT-12/24-W",5893,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","3 разноприоритетных двухпроводных входа, 9 звуковых сигналов, 8 групп сигналов (по 3 сигнала в группе); 2 уровня 102/108дБ/м; 24В Iпотр.=15…87мА, 12В Iпотр.=10…100мА; белый корпус, надпись \"FIRE\", для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.5,"COOPER Wheelock",5386]
["ASR-AC",4073,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","42 сигнала, 102...120 дБ/м, регулировка уровня 0…-10дБ; 18…30В Iпотр=450мА; белый корпус для настенной всепогодной установки, IP66",2.2000000000000002,"COOPER Wheelock",19900]
["MID-DC",4079,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","32 сигнала, 105...110 дБА/м, регулировка уровня 0…-10дБ; 18…30В Iпотр=41мА; белый корпус для настенной всепогодной установки, IP66",0.9,"COOPER Wheelock",9948]
["MT-12/24-R",5023,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м; 12В Iпотр.=14…145мА, 24В Iпотр.=18…80мА; красный корпус, врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.36,"COOPER Wheelock",2786]
["MT-12/24-W",5024,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м; 12В Iпотр.=14…145мА, 24В Iпотр.=18…80мА;  белый корпус, врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.36,"COOPER Wheelock",2786]
["SYM-DC",4065,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","32 сигнала, 108...120 дБ/м, регулировка уровня 0…-20дБ; 9…28В Iпотр=240мА; белый корпус, IP66",0.63,"COOPER Wheelock",13981]
["MIN-T",9087,"Оповещатель пожарный звуковой всепогодный","32 различных сигнала оповещения с двумя разноприоритетными входами управления. Макc. звуковое давление 113 дБ/1м. Питание от 9В до 60В. Звуковая секция оповещателей серии MIN-T может комбинироваться строб вспышкой.",0.45,"COOPER Wheelock",3623]
["Оповещатели комбинированные (звук/свет) для помещений"]
["HSR",7249,"Оповещатель пожарный комбинированный серии EXCEDER","звук: 2 сигнала 3 уровня громкости, при режиме питания 12В -  SPL 94...103дБ/м, при режиме питания 24В -  SPL 100...109дБ/м; свет: 1Гц 15/15-75/30/75/95/110/135/185кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  125...148мА, при режиме питания 24В -  65...384мА; квадратный пластиковый корпус красный, надпись \"FIRE\", для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные копуса)",0.38,"COOPER Wheelock",5308]
["HSW",7252,"Оповещатель пожарный комбинированный серии EXCEDER","звук: 2 сигнала 3 уровня громкости, при режиме питания 12В -  SPL 94...103дБ/м, при режиме питания 24В -  SPL 100...109дБ/м; свет: 1Гц 15/15-75/30/75/95/110/135/185кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  125...148мА, при режиме питания 24В -  65...384мА; квадратный пластиковый корпус белый, надпись \"FIRE\", для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные копуса), ",0.38,"COOPER Wheelock",5308]
["HSRC",7459,"Оповещатель пожарный комбинированный серии EXCEDER","звук: 2 сигнала 3 уровня громкости, при режиме питания 12В -  SPL 94...103дБ/м, при режиме питания 24В -  SPL 100...109дБ/м; свет: 1Гц 15/30/60/75/95/115/150/177кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  120...125мА, при режиме питания 24В -  65...384мА; для установки на потолке, круглый пластиковый корпус красный, надпись \"FIRE\"",0.49,"COOPER Wheelock",5489]
["HSWC",7464,"Оповещатель пожарный комбинированный серии EXCEDER","звук: 2 сигнала 3 уровня громкости, при режиме питания 12В -  SPL 94...103дБ/м, при режиме питания 24В -  SPL 100...109дБ/м; свет: 1Гц 15/30/60/75/95/115/150/177кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  120...125мА, при режиме питания 24В -  65...384мА; для установки на потолке, круглый пластиковый корпус белый, надпись \"FIRE\"",0.49,"COOPER Wheelock",5439]
["FLS-A-DC",4069,"Оповещатель пожарный комбинированный","звук: 2 сигнала, 101 дБ/м, регулировка уровня 0…-20дБ; свет: желтая вспышка 15кд 1Гц; питание 18…30В Iпотр=68мА; белый корпус IP54 (с низкой базой) или IP65 (с глубокой базой)",0.38,"COOPER Wheelock",7081]
["FLS-B-DC",4070,"Оповещатель пожарный комбинированный","звук: 2 сигнала, 101 дБ/м, регулировка уровня 0…-20дБ; свет: синяя вспышка 15кд 1Гц; питание 18…30В Iпотр=68мА; белый корпус IP54 (с низкой базой) или IP65 (с глубокой базой)",0.38,"COOPER Wheelock",7081]
["MT-121575W-NW",9747,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 12В Iпотр.=14…145мА; свет: 1Гц 15(75)кд, 24В Iпотр.=152мА; Белый. Без надписи. Для настенной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.38,"COOPER Wheelock",8339]
["Оповещатели комбинированные (звук/свет) всепогодные"]
["ASWP-2475W-FR",9012,"Оповещатель пожарный комбинированный","24В Iном=72/80/100мА Iмакс=100/107/121мА; звук: 2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; свет: 1Гц 75кд; красный корпус, надпись \"FIRE\", врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.34,"COOPER Wheelock",6463]
["ASWP-24MCWH-FR",5137,"Оповещатель пожарный комбинированный","24В Iном=220…320мА Iмакс=335…480мА; звук: 2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; свет: 1Гц 135/185кд; красный корпус, надпись \"FIRE\", врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.5,"COOPER Wheelock",7331]
["ASWP-24MCWH-FW",5140,"Оповещатель пожарный комбинированный","24В Iном=220…320мА Iмакс=335…480мА; звук: 2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; свет: 1Гц 135/185кд; белый корпус, надпись \"FIRE\", врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.5,"COOPER Wheelock",7331]
["ASWP-24MCCH-FR",5149,"Оповещатель пожарный комбинированный","24В Iном=220…320мА Iмакс=335…480мА; звук: 2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; свет: 1Гц 135/185кд; красный корпус, надпись \"FIRE\", для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.5,"COOPER Wheelock",7331]
["ASWP-24MCCH-FW",5157,"Оповещатель пожарный комбинированный","24В Iном=220…320мА Iмакс=335…480мА; звук: 2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; свет: 1Гц 135/185кд; белый корпус, надпись \"FIRE\", для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB",0.5,"COOPER Wheelock",7331]
["ASWP-2475C-FR",9012,"Оповещатель пожарный комбинированный","24В Iном=72/80/100мА Iмакс=100/107/121мА; звук: 2 сигнала 3 уровня 100/105/109дБ/м; свет: 1Гц 75кд;  красный корпус, надпись \"FIRE\", для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB ",0.34,"COOPER Wheelock",6463]
["MTWP-2475W-FR",8420,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 75кд, 24В Iпотр.=138мА; красный корпус, надпись \"FIRE\", врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",7687]
["MTWP-2475W-NW",9744,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 75кд, 24В Iпотр.=138мА;  белый корпус без надписи, врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",7687]
["MTWP-24MCWH-FR",5132,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; красный корпус, надпись \"FIRE\", врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",8428]
["MTWP-24MCWH-FW",5134,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; белый корпус, надпись \"FIRE\", врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",8428]
["MTWP-24MCCH-FR",5102,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",8428]
["MTWP-24MCCH-FW",5122,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB ",0.46,"COOPER Wheelock",8428]
["MTWP-2475C-FR",4457,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 75кд, 24В Iпотр.=138мА; красный корпус, надпись \"FIRE\", для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",7687]
["MTWP-2475C-FW",4458,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: 1Гц 75кд, 24В Iпотр.=138мА; белый корпус, надпись \"FIRE\", для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB (см. Установочные копуса)",0.46,"COOPER Wheelock",7687]
["MTWPA-2475W-NW",1649,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: (оранжевое стекло) 1Гц 75кд, 24В Iпотр.=138мА;  белый корпус без надписи, врезной, для настенной всепогодной установки необходим корпус IOB (см. Установочные копуса)",0.38,"COOPER Wheelock",7979]
["MTWPA-24MCCH-NW",6171,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: (оранжевое стекло) 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; белый корпус без надписи, для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB ",0.38,"COOPER Wheelock",8719]
["MTWPB-24MCCH-NW",6172,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: (синее стекло) 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; белый корпус без надписи, для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB ",0.38,"COOPER Wheelock",8719]
["MTWPG-24MCCH-NW",6173,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: (зеленое стекло) 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; белый корпус без надписи, для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB ",0.38,"COOPER Wheelock",8719]
["MTWPR-24MCCH-NW",6174,"Оповещатель пожарный комбинированный","четырехпроводный; звук: 8 сигналов 2 уровня 103/109дБ/м, 24В Iпотр.=18…80мА; свет: (красное стекло) 1Гц 135/185кд 24В Iпотр.=195/270мА; белый корпус без надписи, для встраиваемой потолочной установки, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPBB ",0.38,"COOPER Wheelock",8719]
["MIDS-R-AC",5230,"Оповещатель пожарный комбинированный","звук: 32 различных сигнала, 105...110 дБ/м; 2 входа управления (из них один программируемый); свет: (красная вспышка) 15кд 1Гц; питание 115/230VAC Iпотр=87mA/45мА; для настенной всепогодной установки, IP66",1.65,"COOPER Wheelock",16680]
["MIDS-A-DC",4081,"Оповещатель пожарный комбинированный","звук: 32 различных сигнала, 105...110 дБ/м; 2 входа управления (из них один программируемый); свет: (янтарная вспышка) 15кд 1Гц; питание 9-60VDC, Iпотр=90mA(24VDC); для настенной всепогодной установки, IP66",1.65,"COOPER Wheelock",13511]
["MIN-TA",9068,"Оповещатель пожарный комбинированный","32 различных сигнала оповещения с двумя разноприоритетными входами управления. Макc. звуковое давление 113 дБ/1м. Питание от 9В до 60В. Iпотр=100-393mA (янтарная вспышка)",0.55000000000000004,"COOPER Wheelock",10883]
["ASRS-R-DC",4075,"Оповещатель пожарный комбинированный","звук: 42 сигнала, 102...120 дБ/м, регулировка уровня 0…-10дБ; свет: красная вспышка 15кд 1Гц; питание 18…30В Iпотр=450мА; для настенной всепогодной установки, IP66",2.57,"COOPER Wheelock",31408]
["Оповещатели световые для помещений"]
["STR",7380,"Оповещатель пожарный световой  серии EXCEDER","1Гц 15/15-75/30/75/95/110/135/185кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  110...140мА, при режиме питания 24В -  57...372мА;  квадратный пластиковый корпус красный, надпись \"FIRE\", для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные корпуса)",0.49,"COOPER Wheelock",4267]
["STW",7685,"Оповещатель пожарный световой  серии EXCEDER","1Гц 15/15-75/30/75/95/110/135/185кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  110...140мА, при режиме питания 24В -  57...372мА; квадратный пластиковый корпус белый, надпись \"FIRE\", для настенной установки необходим доп. корпус (см. Установочные корпуса)",0.49,"COOPER Wheelock",4267]
["STRC",9436,"Оповещатель пожарный световой  серии EXCEDER","свет: 1Гц 15/30/60/75/95/115/150/177кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  110мА, при режиме питания 24В -  61...372мА; для установки на потолке, круглый пластиковый корпус красный, надпись \"FIRE\"",0.49,"COOPER Wheelock",4534]
["STWC",9435,"Оповещатель пожарный световой  серии EXCEDER","свет: 1Гц 15/30/60/75/95/115/150/177кд; потребляемый ток: при режиме питания 12В -  110мА, при режиме питания 24В -  61...372мА; для установки на потолке, круглый пластиковый корпус белый, надпись \"FIRE\"",0.49,"COOPER Wheelock",4534]
["Оповещатели световые всепогодные"]
["RSSWP-2475W-FR",9013,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 75кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=138мА); красный корпус, надпись \"FIRE\", для настенной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.33,"COOPER Wheelock",5715]
["RSSWP-2475W-FW",3034,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 75кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=138мА); белый корпус, надпись \"FIRE\", для настенной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.33,"COOPER Wheelock",5715]
["RSSWP-2475W-NW",9778,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 75кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=138мА); белый корпус, без надписи, для настенной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.33,"COOPER Wheelock",5467]
["RSSWP-2475C-FR",4338,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 75кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=138мА); красный корпус, надпись \"FIRE\", для уличной потолочной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.5,"COOPER Wheelock",5715]
["RSSWPA-2475W-NW","0240","Оповещатель пожарный световой","(оранжевое стекло), 1Гц 75кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=138мА); белый корпус, без надписи, для настенной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.33,"COOPER Wheelock",5744]
["RSSWP-24MCWH-FW",5165,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); белый корпус, надпись \"FIRE\", для настенной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.38,"COOPER Wheelock",6120]
["RSSWP-24MCCH-FR",5167,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); красный корпус, надпись \"FIRE\", для уличной потолочной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.38,"COOPER Wheelock",6118]
["RSSWP-24MCCH-FW",5187,"Оповещатель пожарный световой","1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); белый корпус, надпись \"FIRE\", для  потолочной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.38,"COOPER Wheelock",6118]
["RSSWPA-24MCCH-NW",6158,"Оповещатель пожарный световой","(оранжевое стекло), 1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); белый корпус, без надписи, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.42,"COOPER Wheelock",6397]
["RSSWPB-24MCCH-NW",6159,"Оповещатель пожарный световой","(синее стекло), 1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); белый корпус, без надписи, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.42,"COOPER Wheelock",6397]
["RSSWPG-24MCCH-NW",6160,"Оповещатель пожарный световой","(зеленое стекло), 1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); белый корпус, без надписи, для всепогодной потолочной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.42,"COOPER Wheelock",6397]
["RSSWPR-24MCCH-NW",6161,"Оповещатель пожарный световой","(красное стекло), 1Гц 135/85кд; 24В (Uдоп=16…33В Iмакс=300/420мА); белый корпус, без надписи, для потолочной всепогодной установки необходим корпус WPSBB (см. Установочные копуса)",0.42,"COOPER Wheelock",6397]
["DC-MAX-A",8130,"Оповещатель пожарный световой","оптическое стекло янтарного цвета, двойная впышка 1Гц 80кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",20763]
["DC-MAX-B",8131,"Оповещатель пожарный световой","оптическое стекло синего цвета, двойная впышка 1Гц 12кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",20763]
["DC-MAX-C",8132,"Оповещатель пожарный световой","прозрачное оптическое стекло, двойная впышка 1Гц 100кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",20763]
["DC-MAX-R",8134,"Оповещатель пожарный световой","оптическое стекло красного цвета, двойная впышка 1Гц 20кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",20763]
["DC-MAXS-A",8135,"Оповещатель пожарный световой","оптическое стекло янтарного цвета, двойная впышка 1Гц 80кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); две 7W лампы подсветки, для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",25772]
["DC-MAXS-B",8136,"Оповещатель пожарный световой","оптическое стекло синего цвета, двойная впышка 1Гц 12кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); две 7W лампы подсветки, для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",25772]
["DC-MAXS-C",8137,"Оповещатель пожарный световой","прозрачное оптическое стекло, двойная впышка 1Гц 100кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); две 7W лампы подсветки, для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",25772]
["DC-MAXS-R",8139,"Оповещатель пожарный световой","оптическое стекло красного цвета, двойная впышка 1Гц 20кд; 10.5В…31В Iпотр=1227…344мА (24В 470мА); две 7W лампы подсветки, для уличной установки - необходим корпус WBB",0.98,"COOPER Wheelock",25772]
["Установочные корпуса для звуковых, световых и комбинированных оповещателей"]
["ESBR",2749,"Установочный корпус","для настенной установки оповещателей серии EXCEDER,  пластиковый, красного цвета.",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",1364]
["ESBW",2750,"Установочный корпус","для настенной установки оповещателей серии EXCEDER,  пластиковый, белого цвета.",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",1364]
["ESBCR",2751,"Установочный корпус","для потолочной установки оповещателей серии EXCEDER,  пластиковый, красного цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",1686]
["ESBCW",2752,"Установочный корпус","для потолочной установки оповещателей серии EXCEDER,  пластиковый, белого цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",1686]
["WBB-R",2959,"Установочный корпус","всепогодный вандалозащищенный для настенной установки оповещателей AH, AHWP; металлический литой, красного цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",2408]
["WBB-W",2960,"Установочный корпус","всепогодный вандалозащищенный для настенной установки оповещателей AH, AHWP; металлический литой, белого цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",2408]
["IOB-R",5046,"Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей MT, MTWP, АМТ, ASWP, HS/HS4, пластиковый, красного цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",1890]
["IOB-W",5047,"Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей MT, MTWP, АМТ, ASWP, HS/HS4, пластиковый, белого цвета.",0.38,"COOPER Wheelock",1890]
["WPBB-R",9014,"Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей ASWP,  пластиковый, красного цвета.",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",2697]
["WPBB-W",4692,"Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей ASWP,  пластиковый, белого цвета.",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",2697]
["SHBB-R",7254,"Установочный корпус","для настенной установки оповещателей RSS, HS, HS4, NS, NH, стальной, красного цвета",0.63,"COOPER Wheelock",2144]
["WPSBB-R",9751,"Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей RSSWP, пластиковый, красного цвета.",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",2711]
["WPSBB-W",3033,"Установочный корпус","всепогодный для настенной установки оповещателей RSSWP, пластиковый, белого цвета.",0.28000000000000003,"COOPER Wheelock",2711]
["Внимание! В случае, если вы заметили какие-либо ошибки, или неточности, просим сообщить нам об этом по телефону, или по электронной почте. Спасибо."]

{"sheet":"система экстренной помощи МГН","index":3,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["ООО \"ОМЕГА САУНД\" "]
["ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для систем обратной связи COOPER (Wheelock) - действителен с 24.11.2016"]
[]
[]
["МОДЕЛЬ","КОД ЗАКАЗА","НАИМЕНОВАНИЕ","ОПИСАНИЕ","ВЕС, КГ","Произв.","ЦЕНА, вкл. НДС (РУБ)"]
["Система вызова экстренной помощи для маломобильных групп населения (МГН). Сделано в России."]
["AL-MGN1","R061","Комплект системы вызова экстренной помощи с контролем подключенных устройств и линий подключения","Состав комплекта:\nAL-SPX4 - 4-зонный блок контроля;\nAL-DI - Светозвуковой сигнализатор;\nAL-CB - Кнопка отмены вызова «Сброс»;\nAL-RB - Извещатель «Вызов»;",null,"OMEGA SOUND",23400]
["AL-MGN2","R062","Дополнительный комплект на одну зону для AL-MGN1. Возможность автономной работы с сохранением функции контроля.","Состав комплекта:\nAL-DI - Светозвуковой сигнализатор;\nAL-CB - Кнопка отмены вызова «Сброс»;\nAL-RB - Извещатель «Вызов»;",null,"OMEGA SOUND",9160]
["Система вызова экстренной помощи для маломобильных групп населения (МГН)"]
["CFEAPULLKIT",null,"Комплект системы вызова экстренной помощи","Состав комплекта:\nCFEAPSU - Источник питания =12В/~220В;\nCFEAODI - Светозвуковой сигнализатор;\nCFEARSP - Кнопка «Отмена вызова»;\nCFEAPUL - Извещатель «Вызов»;\nCFEACORD - Шнур с кольцами;\nCFEADS - Стикер наклейка «Инвалид».",null,"COOPER Wheelock",22160]
["CFVCEA",null,"Комплект вызова экстренной помощи VoCALL Kit","Состав комплекта:\nCFEAODI - Светозвуковой сигнализатор;\nCFEARSP - Кнопка «Отмена вызова»;\nCFEAPUL - Извещатель «Вызов»;\nCFEACORD - Шнур с кольцами;\nCFEADS - Стикер наклейка «Инвалид».",null,"COOPER Wheelock",15400]
["CFEASL4",null,"Четырехканальная система вызова экстренной помощи","CFEASL4 - Четырехканальный сплиттер.",null,"COOPER Wheelock",14200]
["CFEAPSU",null,"Блок питания","Блок питания ~220В +10% -15%/50 Гц =12В; габариты = 146мм x 86мм x 39мм.",null,"COOPER Wheelock",14080]
["Внимание! В случае, если вы заметили какие-либо ошибки, или неточности, просим сообщить нам об этом по телефону, или по электронной почте. Спасибо."]

{"sheet":"система обратной связи","index":4,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["ООО \"ОМЕГА САУНД\" "]
["ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование для систем обратной связи COOPER (Wheelock) - действителен с 20.01.2017"]
["МОДЕЛЬ","КОД ЗАКАЗА","НАИМЕНОВАНИЕ","ОПИСАНИЕ","ВЕС, КГ","Произв.","ЦЕНА, вкл. НДС (РУБ)"]
["Блоки управления и контроля"]
["CFVCC5",null,"Устройство голосовой связи комбинированное на 5 линий","мастер- станция на 5 абонентов, со встроенным пультом управления: телефонная трубка, 6 клавиш управления, 15 светодиодных индикаторов состояния. Полный контроль соединительных линий. Основное питание - 220В 50Гц. Резервное питание - от встроенного аккумулятора 12В 4.2Ач (заказывается отдельно). Металлический корпус серого цвета для настенного или утопленного монтажа, габаритные размеры: 300х350х90 мм",6.5,"COOPER Wheelock",178819]
["CFVCM",null,"Устройство голосовой связи диспетчера","пульт диспетчера настольный или настенный, максимальное количество абонентских устройств - до 256. Требуется подключение блоков расширения VCX-8 (до 32 шт). Максимальное удаление - до 500м. Телефонная клавиатура 12 клавиш, 3 клавиши навигации, восемь индикаторов, четырехстрочный ЖК-дисплей на 20 символов. Требуется внешнее питание =11...18В. Потребляемый ток - 88мА при 12В.  Металлический корпус красный для настенной или настольной установки, габаритные размеры:268x275x85мм",1.49,"COOPER Wheelock",156544]
["CFVCWM",null,"Устройство голосовой связи диспетчера","пульт диспетчера для монтажа в стойке 19\",  максимальное количество абонентских устройств - до 256. Требуется подключение блоков расширения VCX-8 (до 32 шт). Максимальное удаление - до 500м. Телефонная клавиатура 12 клавиш,  3 клавиши навигации, восемь индикаторов, четырехстрочный ЖК-дисплей на 20 символов. Требуется внешнее питание =11...18В. Потребляемый ток - 88мА при 12В.  Металлический корпус для установки в стойке 19\", габаритные размеры:6Ux485x125мм",1.49,"COOPER Wheelock",150317]
["CFVCX8",null,"Устройство обмена на 8 линий","переключатель, для пульта CFVCM или CFVCWM. Количество абонентских линий - до 8. Количество светодиодных индикаторов состояния - 12. Полный контроль соединительных линий. Основное питание - 220В 50Гц. Резервное питание - от встроенного аккумулятора 12В 3.2Ач (заказывается отдельно). Потребляемый ток - 11мА. Металлический корпус серого цвета для настенного монтажа, габаритные размеры: 296х210х80 мм ",1.6,"COOPER Wheelock",142237]
["Абонентские устройства стационарные с телефонной трубкой (Тип А)"]
["CFVCFHP",null,"Устройство голосовой связи стационарное встраиваемое","телефонная трубка, установленная внутри корпуса. Корпус красный RAL3001, встраиваемый в стену, передняя дверь. Габариты наружней рамки корпуса (высота х ширина), мм: 320 x 180.  Габариты встраиваемой части корпуса (высота х ширина х глубина): 295 х 155 х 75 мм",1.4,"COOPER Wheelock",34615]
["CFVCFHPSS",null,"Устройство голосовой связи стационарное встраиваемое","телефонная трубка, установленная внутри корпуса. Корпус красный RAL3001, из нержавеющей стали,  встраиваемый в стену, передняя дверь. Габариты наружней рамки корпуса (высота х ширина), мм: 320 x 180. Габариты встраиваемой части корпуса (высота х ширина х глубина): 295 х 155 х 75 мм",1.4,"COOPER Wheelock",41793]
["CFVCSHP",null,"Устройство голосовой связи стационарное накладное","телефонная трубка, установленная внутри корпуса. Корпус красный RAL3001,  устанавливается на стене, передняя дверь. Габариты корпуса (высота х ширина х глубина): 300 х 149 х 75 мм",1.4,"COOPER Wheelock",38621]
["CFVCIPA",null,"Устройство голосовой связи стационарное накладное","телефонная трубка, установленная внутри корпуса. Корпус красный RAL3001, из нержавеющей стали, (IP65), устанавливается на стене, передняя дверь. Габариты корпуса (высота х ширина х глубина): 300 х 149 х 75 мм",1.1100000000000001,"COOPER Wheelock",55335]
["CFVCSHPSS",null,"Устройство голосовой связи стационарное накладное","телефонная трубка, установленная внутри корпуса. Корпус красный RAL3001, из нержавеющей стали,  устанавливается на стене, передняя дверь. Габариты корпуса (высота х ширина х глубина): 300 х 149 х 75 мм",1.4,"COOPER Wheelock",45344]
["Абонентские устройства стационарные без телефонной трубки (Тип В)"]
["CFVCSHFG",null,"Устройство голосовой связи стационарное накладное","переговорное устройство настенное с встроенными светоиндикатором, микрофоном, громкоговорителем, кнопкой вызова и кнопкой отмены вызова. Передняя панель серо-зеленого цвета. Габаритные размеры корпуса (высота х ширина x глубина), мм: 133 х 133 х 45",1.1100000000000001,"COOPER Wheelock",40743]
["CFVCSHFSS",null,"Устройство голосовой связи стационарное накладное","переговорное устройство настенное с встроенными светоиндикатором, микрофоном, громкоговорителем, кнопкой вызова и кнопкой отмены вызова. Корпус из нержавающей стали, передняя панель красного цвета. Габаритные размеры корпуса (высота х ширина x глубина), мм: 133 х 133 х 45 ",1.1100000000000001,"COOPER Wheelock",48235]
["CFVCSHF",null,"Устройство голосовой связи стационарное накладное","переговорное устройство настенное с встроенными светоиндикатором, микрофоном, громкоговорителем, кнопкой вызова и кнопкой отмены вызова. Передняя панель красного цвета. Габаритные размеры корпуса (высота х ширина x глубина), мм: 133 х 133 х 45",1.1100000000000001,"COOPER Wheelock",40743]
["CFVCFHB",null,"Рамка","для встроенной установки устройств голосовой связи CFVCSHF, CFVCFHG и CFVCFHSS",0.2,"COOPER Wheelock",5794]
["Абонентские устройства переносные"]
["CFVCRHS",null,"Устройство голосовой связи переносное","носимая телефонная трубка. Кабель с разъемом 1/4\" mono Neutrik Heavy Duty. Габаритные размеры трубки (высота х ширина х глубина): 210 х 66 х 45 мм",0.7,"COOPER Wheelock",17665]
["CFVCRJP",null,"Розетка встраиваемая","для подключения переносного устройства голосовой связи CFVCRHS. Врезная установка в монтажных коробках типа МК. Передняя рамка из нержавеющей стали.  Габаритные размеры (высота х ширина x глубина), мм: 86 х 86 х 25",0.14000000000000001,"COOPER Wheelock",5615]
["Внимание! В случае, если вы заметили какие-либо ошибки, или неточности, просим сообщить нам об этом по телефону, или по электронной почте. Спасибо."]

{"sheet":"сигнализация COOPER","index":5,"n_rows":98,"n_cols":7,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[88,3,93,3],[16,3,19,3],[23,0,23,3],[20,0,20,3],[66,2,67,2],[66,3,67,3]]}
[]
["ООО \"ОМЕГА САУНД\" "]
["ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование пожарной сигнализации COOPER - действителен с 20.01.2017"]
["МОДЕЛЬ","КОД ЗАКАЗА","НАИМЕНОВАНИЕ","ОПИСАНИЕ","ВЕС, КГ","БРЕНД","ЦЕНА, вкл. НДС (РУБ)"]
["Приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресно-аналоговые"]
["CF30002GRUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый","Два адресных шлейфа пожарной сигнализации, масимальный ток нагрузки на каждый шлейф - 500мА; Подключение до 440 адресных устройств. Встроенный сенсорный дисплей; Индикация 96 пожарных зон; Контролируемые выходы переадресации сигналов: \"Пожар\", \"Активация пожаротушения \", \"Неисправность\". Дополнительное реле  =24В/1А (сухие контакты); Выход питания =24В/0,03А  с защитой от короткого замыкания (самовосстанавливающийся предохранитель); 4 выхода по 2 зоны в каждом для подключения звуковых (неадресных) оповещателей с контролем на обрыв и короткое замыкание, суммарный максимальный ток нагрузки на устройства звуковой сигнализации 1,5А; выход для подключения модема или компьютера по RS232; встроенный принтер, рулон термографической бумаги размер 58мм Х 46 мм. число символов в строке 40; основной источник питания ~230 Вольт, Ток потребления от сети номинальный 0,075 А., Ток потребления от сети максимальный 0,75 А., Плавкий предохранитель 4А; Встроенный Резервный источник питания Выходное напряжение =24-28 В, Число АКБ = 2 шт., Емкость АКБ - 7 - 12 А/ч., Предохранитель 6,3А., габариты отсека для АКБ  300мм х 90мм х 95мм; Масса панели CF3000 включая батареи 18кг., масса без батарей 9 кг.; габариты панели 495мм х 395мм х 180мм.",null,"COOPER",221830]
["CF30004GRUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый","Четыре адресных шлейфа пожарной сигнализации, масимальный ток нагрузки на каждый шлейф - 500мА; Подключение до 880 адресных устройств. Встроенный сенсорный дисплей; Индикация 96 пожарных зон; Контролируемые выходы переадресации сигналов: \"Пожар\", \"Активация пожаротушения \", \"Неисправность\". Дополнительное реле  =24В/1А (сухие контакты); Выход питания =24В/0,03А  с защитой от короткого замыкания (самовосстанавливающийся предохранитель); 4 выхода по 2 зоны в каждом для подключения звуковых (неадресных) оповещателей с контролем на обрыв и короткое замыкание, суммарный максимальный ток нагрузки на устройства звуковой сигнализации 1,5А; выход для подключения модема или компьютера по RS232; встроенный принтер, рулон термографической бумаги размер 58мм Х 46 мм. число символов в строке 40; основной источник питания ~230 Вольт, Ток потребления от сети номинальный 0,075 А., Ток потребления от сети максимальный 0,75 А., Плавкий предохранитель 4А; Встроенный Резервный источник питания Выходное напряжение =24-28 В, Число АКБ = 2 шт., Емкость АКБ - 7 - 12 А/ч., Предохранитель 6,3А., габариты отсека для АКБ  300мм х 90мм х 95мм; Масса панели CF3000 включая батареи 18кг., масса без батарей 9 кг.; габариты панели 495мм х 395мм х 180мм.",null,"COOPER",250607]
["CF30002GNCRUS",null,"Панель на два адресно-аналоговых шлейфа с сетевой картой","Два адресных шлейфа пожарной сигнализации, масимальный ток нагрузки на каждый шлейф - 500мА; Подключение до 440 адресных устройств. Встроенный сенсорный дисплей; Индикация 96 пожарных зон; Контролируемые выходы переадресации сигналов: \"Пожар\", \"Активация пожаротушения \", \"Неисправность\". Дополнительное реле  =24В/1А (сухие контакты); Выход питания =24В/0,03А  с защитой от короткого замыкания (самовосстанавливающийся предохранитель); 4 выхода по 2 зоны в каждом для подключения звуковых (неадресных) оповещателей с контролем на обрыв и короткое замыкание, суммарный максимальный ток нагрузки на устройства звуковой сигнализации 1,5А; выход для подключения модема или компьютера по RS232; Встроенная сетевая плата, используется для подключения и объединение совместимых устройст COOPER в сеть. Позволяет объеденить до 126 сетевых устройств; Встроенный принтер, рулон термографической бумаги размер 58мм Х 46 мм. число символов в строке 40; основной источник питания ~230 Вольт, Ток потребления от сети номинальный 0,075 А., Ток потребления от сети максимальный 0,75 А., Плавкий предохранитель 4А; Встроенный Резервный источник питания Выходное напряжение =24-28 В, Число АКБ = 2 шт., Емкость АКБ - 7 - 12 А/ч., Предохранитель 6,3А., габариты отсека для АКБ  300мм х 90мм х 95мм; Масса панели CF3000 включая батареи 18кг., масса без батарей 9 кг.; габариты панели 495мм х 395мм х 180мм.",null,"COOPER",246113]
["CF30004GNCRUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый с сетевой картой","Четыре адресных шлейфа пожарной сигнализации, масимальный ток нагрузки на каждый шлейф - 500мА; Подключение до 880 адресных устройств. Встроенный сенсорный дисплей; Индикация 96 пожарных зон; Контролируемые выходы переадресации сигналов: \"Пожар\", \"Активация пожаротушения \", \"Неисправность\". Дополнительное реле  =24В/1А (сухие контакты); Выход питания =24В/0,03А  с защитой от короткого замыкания (самовосстанавливающийся предохранитель); 4 выхода по 2 зоны в каждом для подключения звуковых (неадресных) оповещателей с контролем на обрыв и короткое замыкание, суммарный максимальный ток нагрузки на устройства звуковой сигнализации 1,5А; Встроенная сетевая плата, используется для подключения и объединение совместимых устройст COOPER в сеть. Позволяет объеденить до 126 сетевых устройств; выход для подключения модема или компьютера по RS232; встроенный принтер, рулон термографической бумаги размер 58мм Х 46 мм. число символов в строке 40; основной источник питания ~230 Вольт, Ток потребления от сети номинальный 0,075 А., Ток потребления от сети максимальный 0,75 А., Плавкий предохранитель 4А; Встроенный Резервный источник питания Выходное напряжение =24-28 В, Число АКБ = 2 шт., Емкость АКБ - 7 - 12 А/ч., Предохранитель 6,3А., габариты отсека для АКБ  300мм х 90мм х 95мм; Масса панели CF3000 включая батареи 18кг., масса без батарей 9 кг.; габариты панели 495мм х 395мм х 180мм.",null,"COOPER",274890]
["CTPR3000RUS",null,"Панель повторителя дисплея ППКП","Сетевой повторитель дисплея CTPR3000RUS используется для организации дополнительных пожарных постов, позволяет управлять ППКП и осуществлять мониторинг системы пожарной сигнализации.",null,"COOPER",154171]
["R6000 Rack Mounted Panel (Компоненты для установки в 19\" шкаф)"]
["R6000L2RUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый. ","Два адресных шлейфа пожарной сигнализации; Подключение до 440 адресных устройств.Конструкция специально разработана для установки в 19\" шкаф. Функционально ППКП R6000 полностью повторяет ППКП CF3000.",null,"COOPER",202354]
["R6000L2NCRUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый. ","Два адресных шлейфа пожарной сигнализации; Подключение до 440 адресных устройств.Встроенная сетевая карта, позволяющая объединять до 126 ППКП по сети. Конструкция специально разработана для установки в 19\" шкаф. Функционально ППКП R6000 полностью повторяет ППКП CF3000.",null,"COOPER",227986]
["R6000L4RUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый. ","Четыре адресных шлейфа пожарной сигнализации; Подключение до 880 адресных устройств.Конструкция специально разработана для установки в 19\" шкаф. Функционально ППКП R6000 полностью повторяет ППКП CF3000.",null,"COOPER",234305]
["R6000L4NCRUS",null,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый. ","Четыре адресных шлейфа пожарной сигнализации; Подключение до 880 адресных устройств.Встроенная сетевая карта, позволяющая объединять до 126 ППКП по сети. Конструкция специально разработана для установки в 19\" шкаф. Функционально ППКП R6000 полностью повторяет ППКП CF3000.",null,"COOPER",258588]
["39UECRACK",null,"Шкаф 19\" на 39 юнитов","39UECRACK - Представляет собой  закрытую конструкцию для установки 19-дюймового оборудования. Шкаф имеет защиту оборудования от несанкционированного доступа.",null,"COOPER",157781]
["1UPLATE",null,"Заглушка на 1 юнит","Применяется при необходимости закрыть неиспользованное пространство. Устанавливаются заглушки с помощью стандартного крепежа (винт, шайба, гайка). Вертикальный размер измеряется в юнитах \"U\". 1U = 1,75 дюйма (44,450 мм ). Заглушки бывают 3-х размеров 1U, 2U, 3U и 6U.",null,"COOPER",1578]
["2UPLATE",null,"Заглушка на 2 юнита",null,null,"COOPER",2367]
["3UPLATE",null,"Заглушка на 3 юнита",null,null,"COOPER",3156]
["6UPLATE",null,"Заглушка на 4 юнита",null,null,"COOPER",4733]
["Принадлежности к приборам приемно-контрольным и управления пожарным серии CF3000"]
["DF6000COV",null,"Защитная крышка для ППКП серии CF3000 и CF6000","Предназначена для ограничения несанкционированного доступа к настройкам панели CF3000, а так же для защиты сенсорного экрана дисплея (дверца прежимающая эту крышку может быть опломбирована). Три резиновые кнопки размещенные на крышке позволяют отключать звуковой сигнал и пролистывать тревозные события на ЖК дисплее.",null,"COOPER",9228]
["DF6000NETKIT",null,"Сетевая карта для ППКП серии CF3000, CF2000 и CF1000","Устанавливается внутрь ППКП CF3000. Используется для подключения и объединение совместимых устройст COOPER в сеть. Позволяет объеденить до 126 сетевых устройств.",null,"COOPER",36907]
["Извещатели пожарные адресные"]
["CAP320",null,"Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ","Встроенный локализатор короткого замыкания; Защищаемая площадь 100 м ² (в зависимости от местного стандарта); Рабочее напряжение От 18 до 30 В. постоянного тока; Максимальный ток в режиме ожидания 220mA; Максимальный ток сигнализации 5 мА; габариты с базовым основанием В(47)хД(104); вес без базового основания 78гр.; рабочая Температура от -20°C до +60°C; Защита IP 40; Влажность от 0 до 95%.",null,"COOPER",2617]
["CAPT340",null,"Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый ","Встроенный локализатор короткого замыкания; Защищаемая площадь 100 м ² (в зависимости от местного стандарта); Рабочее напряжение От 18 до 30 В. постоянного тока; Максимальный ток в режиме ожидания 220mA; Максимальный ток сигнализации 5 мА; габариты с базовым основанием В(56)хД(104); вес без базового основания 78гр.; рабочая Температура от -20°C до +60°C; Защита IP 40; Влажность от 0 до 95%; Статичная t°C тревоги A1S - 60°C.",null,"COOPER",2982]
["CAH330",null,"Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый","Встроенный локализатор короткого замыкания; Защищаемая площадь 50 м ² (в зависимости от местного стандарта); Рабочее напряжение От 18 до 30 В. постоянного тока; Максимальный ток в режиме ожидания 220mA; Максимальный ток сигнализации 5 мА; габариты с базовым основанием В(56)хД(104); вес без базового основания 78гр.; рабочая Температура от -20°C до +60°C; Защита IP 40; Влажность от 0 до 95%; Статичная t°C тревоги A1R - 60°C, BS - 77°C, CS - 90°C.",null,"COOPER",2447]
["CAB300",null,"Монтажное основание","Предназначено для установки и фиксации адресно-аналоговых извещателей; габариты В(22)хД(104).",null,"COOPER",428]
["MAB800R",null,"Монтажное основание + реле","Используется для подключения адресно-аналоговых извещателей; позволяет управлять встоенным реле; коммутируемый ток  1 А +24В; габариты Д(102)хВ(40)",null,"COOPER",2279]
["Аппаратура пожарная прочая - индикаторы (Выносные устройства оптической сигнализации (ВУОС))"]
["CIR301",null,"Неадресный ВУОС","Используется визуального отображения состояния пожарных извещателей установленных за подвесными потолками; подключается к монтажному основанию пожарного извещателя; IP 30; вес 0,28кг; температура эксплуатации от -10°C до +55°C.",null,"COOPER",811]
["MRIAD",null,"Адресный ВУОС","Используется для адресной подачи светового тревожного оповещения; подключается к адресно-аналоговому шлейфу; имеет встроенный локализатор короткого замыкания; Напряжение питания +24В; ток потребления в дежурном режиме 220mA; ток потребления в режиме тревоги 6мА; IP 30; вес 0,28кг; температура эксплуатации от -10°C до +55°C.",null,"COOPER",3216]
["MRIADRR",null,"Адресный ВУОС со звуковом","Используется для адресной подачи светового и звукового тревожного оповещения; подключается к адресно-аналоговому шлейфу; имеет встроенный локализатор короткого замыкания; Напряжение питания +24В; ток потребления в дежурном режиме 220mA; ток потребления в режиме тревоги 6мА; IP 30; вес 0,28кг; температура эксплуатации от -10°C до +55°C.",null,"COOPER",4032]
["Извещатели пожарные адресные, линейные"]
["MAB50R",null,"Дымовой оптико-электронный линейный ","Позволяет контролировать зону протяженностью до 50 м или площадь до 500 м2; Напряжение питания от +18 до +30 В.; вес 0,8 кг.;  температура эксплуатации от -10°C до +55°C; чуствительность (порог срабатывания) 2,5Дб (25%), 3,74Дб (35%), 6,02 Дб (50%); ток потребления в дежурном режиме < 5мА, ток потребления в режиме тревоги < 9мА.",null,"COOPER",113935]
["MAB100R",null,"Дымовой оптико-электронный линейный","Позволяет контролировать зону протяженностью до 100 м или площадь до 1000 м2; Напряжение питания от +18 до +30 В.; вес 0,8 кг.;  температура эксплуатации от -10°C до +55°C; чуствительность (порог срабатывания) 2,5Дб (25%), 3,74Дб (35%), 6,02 Дб (50%); ток потребления в дежурном режиме < 5мА, ток потребления в режиме тревоги < 9мА.",null,"COOPER",142338]
["MRBFP",null,"Монтажное основание","Используется для крепления линейного пожарного извещателя на стену.",null,"COOPER",2898]
["Извещатели пожарные адресные, ручные"]
["CBG370S",null,"Извещатель пожарный ручной","Формирует сигнал \"Пожар\" нажатием на клавишу. Применяется с Адресно-аналоговым приёмно-контрольным прибором типа CF3000, DF6000, R6000; напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме 250mA; температура эксплуатации от -10°C до +55°C; IP 42; вес 0,2кг.",null,"COOPER",5504]
["CBG370WP",null,"Извещатель пожарный ручной - всепогодный","Формирует сигнал \"Пожар\" нажатием на клавишу. Применяется с Адресно-аналоговым приёмно-контрольным прибором типа CF3000, DF6000, R6000 в неотапливаемых помещениях; напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме 250mA; температура эксплуатации от -25°C до +70°C; IP 65; вес 0,2кг.",null,"COOPER",8499]
["Принадлежности для извещателей пожарных адресных ручных"]
["CXPC",null,"Защитная крышка для ИПР - 10 шт. в упаковке","Устанавливается на переднюю панель ручного извещателя; Используется для защиты клавиши пожарного извещателя от нежелательной активации.",null,"COOPER",2658]
["MBGREKIT",null,"Сменный многоразовый пластик для ИПР - 10 шт. в упаковке","Гибкая пластина устанавливает в ручной пожарый извещатель в качестве клавиши активации ручного извещателя. После активации пластина выгибается внутрь извещателя и фиксируется в этом положении. В отличии от традиционных стекол, может использоваться неограниченное количество раз.",null,"COOPER",3138]
["CXUK",null,"Ключ для тестирования ИПР - 10 шт. в упаковке.","Используется для тестирования ручного извещателя в режиме \"ПОЖАР\". Позволяет вернуть гибкую пластину после активации ручного извещателя в первоночальное положение. Так же используется при обслуживании и монтаже ИПР для снятия передней панели извещателя.",null,"COOPER",1532]
["MBG118",null,"Сменное стекло для ИПР - 5 шт. в упаковке","После однократного использования для активации ИПР, подлежит полной замене. Повторно не используется.",null,"COOPER",1376]
["Оповещатели пожарные адресные звуковые и световые"]
["CAS380",null,"Звуковое базовое основание для адресных извещателей","Используется как адресный звуковой оповещатель; позволяет устанавливать на основание адресно-аналоговый извещатель; В случаях когда оповещатель используется без пожарного извещателя, базовое основание закрывается специальной крышкой типа CASC; Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 320mA; ток потребления в режиме тревоги от < 4мA до <12 мА; уровень громкости от84 дБ до 95 дБ; тональность: непрерывно 901 Гц,  пульсирующая 910 Гц - 0 Гц, переключение двух тональностей 610 Гц - 910 Гц; IP 40.",null,"COOPER",6557]
["CASBB384",null,"Светозвуковое базовое основание для адресных извещателей","Используется как адресный световой и звуковой оповещатель; позволяет устанавливать на основание адресно-аналоговый извещатель; В случаях когда оповещатель используется без пожарного извещателя, базовое основание закрывается специальной крышкой типа CASC; Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 450mA; ток потребления в режиме тревоги от < 6,4мA до <8,5 мА; уровень громкости от 77 дБ до 90 дБ; тональность: непрерывно 901 Гц,  пульсирующая 910 Гц - 0 Гц, переключение двух тональностей 610 Гц - 910 Гц; Медленное нарастающий в диапазоне 500-1200 Гц за 3,5 секунд / перерыв 0,5 секунд; IP 40.",null,"COOPER",11091]
["CASC",null,"Защитная крышка для комбинированных базовых оснований","Используется в качестве заглушки для базовых оснований типа: CAS380, CASBB384, CAB300, MAB800R.",null,"COOPER",870]
["CAS381",null,"Звуковой настенный","Используется как адресный звуковой оповещатель. Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 320mA; ток потребления в режиме тревоги от < 2мA до <6 мА; уровень громкости от 87 дБ до 100 дБ; тональность: непрерывно 984 Гц,  пульсирующая 984 Гц - 0 Гц, переключение двух тональностей 644 Гц - 984 Гц; Медленное нарастающий в диапазоне 500-1200 Гц за 3,5 секунд / перерыв 0,5 секунд; IP 42.",null,"COOPER",7355]
["CAS381-WP",null,"Звуковой настенный уличный","Используется как адресный звуковой оповещатель. Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 320mA; ток потребления в режиме тревоги от < 2мA до <6 мА; уровень громкости от 87 дБ до 100 дБ; тональность: непрерывно 984 Гц,  пульсирующая 984 Гц - 0 Гц, переключение двух тональностей 644 Гц - 984 Гц; Медленное нарастающий в диапазоне 500-1200 Гц за 3,5 секунд / перерыв 0,5 секунд; IP 66.",null,"COOPER",9026]
["CASB383",null,"Светозвуковой настенный","Используется как адресный звуковой оповещатель. Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 320mA; ток потребления в режиме тревоги от < 6,5мA до <8,5 мА; уровень громкости от 87 дБ до 100 дБ; тональность: непрерывно 984 Гц,  пульсирующая 984 Гц - 0 Гц, переключение двух тональностей 644 Гц - 984 Гц; Медленное нарастающий в диапазоне 500-1200 Гц за 3,5 секунд / перерыв 0,5 секунд; IP 42.",null,"COOPER",9120]
["CASB384-WP",null,"Светозвуковой настенный всепогодный","Используется как адресный звуковой оповещатель. Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 320mA; ток потребления в режиме тревоги от < 6,5мA до <8,5 мА; уровень громкости от 87 дБ до 100 дБ; тональность: непрерывно 984 Гц,  пульсирующая 984 Гц - 0 Гц, переключение двух тональностей 644 Гц - 984 Гц; Медленное нарастающий в диапазоне 500-1200 Гц за 3,5 секунд / перерыв 0,5 секунд; IP 66.",null,"COOPER",10035]
["CAB382",null,"Световой","Используется как адресный световой оповещатель; Напряжение питания от +17 до + 32 В; ток потребления в дежурном режиме < 250mA; ток потребления в режиме тревоги от <4,1 мА; частота мерцания 1/2 Гц; в качестве светового излучателя используются светодиоды; IP 54.",null,"COOPER",8294]
["Модули"]
["CSI350",null,"Ответвитель адресного шлейфа","Используется для радиального подключения адресных извещателей. Максимальное количество подключаемо к адресно-аналоговому шлейфу 20 шт. модулей + 200 извещателей на один шлейф. Ток потребления 170mA. Защита IP 40. от -10°C до +60°C",null,"COOPER",8954]
["CIO351",null,"Контроллер ввода/вывода 3-х канальны (3 входа контроля и 3 выхода реле)","1. Используется для контроля состояния контактов на разрыв и замыкание 3-х переключателей. Оконечный резистор 22к контролирующий целосность цепи контроля, устанавливается непосредственно в контролируемый прибор и замыкает собою цепь контроля от прибора до модуля. Параллельно резистору 22к, в прибор устанавливается так же резистор 5к6 и переключатель в качестве контактов состояние которых контролирует модуль. . 2. Используется в качестве адресного модуля управления 3-мя реле.; Напряжение питания от +18 до + 30 В; ток потребления 310mA; Напряжение коммутации ~50В или +30В; ток коммутации 1А +30В резистивная нагрузка и 0,5А индуктивная нагрузка; IP 40; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",17864]
["CMIO353",null,"Контроллер адресный входной/выходной релейный одноканальный ~230 В.","Используется для управления высоковольтной нагрузкой; напряжение коммутации ~230В.; ток коммутации 8А.; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",16280]
["CSC354",null,"Контроллер светозвуковых оповещателей со встроенным реле \"ПОЖАР\"","Используется для подключения световых или звуковых оповещателей к 4-ом шлейфам. Оконечный резистор 6к8 устанавливается в конце шлефов для контроля линии на разрыв и короткое замыкание. Модуль подключается к адресно-аналоговому шлейфу. Ток потребления в дежурном режиме от адресно-аналогового шлейфа 250mA. Оповещатели питаются от встроенного бесперебойного источника питания. Ток нагрузки на один шлейф оповещателей 0,4А. Суммарный ток нагрузки (оповещателей) на 4 линии 1,6А. Аккумуляторные баттареи устанавливаемые внутрь модуля 2х12В, 4Ач. Модуль так же имеет встроенное реле \"ПОЖАР\". Напряжение коммутации 30В. Ток коммутации резистивный 1А, индуктивный 0,5А. Защита корпуса IP 30; температура эксплуатации от -10°C до +45°C.",null,"COOPER",43530]
["Мини модули"]
["MCIM",null,"Мини-модуль контроля одноканальный входной","Используется для контроля состояния контактов реле, герконов или переключателей (короткое замыкание/ разрыв). Модуль подключается к Адресно-аналоговому шлейфу и имеет низкий ток потребления 310mA. Оконечный резистор 22кОм. Для контроля состояния контактов параллельно 22кОм в разрыв цепи устанавливается резистор 5к6. Порог короткого замыкания контролируемых контактов 1кОм. Порог разрыв цепи связи 33кОм. Степень защиты корпуса IP 40.; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",2451]
["MCIM-C",null,"Мини-модуль контроля ИПР входной  ","Используется для контроля состояния контактов реле, герконов или переключателей (короткое замыкание/ разрыв). При подключении к адресному шлейфу ППКП, определяется системой как ручной пожарный извещатель. При замыкании контролируемых контактов, формирует сигнал \"ПОЖАР\". Модуль имеет низкий ток потребления 310mA. Оконечный резистор 22к. Для контроля состояния контактов параллельно 22кОм в разрыв цепи устанавливается резистор 5к6. Порог короткого замыкания контролируемых контактов 1кОм. Порог разрыв цепи связи 33кОм. Степень защиты корпуса IP 40. 150 шт. на шлейф",null,"COOPER",2451]
["MCIM-NF",null,"Мини-модуль контроля входной ","Использеутся для адресного контроля состояния контактов внешних устройств на замыкание, размыкание и обрыв цепи связи. Модуль подключается к адресному шлейфу ППКП и имеет низкий ток потребления 310mA. Позволяет выводить информацию о состоянии без активации сигнала \"ПОЖАР\". Максимальное количество мини-модулей подключаемых в адресный шлейф 200 шт. Оконечный резистор 22к. Для контроля состояния контактов параллельно 22кОм в разрыв цепи устанавливается резистор 5к6. Порог короткого замыкания контролируемых контактов 1кОм. Порог разрыв цепи связи 33кОм. Степень защиты корпуса IP 40.; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",2451]
["MCOM",null,"Мини-модуль управления одноканальный выходной","Используется для управления внешними устройствами. Модуль подключается к адресному шлейфу ППКП и имеет низкий ток потребления 310mA. Максимальное количество мини-модулей подключаемых в адресный шлейф 200 шт. Позволяет коммутировать электрические цепи +24 В - +30 В с током до 1 А и мощьностью до 30 Ватт.  Степень защиты корпуса IP 40. ; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",2834]
["MCOM-S",null,"Мини-модуль управления оповещателями выходной ","Используется для управления световыми и звуковыми оповещателями. Модуль подключается к адресному шлейфу ППКП и имеет низкий ток потребления 310mA. Максимальное количество мини-модулей подключаемых в адресный шлейф 60 шт. Определяется системой как оповещатель.  Позволяет коммутировать электрические цепи +24 В - +30 В с током до 1 А и мощьностью до 30 Ватт. Степень защиты корпуса IP 40; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",2834]
["MCOM-R",null,"Мини-модуль управления линейными извещателями выходной","Идеально подходит для подключения линейных извещателей. Модуль выдает 5-секундный импульс на сброс сигнала \"ПОЖАР 1\". Модуль подключается к адресному шлейфу ППКП и имеет низкий ток потребления 310mA.  Позволяет коммутировать электрические цепи +24 В - +30 В с током до 1 А и мощьностью до 30 Ватт. Степень защиты корпуса IP 40; температура эксплуатации от -10°C до +60°C.",null,"COOPER",2834]
["CGI420",null,"Модуль подключения газовых анализаторов (Платы адресного интерфейса со встроенным изолятором)","Используется для подключения газовых анализаторов. В случаях, когда помимо контроля состояния газового анализатора, существует необходимость управления внешним устройством, используется Адресный модуль типа CGI420R. Интерфейсный модуль 4 - 20 мА.",null,"COOPER",15950]
["CGI420R",null,null,null,null,"COOPER",19947]
["Контроллеры"]
["FC6",null,"Модуль управления вентиляцией и дымоудаления","Используется для управления устройствами (приборы, заслонки, клапана, вентиляторы и т.д.) дымоудаления. Конструкция корпуса специально разработана для монтажа на стену. ",null,"COOPER",48032]
["FC18",null,"Модуль управления вентиляцией и дымоудаления в рековом варианте для R6000","Используется для управления устройствами (приборы, заслонки, клапана, вентиляторы и т.д.) дымоудаления. Конструкция корпуса специально разработана для  установки в 19\" шкаф типа 39UECRACK.",null,"COOPER",136751]
["Платы "]
["ZPCB2252-MMR",null,"на 32 выхода  реле (мастер)","Используется в качестве главной платы типа Master для управления внешними устройствами. Имеет в своем составе 32 свободных от потенциалов реле. Реле позволяют коммутировать токи до 1 А. Плата позволяет подключить еще две подчиненные платы ZPCB2252-MSR типа Slave.",null,"COOPER",41795]
["ZPCB2252-MSR",null,"на 32 выхода  реле (управляемый)","Используется в качестве подчиненной платы управления внешними устройствами типа Slave. Имеет в своем составе 32 свободных от потенциалов реле. Реле позволяют коммутировать токи до 1 А. Подключается к основной плате ZPCB2252-MMR типа Master. ",null,"COOPER",27957]
["ZPCB2252-MML",null,"на 32 выхода  открытый коллектор (мастер) с LED индикацией","Используется в качестве главной платы типа Master. Имеет в своем составе 32 выхода типа открытый кооллектор, которые могут быть использованы для управления внешними устройствами или светодиодными табло. Плата позволяет подключить еще две подчиненные платы ZPCB2252-MSL типа Slave.",null,"COOPER",26069]
["ZPCB2252-MSL",null,"на 32 выхода  открытый коллектор (управляемый)","Используется в качестве управляемой платы типа Slave. Имеет в своем составе 32 выхода типа открытый кооллектор, которые могут быть использованы для управления внешними устройствами или светодиодными табло. Плата подключается главной плате ZPCB2252-MML типа Master.",null,"COOPER",13832]
["MARDF6",null,"Выход \"Пожар\" и выход \"Ошибка\"","Используется в качестве адресного устройства управления внешними устройствами по тревожному событию. Плата подключается к адресному шлейфу ПС и имеет в своем состаме два реле, реле \"ПОЖАР\" и реле \"ОШИБКА\".",null,"COOPER",8506]
["К ППКП адресно-аналоговым серии CF3000, DF6000, R6000"]
["ZPCB2148",null,"Плата расширения на 2 шлейфа","Используется для расширения адресного пространства пожарных панелей типа CF3000, DF6000, R6000. Плата обеспечивает работу двух адресных шлейфов. Может приобретаться в качестве запасной платы на случай отказа штатно установленных в ППКП.",null,"COOPER",22921]
["ZPCB2232-P",null,"Плата индикации на 96 зон","Отображает текущее состояние 96 пожарных зон. Входит в состав пожарных панелей типа CF3000, DF6000 и R6000. Может приобретаться в качестве запасной платы на случай замены неисправной.",null,"COOPER",22098]
["ZPCB2222",null,"Шлейфовый разветвитель на 4 х 50 адресов","Используется для разветвления адресного шлейфа на 4 шлейфа с меньшей адресной емкостью. Применяется в странах, где пожарные нормы запрещают установку в один шлейф разного типа устройств или есть ограничения по количеству устройств в одном шлейфе.",null,"COOPER",11816]
["Интерфейсы  адресные сетевые"]
["EC0232",null,"Преобразователь Lon в RS232","Используется для подключения сетевых Адресно-аналоговых пожарных панелей типа CF3000 и DF6000 к Персональному компьютеру. Модуль образует двухстороннюю связь с ПК. Пожарные панели подключенные к модулю EC0232 образуют кольцевой шлейф.",null,"COOPER",55043]
["EC540",null," L-Switch маршрутизатор от 2 до 5 портов",null,null,"COOPER",464350]
["EC400",null,"CG-S / IP маршрутизатор","Сетевой интерфейсный модуль используется для подключения к сетям Internet. Позволяет объеденять удаленные объекты в единую информационную сеть.",null,"COOPER",310741]
["EC700",null,"Сетевой шлюз LON, MODBUS","Предназначен для объединения сетей Modbus RTU и LonWorks и позволяет обмениваться данными между устройствами Modbus Master и LonWorks. Состороны промышленной сети Modbus RTU, шлюз выступает только в качестве Slave устройства (ведомого).",null,"COOPER",529882]
["CFSFL01",null,"Оптоволоконный LON модем-конвертер",null,null,"COOPER",114644]
["Программное обеспечение"]
["Graphpack1",null,"Для одной пожарной панели","Позволяет отображать тревожную информацию на компьютере. Тревожная информация выводится на экран монитора в виде графических планов объекта с отображение места активации тревоги и необходимой информацией для оператора.",null,"COOPER",316439]
["Graphpack2-5",null,"От 2 до 5 пожарных панелей",null,null,"COOPER",523308]
["Graphpack6-10",null,"От 6 до 10 пожарных панелей",null,null,"COOPER",772953]
["Graphpack11-20",null,"От 11 до 20 пожарных панелей",null,null,"COOPER",1555548]
["Graphpack21-99",null,"От 21 до 99 пожарных панелей",null,null,"COOPER",1555548]
["Site Monitor",null,"Администратор сети",null,null,"COOPER",433373]
["Сервисное оборудование"]
["LP800",null,"Прибор для тестирования шлейфа","Тестер кольцевых шлейфов",null,"COOPER",69213]
["CF800",null,"Программатор для извещателей пожарных","Программатор для адресных устройств",null,"COOPER",54929]
["Внимание! В случае, если вы заметили какие-либо ошибки, или неточности, просим сообщить нам об этом по телефону, или по электронной почте. Спасибо."]