{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":383,"n_cols":4,"rows_kept":383,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[355,0,355,3],[296,0,296,3],[295,0,295,3],[272,0,272,3],[244,0,244,3],[335,0,335,3],[354,0,354,3],[271,0,271,3],[353,0,353,3],[252,0,252,3],[334,0,334,3],[290,0,290,3],[317,0,317,3],[327,0,327,3],[104,0,104,3],[289,0,289,3],[257,0,257,3],[213,0,213,3],[280,0,280,3],[281,0,281,3],[243,0,243,3],[227,0,227,3],[300,0,300,3],[192,0,192,3],[309,0,309,3],[123,0,123,3],[126,0,126,3],[127,0,127,3],[316,0,316,3],[301,0,301,3],[326,0,326,3],[122,0,122,3],[113,0,113,3],[111,0,111,3],[112,0,112,3],[199,0,199,3],[319,0,319,3],[212,0,212,3],[142,0,142,3],[201,0,201,3],[202,0,202,3],[129,0,129,3],[152,0,152,3],[153,0,153,3],[172,0,172,3],[138,0,138,3],[30,0,30,3],[31,0,31,3],[55,0,55,3],[61,0,61,3],[56,0,56,3],[38,0,38,3],[43,0,43,3],[59,0,59,3],[60,0,60,3],[3,0,3,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[18,0,18,3],[4,0,4,3],[29,0,29,3],[26,0,26,3],[361,0,361,3],[130,0,130,3],[131,0,131,3],[173,0,173,3],[251,0,251,3],[358,0,358,3],[80,0,80,3],[81,0,81,3],[82,0,82,3],[333,0,333,3],[116,0,116,3],[42,0,42,3],[98,0,98,3],[97,0,97,3],[50,0,50,3],[72,0,72,3],[44,0,44,3],[89,0,89,3],[96,0,96,3]]}
[null,"ПРАЙС-ЛИСТ\n\nДействителен с 18 апреля 2016 года\nЦены включают НДС 18%"]
[null,"18.04.2016"]
["Наименование","Краткие характеристики","Розница","Опт"]
["Блоки питания"]
["Блоки резервированного электропитания линейные (БРП)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=187…242 В, 50 Гц; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; защита АКБ от глубокого разряда; выход \"Неисправность\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; самовосстанавливающийся  термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С"]
["12 В"]
["БРП-12-1,5/7","12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач",1460,1400]
["БРП-12-1,5/14","12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2x7 Ач",1580,1510]
["БРП-12-1,5/28","12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач",1710,1640]
["БРП-12-3/7","12 В, 3 А, возможность установки АКБ 7 Ач",2150,2050]
["БРП-12-3/14","12 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2270,2150]
["БРП-12-3/28","12 В, 3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",2420,2300]
["БРП-12-3/40","12 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",3850,3660]
["БРП-12-5/7","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 7 Ач",2860,2720]
["БРП-12-5/14","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2980,2830]
["БРП-12-5/28","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",3130,2970]
["БРП-12-5/40","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4580,4350]
["24 В"]
["БРП-24-1,5/7","24 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",1760,1690]
["БРП-24-3/7","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2810,2670]
["БРП-24-3/14","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",2990,2840]
["БРП-24-3/40","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4050,3840]
["БРП-24-5/7","24 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",3680,3500]
["БРП-24-5/14","24 В, 5 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",3870,3680]
["БРП-24-5/40","24 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4660,4430]
["Двухканальные"]
["БРП-12-1,5/7_12-1,5/7","Канал 1: 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач \nКанал 2: 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач",2960,2840]
["БРП-12-1,5/7_24-1,5/7","Канал 1: 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач\nКанал 2: 24 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х 7 Ач",3250,3120]
["Блоки резервированного электропитания линейные исполнения исп.1 (БРП… исп.1)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=187…242 В, 50 Гц; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; защита АКБ от глубокого разряда; выход \"Неисправность\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; самовосстанавливающийся  термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С; встроенный модуль устройства распределения питания УПР-1-8; отсек для установки дополнительного оборудования; замок для защиты от несанкционированного доступа"]
["12 В"]
["БРП-12-1,5/7 исп.1","12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач",2160,2070]
["БРП-12-1,5/14 исп.1","12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2x7 Ач",2380,2280]
["БРП-12-3/7 исп.1","12 В, 3 А, возможность установки АКБ 7 Ач",3190,3030]
["БРП-12-3/14 исп.1","12 В, 3 А, возможность установки АКБ 2 х7 Ач",3390,3220]
["БРП-12-5/7 исп.1","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 7 Ач",3940,3740]
["БРП-12-5/14 исп.1","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",4190,3980]
["24 В"]
["БРП-24-1,5/7 исп.1","24 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2560,2430]
["БРП-24-3/7 исп.1","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",4090,3890]
["БРП-24-5/7 исп.1","24 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",5050,4800]
["Блоки резервированного электропитания трансформаторно-импульсные (БРП…-ТИ)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=160...240 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, устройство защиты АКБ ; выходы \"Норма сеть\" и \"Норма выход\" типа \"сухой контакт\"; заряд АКБ по буферной схеме с ограничением максимального тока заряда; защита от КЗ по выходу; термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С"]
["12 В"]
["БРП-12-4/7-ТИ","12 В, 4А, возможность установки АКБ 7 Ач",2510,2390]
["БРП-12-4/14-ТИ","12 В, 4А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2670,2540]
["БРП-12-4/28-ТИ","12 В, 4А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",3000,2850]
["БРП-12-4/40-ТИ","12 В, 4А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4470,4250]
["БРП-12-10-ТИ","12 В, 10 А, внешние АКБ ",5250,4990]
["24 В"]
["БРП-24-3/7-ТИ","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2940,2790]
["БРП-24-3/14-ТИ","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",3300,3130]
["БРП-24-3/40-ТИ","24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",5740,5460]
["БРП-24-9-ТИ","24 В, 9А, внешние АКБ",6070,5770]
["Блоки резервированного электропитания трансформаторно-импульсные всепогодного исполнения (БРП…-ТИ исп.5)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=160...240 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, устройство защиты АКБ; выходы \"Норма сеть\" и \"Норма выход\" типа \"сухой контакт\"; заряд АКБ по буферной схеме с ограничением максимального тока заряда; защита от КЗ по выходу; термопредохранитель встроенный в трансформатор; автоматический подогрев АКБ, степень защиты оболочки IP54; температура эксплуатации -30...+50°С"]
["БРП-12-4/14-ТИ исп.5","12 В, 4 А,возможность установки АКБ 2х7 Ач",7540,7160]
["БРП-24-3/7-ТИ исп.5","24 В, 3 А,возможность установки АКБ 2х7 Ач",7980,7580]
["Блоки резервированного электропитания импульсные (БРП…-И)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=120...260 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; выход \"Неисправность\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу, от повышения напряжения на выходе и от перегрева; защита АКБ от глубокого разряда; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С "]
["12 В"]
["БРП-12-1/1,2-И","12 В, 1 А, возможность установки АКБ 1,2 Ач",850,800]
["БРП-12-1,8/7-И","12 В, 1,8 А, возможность установки АКБ 7 Ач",2830,2690]
["БРП-12-4,4/7-И","12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 7 Ач",3310,3150]
["БРП-12-4,4/14-И","12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",3460,3290]
["БРП-12-4,4/28-И","12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",3750,3560]
["БРП-12-4,4/40-И","12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4230,4020]
["БРП-12-7,3/14-И","12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",4110,3910]
["БРП-12-7,3/28-И","12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",4400,4180]
["БРП-12-7,3/40-И","12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4890,4640]
["БРП-12-11-И","12 В, 11 А, внешние АКБ",5790,5500]
["24 В"]
["БРП-24-0,9/7-И","24 В; 0,9 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",2740,2610]
["БРП-24-2,2/7-И","24 В; 2,2 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",3460,3290]
["БРП-24-2,2/14-И","24 В; 2,2 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",3750,3560]
["БРП-24-3,6/7-И","24 В; 3,6 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач",4110,3910]
["БРП-24-3,6/14-И","24 В; 3,6 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач",4400,4180]
["БРП-24-3,6/40-И","24 В; 3,6 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач",4890,4640]
["БРП-24-5,4-И","24 В; 5,4 А, внешние АКБ",5500,5230]
["Блоки резервированного электропитания импульсные для установки на DIN-рейку (БРП…-И исп.3)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=120...260 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; выход \"Неисправность\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу, от повышения напряжения на выходе и от перегрева; защита АКБ от глубокого разряда; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С "]
["12 В"]
["БРП-12-1-И исп.3 на DIN-рейку","12 В, 1 А, внешние АКБ",980,930]
["БРП-12-1,8-И исп.3 на DIN-рейку","12 В, 1,8 А, внешние АКБ;",1170,1110]
["БРП-12-2,9-И исп.3 на DIN-рейку","12 В, 2,9 А, внешние АКБ;",1660,1570]
["БРП-12-4,4-И исп.3 на DIN-рейку","12 В, 4,4 А, внешние АКБ;",2030,1930]
["БРП-12-7,3-И исп.3 на DIN-рейку","12 В, 7,3 А, внешние АКБ;",3040,2880]
["БРП-12-11-И исп.3 на DIN-рейку","12 В, 11 А, внешние АКБ;",4630,4400]
["24 В"]
["БРП-24-0,54-И исп.3 на DIN-рейку","24 В, 0,54 А, внешние АКБ",1020,970]
["БРП-24-0,9-И исп.3 на DIN-рейку","24 В, 0,9 А, внешние АКБ;",1210,1150]
["БРП-24-1,45-И исп.3 на DIN-рейку","24 В, 1,45 А, внешние АКБ;",1710,1630]
["БРП-24-2,2-И исп.3 на DIN-рейку","24 В, 2,2 А, внешние АКБ;",2110,2010]
["БРП-24-3,6-И исп.3 на DIN-рейку","24 В, 3,6 А, внешние АКБ;",3190,3030]
["БРП-24-5,4-И исп.3 на DIN-рейку","24 В, 5,4 А, внешние АКБ;",4760,4520]
["Блоки резервированного электропитания в конструктиве 19\"x3U (БРП…исп.2)"]
["Краткие ТХ: индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; защита АКБ от глубокого разряда; выход \"Неисправность\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; самовосстанавливающийся  термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; корпус EURO 19\"x3U; температура эксплуатации -10...+40°С"]
["12 В"]
["БРП-12-5/42 исп.2","12 В, 5 А, возможность установки АКБ 6x7 Ач",10900,10350]
["БРП-12-5_12-5 исп.2","2 независимых канала по 12 В, 5 А каждый, внешние АКБ",11990,11390]
["БРП-12-7,3/42-И исп.2","12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 6x7 Ач ",12410,11790]
["БРП-12-7,3-И_12-7,3-И исп.2","2 независимых канала по 12 В, 7,3 А каждый, внешние АКБ",14890,14150]
["БРП-12-11/28-И исп.2","12 В, 11 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач ",13650,12970]
["24 В"]
["БРП-24-5/21 исп.2","24 В, 5 А, возможность установки АКБ 6x7 Ач",11990,11390]
["БРП-24-5_24-5 исп.2","2 независимых канала по 24 В 5 А каждый, внешние АКБ",13190,12530]
["БРП-24-3,6/14-И исп.2","24 В, 3,6 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач",13030,12380]
["БРП-24-3,6-И_24-3,6-И исп.2","2 независимых канала по 24 В 3,6 А каждый, возможность установки АКБ 2x7 Ач на каждый канал, контроль заряда",15630,14850]
["БРП-24-5,4/14-И исп.2","24 В, 5 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач",14330,13610]
["БРП-24-5,4_24-5,4-И исп.2","2 независимых канала по 24 В, 5 А каждый, внешние АКБ",17200,16340]
["Система распределенного резервированного электропитания \"Лоза\""]
["Блоки центральные (БЦ...)"]
["Краткие ТХ: Uпит.=160...240 В; индикация наличия входного и выходного напряжения; выходы \"Норма сеть\" и \"Норма выход\" типа \"сухой контакт\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу, от повышения напряжения на выходе и от перегрева; заряд АКБ по буферной схеме с ограничением тока заряда; защита АКБ от глубокого разряда; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С "]
["БЦ-48-2,7-ТИ","48 В; 2,7 А, внешние АКБ",8760,8330]
["БЦ-110-1,5-ТИ","110 В, 1,5 А, внешние АКБ",8760,8330]
["Бескорпусные модули периферийных преобразователей напряжения (ПН...) "]
["Модуль ПН-36-12-1","Uвх=15…40 В, Uвых=12 В, Iвых.макс=1 А",730,690]
["Модуль ПН-48-12-1,5","Uвх=20…60 В, Uвых=12 В, Iвых.макс=1,5 А",1880,1780]
["Модуль ПН-48-24-0,75","Uвх=20…60 В, Uвых=24 В, Iвых.макс=0,75 А",1910,1810]
["Модуль ПН-110-12-1,5","Uвх=48…120 В, Uвых=12 В, Iвых.макс=1,5 А",1970,1870]
["Модуль ПН-110-24-0,75","Uвх=48…120 В, Uвых=24 В, Iвых.макс=0,75 А",2020,1920]
["Блоки питания линейные, без аккумуляторов (БП…) постоянного тока"]
["Краткие ТХ: Uпит.=220 В, 50 Гц; индикация наличия входного и выходного напряжения; выход \"Норма сеть\" типа \"сухой контакт\"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; защита от повышения выходного напряжения; термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С"]
["БП-12-1,3","12 В, 1,3 А, защита от КЗ, 190х106х65, IP20",940,890]
["БП-24-1","24 В, 1 А, защита от КЗ, 190х106х65, IP20",1150,1090]
["Блоки питания линейные, без аккумуляторов (БП…) переменного тока"]
["Краткие ТХ: Uпит.=220 В, 50 Гц; термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP65; температура эксплуатации -40...+40°C"]
["БП~24В-1,5А с модулем УЗ-1ТВ-24","Для питания ТВ-камер, ~24 В, 1,5 А, встроенный модуль защиты от импульсных перенапряжений по питанию и ТВ-сигналу",2860,2720]
["Дополнительные корпуса см. раздел \"Корпуса\""]
["Сопутствующие изделия к разделам \"Блоки питания…\""]
["Бескорпусные модули защиты аккумуляторов от глубокого разряда (УЗА) Габариты 23х35х20 мм"]
["Модуль УЗА-12","Напр. откл. нагрузки 10,5 В, напр. подкл. нагрузки 12,5 В",220,210]
["Модуль УЗА-12П-5","Напр. откл. нагрузки 10,5 В, напр. подкл. нагрузки 12,5 В, ток защиты 5 А",230,220]
["Модуль УЗА-12П-10","Напр. откл. нагрузки 10,5 В, напр. подкл. нагрузки 12,5 В, ток защиты 10 А",230,220]
["Модуль УЗА-24","Напр. откл. нагрузки 21 В, напр. подкл. нагрузки 25 В",220,210]
["Модуль УЗА-24П-5","Напр. откл. нагрузки 21 В, напр. подкл. нагрузки 25 В, ток защиты 5 А",230,220]
["Модуль УЗА-24П-10","Напр. откл. нагрузки 21 В, напр. подкл. нагрузки 25 В, ток защиты 10 А",230,220]
["Устройства распределения питания (УРП), устройства контроля сети (УКС)"]
["УРП 1-8","Распределение питания с одного выхода на восемь независимых каналов, каждый из которых снабжен цепями защиты и индикацией наличия выходного напряжения",630,600]
["Модуль УРП 1-8 (бескорпусной)","Распределение питания с одного выхода на восемь независимых каналов, каждый из которых снабжен цепями защиты и индикацией наличия выходного напряжения",490,470]
["Модуль УКС (бескорпусной)","Контроль наличия сетевого питания БРП с выдачей извещения \"Норма сеть\" типа \"сухой контакт\"",190,180]
["Комплекты шнуров для подключения аккумуляторов к БРП"]
["Комплект шнуров Ш-1207 ","АКБ 1x7 Ач",140,130]
["Комплект шнуров Ш-1214 ","АКБ 2x7 Ач, параллельное включение",140,130]
["Комплект шнуров Ш-1228","АКБ 4x7 Ач, параллельное включение",140,130]
["Комплект шнуров Ш-1240","АКБ 1x40 Ач",140,130]
["Комплект шнуров Ш-1280","АКБ 2x40 Ач, параллельное включение",140,130]
["Комплект шнуров Ш-2407","АКБ 2x7 Ач, последовательное включение",140,130]
["Комплект шнуров Ш-2414","АКБ 4x7 Ач, последовательно-параллельное включение",140,130]
["Комплект шнуров Ш-2440 ","АКБ 2x40 Ач, последовательное включение",140,130]
["Комплект шнуров Ш-4807","АКБ 4x7 Ач, последовательное включение",140,130]
["Извещатели пожарные"]
["Извещатели пожарные дымовые линейные и сопутствующие изделия"]
["ИПДЛ-Д-II/4Р ","Двухпозиционный, рабочая дальность действия 150 м, контролируемая площадь 1350 м2, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=17 мА., 86х80х96 мм, IP41",3720,3460]
["ИПДЛ-Д-I/4Р ","Однопозиционный со встроенной ТВ камерой, рабочая дальность действия 50 м (с дополнительными отражателями до 100 м), Uпит.=8…28 В, Iпотр.=30/120 мА., 144х99х76 мм, IP41",8400,7810]
["ИПДЛ-Д-II/4Р исп.5","Двухпозиционный, рабочая дальность действия 100 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=60 мА, -40...+50°C, IP65",9450,8980]
["Отражатель для ИПДЛ-Д-I/4P","100х100 мм",990,990]
["ВУОС (выносное устройство  оптической сигнализации для  ИПДЛ) ","Индикация состояния, проверка работоспособности извещателей ИПДЛ-Д-I/4Р и ИПДЛ-Д-II/4Р",270,260]
["ПК-02(прибор для контроля ИПДЛ, ИКС, Ива и др.) ","Подключение к ИПДЛ через  ВУОС, ЖКИ. Функции: детектор поля, проводной измеритель, радиоканальный измеритель.",4370,4150]
["Кожух защитный для  ИПДЛ-Д-I/4Р","металл, 170х135х90 мм",720,680]
["Кожух защитный для  ИПДЛ-Д-II/4Р","металл, 140х105х105 мм",580,550]
["Кронштейн угловой для монтажа  ИПДЛ-Д-II/4Р на наклонные  поверхности","металл, углы наклона 30°, 60°, 90°, 100х91х54 мм",580,550]
["Кронштейн для крепления ИПДЛ к  двутавровой балке",null,720,680]
["Пластина для устан. 4-х отражателей к ИПДЛ-Д-I/4Р",null,270,260]
["Блок коммутации БК-2727"," с модулем коммутации и крышкой; 160х96х21 мм ",600,570]
["Блок коммутации БК-2728"," с модулем коммутации и крышкой; 90х82х21 мм",580,550]
["Коробка коммутационная КК-2756","с крышкой; 160х96х21 мм ",250,240]
["Коробка коммутационная КК-2757","с крышкой; 90х82х21 мм",230,220]
["Крышка коробки коммутационной КК-2758","Используется при установке штатного блока коммутации отдельно от ИПДЛ-Д-I/4р; 160х96х1 мм ",20,20]
["Крышка коробки коммутационной КК-2759","Используется при установке штатного блока коммутации отдельно от иИПДЛ-Д-II/4р; 90х82х1 мм",20,20]
["Модуль коммутации МК-2760","бескорпусной; 76х60х14 мм",350,330]
["Извещатели пожарные пламени Тюльпан"]
["IP65"]
["Тюльпан 1-1","1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C",3410,3240]
["Тюльпан 1-1 исп.0","1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу",3410,3240]
["Тюльпан 1-2","1 ИК канал (горение водорода-2,7 мкм), угол обз. 90° на 10 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C",4410,4190]
["Тюльпан 1-2 исп.0","1 ИК канал (горение водорода-2,7 мкм), угол обз. 90° на 10 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу",4410,4190]
["Тюльпан 1-1-1","1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 10° на 60 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C",5370,5100]
["Тюльпан 1-1-1 исп.0","1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 10° на 60 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу",5370,5100]
["Тюльпан 1-1-2","1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 3° на 150 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C",7960,7560]
["Тюльпан 1-1-2 исп.0","1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 3° на 150 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу",7960,7560]
["Тюльпан 1-1-0-1","1 ИК канал (опасное превышение температуры угля на движущемся конвеере), угол обз. 90° на 25м, Uпит.=8..28В, Iпотр.=15мА, -40...+55°C",3840,3650]
["Тюльпан 1-1-0-1 исп.0","1 ИК канал (опасное превышение температуры угля на движущемся конвеере), угол обз. 90° на 25м, Uпит.=8..28В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу",3840,3650]
["Тюльпан 2-18","1 УФ канал (горение металлов-200нм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C",9000,8550]
["Тюльпан 2-12","2 ИК канала+ТВ (горение водорода - 2,7 мкм+опорный канал:4,0 мкм) угол обзора 90° на 10 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C",15060,14310]
["Тюльпан 2-23","2 ИК канала+ТВ (горение углеводородов-4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм) угол обзора 90° на 25 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C",15060,14310]
["Тюльпан 2-14","3 ИК канала (горение углеводородов-4,4 мкм+опорные каналы:4,0 мкм+5,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), -55…+55°C",16100,15290]
["Тюльпан 2-20","3 ИК канала (горение углеводородов и водорода-2,7 мкм+4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), -55…+55°C",16100,15290]
["Тюльпан 2-16","1 ИК+1УФ каналы(горение углеводородов и металлов-4,4 мкм+200нм), угол обзора 90° на 25 м; пит. Uпит.=8...28 В; Iпотр.=15 мА; -40°…+55°C",12360,11750]
["Фонарь тестовый Тюльпан ТФ-1","Для извещателей ИК+УФ. Дальность действия до 5 м, встроенный аккумулятор, зарядное устройство в комплекте",7480,7100]
["Фонарь тестовый Тюльпан ТФ-2 Ex","Для извещателей ИК+УФ. Дальность действия до 4 м, встроенный аккумулятор, зарядное устройство в комплекте, IP67, Ex искробезопасная цепь",12940,12290]
["Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные Тюльпан\nс маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5"]
["Тюльпан 2-18 Ex","1 УФ канал (горение металлов - 200 нм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C",13850,13150]
["Тюльпан 2-23 Ex","2 ИК канала+ТВ (горение углеводородов-4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм ) угол обзора 90° на 25 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C",24060,22860]
["Тюльпан 2-12 Ex","2 ИК канала+ТВ (горение водорода - 2,7 мкм+опорный канал:4,0 мкм) угол обзора 90° на 10 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C",24060,22860]
["Тюльпан 2-14 Ex","3 ИК канала (горение углеводородов-4,4 мкм+опорные каналы:4,0 мкм+5,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), \n -55…+55°C",29040,27590]
["Тюльпан 2-16 Ex\n","1 ИК+1УФ каналы (горение углеводородов и металлов-4,4 мкм+200нм), 1УФ каналы, угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В; Iпотр.=15 мА; -40…+55°C",20110,19100]
["Тюльпан 2-20 Ex\n","3 ИК канала (горение углеводородов и водорода-2,7 мкм+4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА; -55…+55°C",29040,27590]
["Пульты приемно-контрольные"]
["ППКОП “Платан-1”","16 зон (8 - сухие контакты + 8 по RS-485)",2160,2050]
["Извещатели газовые"]
["Краткие ТХ: IP20, -10…+50°С"]
["ДГ-1-ПБМ-1","Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм",2060,1960]
["ДГ-2-ПБМ-1","Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм",2060,1960]
["ДГ-1-У-1","Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм",2060,1960]
["ДГ-2-У-1","Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм",2060,1960]
["ДГ-1-ПБМ-2","Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм, h=54 мм",2060,1960]
["ДГ-2-ПБМ-2","Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм, h=54 мм",2060,1960]
["ДГ-1-У-2","Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм h=54 мм",2060,1960]
["ДГ-2-У-2","Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм h=54 мм",2060,1960]
["ДГ-3-У","Угарный газ 0,002% и 0,02%, питание от двух батареек АА (средний срок службы батареек 1 год), звуковая сигнализация, ЖК-дисплей, металлический корпус 105х75х25 мм",2800,2660]
["Системы оповещения \"Октава-80\" и \"Октава-100\""]
["Приборы управления оповещателями (ПУО) и сопутствующие изделия"]
["Октава-80Ц-100 В","4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 100 В, Рвых.= 80 Вт, контроль линий оповещения, отсек под АКБ 2х7 Ач, сопряжение с  ТАСЦО населения Санкт-Петербурга по сигналам ГОЧС",10520,9990]
["Октава-80Ц-30 В","4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 30 В, Рвых.= 80 Вт, контроль линий оповещения, отсек под АКБ 2х7 Ач, сопряжение с  ТАСЦО населения Санкт-  Петербурга по сигналам ГОЧС",10520,9990]
["Октава-80Б-100 В","Усилитель  линейный для ПУО \"Октава-80Ц-100 В\", вход линии 100 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=100 В",7930,7530]
["Октава-80Б-30 В","Усилитель линейный для ПУО \"Октава-80Ц-30 В\", вход линии 30 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=30 В",7930,7530]
["Октава-80Б-100 В исп.5","Усилитель  линейный для ПУО \"Октава-80Ц-100 В\", вход линии 100 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=100 В, -40...+40°C, IP65",12250,11640]
["Октава-80Б-30 В исп.5","Усилитель линейный для ПУО \"Октава-80Ц-30 В\", вход линии 30 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=30 В,  -40...+40°C, IP65",12250,11640]
["Октава-100Ц","1 зона оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, притание световых оповещателей,  внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 100 В/30 В, Рвых.= 80 Вт, контроль линий оповещения, отсек под АКБ 2х7 Ач, сопряжение с  ТАСЦО населения Санкт-Петербурга по сигналам ГОЧС",12220,11610]
["Октава-100Б","Усилитель  линейный для \"Октава-100Ц-100 В\", вход линии 100 В/30 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=100 В/30 В",8620,8190]
["ВПУ-16 (пульт управления)","16 зон, встроенный микрофон, питание от Октава-100Ц",4100,3890]
["ВПУ-4 (выносной пульт управления)","4 зоны, встроенный микрофон, питание от Октава-80Ц",3390,3220]
["ВМ-01 (выносной микрофон)","дифференциальный выход, питание от ПУО Октава-80Ц ",1960,1860]
["ВМ-02 (выносной микрофон)","дифференциальный выход, питание от \"Октава-100Ц\" ",1960,1860]
["КП-100 (прибор контроля линий связи)","Оценка параметров линий звукового оповещения: модуль полного сопротивления, полная мощность линии.",5030,4780]
["Акустические системы речевого пожарного оповещения \"Октава\""]
["АС-0,5-30/100 (НМ)","0,5 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20",790,750]
["АС-0,5-30/100 (НП)","0,5 Вт, 30/100 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20",530,500]
["АС-0,5-30/100 (ПП)","0,5 Вт, 30/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20",700,670]
["АС-1-30/100 (НМ)","1 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20",790,750]
["АС-1-30/100 (НП)","1 Вт, 30/100 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20",530,500]
["АС-1-30/100 (ПП)","1 Вт, 30/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20",700,670]
["АС-3-30/100 (НМ)","3 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20",840,790]
["АС-3-30/100 (НП)","3 Вт, 30 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20",590,560]
["АС-3-30/100 (ПП)","3 Вт, 30/70/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20",740,700]
["АС-5-30/100 (НМ)","5 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20",1000,950]
["АС-5-30/100 (НП)","5 Вт, 30 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20",860,820]
["АС-5-30/100 (ПП)","5 Вт, 30/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20",810,770]
["АС-10-30/100 (НП) исп.5","10 Вт, 100 В, настенное крепление, корпус из АБС-пластика, IP54",1000,950]
["Кожух защитный для АС-3-30/100  (НП)","металл, 220х150х75 мм",280,260]
["Кожух защитный для АС-5-30/100  (НП)","металл, 270x195x85 мм",370,350]
["Извещатели охраны периметра"]
["Извещатели инфракрасные активные"]
["ИКС-1","1 ИК-луч, до 100 м, Uпит.=8…28 В, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65",2890,2750]
["ИКС-3 (для помещений)","1 ИК-луч, до 100 м, Uпит.=8…28 В, пластмассовый корпус, IP41",2110,2000]
["\"Ива-4\" (одиночный ИК-барьер)","ИК-барьер из четырех лучей, 1...50 м, высота 1200 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65",10780,10240]
["\"Ива-4.1\" (ИК-барьер для протяженных периметров)","ИК-барьер из четырех лучей, 1...50 м, высота 1200 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65",13280,12620]
["\"Ива-6\" (одиночный ИК-барьер)","ИК-барьер из шести лучей, 1...50 м, высота 1950 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65",14020,13320]
["\"Ива-6.1\" (ИК-барьер для протяженных периметров)","ИК-барьер из шести лучей, 1...50 м, высота 1950 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65",16520,15700]
["Извещатели инфракрасные активные многолучевые охраны экспонатов “Арника”"]
["Краткие ТХ: Uпит.=5...15 В, минимальные размеры обнаруживаемого объекта (10х10) мм, возможность наращивания, температура эксплуатации +5...+40°C, IP41."]
["\"Арника-1\"","144 луча, ширина зоны обнаружения 1060 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х1235 мм, Iпотр.= 65 мА",13790,13100]
["\"Арника-1\" доп. комплект","144 луча, ширина зоны обнаружения 1060 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х1148 мм, Iпотр.= 30 мА",13640,12960]
["\"Арника-1.1\"","64 луча, ширина зоны обнаружения 680 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х858 мм, Iпотр.= 30 мА",11030,10480]
["\"Арника-1.1\" доп. комплект","64 луча, ширина зоны обнаружения 680 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х771 мм, Iпотр.= 30 мА",10880,10340]
["Быстроразворачиваемый комплекс “Плющ”"]
["Штатив “Плющ Ш-1”","2,5 кг, высота до 1,2 м, макс. нагрузка до 32 кг",6990,6640]
["Штатив “Плющ Ш-2”","2,15 кг, высота 1м, макс. Нагрузка до 20 кг",2300,2190]
["Блок радиоканальный \"Плющ БР-1.4-434\"","433 МГц, дальность устойчивой радиосвязи на прямой видимости=300 м, ретрансляция сигналов от других БР комплекса,  -40...+50°C, IP64",8740,8300]
["Блок аккумуляторных батарей \"Плющ АКБ-1.3-7,4/8\"","7,4 В, 8 Ач, Imax.=3 А, -40...+60°C, IP64",10480,9960]
["Рюкзак \"Плющ Р5\"","Для 5 комплектов стоек “Плющ”",22250,21140]
["Зарядное устройство групповое ЗУ-6-1.3","6 каналов, 8,4 В, 2 А, 0...+45°C, IP20",13980,13280]
["Пульт приемно-контрольный радиоканальный “Плющ ППКР-1.2-434\"","433 МГц, дальность устойчивой радиосвязи на прямой видимости=300 м,  -40...+50°C, IP20",10420,9900]
["ИКС-1-012","1 ИК-луч, до 100 м, Uпит.=8…28 В, металлический корпус, -40...+50°C, IP65, Iпотр. БИ=0,5 мА, Iпотр. БП=3 мА",3330,3160]
["ИД-40-312","Зона обнаружения \"коридор\" 40х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65",3290,3120]
["ИД-50-312","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65",4190,3980]
["ИД2-50-312","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65",5230,4960]
["ИД-70-312","Зона обнаружения \"коридор\" 70х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65",5240,4980]
["ИД2-100-312","Зона обнаружения \"коридор\" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, металлический корпус, Iпотр.=5 мА, -40...+50°C, IP65",9860,9370]
["Извещатели инфракрасные пассивные"]
["Краткие ТХ: Ш1-\"ТРЕВОГА\", Ш2-\"НЕИСПРАВНОСТЬ\", Uпит.=8...28 В, -40...+50°C, IР65"]
["ИД-40","Зона обнаружения \"коридор\" 40х3х2 м, Iпотр.=16 мА",2860,2660]
["ИД-50","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА",3640,3380]
["ИД-70","Зона обнаружения \"коридор\" 70х3х2 м, Iпотр.=16 мА",4560,4240]
["ИД-12Е","Зона обнаружения \"веер\", r=12 м, α=60°, Iпотр.=16 мА",3670,3420]
["ИД2-50","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА",4540,4230]
["ИД2-50Ш","Зона обнаружения \"штора\" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА",4770,4430]
["ИД2-100","Зона обнаружения \"коридор\" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=50 мА",8570,7970]
["Извещатели инфракрасные пассивные специализированные (с измененной логикой работы шлейфов)"]
["Краткие ТХ: Ш1 и Ш2-\"ТРЕВОГА\", Uпит.=8...28 В, -40...+50°C, IР65"]
["ИД-40-1","Зона обнаружения \"коридор\" 40х3х2 м, Iпотр.=16 мА",3560,3310]
["ИД-50-1","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА",4530,4210]
["ИД-70-1","Зона обнаружения \"коридор\" 70х3х2 м, Iпотр.=16 мА",5670,5270]
["ИД-12Е-1","Зона обнаружения \"веер\", r=12 м, α=60°,Iпотр.=16 мА",4530,4210]
["ИД2-50-1","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА",5600,5210]
["ИД2-50Ш-1","Зона обнаружения \"штора\" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА",5880,5470]
["ИД2-100-1","Зона обнаружения \"коридор\" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=50 мА",11490,10690]
["Извещатели инфракрасные пассивные специализированные (с расширенным диапазоном рабочих температур)"]
["Краткие ТХ: Ш1-\"ТРЕВОГА\", Ш2-\"НЕИСПРАВНОСТЬ\", Uпит.=8...28 В, расширенный диапазон рабочих температур: -55...+50°C, IР65"]
["ИД2-50 исп.5","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА",7000,6510]
["ИД2-50Ш исп.5","Зона обнаружения \"штора\" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА",7350,6830]
["ИД2-100 исп.5","Зона обнаружения \"коридор\" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=100 мА",14360,13360]
["ИД2-12Е исп.5","Зона обнаружения \"веер\", r=12 м, α=60°, Iпотр.=16 мА",7070,6570]
["Извещатели инфракрасные пассивные специализированные (с измененной логикой работы шлейфов и расширенным диапазоном рабочих температур)"]
["Краткие ТХ: Ш1 и Ш2 -\"ТРЕВОГА\", Uпит.=8...28 В, расширенный диапазон рабочих температур: -55...+50°C, IР65"]
["ИД2-50-1 исп.5","Зона обнаружения \"коридор\" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА",7700,7160]
["ИД2-50Ш-1 исп.5","Зона обнаружения \"штора\" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА",8080,7520]
["ИД2-100-1 исп.5","Зона обнаружения \"коридор\" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=100 мА",15800,14700]
["Вибрационные системы"]
["Датчики"]
["Вибродатчик ВД-2 оконечный","Uпит.=5 В, Iпотр.=0,1 мА, дифференциальный выход, -40...+50°C, IP65.",1180,1120]
["Вибродатчик ВД-2 с кабелем L=5 м","Uпит.=5 В, Iпотр.=0,1 мА, дифференциальный выход, -40...+50°C, IP65.",1180,1120]
["Кабель трибоэлектрический ТД-1 (метр)","∅5 мм, -60...+60°C, устойчивость к УФ, грибкам, плесени, инею, росе.",80,80]
["Кабель вибрационный ВК-1-3,5 (метр)","Сенсоры встроены в кабель с шагом 3,5 м.",140,130]
["Устройство согласования для  трибокабеля ","термоусадочная оболочка",140,140]
["Сейсмодатчик СД-2 с  кабелем L=1 м","Ø60х43, 1 каб.вывод L=1 м, IP68, Uпит.=5 В, Iпотр.=0,4 мА",2750,2610]
["Звено СД-2-5/25"," 5 шт. СД-2, Lзв 25 м, lд-д 5 м, м. рукав, IP68, Uпит.=5 В, Iпотр.=2 мА",17390,16520]
["Модули бескорпусные"]
["Модуль БОС (блок обработки  сигнала для ИОП Тополь)","2 входа для ЧЭ, Uпит.=8…36 В, Рпотр.=0,9 Вт, 3 выхода - \"сухие контакты\", RS-485, -40..+50°C",22020,20910]
["Модуль обработки сигнала  Тополь-8","2 дифф. входа, независимая настройка, индикация тревог и неисправности, звуковой контроль.",19160,18200]
["Модуль ПРД аналоговых сигналов  2-х канальный","2 входа для ЧЭ, 2 дифф. вых, Uпит.=8…30 В, Рпотр.=0,3 Вт, L линии связи до 2 км , -40...+50°C",3580,3400]
["Модуль ПРМ аналоговых сигналов  1-но канальный","1 дифф. вход, прием сигн. от ПРД, установка в БОС, контр. целостности линии связи и ЧЭ, -40...+50°C",900,850]
["Модуль ПУ вибросигнала","1 дифф. вх., до 40 ВД-2, пит. ВД-2, установка в БОС или ПРД, -40...+50°C",900,850]
["Модуль ПУ трибосигнала","1 вх. для ТД-1 (до 200 м), контр. целостности ЧЭ, установка в БОС или ПРД, -40...+50°C",900,850]
["Корпуса для модулей см. в разделе \"Корпуса\" "]
["Сопутствующие изделия к разделу \"Вибрационные системы\""]
["Муфта соединительная МС  (герметичная)","Пластмассовая, L=110 мм, ∅25 мм, под кабель ∅4…8 мм",360,340]
["Приборы для систем сбора извещений на основе интерфейса RS-485"]
["Конвертер интерфейсов\n USB / RS-485G, ПО для настройки\n ИОП \"Тополь\", \"Тополь-8\"","Питание от USB, гальваническая развязка, драйв.VCP, полудуплекс, авт. напр. пер., до 500 кб/сек, -10...+50°С",2170,2070]
["Модуль повторителя-разветвителя RS-485/RS485/RS-485G  (бескорпусной)","гальваническая развязка, ск. передачи до 500 кб/сек. 2 линии без гальв. развязки, 1 линия гальв. развязана, -40...+50°С, выход RS-485, распред/ питания, Uпит.= 10…30 В, Iпотр. <150 мА ",1770,1680]
["Модуль концентратора шлейфов  КХ-6 (бескорпусной)","6 входов для шлейфов, выход RS-485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.=10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С",1810,1720]
["Модуль концентратора шлейфов  КХ-6-1 (бескорпусной)","6 входов для шлейфов, выход RS-485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.=10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С, протокол связи \"Тополь\"",1810,1720]
["Модуль расширителя шлейфов  EХ-6 (бескорпусной)","6 выходов типа \"сухой контакт\", вход RS485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.= 10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С",1810,1720]
["Модуль расширителя шлейфов  EХ-6-1 (бескорпусной)","6 выходов типа \"сухой контакт\", вход RS485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.= 10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С, протокол связи \"Тополь\"",1810,1720]
["корпуса для модулей см. в разделе \"Корпуса\" "]
["Аксессуары"]
["Кронштейн КТ-1","Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу Ø50...100 мм",650,620]
["Кронштейн КТ-2650","Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу 50х50 мм",650,620]
["Кронштейн КТ-2747","Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу 60х60 мм",660,630]
["Кронштейн КТ-2748","Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу 80х80 мм",670,640]
["Кронштейн КВ-949","\"Вынос\" для ИКС-1 и ИД от ограждения на величину 360 мм",660,630]
["Устройства грозозащиты (УЗ)"]
["Краткие ТХ: уровень защиты в линии шлейфов 30 В, уровень защиты в линии питания 1,5Uном, уровень защиты ТВ-линии 2,5 В, уровень защиты 3х-проводной линии RS-485 7В, макс. разр. ток (8/20 мкс) 5кА"]
["Бескорпусные модули грозозащиты (-40…+50°С, 83х75 мм)"]
["Модуль УЗ-1Ш-12","1 шлейф , линия питания 12 В",680,650]
["Модуль УЗ-1Ш-24","1 шлейф , линия питания 24 В",680,650]
["Модуль УЗ-1ТВ-12","1 ТВ-линия, линия питания 12 В",680,650]
["Модуль УЗ-1ТВ-24","1 ТВ-линия, линия питания 12 В",680,650]
["Модуль УЗ-2Ш-12","2 шлейфа, линия питания 12 В",920,870]
["Модуль УЗ-2Ш-24","2 шлейфа, линия питания 24 В",920,870]
["Модуль УЗ-1Ш-1ТВ-12","1 шлейф, 1 ТВ линия, линия питания 12 В",920,870]
["Модуль УЗ-1Ш-1ТВ-24","1 шлейф, 1 ТВ-линия, линия питания 24 В",920,870]
["Модуль УЗ-4Ш-12","4 шлейфа, линия питания 12 В",1150,1090]
["Модуль УЗ-4Ш-24","4 шлейфа, линия питания 24 В",1150,1090]
["Модуль УЗ-4ТВ-12","4 ТВ-линии, линия питания 12 В",1150,1090]
["Модуль УЗ-4ТВ-24","4 ТВ-линии, линия питания 24 В",1150,1090]
["Модуль УЗ-2Ш-2ТВ-12","2 шлейфа, 2 ТВ-линии, линия питания 12 В",1150,1090]
["Модуль УЗ-2Ш-2ТВ-24","2 шлейфа, 2 ТВ-линии, линия питания 24 В",1150,1090]
["Модуль УЗ-3Ш-1RS485-24","3 шлейфа, 3х-пр-ая линия RS-485, линия питания 24 В",1380,1310]
["Модуль УЗ-1Ш-1ТВ-1RS485-24","1 шлейф, 1 ТВ-линия, 3х-пр-ая линия RS-485, линия питания 24 В",1380,1310]
["Модуль УЗ-1RS485-48","3х-пр-ая линия RS-485, линия питания 48 В",920,870]
["корпуса для модулей см. в разделе \"Корпуса\" "]
["Приборы для охранного телевидения"]
["Инфракрасные осветители (-40...+50°C, IР65, Uпит.=10,5...15 В, Iпотр.=400 мА)"]
["ИКО-4","4 м, 90°",2110,2010]
["ИКО-12","12 м, 40°",2130,2020]
["Телевизионные усилители"]
["УВ-7 (усилитель видеосигнала)","1 вход, 1 выход;",760,720]
["УР-5 (усилитель-распределитель  видеосигнала)","1 вход, 5 выходов; 70х100х25 мм, IP20",800,760]
["Корпуса, корпуса термостатированные, шкафы уличные и др."]
["Корпус ТИП-0","168х110х48 мм, отсек под АКБ 1x1,2 Ач, металл",360,340]
["Корпус ТИП-1","260х215х90 мм, отсек под АКБ 2x7 Ач, металл",650,620]
["Корпус ТИП-2","315х215х90 мм, отсек под АКБ 3x7 Ач, металл",760,730]
["Корпус ТИП-3","470х215х90 мм, отсек под АКБ 4x7 Ач, металл",980,930]
["Корпус ТИП-4","595х220х190 мм, отсек под АКБ 2x40 Ач, металл",1370,1300]
["Корпус ТИП-5","190х107х70 мм , металл",290,270]
["Корпус ТИП-6","178х213х70 мм, отсек под АКБ 1x7 Ач, металл",580,550]
["Шкаф уличный ","392х220х137 мм, IP54, металл",1390,1320]
["Чехол термостатированный \"Ушан-1\" для АКБ","Для АКБ 2 х 12 В/7 Ач. Автоматический модуль подогрева. Uпит.=220 В",4310,4100]
["Корпус 19'' x 3U под АКБ","возможность установки АКБ 6х7 Ач, металл",5460,5190]
["Корпус БОС металлический,  герметичный, термостатированный","222х146х55 мм, -60...+55°C, IP65, Uпит.=24 В, Pподогрева=8 Вт, tвкл подогрева= -35°C, tвыкл подогрева= -30°C",4240,4030]
["Корпус БОС металлический,  герметичный","222х146х55 мм, -60...+55°C, IP65, металл",3020,2870]
["Корпус БОС металлический,  негерметичный","190х125х38 мм, IP20, металл",720,680]
["Корпус БОС поликарбонатный,  герметичный","200х120х75 мм, -40...+55°C, IP65",2120,2020]
["Корпус ПРД поликарбонатный, герметичный","135х112х55 мм, -40...+55°C, IP65",670,640]
["Корпус КХ-6, ЕХ-6  поликарбонатный, герметичный","115х112х55 мм, -40...+55°C, IP65",670,640]
["Корпус УЗ поликарбонатный,  герметичный","145х135х55 мм, болт заземления IP65",800,760]
["Корпус УЗ металлический,  герметичный","145х135х55 мм, болт заземления IP65, металл",1700,1610]
["Корпус УЗ металлический,  негерметичный","108х80х30 мм, IP20, металл; подходят для КХ-6, ЕХ-6",310,300]
["Корпус ПН-36 поликарбонатный, герметичный","115х65х55 мм, -40...+55°C, IP65",690,650]
["Корпус ПН-48(110) поликарбонатный, герметичный","115x90x55 мм, -40...+55°C, IP65",800,760]