{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":158,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":235,"n_cols":5,"rows_kept":235,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[143,0,143,4],[144,3,145,3],[144,4,145,4],[222,0,222,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[138,0,138,4],[134,0,134,4]]}
[]
["Действителен с 17 апреля 2017"]
["Модель",null,"Наименование товаров","Розничные","Оптовые"]
[null,null,"Системы видеонаблюдения"]
[]
[null,null,"AHD КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-DH01-013",null,"AHD-M купольная камера 720p, 1/4\" CMOS, День/Ночь, f=3.6мм, 0,05 Люкс (B/W), ИК-подсветка 20м, 1280х720 и 960x576 при 25 к/с, DC 12В (до 0,26А), OSD опционально, Пластиковый корпус, 0…+50°С, 112x79мм, 180г.",979,930]
["CO-DH01-009",null,"AHD-камера 960p, 1/3\" Color CMOS, День/Ночь, f=3.6мм, 0,1 Люкс (Color) / 0,03 Люкс (B/W), ИК-подсветка 20м, 1280х960 при 25 к/с, DC 12В (3,84Вт), Пластиковый корпус, 0…+50°С, 92,5x76мм, 250г.",1800,1710]
["CO-DH02-003",null,"Купольная AHD камера, 1/4\" CMOS Aptina CMOS AR0141, 720p, вариофокальный обьектив f=2.8-12мм, (угол обзора горизонталь 75,6°...20,5°, вертикаль 66,8°...17,5°), 0,1 Люкс (цвет) / 0,01 Люкс (ч/б), режим \"день-ночь\",  ИК-подсветка до 20м, 25 к/с при 1280х720, DC 12В, макс. 330мА, (4 Вт), пластиковый корпус, 0…+50°С, D128x90мм, 330 г.",2862,2719]
["CO-DH02-007",null,"AHD-H купольная камера 1080p, 1/2.9\" CMOS, День/Ночь, f=2.8-12мм, 0,01 Люкс (Color) / 0,001 Люкс (B/W), ICR, ИК-подсветка 20м, 1920х1080 при 25 к/с, 3DNR, DC 12В (до 0,29А), Пластиковый корпус, 0…+50°С, 128x90мм, 330г.",2963,2815]
[null,null,"AHD УЛИЧНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-SH01-014",null,"AHD-M уличная камера 720p, 1/4\" СMOS, День/Ночь, f=3.6мм, 0,05 Люкс (BW), ИК-подсветка 30м, 1280х720 и 960x576 при 25 к/с, DC 12В (до 0,3А), OSD опционально, Металлический корпус, -40…+50°С, IP66, 150x66мм, 280г.",1299,1234]
["CO-SH01-002",null,"Уличная AHD камера, 1/4\"  Aptina CMOS AR0141, 720p, f=3.6мм (угол обзора - горизонталь 62,2°, вертикаль 54,3°), 0,1 Люкс (цвет)/ 0,01 Люкс (ч/б), режим \"день-ночь\",  ИК-подсветка до 20м, 25 к/с при 1280х720, DC 12В, макс. 300 мА (4 Вт) , IP66, металлический корпус, -40…+60°С, 148x70x70мм, 400г.",1817,1726]
["CO-SH01-011",null,"AHD-H уличная камера 1080p, 1/2.9\" CMOS, День/Ночь, f=3.6мм, 0,01 Люкс (Color) / 0,005 Люкс (B/W), ICR, ИК-подсветка 20м, 1920х1080 при 25 к/с, 3DNR, DC 12В (до 0,27А), OSD опционально, Металлический корпус, -40…+50°С, IP66, 148x70x70мм, 270г.",2298,2183]
["CO-SH02-001",null,"AHD-камера 720p, 1/4\" Color CMOS, День/Ночь, f=2.8-12мм, 0,1 Люкс (Color) / 0,01 Люкс (B/W), ИК-подсветка 40м, 1280х720 при 25 к/с, DC 12В (5,16Вт), IP66, Металлический корпус, -40…+50°С, 260x89x123мм, 770г.",3550,3373]
["CO-SH02-006",null,"AHD-H уличная камера 1080p, 1/2.9\" CMOS, День/Ночь, f=2.8-12мм, 0,01 Люкс (Color) / 0,005 Люкс (B/W), ICR, ИК-подсветка 40м, 1920х1080 при 25 к/с, 3DNR, DC 12В (5,04Вт), IP66, Металлический корпус, -40…+50°С, 260x89x123мм, 770г.",4296,4081]
["CO-OSD01",null,"Пульт управления OSD меню HD-камер. Подключается к RCA разъему OSD. Позволяет управлять режимами работы и настройками камер.",200,190]
[null,null,"ПОВОРОТНЫЕ  AHD ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-ZH-202",null,"AHD-H Speed Dome 1080p, камера с функцией PTZ, 1/3\" Panasonic CMOS, День/Ночь, Avtofocus Lens 20X zoom, f=5,35-107мм, AHD-H 1920x1080 при 25 к/с, 0,5Люкс (Color) / 0,05 Люкс (B/W), Адаптивная ИК-подсветка 100м, 3DNR, RS485 - Pelco D/P, DC 12В (до 25Вт), IP66, Металлический корпус, -40°C~ +60°C, 312x214мм, Вес 5800г. В комплекте кронштейн на стену.",21568,20490]
["CO-L-HSP",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной камеры SpeedDome серии CO-L и CO-ZH на потолок. Размеры 127х120, внутренний диаметр D=38. Вес 600г. Материал корпуса сталь. Цвет белый. Совместим с  кронштейном на стену из стандартной комплектации.",1892,1797]
["CO-L-HSA",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной камеры SpeedDome серии CO-L и CO-ZH на угол. Размеры 180х210х130мм. Вес 2400г. Материал корпуса сталь. Цвет белый. Совместим с  кронштейном на стену из стандартной комплектации.",2449,2326]
["CO-L-HSC",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной камеры SpeedDome серии CO-L и CO-ZH на столб. Размеры 180х210х43. Диаметр столба при использовании комплектных хомутов D=100~140мм. Вес 1200г. Материал корпуса сталь. Цвет белый. Совместим с  кронштейном на стену из стандартной комплектации.",2313,2197]
[null,null,"AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ"]
["CO-RDH20401",null,"AHD / IP / Аналоговый гибридный видеорегистратор 4 видео, 4 аудио, H.264, разрешение записи AHD и IP до 1920x1080 / Аналог до 704x576, 1 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 255?242?47мм, 1,5кг, DC 12V (в комплекте 2A блок питания, USB мышь).",4955,4707]
["CO-RDH0401",null,"4-канальный видеорегистратор, поддержка AHD/ IP / Аналог, 4 видео, 4 аудио, H.264, разрешение записи AHD до 1280х720, IP до 1920x1080, аналог 704x576, 1 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), 2 USB, RS485, видео выходы VGA, HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, DC 12В, 255х236х44мм, 2,5 кг. В комплекте: блок питания (12В/2А), USB мышь.",3970,3772]
["CO-RDH90801",null,"AHD / IP / Аналоговый гибридный видеорегистратор 8 видео, 4 аудио, H.264, разрешение записи AHD 1280х720 при 18к/с / AHD 960x1080 при 15к/с / IP до 1920x1080 / Аналог 960x576 при 25к/с, 1 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 255?225?47мм, 1,5кг, DC 12V (в комплекте 2A блок питания, USB мышь).",4328,4112]
["CO-RDH20801",null,"AHD / CVI / TVI / IP / CVBS гибридный видеорегистратор 8 видео, 4 аудио, H.264, запись AHD / CVI / TVI 8 кан 1920х1080 при 15к/сек и IP до 5Mp / CVBS до 960x576, 1 HDD SATA до 6Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 255?225?47мм, 1,5кг, DC 12В (в комплекте 2A блок питания, USB мышь).",7296,6931]
["CO-RDH91602",null,"AHD / IP / Аналоговый гибридный видеорегистратор 16 видео, 4 аудио, H.264, разрешение записи AHD 1280х720 при 17к/с / AHD 960x1080 при 15к/с / IP до 1920x1080 / Аналог 960x576 при 25к/с, 2 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 335?257?55мм, 2,0кг, DC 12V (в комплекте  3,5A  блок питания, USB мышь).",8384,7965]
["CO-RDH21602",null,"AHD / CVI / TVI / IP / CVBS гибридный видеорегистратор 16 видео, 4 аудио, H.264, запись AHD / CVI / TVI 16 кан 1920х1080 при 20к/сек и IP до 5Mp / CVBS до 960x576, 2 HDD SATA до 6Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 335?257?55мм, 2,0кг, DC 12В (в комплекте 3,5A блок питания, USB мышь).",12000,11400]
[]
[null,null,"IP ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-i20MY1IRW(HD)",null,"2 MP компактная WiFi IP-камера, 1/3.2\" CMOS, f=3.6мм, 0 Люкс при ИК Вкл/0,5 Люкс при ИК Выкл, H.264/M-JPEG/ MPEG4, 25к/с от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, слот для Micro SD-карты, AGC, D-WDR, DNR,  Sens-Up, ONVIF совместима,  встроенный микрофон, 2-сторонняя аудио связь, ИК-подсветка 5м, тревожные - 1 вх./ 1 вых, 101x62x42мм, 150г,  0°C ~ +45°C, DC 12В, 4.5 Вт.  В комплекте базовое ПО на 36 камер, демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir. БП в комплекте.",6284,5970]
["CO-i20HY0DNP(HD2",null,"2 MP корпусная Full HD IP-камера, День/Ночь, 1/2.7\" CMOS, H.264/M-JPEG, 1080p 30к/с, от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, встроенный микрофон, 2-сторонняя аудио связь, слот для SD-карты, BNC 75Ом, AGC, RS485, D-WDR, DNR, Sens-Up, ONVIF, тревожные - 1 вх./ 1 вых, 65x58x132 мм, 500 г, -10°C ~ +45°C, PoE, 12В (DC)/24В (AC), 5 Вт.  В комплекте: базовое ПО на 36 камер; демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir. Без объектива.  БП в комплекте.",10000,9500]
["CO-i20HY0DNW(HD2)",null,"2 MP корпусная Full HD WiFi IP-камера, День/Ночь, 1/2.7\" CMOS, H.264/M-JPEG, 1080p 30к/с, от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, встроенный микрофон, 2-сторонняя аудио связь, слот для SD-карты,  BNC 75Ом, RS485, AGC, D-WDR, 3DNR, Sens-Up, ONVIF, тревожные - 1 вх./ 1 вых, WiFi, 65x58x132 мм, 500 г, -10°C ~ +45°C, 12В (DC)/24В (AC) (6Вт).  В комплекте:  базовое ПО на 36 камер; демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir. Без объектива.  БП в комплекте.",10519,9993]
[null,null,"ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ IP ВИДЕОКАМЕР"]
["CO-L20MA0408DIR",null,"2 Mega Pixel, CS, 1/4”-1/2\", f=4-8 мм, 67,3-35.2 гр/горизонт(для 1/3\"), F-1.4-360, вариообъектив, IR, АРД (Direct), 34x51,8x46,8 мм, 65.2 г",4817,4576]
["CO-L20MP2812DIR",null,"2 Mega Pixel., CS, 1/2.7\", f=2.8-12 мм, MTF10 - 1152 твл, F-1.2, IR, DC, D48x60 мм, 90г",4636,4404]
[null,null,"КУПОЛЬНЫЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-L211",null,"1 MP купольная HD IP-камера,1/4\" CMOS OmniVision OV9712, f=3.6мм (угол обзора горизонталь 62°, вертикаль 54°), 0.5 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 720p, 30 к/с при размере кадра от 1280х800 до 176х144, режим \"день-ночь\", убираемый ИК-фильтр, адаптивная ИК-подсветка до 20м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF, DC 12В, макс.440 мА (до 5.28Вт), -10... +50°C, D92.5x76мм, 200г.",2294,2179]
["CO-L221",null,"1 MP купольная HD IP-камера, 1/4\" CMOS OmniVision OV9712, вариофокальный обьектив f=2.8-12мм, 0.5 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 720p, от 1280х800 до 176х144, режим \"день-ночь\", убираемый ИК-фильтр, адаптивная ИК-подсветка до 20м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 128x90мм, 450г, -10... +50°C, DC 12В (до 5.28Вт).",3000,2850]
["CO-LD212P",null,"2 MP купольная Full HD IP-камера, 1/2.9\" CMOS, f=3.6мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 20м. Аудио канал Вход/Выход. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 128x90мм, 330г, -10°C ~ +50°C, DC 12В (до 0,32А) / PoE до 5Вт. Пластик.",3854,3662]
["CO-i30DY1PV(HD2)",null,"3 MP миниатюрная купольная антивандальная Full HD IP-камера, 1/3,2\" CMOS, f=3.6мм,  0,1 Люкс(цвет) / 0.05 Люкс (ч/б), H.264/MPEG4/M-JPEG, 15 к/сек при 2048x1536, 30 к/сек при 1920x1080 до 176х144, слот для Micro SD-карты, AGC, D-WDR, Sens-Up, ONVIF, D80x67мм, 310г, -40°C...+45°C, DC 12В (5Вт), PoE, тревожные - 1 вх./ 1 вых, IP66. В комплекте:  базовое ПО на 36 камер; демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.  БП в комплекте.",4286,4072]
["CO-L222",null,"2 MP купольная Full HD IP-камера, 1/2.9\" CMOS, f=2.8-12мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 20м. Аудио канал Вход/Выход. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 128x90мм, 330г, -10°C ~ +50°C, DC 12V (до 3,84Вт). Пластик.",5004,4754]
["CO-LD222P",null,"2 MP купольная Full HD IP-камера, 1/2.9\" CMOS, f=2.8-12мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 30м. Аудио канал Вход/Выход. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 119x100мм, 750г, -40°C ~ +50°C, DC 12В (до 0,4А) / PoE до 6Вт. Пластик/Метал.",5368,5100]
["CO-i20DY1IRW(HD2)",null,"2 MP купольная WiFi  IP-камера, 1/2.7\" CMOS OmniVision OV2710, f=2.8мм, 0.1 Люкс (цвет) / 0.05 Люкс (ч/б), H.264/M-JPEG, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, режим \"день-ночь\", ИК-подсветка до 5м, 2-сторонняя аудио связь, тревожные - 1 вх./ 1 вых, слот для SD карты, AGC, AWB, WDR, 3DNR+2DNR, ONVIF, PoE, DC 12В, 260мА, D100 x 49мм, 180г, 0°C ~ +45°C.  В комплекте Базовое ПО на 36 камер, демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.",10400,9880]
["CO-i20DY2IRP(HD2)",null,"2 MP купольная Full HD IP-камера, День/Ночь,  1/2.7\" CMOS, f=3-9мм, 0.05Люкс(цвет) / 0.01Люкс(ч/б), H.264/M-JPEG, 1080p 30к/с, от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр,  2-сторонняя аудио связь, слот для SD-карты, AGC, Lens Correction, Anti Fog, D-WDR, 3DNR+2DNR, Sens-Up, Corridor Mode, ONVIF, тревожные - 1 вх./ 1 вых, BNC 75Om, 132мм(D) x 94мм(H), 680г, -10°C ~ +45°C, PoE/DC 12V (6W), Адаптивная ИК-подсветка 15м, тревожные - 1 вх./ 1 вых.  В комплекте  Базовое ПО на 36 камер, демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.",13900,13205]
["CO-PRO-i50DS1DNP-0101",null,"5 MP компактная купольная камера IP камера, 1/2.5\" CMOS Aptina MT9P006, f=1,05mm, 0,05  Люкс (ч/б) / 0,5 Люкс (цвет), режим \"день-ночь\",  14 к/с при 2560x1920, 30 к/с при 1080р, сжатие видео H.264/MPEG4/M-JPEG, двухсторонняя аудио связь, встроенный микрофон, тревожные - 1 вх./ 1 вых., слот для microSD карты. Lens Correction, Edge Enhancement, ROI, Motion Adaptive, поддержка - AGC, AWB, AES, 3DNR+2DNR, D-WDR, Sens-Up. ONVIF совместима. D145 x 47мм, 490г., -10°C...+50°C,   DC 12В, 650 мА (7,8 Вт), PoE. В комплекте демоверсии ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.",15000,14250]
["CO-i20DY2IRPV(HD2)",null,"2 MP купольная антивандальная Full HD IP-камера, День/Ночь,  1/2.7\" CMOS, f=3-9мм, 0.05Люкс(цвет) / 0.01Люкс(ч/б), H.264/M-JPEG, 1080p 30к/с, от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, 2-сторонняя аудио связь, слот для Micro SD-карты, AGC, Lens Correction, Anti Fog, D-WDR, 3DNR+2DNR, Sens-Up, Corridor Mode, ONVIF, тревожные - 1 вх./ 1 вых, BNC 75Om, 142x142x100мм, 900г, -40°C ~ +45°C, PoE/DC 12V (6W), Адаптивная ИК-подсветка 15 м, тревожные - 1 вх./ 1 вых, IP66, IK10.  В комплекте базовое ПО на 36 камер. Free ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.",13900,{"$f":"D48*0.95","v":13205}]
["CO-D07",null,"Кронштейн для крепления купольных IP камер CO-i20DY2IRP(HD2), CO-i20DY2IRPV(HD2), CO-i50DY2IRP(HD2), CO-i50DY2IRPV(HD2), CO-i20DY2IRP(HD3), CO-i20DY2IRPV(HD3), на стену. Размеры 133x90x180мм. Вес 700г. Алюминиевый корпус.",2120,2013]
["CO-i50DY2IRP(HD2)",null,"5 MP купольная IP-камера, День/Ночь,  1/3.2\" CMOS, f=3-9мм,  1.5 Люкс (цвет)/ 1.0 Люкс (ч/б), H.264/M-JPEG,15к/с при 2592х1944, 30к/с при 1920х1080, убираемый ИК-фильтр,  2-сторонняя аудио связь, слот для SD-карты, AGC, D-WDR, 3DNR+2DNR, Sens-Up, ONVIF, BNC 75Om, D132x108,4мм, 680г, -10°C ~ +45°C, PoE,DC 12В (7Вт), ИК-подсветка до 15м, тревожные - 1 вх./ 1 вых.  В комплекте: базовое ПО на 36 камер; демоверсии  ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir. БП в комплекте.",16300,{"$f":"D50*0.95","v":15485}]
["CO-i50DY2IRPV(HD2)",null,"5 MP купольная антивандальная IP-камера, День/Ночь,  1/3.2\" CMOS, f=3-9мм, 0 Люкс при ИК Вкл/0.5 Люкс при ИК Выкл, H.264/M-JPEG, 2592х1944 при 15к/с, 1920х1080 при 30к/с, убираемый ИК-фильтр, 2-сторонняя аудио связь, слот для Micro SD-карты, AGC, D-WDR, 3DNR+2DNR, Sens-Up, ONVIF, BNC 75Om, 142x142x100мм, 900г, -40°C ~ +45°C, PoE/DC 12V (7W), ИК-подсветка 15 м, тревожные - 1 вх./ 1 вых, IP66, IK10.  В комплекте базовое ПО на 36 камер. Free ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.",18100,{"$f":"D51*0.95","v":17195}]
[null,null,"УЛИЧНЫЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ"]
["CO-L111",null,"1 MP уличная HD IP-камера,1/4\" CMOS OmniVision OV9712, f=3.6мм, 0.5 Люкс (цв.) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 720p, от 1280х800 до 176х144, адаптивная ИК-подсветка  до 30м, режим \"день-ночь\", убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 192.4x83.3x67мм, 550г, IP66, -40...+50°C, DC 12В (до 5.28Вт).",3273,3109]
["CO-L121",null,"1 MP уличная HD IP-камера,1/4\" CMOS OmniVision OV9712, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0.5 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 720p, от 1280х800 до 176х144, режим \"день-ночь\", убираемый ИК-фильтр, адаптивная ИК-подсветка до 40м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 260x89x123мм, 890г, IP66, -40°C ~ +50°C, DC 12В (до 7.44Вт). Металл.",4446,4224]
["CO-LS112P",null,"2 MP уличная Full HD IP-камера, 1/2.9\" CMOS, f=3.6мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 30м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 224x79x103мм, 850г, IP66, -40°C ~ +50°C, DC 12В (до 0,4А) / PoE до 6Вт. Пластик/Метал.",4453,4230]
["CO-L122",null,"2 MP уличная Full HD IP-камера, 1/2.9\" CMOS, f=2.8-12мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 40м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 260x89x123мм, 770г, IP66, -40°C ~ +50°C, DC 12V (до 5,28Вт). Металл.",5887,5403]
["CO-LS122P",null,"2 MP уличная Full HD IP-камера, 1/2.9\" CMOS, f=2.8-12мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 1920х1080 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 40м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 260x89x123мм, 770г, IP66, -40°C ~ +50°C, DC 12В (до 0,44А) / PoE до 6Вт. Металл.",6087,5783]
["CO-L123",null,"3 MP уличная IP-камера, 1/2.8\" CMOS, f=2.8-12мм, 0.05 Люкс (цвет) / 0.01 Люкс (ч/б), H.264, 30к/с от 2048?1536 до 176х144, День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, Адаптивная ИК-подсветка 40м. AGC, AWB, D-WDR, 3DNR, 50/60Hz. ONVIF. 260x89x123мм, 770г, IP66, -40°C ~ +50°C, DC 12V (до 5,16Вт). Металл.",6709,6374]
["CO-i20SY2IRP(HD2)",null,"2 MP уличная Full HD IP-камера, День/Ночь, 1/2.7\" CMOS, f=3.6-16 мм, H.264/M-JPEG, 1080p 30к/с от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, 2-сторонняя аудио связь, слот для  Micro SD-карты, AGC, D-WDR, 3DNR, Sens-Up, ONVIF, тревожные - 1 вх./ 1 вых,  BNC 75Ом, D76 x 117мм, 1000г , -40°C ~ +45°C, DC 12В (7Вт), PoE, ИК-подсветка 20 м, IP66. В комплекте:  базовое ПО на 36 камер; демоверсии  ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir. Цвета корпуса - белый и серебряный.",16900,16055]
["CO-i20SY2IRW(HD2)",null,"2 MP уличная WiFi Full HD IP-камера, День/Ночь, 1/2.7\" CMOS, f=3.3-16 мм, H.264/M-JPEG, 1080p 30к/с от 1920х1080 до 176х144, убираемый ИК-фильтр, 2-сторонняя аудио связь, слот для  Micro SD-карты, AGC, D-WDR, 3DNR, Sens-Up, ONVIF, тревожные - 1 вх./ 1 вых,  BNC 75Ом, D76 x 117мм, 1000г , -40°C ~ +45°C, DC 12В (8Вт), ИК-подсветка до 20 м, IP66. В комплекте: базовое ПО на 36 камер; демоверсии  ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop, Trassir.",19000,{"$f":"D60*0.95","v":18050}]
[null,null,"ПОВОРОТНЫЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-L3DX",null,"Пульт для управления IP поворотными камерами. Подключение по порту RJ45. Протокол ONVIF. Кодек H.264. Разрешение потока до 1920х1080. Поиск в сети Ethernet, вывод изображения на встроенный 5\" экран и по HDMI. Управление меню с помощью USB мыши, клавиатуры, джойстика. Питание DC 12В (до 0,83А), комплектуется БП 12В / 2А. Размеры 260х160х48мм. Вес 1520г.",16632,15800]
["CO-L203X-PTZ05",null,"2 MP Поворотная купольная  Full HD IP камера, День/Ночь. 1/2.9\" CMOS, 3X Zoom f=2,8-8мм с автофокусировкой, 0.01Люкс (цвет) / 0.05Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл). 1080р при 25к/с. Сжатие видео H.264/M-JPEG. 2-сторонняя аудио связь. Поддержка - 3DNR, AGC, MWB, AES, D-WDR, Sens-Up, BLC, LSC, DIS, Antifog. Углы поворота 395 горизонталь и 93 вертикаль. 220 предустановки, 3 Тура, Патрулирование. Адаптивная ИК-подсветка 15м. ONVIF совместима. 137,5(D) x 110(H)мм, 530г., -10°C ~ +50°C, DC 12V (10W).",9767,9279]
["CO-i20DA3XIRP-PTZ04",null,"2 MP Поворотная купольная  Full HD IP камера, День/Ночь. 1/2.8\" CMOS, 3X Zoom f=3-9мм с автофокусировкой, 0.2Люкс (цвет) / 0.1Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл). 1080р при 25к/с. Сжатие видео H.264/MPEG4/M-JPEG. Слот для SD карты, USB, 2-сторонняя аудио связь, тревожные - 1 вх./ 1 вых. Поддержка - 3DNR, AGC, AWB, AES, D-WDR, Sens-Up. 64 предустановки, Автослежение, Патрулирование.  ИК-подсветка 20м. ONVIF совместима. D92мм x H69мм, 380г., 0°C ~ +40°C, DC 12V (10W), PoE. В комплекте  Free ПО SecurOs Lite, VideoNet Prime, AXXON, Macroscop.",15429,14658]
["CO-PTZ-D01",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной IP камеры  CO-i20DA3XIRP-PTZ04 \nРазмеры, мм 40(W)x70(H)x130(D)\nМатериал корпуса Алюминий\nМаксимальная нагрузка, кг 1 Вес, г 200",738,701]
["CO-L220X-PTZ06",null,"2 MP Speed Dome уличная поворотная  Full HD камера, Avtofocus Lens 20x zoom.  1/2.7\" CMOS, f=5.35-107мм с автофокусировкой, 0.1Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл). 1080р при 25к/с. Сжатие видео H.264/M-JPEG. Поддержка - 3DNR, AGC, MWB, AES, D-WDR, Sens-Up, BLC, LSC, DIS, Antifog. 220 предустановки, Тур, Патрулирование. День/Ночь. Адаптивная ИК-подсветка 100м. ONVIF совместима. Размеры - 214(D) x 312(H)мм, вес 5800г., -40°C ~ +60°C, DC 12V (25W максимально) в комплекте блок питания DC 12V / 3A. В комплекте кронштейн на стену.",22654,21522]
["CO-L-HSP",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной камеры SpeedDome серии CO-L и CO-ZH на потолок. Размеры 127х120, внутренний диаметр D=38. Вес 600г. Материал корпуса сталь. Цвет белый. Совместим с  кронштейном на стену из стандартной комплектации.",1892,1797]
["CO-L-HSA",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной камеры SpeedDome серии CO-L и CO-ZH на угол. Размеры 180х210х130мм. Вес 2400г. Материал корпуса сталь. Цвет белый. Совместим с  кронштейном на стену из стандартной комплектации.",2449,2326]
["CO-L-HSC",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной камеры SpeedDome серии CO-L и CO-ZH на столб. Размеры 180х210х43. Диаметр столба при использовании комплектных хомутов D=100~140мм. Вес 1200г. Материал корпуса сталь. Цвет белый. Совместим с  кронштейном на стену из стандартной комплектации.",2313,2197]
["CO-PRO-i20ZS20X-0012",null,"2 MP поворотная уличная  Full HD  IP камера (Speed Dome) с функцией PTZ,  1/2.8\" CMOS Sony Exmor IMX122, вариофокальный обьектав с автофокусом f=4.7-94мм (угол обзора горизонталь 57,8°...3,12°,  вертикаль 43,7°...1,83°), 0,01 Люкс (ч/б) / 0,1 Люкс (цвет), режим \"день-ночь\", 30 к/с при 1080р, H.264/M-JPEG, двухсторонняя аудио связь, тревожные - 4 вх./ 2 вых., слот для microSD карты, поддержка - BLC, AGC, AWB, AES, 2DNR, WDR, Privacy zone, Sens-Up, ONVIF совместима, -40°C...+50°C, IP66, AC 24В до 65Вт с подогревателем, PoE до 25 Вт при работе от 0°C до +50°C, D192 x 282мм, 2320г. В комплекте демоверсии ПО SecurOs Lite, AXXON, Линия, VideoNet Prime.",57143,54286]
["CO-PRO-HSS",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной IP камеры CO-PRO-0012 на стену. Размер 348x104x138.6мм. Вес 1500г. Материал корпуса сталь.",3857,3664]
["CO-PRO-HSA",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной IP камеры CO-PRO-0012 на угол,  222х204х117мм, вес 2000г. Материал корпуса сталь. Совместим с кронштейном CO-PRO-HSS.",3857,3664]
["CO-PRO-HSC",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной IP камеры CO-PRO-0012 на столб. Диаметр столба 112 ~ 130мм. Размеры 270х170х60мм. Вес 1000г. Материал корпуса сталь. Совместим с кронштейном CO-PRO-HSS.",3857,3664]
["CO-PRO-HSP250",null,"Кронштейн для крепления купольной поворотной IP камеры CO-PRO-0012 на потолок. Размеры 250x50 мм. Вес 1000гр. Материал корпуса сталь.",3857,3664]
[null,null,"IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ"]
["CO-RNA0801L",null,"8-канальный FULL HD сетевой видеорегистратор (NVR), 8 аудио,  H.264, разрешение записи до 1920х1080 (2 Мп), 1 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), максимальная общая пропускная способность 50 Мбит/с, 2 USB, видео выходы VGA, HDMI, CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, I8, I8s, I9, RTSP,  поддержка 3G модемов, 230х43х260 мм, 1,5 кг, БП 12В/2A.",3911,3716]
["CO-RNA1601L",null,"16 канальный HD сетевой видеорегистратор (NVR), 16 аудио, H.264, разрешение записи 1280х960 (16 кан), 1920х1080 (8 кан), 1 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), максимальная общая пропускная способность 50 Мбит/с, 2 USB, видео выходы VGA, HDMI, CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, I8, I8s, I9, RTSP, поддержка 3G модемов, 230х43х260 мм, 1,5 кг, БП 12В/2A.",6390,{"$f":"D77*0.95","v":6070.5}]
["CO-RNA2502L",null,"25-канальный сетевой видеорегистратор (NVR),  H.264, разрешение записи до 2592x1944 (5 Мп), 25 аудио, 2 HDD SATA до 4Тб каждый (в комплект не входят), максимальная общая пропускная способность 150 Мбит/с, 1 USB, видео выходы VGA, HDMI, RS485, CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, I8,I9, RTSP,  поддержка 3G модемов, 350х70х240 мм, 1,7 кг, БП 12 В/3 A.",9976,9477]
["CO-RNA3604L",null,"36 канальный сетевой видеорегистратор (NVR),  H.264, разрешение записи до 2592x1944 (5 Мп), 36 аудио, 4x HDD SATA + 1xHDD E-SATA до 4Тб каждый (в комплект не входят), максимальная общая пропускная способность 150 Мбит/с, 2x USB2.0 + 1x USB3.0, видео выходы VGA / HDMI, RS485, CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, I8, I8s, I9, поддержка 3G модемов, 440х68,5х356 мм, 5,7 кг, БП встроенный AC 110-220В.",20200,19190]
[]
[null,null,"МИКРОФОНЫ"]
["CO-MF02",null,"Миниатюрный микрофон фантомного питания с улучшенной совместимостью. Незаменим при использовании IP камер с функцие PoE, так как не требует дополнительного питания. Микрофон использует 2- проводную линию. Выполнен в термоусадке и имеет миниатюрные размеры. Длина линии до 200 метров, полоса частот 100Гц-10кГц.",600,570]
["М-40",null,"Высокочувствительный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления и регулировкой чувствительности. Металлический корпус, автоматическая регулировка усиления, ветровая защита - вставка из акустического поролона, удобная регулировка чувствительности, акустическая дальность до 8 м, диапазон частот 100…9200 Гц, длина линии до 300 м, питание 7,5…16 Вольт, потребление 20мА, габариты D20х42 мм.",1119,1063]
["М-50",null,"Высокочувствительный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления и регулировкой чувствительности. Металлический корпус, автоматическая регулировка усиления, ветровая защита - вставка из акустического поролона, удобная регулировка чувствительности, акустическая дальность до 20м, диапазон частот 270...4000Гц, длина линии до 300 м, питание 7,5...16 Вольт, потребление 20мА, габариты D10x52 мм.",1500,1425]
[]
[null,null,"коммутационное оборудование"]
[" CO-PE-B25-P103",null,"PoE Экстендер, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания по Ethernet на расстояние до 100м. Удлинение линии PoE (суммарная длина линии до 200 метров). PoE вход 1х25,5Вт (IEEE802.3at), PoE выход 1х22Вт (IEEE802.3at). Автоопределение типа PoE. Скорость передачи 10/100 Мбит/с.Питание от PoE линии. Пластиковый кожух, IP20, возможно крепление на стену, 130х46х33мм, Вес 90г.",3151,2993]
[" CO-PE-S25-P104",null,"Индустриальный PoE удлинитель, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания по Ethernet на расстояние до 100м. Удлинение линии PoE (суммарная длина линии до 200 метров). PoE вход 1х25Вт (IEEE802.3at), PoE выход 1х22Вт. Автоопределение типа PoE. Скорость передачи 10/100 Мбит/с. Питание от PoE линии. Металлический кожух, IP65, возможно крепление на стену. Диапазон рабочих температур -40°C ~ +75°C.",4643,4411]
["CO-PE-B25-1-P101",null,"PoE Экстендер, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания по Ethernet на расстояние до 100м. Удлинение линии PoE (суммарная длина линии до 200 метров). PoE вход 1х25Вт (IEEE802.3at), PoE выход 2х12Вт (IEEE802.3af). Автоопределение типа PoE. Скорость передачи 10/100 Мбит/с.Питание от PoE линии. Металлический кожух, IP20, возможно крепление на стену, 80х76х25мм, Вес 145 г.",3628,3446]
["CO-PF-B-1G-1SFP-P501",null,"Промышленный медиаконвертер 2xRJ45 10/100/1000T в 2xSFP 100/1000X. Дальность передачи от 0 до 20км, тип волокна SMF, длина волны 1310 и 1550, Store-And-Forward, Avto-negotiation, Flow Control. Питание 9~36VDC, потребление 3,5W, температурный диапазон -40°C ~ +85°C, вес 300г, IP30, размеры 100(L)х75(W)х36(H)",5437,5165]
["CO-PF-4GP2SFP-P505",null,"Промышленный PoE коммутатор 4xRJ45 PoE 10/100/1000T до 30W в 2xSFP 100/1000X. Дальность передачи от 0 до 20км, тип волокна SMF, длина волны 1310 и 1550. Store-And-Forward, Avto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Поддержка PoE+ до 30W. Питание 48~57VDC (блок питания в комплекте), потребление 6W. -40°C ~ +75°C, вес 530г, IP20, размеры 110(L)х163(W)х46(H). Металлический кожух, крепления в комплекте.",16400,15580]
["CO-PF-4G2SFP-P504",null,"Промышленный коммутатор 4xRJ45 10/100/1000T в 2xSFP 100/1000X. Дальность передачи от 0 до 20км, тип волокна SMF, длина волны 1310 и 1550. Store-And-Forward, Avto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание 12~24VDC (блок питания в комплекте), потребление 6W. -40°C ~ +75°C, вес 510г, IP20, размеры 110(L)х163(W)х46(H). Металлический кожух, крепления в комплекте..",9055,{"$f":"D92*0.95","v":8602.25}]
["CO-PJ-1G25-P202",null,"PoE Инжектор, предназначен для добавления питания PoE в линию Ethernet, PoE выход 1х30Вт, автоопределение типа PoE, скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с, питание AC от 100 до 240 Вольт (встроенный блок питания), 450г,165x62x38,5 мм, пластиковый корпус.",1950,1853]
["CO-PL-B1/1224-P405",null,"Грозозащита линии 12Вольт и линии Ethernet. Падение полезного сигнала не более 0,3дБ. Время срабатывания до 25нс, для порта Ethernet до 2нс. Максимальный ток разряда 10КА, для порта Ethernet 5КА. Вес 120г, размеры 95х65х25мм. Металлический кожух IP20, от -40 до +70град, крепление на стену.",1906,1811]
["CO-PL-B1/12DC-P403",null,"Грозозащита линии 12Вольт и линии Ethernet. Падение полезного сигнала не более 0,3дБ. Время срабатывания до 25нс, для порта Ethernet до 2нс. Максимальный ток разряда 10КА, для порта Ethernet 5КА. Вес 120г, размеры 95х65х25мм. Металлический кожух IP20, от -40 до +70град, крепление на стену.",1456,1383]
["CO-PL-B1/220AC-P401",null,"Грозозащита линии 220Вольт и линии Ethernet. Падение полезного сигнала не более 0,3дБ. Время срабатывания до 25нс, для порта Ethernet до 2нс. Максимальный ток разряда 20КА, для порта Ethernet 10КА. Вес 120г, размеры 95х65х25мм. Металлический кожух IP20, от -40 до +70град, крепление на стену.",1873,1779]
["CO-PL-V1/ACDC1-P406",null,"Грозозащита линии 12/24Вольт и коаксильного кабеля 75Ом. Поддержка AHD-M и CVBS сигналов. Падение полезного сигнала не более 0,2дБ. Время срабатывания до 1нс, для клеммной колодки до 25нс. Максимальный ток разряда  для клеммной колодки и разъема BNC 10КА. Вес 178г, размеры 112х64х28мм. Металлический кожух IP20, от -20 до +50град, крепление на стену.",2286,2172]
["CO-PL-P407",null,"Грозозащита линии PoE. Падение полезного сигнала не более 0,2дБ. Время срабатывания до 1нс. Максимальный ток разряда 750А. Вес 90г, размеры 130x48x33мм. Пластиковый кожух IP20, возможно крепление на стену.",348,330]
["CO-PS-B25-1G-P301",null,"PoE сплиттер, предназначен для разделение питающего напряжения и данных, передаваемых по Etherne. Разделение PoE линии на линию Ethernet и линию 5/12VDC. PoE вход 15,4Вт (IEEE802.3af )или 25,5Вт (IEEE802.3at). Автоопределение типа PoE. Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с. Выходы - DC 5/12VDC (выбирается переключателем), 12/24Вт (определяется типом PoE) и выход Ethernet. Питание от PoE линии. Вес 145г, размеры 80x76x25мм. Металлический кожух IP20, возможность крепления на стену.",1429,1358]
["CO-PS-M15-1-P302",null,"PoE сплиттер, предназначен для разделение питающего напряжения и данных, передаваемых по Ethernet. Разделение PoE линии на линию Ethernet и линию 12В DC. PoE вход 15,4Вт (IEEE802.3af ). Выходы DC - 12В DC / 14,4Вт и выход Ethernet. Скорость передачи 10/100 Мбит/с. Питание от PoE линии. Защита от перенапряжения. Вес 60г, размеры 88x30x25мм. Пластиковый миниатюрный корпус и кабель.",700,665]
["CO-PSFP-SC1G/20-P502",null,"Оптический трансивер SFP WDM, разъем SC, дальность передачи от 0 до 20км, скорость передачи данных 1.25Гб/с, длина волны Tx 1310нм, тип волокна SMF, температурный диапазон -40°C...+85°C, питание 3.3Вольт, поддержка DDM.",1891,1797]
["CO-PSFP-SC1G/20-P503",null,"Оптический трансивер SFP WDM, разъем SC, дальность передачи от 0 до 20км, скорость передачи данных 1.25Гб/с, длина волны Tx 1550нм, тип волокна SMF, температурный диапазон -40°C...+85°C, питание 3.3Вольт, поддержка DDM.",1891,1797]
["CO-PSFP-LC1G/20-P506",null,"Оптический трансивер SFP WDM, разъем LC, дальность передачи от 0 до 20км, скорость передачи данных 1.25Гб/с, длина волны Tx 1310нм, тип волокна SMF, температурный диапазон -40°C ~ +85°C, питание 3.3Вольт, поддержка DDM.",1600,{"$f":"D103*0.95","v":1520}]
["CO-PSFP-LC1G/20-P507",null,"Оптический трансивер SFP WDM, разъем LC, дальность передачи от 0 до 20км, скорость передачи данных 1.25Гб/с, длина волны Tx 1550нм, тип волокна SMF, температурный диапазон -40°C ~ +85°C, питание 3.3Вольт, поддержка DDM.",1600,{"$f":"D104*0.95","v":1520}]
["CO-TR-1P-001",null,"Пассивный  UTP приемник/передатчик  AHD/TVI/CVI для передачи 1 канала аналогового HD сигнала по витой паре UTP категории 5e/6",466,443]
["CO-SW8",null,"Коммутатор 8xRJ45 10/100. Производительность до 1.6Gbps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание 12VDC (блок питания 12VDC / 1A в комплекте), потребление 4Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +40°C, IP20, вес 270г, размеры 130х67х25мм. Металлический кожух.",1221,1160]
["CO-SW24",null,"Коммутатор 24xRJ45 10/100. Производительность до 4.8Gbps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание 220VAC 50Hz (встроенный блок питания). Температурный диапазон 0°C ~ +40°C, IP20, вес 2300г, размеры 450х180х45мм. Металлический 19\" кожух (в комплекте 19\" скобы, кабель питания 220В).",5772,5483]
["CO-SWP10G",null,"PoE коммутатор 8xRJ45 PoE 10/100/1000 до 15Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 14.88Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 120Вт. Питание 48~57VDC (блок питания 52В / 2.5А в комплекте), потребление 6Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +55°C, IP20, вес 1200г, размеры 207х95x27мм. Металлический кожух.",8524,8098]
["CO-SWP16GF",null,"PoE коммутатор 16xRJ45 PoE 10/100/1000 до 15Вт и 2xSFP совмещенных Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 26.76Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 240Вт. Питание 220VAC / 50Hz (встроенный блок питания). Температурный диапазон 0°C ~ +55°C, IP20, вес 4500г, размеры 440х290x44мм. Металлический 19\" кожух (в комплекте 19\" скобы, кабель питания 220В).",26699,25364]
["CO-SWP24GF",null,"PoE коммутатор 24xRJ45 PoE 10/100/1000 до 15Вт и 2xSFP совмещенных Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 38.69Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 360Вт. Питание 220VAC / 50Hz (встроенный блок питания). Температурный диапазон 0°C ~ +55°C, IP20, вес 4900г, размеры 440х290x44мм. Металлический 19\" кожух (в комплекте 19\" скобы, кабель питания 220В).",31714,30128]
[]
[null,null,"Разъемы","Руб.","Руб."]
["Разветвитель питания 1/4 (мама/папа)",null,"Разветвитель питания 12 В для подключения 4 камер видеонаблюдения, 1 гнездо DCx2.1, 4 штекера DCx2.1",94,89]
["Разветвитель питания 1/8 (мама/папа)",null,"Разветвитель питания 12 В для подключения 8 камер видеонаблюдения, 1 гнездо DCx2.1, 8 штекеров DCx2.1",192,182]
["Разъем BNC (М)(клемма)",null,"Разъем BNC (мама), клеммная колодка (под винт), соединение \n\"сухой контакт\", корпус-пластик, максимальное напряжение 12…24 В",28,26]
["Разъем BNC (П)(клемма)",null,"Разъем BNC (папа), клеммная колодка (под винт), соединение \n\"сухой контакт\", корпус-пластик, максимальное напряжение 12…24 В",23,22]
["Разъем BNC под винт с пружиной",null,"Разъем BNC, центральная жила под винт, корпус- цинковый сплав, с пружиной",24,23]
["Разъем BNC под винт с цангой",null,"Разъем BNC, центральная жила под винт, корпус- цинковый сплав, с цанговым зажимом",25,24]
["Разъем Jack 3,5мм (клемма)",null,"Разъем Jack 3,5мм(стерео), клеммная колодка (под винт)",43,41]
["Разъем питания (мама)",null,"Разъем питания DCx2.1, гнездо (мама), клеммная колодка (под винт), соединение \"сухой контакт\", корпус-пластик, максимальное напряжение 12…24, максимальный ток 2А",23,22]
["Разъем питания (папа)",null,"Разъем питания DCx2.1, штекер (папа), клеммная колодка (под винт), соединение \"сухой контакт\", корпус-пластик, максимальное напряжение 12…24, максимальный ток 2А",21,20]
["Разъем питания видеокамеры DC 5,5x2,1x14",null,"Разъем питания видеокамеры DC 5,5x2,1x14",10,9]
[]
[null,null,"ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ"]
["CO-PRO-А12/1.5",null,"Стабилизированный блок питания, 12В, ток нагрузки, 1,5 А номинальный, 2,2 А максимальный, 90(H)x40(W)x70(D), 0,12 кг.",650,618]
["CO-А12/3",null,"Блок питания для видеокамер. Позволяет использовать опцию Heater (внутренний подогрев) камер серии CO-PRO. Вход 220V AC / 2A. Выход DC 12V / 3.0A (максимально до 3.3A). 114x60 мм. 160г. Пластик.",745,708]
["CO-A24/1.5",null,"Блок питания для PoE Инжектора CO-PJ-B25-1G-P201. Позволяет использовать данный инжектор в режиме IEEE802.3at (до 30Вт). Вход 220V AC / 2.0A. Выход DC 24V / 1,5 A. 112х49х30 мм. 250г. Пластик.",590,560]
["БП-24-5",null,"Блок питания 24 В перемен., ток 4 А при круглосуточной работе, имеет защиту от короткого замыкания на выходе, 150х85х90 мм. Подходит для питания купольных IP видеокамер серии CO-PRO",1044,1015]
["БП-5А",null,"Стабилизированный блок питания 12В, ток 5 А; 200х125х90 мм, 2,5 кг.",2250,2138]
["Резерв 12/2",null,"Блок бесперебойного питания, импульсный, 13,6В, 2А, под аккумулятор 7А/ч, металлический корпус ,160х160х70 мм, 0,8 кг.",790,751]
["Резерв 12/3",null,"Блок бесперебойного питания, импульсный, 13,6В, 3А, под аккумулятор 7А/ч, металлический корпус ,160х160х70 мм, 0,8 кг.",1074,1020]
["Резерв 12/5",null,"Блок бесперебойного питания, импульсный, 13,6В, 5А, под аккумулятор 2х7А/ч, металлический корпус, 310х180х75 мм, 2 кг.",2222,2111]
["Аккумулятор 12В 7А/ч",null,"Свинцовый не обслуживаемый, 12V, 7А/ч, для источника бесперебойного питания. Д*Ш*В: 152*65*93(100)",493,469]
[]
["КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ"]
["КВК-В-2 2х0,5 (паритет)",null,"Сборный кабель: РК-75-2-13М в общей оболочке из ПВХ пластиката с двумя жилами питания 2 х 0,5, белый, для внутренней прокладки","26","25"]
["КВК-П-2 2х0,75 (паритет)",null,"Сборный кабель:РК-75-2-13М в общей оболочке из светостабилизированного П/Э с двумя жилами питания 2 х 0,75, черный, для внешней прокладки","30","29"]
[]
["ПОВОРОТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ  ВИДЕОКАМЕРЫ"]
["CO-SSJ05DN",null,"Купольная поворотная PTZ- камера, 1/3\" SONY Super HAD II CCD,  700 ТВЛ, 0,01 Лк , режим \"день-ночь\",  ICR (Auto, COLOR, B/W), 18x ZOOM (оптический), 12x ZOOM (цифровой), f=4-90мм (F1.6-3,6), BLC, 128 предустановок, 6 круиз-треков, 3 двухминутных PTZ-тура, поворот 0.1...400°/сек, 3,3кг, AC24В/2А, -40...+60°C, IP66. БП, кронштейн в комплекте.",14000,13300]
["CO-SSJ65DN",null,"Купольная поворотная PTZ- камера, 1/4\" SONY Super HAD II CCD,  560 ТВЛ цвет / 680 ТВЛ ч/б , 0,4 Люкс (цвет)/0,02 Люкс(ч/б) (F1.6), режим \"день-ночь\",  ICR (Auto, COLOR, B/W), 23x ZOOM (оптический), 16x ZOOM (цифровой), f=3,5-80мм (F1.6-3,6), Sens-up 512x, BLC, 128 предустановок, 6 круиз-треков, 3 2-х минутных PTZ-тура, поворот 0.1...400°/сек, 3,7кг, AC24В/2А, -30...+60°C, IP66. БП, кронштейн в комплекте.",18350,17400]
["CO-KC3",null,"Пульт управления поворотными видеокамерами, 3-х осевой джойстик, ЖК дисплей, позволяет управлять до 32-х  видеокамер, количествово заданных позиций до 999, 6 маршрутов патрулирования, протоколы Pelco-P. Pelco-D, порт RS-485, скорость передачи данный до 19200 бит/с, дальность подключения камер до 1200 м,  питание 12В 800мА, 95х205х205 мм",5000,4750]
[]
["Система пожарного оповещения \"Тромбон\""]
["Модель","Фото","Наименование товаров","Розничные","Оптовые"]
[null,null,"Приборы управления"]
["ТРОМБОН - ПУ-2",null,"Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 1 ,2 и 3-го типа; напряжение питания 220В, встроенный блок резервного питания 12В; кол-во входов пожарной сигнализации  -1; линий светового и звукового оповещения -1; контроль всех линий связи;  встроенный звуковой процессор на 1 сообщение до 60 сек;  интерфейс  для подключения ПК;  габариты - 260х230х82мм;   вес (без аккумулятора) - 2кг",19870,18877]
["ТРОМБОН - ПУ-4",null,"Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 3 и 4-го типа; напряжение питания  220В 50ГЦ, встроенный блок резервного питания 12В; зон оповещения 5 (4+1 \"Зона персонала\"), вход ГО и МЧС, встроенный звуковой процессор на 2 сообщения по 60 сек., порт для подключения удаленных консолей Тромбон-УК-М, интерфейс  для подключения ПК и сопряжения с системами безопасности Интеллект+ и GOAL, контроль всех линий связи,  габариты 483х340х133 мм (3U), 7кг",48593.299999999996,{"$f":"D148*0.95","v":46163.634999999995}]
["ТРОМБОН - ПУ-8",null,"Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 3 и 4-го типа, напряжение питания 220В 50Гц, встроенный блок резервного питания 12В, зон оповещения  - 8, вход ГО и МЧС, встроенный звуковой процессор на 2 сообщения по 60 сек, порт для подключения удаленных консолей Тромбон-УК-8, интерфейс  для подключения ПК и сопряжения с системами безопасности Интеллект+ и GOAL, контроль всех линий связи,  габариты 483х340х133 мм (3U), 8кг",72124.01999999999,68517.818999999989]
["ТРОМБОН - ПУ-М-8",null,"Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией  для СОУЭ 3, 4 и 5 типов; зон светового и звукового оповещения - 8; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В;  встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений по 15 сек.; порт для подключения до 8 удаленных консолей Тромбон-УК-М; сопряжение с ПК (RS 485);  сопряжения с системами безопасности Орион, Интеллект+ и GOAL; контроль линий связи;  вход ГО и МЧС;  габариты - 483х430х190 мм (4U); вес - не более 14кг",96773.04,91934.387999999992]
["ТРОМБОН - ПУ-М-16",null,"Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией  для СОУЭ 3, 4 и 5 типов; зон светового и звукового оповещения - 16; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В;  встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений по 15сек. ; порт для подключения до 8 удаленных консолей Тромбон-УК-М; сопряжение с ПК (RS 485); контроль линий связи;  сопряжения с системами безопасности Орион, Интеллект+ и GOAL; вход ГО и МЧС;  габариты - 483х430х190 мм  (4U); вес - не более 14кг",107720.77499999999,102334.73624999999]
["ТРОМБОН - ПУ-М-24",null,"Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией  для СОУЭ 3, 4 и 5 типов; зон светового и звукового оповещения - 24; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В;  встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений по 15сек.; порт для подключения до 8 удаленных консолей Тромбон-УК-М; сопряжение с ПК (RS 485);  сопряжения с системами безопасности Орион, Интеллект+ и GOAL; контроль линий связи;  вход ГО и МЧС;  габариты - 483х430х190 мм (4U); вес - не более 14кг",116909.825,111064.33374999999]
["ТРОМБОН - ПУ-М-32",null,"Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией  для СОУЭ 3, 4 и 5 типов; зон светового и звукового оповещения - 32; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В;  встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений по 15сек.; порт для подключения до 8 удаленных консолей Тромбон-УК-М; сопряжение с ПК (RS 485);  сопряжения с системами безопасности Орион, Интеллект+ и GOAL; контроль линий связи;  вход ГО и МЧС;  габариты - 483х430х190 мм (4U); вес - не более 14кг",123076.29999999999,116922.48499999999]
[null,null,"Усилители мощности"]
["ТРОМБОН - УМ4-40",null,"Усилитель малой мощности; питание от внешнего источника - 24В и 220В; номинальная мощность 20Вт; входов - 3 (два микрофонных, один линейный); выходное напряжение 30, 120 В; низкоомный выход (4-16 Ом), частоты - 50-12000 Гц, регулировка тембра, световая индикация, габариты 187х182х67 мм, 1,8 кг",8271.1999999999989,{"$f":"D155*0.95","v":7857.6399999999985}]
["ТРОМБОН - УМ4-60",null,"Усилитель малой мощности; питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность 60Вт; входов - 5 (три микрофонных, два линейных); выходное напряжение 30, 100,  120 В;  частоты - 50-10000 Гц, регулировка тембра, световая индикация, встроенный селектор зон, габариты: 483х430х89 мм, вес 10кг",18652.399999999998,17719.78]
["ТРОМБОН - УМ4-120 класса D",null,"Усилитель средней мощности, основное питание от сети - ~220В,  резервное питание от  источника постоянного тока- =24В, номинальная выходная мощность  - 120 Вт, входов - 4, выходное напряжение 30, 100, 120 В, диапазон частот по микрофонному и линейным входам - 100-20000 Гц, по входу оповещения - 100 - 12500 Гц, габариты - 438х321х88 (2U) мм, 7,5кг. В качестве источников резервного питания рекомендуется блок резервного питания Тромбон БП-7/14/21.",39042.384999999995,37090.265749999991]
["ТРОМБОН - УМ4-240 класса D",null,"Усилитель средней мощности, основное питание от сети - ~220В,  резервное питание от  источника постоянного тока- =24В, номинальная выходная мощность  - 240 Вт, входов - 4, выходное напряжение 30, 100, 120 В, диапазон частот по микрофонному и линейным входам - 100-20000 Гц, по входу оповещения - 100 - 12500 Гц, габариты - 438х321х88 (2U) мм, 8кг. В качестве источников резервного питания рекомендуется блок резервного питания Тромбон БП-7/14/21.",46213.219999999994,43902.558999999994]
["ТРОМБОН - УМ4-360",null,"Усилитель высокой мощности  питание от сети ~220В и резервного источника 24В(пост), мощность номинальная/пиковая - 360/480 Вт, входов - 4,  выходное напряжение 30, 70,100, 120 В, частоты - 80-18000 Гц, габариты - 438х430х88 мм ( 2U), 20 кг. В качестве источника резервного питания рекомендуется блок Тромбон БП-21",52169.75,49561.262499999997]
["ТРОМБОН - УМ4-480",null,"Усилитель высокой мощности питание от сети ~220В и внешнего источника 24В (пост), мощность номинальная/пиковая - 480/640, входов - 2,  выходное напряжение - 30, 100, 120 В, частоты - 50-12000 Гц; габариты - 483х430х190 мм (4U); 28кг.  В качестве источника резервного питания рекомендуется блок Тромбон БП-21.",58796.204999999994,55856.394749999992]
["ТРОМБОН - УМ4-600",null,"Усилитель высокой мощности питание от сети ~220В и внешнего источника 24В (пост), мощность номинальная/пиковая - 600/800; входов - 2,  выходное напряжение - 30, 100, 120 В, частоты - 50-12000 Гц, габариты - 483х430х190 мм (4U); 28кг.  В качестве источника резервного питания рекомендуется блок Тромбон БП-21.",63918.229999999996,60722.318499999994]
["ТРОМБОН-БРУ",null,"Блок резервирования усилителя ,  количество  основных усилителей -4, количество резервных усилителей - 1,  питание - 24В (пост),  потребляемый ток не более 250 мА, диапазон входных сигналов от -15дБ до 15дБ, диапазон выходных напряжений усилителей от 15В до 120В, ток коммутации выходов усилителей - до 10А,  габариты - 438х321х88 мм (2U); 4,5кг.",36861.699999999997,35018.614999999998]
[null,null,"Блоки бесперебойного питания"]
["ТРОМБОН - БП-07",null,"Блок резервного питания и коммутации 28В, 7А/ч; напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного  напряжения 24В -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 438х321х132мм;3U; 16кг.  Аккумуляторы в комплекте.",22661.399999999998,{"$f":"D164*0.95","v":21528.329999999998}]
["ТРОМБОН - БП-14",null,"Блок резервного питания и коммутации 28В, 14А/ч; напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного  напряжения 24В -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 438х321х132мм; 3U; 20кг.  Аккумуляторы в комплекте.",25248.26,{"$f":"D165*0.95","v":23985.846999999998}]
["ТРОМБОН - БП-21",null,"Блок резервного питания и коммутации 24В, 21А/ч; напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного  напряжения 24В/2А -1,  не коммутируемый выход постоянного  напряжения 12В/2А -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24В/21А -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 480х144х433мм (3U); 24кг.  Аккумуляторы в комплекте.",27835.119999999999,{"$f":"D166*0.95","v":26443.363999999998}]
[null,null,"Коммутационные устройства и приборы"]
["ТРОМБОН - БК",null,"Блок коммутации «Тромбон – БК» предназначен для управления питанием нескольких усилителей мощности. Блок коммутации «Тромбон – БК» обеспечивает подключение питающего напряжения ~220 В 50 Гц.",22495.764999999999,{"$f":"D168*0.95","v":21370.976749999998}]
["ТРОМБОН - БС-16",null,"Блок-селектор для обеспечения двухстронней речевой связи между постом-диспетчерской и зонами пожарного оповещения; 16 зон по 2 панели, напряжение питания 220В 50Гц, встроенный блок резервного питания 12В, максимальная длина линии  связи c  одной вызывной панелью до 400м, габариты 483х323х45 мм (1U), 5,3 кг",37450.39,{"$f":"D169*0.95","v":35577.870499999997}]
["ТРОМБОН - БЧС",null,"Сетевой блок удаленного управления системой экстренного опвещения населения. Предназначен для подключения СОУЭ, построенных на базе приборов Тромбон - ПУ-ХХ к центральной станции оповещения Тромбон - ЦСО. Питание 220В, порты: ethernet, RS485, линейный выход звука. Контроль линий связи с прибором управления и ЦСО. Размеры 483х350х89мм (2U). Включает программное обеспечение для ЦСО на неограниченное количество подключений.",251617.49999999997,239036.62499999997]
["ТРОМБОН - ВП(н)",null,"Накладная вызывная панель; питание от \"Тромбон-БС-16\"; антивандальный металлический корпус; габариты - 125х84х28 мм; 0,3 кг",5235.9650000000001,4974.1667500000003]
["ТРОМБОН - ВП(цвет)","на заказ от 20шт","Накладная вызывная панель; питание от \"Тромбон-БС-16\"; антивандальный металлический корпус; габариты - 125х84х28 мм; 0,3 кг",6209.73,5899.2434999999996]
["ТРОМБОН - УК для ПУ-8",null,"Удаленная консоль для дистанционного управления системой оповещения \"Тромбон\", количество коммутируемых зон вещания - 8, микрофонный вход - 1, встроенный микрофон - 1,  потребляемая мощность - 200мВт,  максимальное расстояние до ПУ-8 - 300м, габариты - 55х183х132мм, 0.5кг. Работает совместно с прибором  \"Тромбон- ПУ-8\".",17387.454999999998,16518.082249999996]
["ТРОМБОН - УК для  ПУМ (метал.)",null,"Удаленная консоль для дистанционного управления системой оповещения \"Тромбон\", количество коммутируемых зон вещания - 32; микрофонный вход - 1; встроенный микрофон - 1; потребляемая мощность - 5Вт; максимальное расстояние до прибора управления - 1200м, габариты - 200х142х45 мм, 1 кг. Работает совместно с приборами \"Тромбон-ПУ-М-хх\", \"Тромбон- ПУ-4\".",19895.189999999999,18900.430499999999]
[null,null,"Блоки организации музыкальной трансляции"]
["ТРОМБОН - ИП",null,"Информационная приставка для воспроизведения информации с различных носителей, приема сигналов эфирного вещания и передачи их в систему оповещения.  FM-AM радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков с функцией MP3, картридер для карт памяти формата SD, USB вход, микшер на 5 входов (3 микрофонных и 2 линейных), усилитель мощности, выходная мощность 30Вт, напряжение питания 220В 50Гц, 438х370х89 мм (2U), 10кг.",25000.334999999999,{"$f":"D176*0.95","v":23750.318249999997}]
["ТРОМБОН-БПУ",null,"Блок подключения усилителя, коммутируемые напряжение/мощность - от 30 до 120В/ до 500Вт, управляющие напряжение/ток - 24В/0.1А, 87Х81Х137мм, 0.5кг",3691.4449999999997,{"$f":"D177*0.95","v":3506.8727499999995}]
["ТРОМБОН-КЛ-Н",null,"Коммутатор линии нерегулируемый, коммутируемые напряжение/мощность - от 30 до 120В/ до 500Вт, управляющие напряжение/ток - 24В/0.1А,  104Х29Х104мм, 0.5кг",3691.4449999999997,3506.8727499999995]
["ТРОМБОН-КЛ-Р",null,"Коммутатор линии регулируемый, коммутируемые напряжение/мощность - от 30 до 120В/ до 60Вт, управляющие напряжение/ток - 24В/0.1А, 87Х81Х137мм, 1.5кг",3691.4449999999997,3506.8727499999995]
["ТРОМБОН-ПЗВ-1",null,"Пульт звукового вещания одноканальный,  FM- радиоприемник, микрофон,  1 линейный вход,  2 выхода звукового сигнала: 1-линейный и 1 балансный для удаленного подключения,  регулятор выходного уровня, вход для  SD-карты, USB -вход для флеш-накопителя, напряжение питания 24В, 276х76х140 мм, 2кг.",27128.269999999997,25771.856499999994]
["ТРОМБОН-ПЗВ-4",null,"Пульт звукового вещания четырехканальный, 4 FM- радиоприемника, микрофон,  8 выходов звукового сигнала: 4-линейных и 4 балансных для удаленного подключения,  4 регулятора выходного уровня, 4 переключателя для выбора источников звука, вход для  4 SD-карт, 4 USB -входа для флеш-накопителя, напряжение питания 24В, 520х76х140 мм, 3кг.",35975.5,34176.724999999999]
["ТРОМБОН-ПС",null,"Панель согласования , количество /тип балансных входов - 4/Jack 6.3мм,  количество /тип не балансных входов - 4/RCA, максимальное напряжение на балансных входах - 2.2В, входное/выходное сопротивление -600 Ом,  коэф.трансформации - 1:1,  диапазон рабочих частот - от 80 до 16000 Гц,  438Х100Х88 мм/2U, 1.5 кг",17692.349999999999,16807.732499999998]
[null,null,"Программное обеспечение"]
["Тромбон - ПУ-8-ПО",null,"ПО предназначено для управления и настройки алгоритма работы прибора управления Тромбон - ПУ-8. Комплект поставки: Диск с программным обеспечением и инструкцией, переобразователь интерфейса USB-RS485 - \"Овен АС-4\", драйвер для преобразователя интерфейса, кабель USB, кабель RS485, бумажная инструкция. Поставляется в коробке.",10254.599999999999,9741.869999999999]
["Тромбон - ПУ-8-ПО интернет-версия",null,"ПО предназначено для управления и настройки алгоритма работы прибора управления Тромбон - ПУ-8. Комплект поставки: программное обеспечение, описание. Поставляется в виде файлов по электронной почте или на оптическом носителе.",3379.165,3210.2067499999998]
["Тромбон-ПУ-М-ПО",null,"ПО предназначено для управления  прибором Тромбон - ПУ-М любой из его модификаций. Позволяет контролировать состояние самого прибора и исправность подключённых к нему линий связи. Комплект поставки: Диск с программным обеспечением и инструкцией, переобразователь интерфейса USB-RS485 - \"Овен АС-4\", драйвер для преобразователя интерфейса, кабель USB, кабель RS485, бумажная инструкция. Поставляется в коробке.",10254.599999999999,9741.869999999999]
["Тромбон-ПУ-М-ПО интернет версия",null,"ПО предназначено для управления и контроля за работой прибора управления Тромбон - ПУ-М (любой модификации). Комплект поставки: программное обеспечение, описание. Поставляется в виде файлов по электронной почте или на оптическом носителе.",3379.165,3210.2067499999998]
[null,null,"Комплекты соединительных кабелей"]
["Кабель РТС/15В",null,"Кабель РТС  для подключения (через радиорозетку) к абонентским линиям сетей проводного вещания приборов управления \"Тромбон ПУ-4\", \"Тромбон ПУ-8\", \"Тромбон ПУ-М\". Выпускается под напряжения первой (низкочастотной) программы 15 В (для Москвы) и 30 В (для остальных регионов).",620.33999999999992,589.32299999999987]
["Кабель РТС/30В",null,"Кабель РТС  для подключения (через радиорозетку) к абонентским линиям сетей проводного вещания приборов управления \"Тромбон ПУ-4\", \"Тромбон ПУ-8\", \"Тромбон ПУ-М\". Выпускается под напряжения первой (низкочастотной) программы 15 В (для Москвы) и 30 В (для остальных регионов).",620.33999999999992,589.32299999999987]
["Комплект кабелей №2",null,"Комплект кабелей №2  к системе оповещения \"Тромбон\" предназначен для соединения цепей звукового сигнала, основного и резервного питания между разными приборами системы оповещения марки \"Тромбон\". Комплект используется для систем с несколькими усилителями мощности. (При монтаже количество комплектов кабелей №2 равно количеству усилителей в системе)",1158.3899999999999,1100.4704999999999]
[null,null,"Пожарные оповещатели"]
[null,null,"Речевые оповещатели \"Глагол\" настенного монтажа"]
["ГЛАГОЛ-ЗП-20",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, в корпусе \"звуковой прожектор\", 20 Вт, номинальное напряжение 120В, 103 дБ , 100Гц-15кГц, D125x200мм, металл, 2,3 кг",2954,{"$f":"D194*0.95","v":2806.2999999999997}]
["ГЛАГОЛ-Н1-1",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 1 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 93 дБ , 90Гц-16кГц, 193х175х85 мм, пластик, 672г",896.75,{"$f":"D195*0.95","v":851.91249999999991}]
["ГЛАГОЛ-Н1-3",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 94 дБ , 90Гц-16кГц, 193х175х85 мм, пластик, 699г",923.125,{"$f":"D196*0.95","v":876.96875}]
["ГЛАГОЛ-Н1-5",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 97 дБ , 90Гц-16кГц, 193х175х85 мм, пластик, 705г",944.22499999999991,897.01374999999985]
["ГЛАГОЛ-Н2-3",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 94 дБ , 90Гц-18кГц, 260х185х120 мм, пластик, 1140г",1403.1499999999999,1332.9924999999998]
["ГЛАГОЛ-Н2-5",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 98 дБ , 90Гц-18кГц, 260х185х120 мм, пластик, 1140г",1440.0749999999998,1368.0712499999997]
["ГЛАГОЛ-Н2-10",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 10 Вт, номинальное напряжение 30, 120В,  90Гц-18кГц, 260х185х120 мм, пластик, 1211г",1471.7249999999999,1398.1387499999998]
["ГЛАГОЛ-Н3-20",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 20 Вт, номинальное напряжение 100В, 60Гц-20кГц, 220х175х150 мм, пластик, вес 3 кг",2215.5,2104.7249999999999]
["ГЛАГОЛ-Н3-40",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 40 Вт, номинальное напряжение 100В, 97дБ, 110Гц-20кГц, 300х220х190 мм, пластик, вес 5 кг",2637.5,2505.625]
["ГЛАГОЛ-К1-10",null,"Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 10/5 Вт, номинальное напряжение 120В, 88 дБ,  100Гц-15кГц, IP 66, -35…+70 °С, 253х152х100 мм, алюминий, 1,6 кг, поворотный кронштейн в комплекте.",2674.4249999999997,2540.7037499999997]
["ГЛАГОЛ-К1-20",null,"Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 20 /10 Вт, номинальное напряжение 120В, 91дБ  100Гц-15кГц, IP 66,  -35…+70 °С, 373х152х100 мм, алюминий, 2,5 кг, поворотный кронштейн в комплекте.",3360.1749999999997,3192.1662499999998]
["ГЛАГОЛ-К1-30",null,"Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 30/15 Вт, номинальное напряжение 120В, 92 дБ,  100Гц-15кГц, IP 66,  -35…+70 °С, 493х152х100 мм, алюминий, 3,3 кг, поворотный кронштейн в комплекте",4114.5,3908.7749999999996]
["ГЛАГОЛ-К1-40",null,"Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 40/20 Вт, номинальное напряжение 120В, 93дБ, 100Гц-15кГц, IP 66,  -35…+70 °С, 613х152х100 мм, алюминий, 4 кг, поворотный кронштейн в комплекте",4868.8249999999998,4625.38375]
[null,null,"Речевые оповещатели \"Глагол\" потолочного монтажа"]
["ГЛАГОЛ-ПН-3",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, накладной, 3 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 94 дБ , 100Гц-15кГц, D180х72 мм,  пластик, 490 г",938.94999999999993,{"$f":"D208*0.95","v":892.00249999999994}]
["ГЛАГОЛ-ПН-5",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, накладной, 5 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 98 дБ , 100Гц-15кГц, D180х72 мм,  пластик, 510 г",991.69999999999993,{"$f":"D209*0.95","v":942.1149999999999}]
["ГЛАГОЛ-ПП-3/5",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, пожарозащищенный, потолочный, встраиваемый, 3/5 Вт, номинальное напряжение 120В, 89/93 дБ , 100Гц-15кГц, D200х100 мм,  для защиты  диффузора динамика от воздействия прямого огня снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном, 820г",1899,1804.05]
["ГЛАГОЛ-П-1",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 1 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 90 дБ , 90Гц-16кГц, D186х45 мм (монтажное отверстие диаметр 163 мм), пластик, 560г",780.69999999999993,741.66499999999985]
["ГЛАГОЛ-П-3",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 3 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 95,5 дБ , 90Гц-16кГц, D186х45 мм (монтажное отверстие диаметр 163 мм), пластик, 570г",801.8,761.70999999999992]
["ГЛАГОЛ-П-5",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 5 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 98 дБ , 90Гц-16кГц, D186х45 мм (монтажное отверстие диаметр 163 мм), пластик, 580г",822.9,781.755]
["ГЛАГОЛ-П-10",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 10 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 106 дБ , 90Гц-16кГц, D186х80 мм,(монтажное отверстие диаметр 163 мм), пластик, 700г",949.5,902.02499999999998]
["ГЛАГОЛ-ПШ-10",null,"Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, подвесной, сферический, 10 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 105 дБ , 90Гц-16кГц, диаметр 180 мм, пластик, цв. белый,  1380г",2268.25,2154.8375000000001]
["ТН-15",null,"Громкоговоритель для улицы, рупорный, с кронштейном, белый,  ABS-пластик, максимальная мощность - 15Вт, полоса частот - 300 Гц-8 КГц, звуковое давление - 112 дБ, номинальное напряжение - 30,120 В,  IP-65, 165х220х240 мм, 1480 г",2505.625,2380.34375]
["TH-25",null,"Громкоговоритель для улицы, рупорный, с кронштейном, ABS-пластик, максимальная мощность - 25Вт, полоса частот - 300Гц-8кГц, звуковое давление - 112дБ, номинальное напряжение - 30,120 В,  IP-65, 205х285х280мм, 1900 г.",3112.25,2956.6374999999998]
[null,null,"Микрофоны"]
["СМ-10",null,"Микрофон настольный с подставкой, на гибкой стойке, со звуковым сигналом, с кнопкой \"ВКЛ/ВЫКЛ\", максимальная длина соединительного кабеля - 10м.",6224.5,{"$f":"D219*0.95","v":5913.2749999999996}]
["DM-7PT",null,"Микрофон настольный с подставкой, динамический, на гибкой стойке, с кнопкой \"ВКЛ/ВЫКЛ\"",3455.125,{"$f":"D220*0.95","v":3282.3687499999996}]
["Тромбон-М",null,"Микрофон с соединительным кабелем, 60 - 18000 Гц, 600 Ом, чувствительность -52дБ/В, длина соединительного кабеля - 3м, 170х52 мм."]
["Тромбон-РМ",null,"Радиомикрофон динамический с базовым блоком, чувствительность -40дБ, диапазон частот 60-16000Гц,  неравномерность АЧХ 3дБ, коэффициент нелинейных искажения не более 1%,, полоса излучаемых частот 750-850 Гц, питание микрофона 9В, питание базового блока DC 12В/AC 220В, дальность действия 80 м (в прямой видимости), габаритные размеры базового блока- 485Х205Х44мм",11990,{"$f":"D222*0.95","v":11390.5}]
[]
[null,null,"Открытые стойки 19"]
["Открытая стойка СО-224-1",null,"Открытая стойка 19\" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 1 прибор:1 полка 470 Х 430мм,  1 фальшпанель, 1 комплект крепежа), 18кг",17143.75,{"$f":"D225*0.95","v":16286.5625}]
["Открытая стойка СО-224-2",null,"Открытая стойка 19\" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 2 прибора:2 полки 470 Х 430мм,  2 фальшпанели, 2 комплекта крепежа), 21кг",19077.564999999999,18123.686749999997]
["Открытая стойка СО-224-3",null,"Открытая стойка 19\" 24U, высота 1177 мм, двухрамная(комплект на 3 прибора:3 полки 470 Х 430мм, 3 фальшпанели, 3 комплекта крепежа), 23.5кг",21008.215,19957.804249999997]
["Открытая стойка СО-224-4",null,"Открытая стойка 19\" 24U, высота 1177 мм, двухрамная(комплект на 4 прибора:4 полки 470 Х 430мм, 4 фальшпанели, 4 комплекта крепежа), 26.5кг",22938.864999999998,21791.921749999998]
["Открытая стойка СО-224-5",null,"Открытая стойка 19\" 24U, высота 1177 мм, двухрамная(комплект на 5 приборов:5 полок 470 Х 430мм, 5 фальшпанелей, 5 комплектов крепежа), 29кг",24869.514999999999,23626.039249999998]
["Открытая стойка СО-236-2",null,"Открытая стойка 19\" 36U, высота 1709 мм, двухрамная(комплект на 2 прибора:2 полки 470х430 мм, 2 фальшпанели, 2 комплекта крепежа), 22кг",20106.189999999999,19100.880499999999]
["Открытая стойка СО-236-3",null,"Открытая стойка 19\" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 3 прибора:3 полки 470х430 мм, 3 фальшпанели, 3 комплекта крепежа), 25кг",23967.489999999998,22769.115499999996]
["Открытая стойка СО-236-4",null,"Открытая стойка 19\" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 4 прибора:4 полки 470х430 мм, 4 фальшпанели, 4 комплекта крепежа), 28кг",25900.25,24605.237499999999]
["Открытая стойка СО-236-5",null,"Открытая стойка 19\" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 5 приборов:5 полок 470х430 мм, 5 фальшпанелей, 5 комплектов крепежа), 31кг",27830.899999999998,26439.354999999996]
["Открытая стойка СО-236-6",null,"Открытая стойка 19\" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 6 приборов:6 полок 470х430 мм, 6 фальшпанелей, 6 комплектов крепежа), 33.5кг",29761.55,28273.472499999996]
["Открытая стойка СО-236-7",null,"Открытая стойка 19\" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 7 приборов:7 полок 470х430 мм, 7 фальшпанелей, 7 комплектов крепежа), 36кг",31692.199999999997,30107.589999999997]