{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Пульсар 1","Пульсар 2-012, 1-011П","НОВИНКА серия Пульсар 3","НОВИНКА Пульсар 4","НОВИНКА ДИП Пульсар 52, 53","АСПС \"Пульсар 21\"","МЭН-3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Пульсар 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,5],[0,0,0,4],[19,0,19,5],[18,0,18,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Прайс-лист на 2017 г, Цены с учетом НДС 18%. *"]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 100 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 100 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 500 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["ИП 330-101\n\"Пульсар 1-01Н\"",3280.4,2737.6000000000004,2483.9,"Монтируется на плоскость стены, зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град."," -10...+55"]
["ИП 330-101\n\"Пульсар 1-01С\"",3663.9,3056.2000000000003,2773,null," -50…+55"]
["ИП 330-110\n\"Пульсар 1-010Н\"",4082.8,3404.3,3091.6000000000004,"Монтируется на плоскость стены, зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Направление оси зоны контроля регулируется по вертикали на 90град, по горизонтали на 180 град. "," -10…+55"]
["ИП 330-110\n\"Пульсар 1-010С\"",4466.3,3722.9,3380.7000000000003,null," -50…+55"]
["ИП 330-111\n\"Пульсар 1-011Н\"",3551.8,2961.8,2690.4,"Извещатель монтируется в удобном для обслуживания месте. Чувствительный элемент на кабеле КЭ1 длиной от 1 до 20 м устанавливается в зоне контроля. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120град."," -10…+55"]
["ИП 330-111\n\"Пульсар 1-011С\"",3935.3,3280.4,2979.5,null," -50…+55"]
["Кабель электрический КЭ1, за 1 метр",53.1,44.25,35.400000000000006,"Используется для моделей                                     “Пульсар1-011Н”, “Пульсар1-011С”. "," -50…+55"]
["Крепежно-юстировочное устройство К.01",218.3,182.9,165.20000000000002,"Используется совместно с извещателями                       “Пульсар1-01Н\", “Пульсар1-01С\". "]
["Крепежно-юстировочное устройство К.11",141.60000000000002,118,106.2,"Используется совместно с извещателями                 “Пульсар1-011Н”. “Пульсар1-011С\"."]
["Защитное ограждение ОЗ1",542.80000000000007,454.3,413,"Используется совместно с извещателями “Пульсар1-01Н”, “Пульсар1-01С\", “Пульсар1-010Н”. “Пульсар1-010С\" для механической защиты в зданиях школ, спортзалах и т.п.."]
["Тестовый излучатель Т - 07",2395.4,2000.1000000000001,1817.2,"Позволяет проверить исправность извещателя в рабочем состоянии."]
[]
["*)"]
["Дорогие клиенты! Внимание!\n"]
["1. Упаковка продукции в деревянные ящики для транспортировки рассчитывается отдельно для каждого заказа.\nСтоимость тары 295 рублей за 1 ящик, включая НДС 18%.\nПредприятие \"КБ Прибор\" упаковывает продукцию в ящики собственного производства из прочной фанеры,\nс применением уплотнительного материала, благодаря чему достигается высокая устойчивость извещателей в упаковке, и прочность к случайным ударам при транспортировании,\nчто позволяет Вам получать продукцию \"КБ Прибор\" в самом лучшем виде."]
["2. При заказе от организации только в первый раз от 50 и более штук модификаций Пульсар 1\nили 25 и более штук \"Пульсар 2-012\",\nили 15 и более штук \"Пульсар 3\",\nили 25 и более штук \"Пульсар 4\",\nили 15 и более штук \"Пульсар 52\" и \"Пульсар 53\",\nскидка предоставляется пропорционально количеству - между 1 и 2 столбцом.\n"]
["3. Скидка по 2 столбцу - основному столбцу для наших постоянных покупателей - действует для всех оптовых клиентов, заказавших в течении 1 года более 100 шт. извещателей,\nили имеющих частоту заказов более 6 раз за последний год.\n"]
["4. Пропорциональные скидки между 2 и 3 столбцом возможны только для крупных заказов с быстрой оплатой, при наличии в штате Вашей организации обученных менеджеров по извещателям \"Пульсар\", прошедших повышение квалификации по наиболее часто задаваемым вопросам наших клиентов.\n"]

{"sheet":"Пульсар 2-012, 1-011П","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[21,0,21,5],[22,0,22,5]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Промышленные модификации извещателей \"Пульсар\". Цены с НДС 18%"]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 50 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 50 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 150 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["ИП 330-111П\n\"Пульсар 1-011ПН\"",9150.9000000000015,7628.7000000000007,6932.5,"Надежный промышленный корпус, степень защиты оболочки IP55. Предназначен для эксплуатации в промышленных условиях и при наружной установке."," -10…+55"]
["ИП 330-111П\n\"Пульсар 1-011ПС\"",9953.3000000000011,8295.4,7540.2000000000007,"В комплекте с извещателем заказывается кабель электрический в металлорукаве КЭ1. Длина кабеля КЭ1 от 1 до 20 метров."," -40…+55"]
["ИП 330-111П\n\"Пульсар 1-011ПНТ\"",9599.3000000000011,8000.4000000000005,7268.8,"Модификация для четырехпроводного подключения \"открытым коллектором\", к АБП 21. Питание 12В-24В. Сигнальный шлейф подается отдельно от питания по своей паре проводов."," -10…+55"]
["ИП 330-111П\n\"Пульсар 1-011ПСТ\"",10525.6,8773.3000000000011,7970.9000000000005,"Длина кабеля электрического в металлорукаве КЭ1 от 1 до 20 метров."," -40…+55"]
["ИП 330-111П\n\"Пульсар 1-011ПНК\"",10743.900000000001,8956.2000000000007,8142.0000000000009,"Модификация с выходом сигнала Пожар \"сухим контактом реле\" для четырехпроводного подключения. Питание 12В-24В. Колодка на 14 клемм позволяет использовать нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты."," -10…+55"]
["ИП 330-111П\n\"Пульсар 1-011ПСК\"",11328,9440,8578.6,"Длина кабеля электрического в металлорукаве КЭ1 от 1 до 20 метров."," -40…+55"]
["ИП 330-212\n\"Пульсар 2-012Н\"",10212.900000000001,8513.7000000000007,7734.9000000000005,"Предназначен для эксплуатации в промышленных взрывоопасных высокотемпературных зонах класса до ВI-a, выносной элемент - в зонах В-I, B-II."," -10…+55"]
["ИП 330-212\n\"Пульсар 2-012С\"",12077.300000000001,10065.400000000001,9145,"В комплекте с извещателем заказывается кабель оптоволоконный в металлорукаве ОВ1 длиной от 1 до 20 метров"," -40…+55"]
["ИП 330-212\n\"Пульсар 2-012НТ\"",10838.300000000001,9032.9,8206.9,"Взрывозащищенная модификация для четырехпроводного подключения к приборам, распознающим срабатывание по повышению тока в шлейфе с выхода \"открытый коллектор\"."," -10…+55"]
["ИП 330-212\n\"Пульсар 2-012СТ\"",12867.900000000001,10726.2,9746.8000000000011,"Длина кабеля оптоволоконного в металлорукаве ОВ1 от 1 до 20 метров."," -40…+55"]
["ИП 330-212\n\"Пульсар 2-012НК\"",11628.900000000001,9693.7000000000007,8808.7000000000007,"Четырехпроводная модификация с выходом \"сухой контакт реле\". Предназначен для эксплуатации в промышленных взрывоопасных и высокотемпературных зонах и при наружной установке в комплекте с выносным оптическим элементом."," -10…+55"]
["ИП 330-212\n\"Пульсар 2-012СК\"",13670.300000000001,11392.900000000001,10354.5,"Длина кабеля оптоволоконного в металлорукаве ОВ1 от 1 до 20 метров."," -40…+55"]
["Кабель оптоволокон.  ОВ1 в металлорукаве, за 1 метр",820.1,684.40000000000009,619.5," Используется для модификаций:\n“Пульсар 2-012Н”, “Пульсар 2-012НТ”, “Пульсар 2-012НК”.","                                                                              -50…+85"]
["Кабель оптоволокон.  ОВ1 в нерж. мет.рук., за 1 метр",1097.4000000000001,914.5,826," Используется для модификаций:\n“Пульсар 2-012С”, “Пульсар 2-012СТ”, “Пульсар 2-012СК”.","-50 … +200"]
["Кабель электр. в металлорукаве КЭ1, за 1 метр",324.5,271.40000000000003,241.9," Используется для модификаций:\n“Пульсар 1-011ПН”, “Пульсар 1-011ПНТ”,\n“Пульсар 1-011ПНК”."," -50…+55"]
["Кабель электр. в нержавеющем металлорукаве КЭ1, за 1 метр",430.70000000000005,359.90000000000003,324.5," Используется для модификаций:\n“Пульсар 1-011ПС”, “Пульсар 1-011ПCТ”,\n“Пульсар 1-01ПСК”."," -50…+55"]
["Разъем ",1457.3000000000002,1215.4000000000001,1103.3," Используется для оптоволоконного кабеля ОВ1, электрического кабеля КЭ1 в металлорукаве и в нержавеющем металлорукаве"," -50…+55"]
[]
["*) Изготовление в течении 10 рабочих дней.\nЦены на кабель ОВ1 и КЭ1, а также на тестовый излучатель Т-07 определяются исходя из количества комплектов извещателей в заказе."]
["Обращаем внимание Клиентов, что цены на кабель оптоволоконный ОВ1 определяются стоимостью\nспециального многомодового оптоволокна типа кварц-кварц в уникальной металлической оболочке.\nПоскольку заготовка для оптоволокна оплачивается по курсу евро, это влияет на определение цены готового изделия.\nСтоимость кабеля ОВ1 может пересматриваться в течение 2016 года, с учетом курсов валют.\n"]

{"sheet":"НОВИНКА серия Пульсар 3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[22,0,22,5],[23,0,23,5]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Прайс-лист на двухдиапазонные процоссорные извещатели \"Пульсар 3\". Цены с НДС 18%. *"]
["Наименование продукции","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 30 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 30 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 100 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера- тура, град.С "]
["ИП 330-301\n\"Пульсар 3-01\"",9652.4000000000015,8395.7000000000007,7628.7000000000007,"НОВИНКА!\nДвухдиапазонный ИК извещатель пламени, с защитой от Солнца и большинства оптических помех, в том числе от периодических помех.\nМикропроцессорная обработка сигнала.\nКонтроль работоспособности.\n\"Офисное\" исполнение, корпус IP41.\nГибкая настройка времени срабатывания, подключение доп. резистора к клеммам для режима \"двойной сработки\"."," -40…+55"]
["ИП 330-315\n\"Пульсар 3-015Н\"",19888.900000000001,17298.8,15723.500000000002,"\nИК извещатель пожарный открытого пламени \"Пульсар 3-015\", двухдиапазонный, оснащен 2 каналами обработки оптических сигналов - аналоговым и цифровым. Извещатель имеет несколько уровней защиты от оптических и электрических помех. Оптический элемент устанавливается в контролируемой зоне и соединяется с блоком извещателя оптоволоконным кабелем ОВ2 длиной от 1  до 25 м. Оболочка IP55. (Адресный режим обеспечивается только при работе с ППКП \"Пульсар 21\")"," -10…+55"]
["ИП 330-315\n\"Пульсар 3-015С\"",22048.300000000003,19175,17428.600000000002,null," -50…+55"]
["ИП 330-315\n\"Пульсар 3-015НК\"",20732.600000000002,18030.400000000001,16390.2,"\nПожарный извещатель открытого пламени \"Пульсар 3-015Н\" с выходом реле \"сухой контакт\"."," -10…+55"]
["ИП 330-315\n\"Пульсар 3-015СК\"",22933.300000000003,19942,18124.800000000003,"\nПожарный извещатель открытого пламени \"Пульсар 3-015С\" с выходом реле \"сухой контакт\"."," -50…+55"]
["ИП 330-314\n\"Пульсар 3-014Н\"",19888.900000000001,17298.8,15723.500000000002,"\nИК извещатель пожарный открытого пламени \"Пульсар 3-014\" имеет 2 диапазона спектральной чувствительности, аналогичен \"Пульсар 3-015\". Оптический элемент соединяется с блоком извещателя электрическим кабелем КЭ2 длиной от 1  до 20 м. Оболочка IP55. (Адресный режим обеспечивается только при работе с ППКП \"Пульсар 21\")"," -10…+55"]
["ИП 330-314\n\"Пульсар 3-014С\"",22048.300000000003,19175,17428.600000000002,null," -50…+55"]
["ИП 330-314\n\"Пульсар 3-014НК\"",20732.600000000002,18030.400000000001,16390.2,"\nПожарный извещатель открытого пламени \"Пульсар 3-014Н\" с выходом реле \"сухой контакт\"."," -10…+55"]
["ИП 330-314\n\"Пульсар 3-014СК\"",22933.300000000003,19942,18124.800000000003,"\nПожарный извещатель открытого пламени \"Пульсар 3-014С\" с выходом реле \"сухой контакт\"."," -50…+55"]
["ИП 330-313\n\"Пульсар 3-013Н\"",19888.900000000001,17298.8,15723.500000000002,"\nИК извещатель пожарный открытого пламени \"Пульсар 3-013\", аналогичен \"Пульсар 3-015\". Оптический элемент расположен на кронштейне на корпусе извещателя. Оболочка IP55. (Адресный режим обеспечивается только при работе с ППКП \"Пульсар 21\")."," -10…+55"]
["ИП 330-313\n\"Пульсар 3-013С\"",22048.300000000003,19175,17428.600000000002,null," -50…+55"]
["ИП 330-313\n\"Пульсар 3-013НК\"",20732.600000000002,18030.400000000001,16390.2,"\nПожарный извещатель открытого пламени \"Пульсар 3-013Н\" с выходом реле \"сухой контакт\"."," -10…+55"]
["ИП 330-313\n\"Пульсар 3-013СК\"",22933.300000000003,19942,18124.800000000003,"\nПожарный извещатель открытого пламени \"Пульсар 3-013С\" с выходом реле \"сухой контакт\"."," -50…+55"]
["Кабель оптоволоконный в нержавеющем металлорукаве \"ОВ2\", за 1 метр",2371.8000000000002,2065,1876.2,"\nИспользуется для моделей АПИ “Пульсар3-015Н”, АПИ “Пульсар3-015С”. Имеет разъемное соединение для подключения к электронному блоку. Оснащен тестовым каналом для проверки исправности АПИ.\nОболочка IP66."," -50…+85 для \"Пульсар 3-015Н\",\n\n -50…+200 для \"Пульсар 3-015С\"."]
["Кабель электрический в нержавеющем металлорукаве \"КЭ2\", за 1 метр",578.20000000000005,507.40000000000003,460.20000000000005,"\nИспользуется для моделей АПИ “Пульсар3-014”, АПИ “Пульсар3-014К”. Имеет разъемное соединение для подключения к электронному блоку. Оснащен тестовым каналом для проверки исправности АПИ.\nОболочка IP66."," -50…+55"]
["Тестовый излучатель\n\"Т-09\"",3180.1000000000004,2767.1000000000004,2513.4,"Позволяет проверить исправность извещателя в рабочем состоянии.\nНе подлежит сертификации или поверке."," -20…+55"]
["Устройство детекторно-пусковое"]
["Устройство детекторно-пусковое (УДП)\n\"Пульсар 31-1\"",12690.900000000001,10578.7,9617,"УДП \"Пульсар 31-1\" применяется совместно с модулем порошкового пожаротушения потолочного крепления \"Тунгус\" МПП-6. Обнаруживает возгорание за 20 секунд, выдает пусковой ток 120 мА, работает автономно, ресурс батарей 12 месяцев."," -40…+55"]
["Устройство детекторно-пусковое (УДП)\n\"Пульсар 31-2\"",15233.800000000001,12696.800000000001,11540.400000000001,"УДП \"Пульсар 31-2\" применяется совместно с модулем порошкового пожаротушения напольной установки \"Тунгус\" МПП-10. Время срабатывания 20 секунд, работает автономно, ресурс батарей 12 месяцев."," -40…+55"]
["*) Изготовление в течение 30 рабочих дней.\nЦены на кабель ОВ2 и КЭ2, а также на тестовый излучатель Т-09 определяются исходя из количества комплектов извещателей в заказе."]
["Обращаем внимание Клиентов, что цены на кабель оптоволоконный ОВ2 определяются стоимостью\nспециального многомодового оптоволокна типа кварц-кварц в уникальной металлической оболочке.\nПоскольку заготовка для оптоволокна оплачивается по курсу евро, это влияет на определение цены готового изделия.\nСтоимость кабеля ОВ2 может пересматриваться в течение 2016 года, с учетом курсов валют.\nДля экономии, рекомендуем рассмотреть модификации \"Пульсар 3-014\", с кабелем электрическим КЭ2.\nДля кабеля электрического КЭ2 гарантируются стабильные цены на 2016 год."]

{"sheet":"НОВИНКА Пульсар 4","index":3,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,5],[41,0,41,5],[0,0,0,4],[42,0,42,5]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Извещатели \"Пульсар 4\". Прайс-лист на 2016 г. Цены с учетом НДС 18%. *"]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 100 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 100 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 500 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["ИП 330-401\n\"Пульсар 4-01Н\"",4566.6000000000004,3805.5000000000005,3457.4,"Монтируется на плоскость стены, зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град.\nАналог \"Пульсар 1-01\", на базе микроконтроллера, с фильтрацией периодических помех."," -10...+55"]
["ИП 330-401\n\"Пульсар 4-01С\"",5097.6000000000004,4248,3858.6000000000004,null," -50…+55"]
["ИП 330-410\n\"Пульсар 4-010Н\"",5675.8,4731.8,4301.1000000000004,"Монтируется на плоскость стены, зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Направление оси зоны контроля регулируется по вертикали на 90град, по горизонтали на 180 град.\nАналог \"Пульсар 1-010\", на базе микроконтроллера, с фильтрацией периодических помех."," -10…+55"]
["ИП 330-410\n\"Пульсар 4-010С\"",6206.8,5174.3,4702.3,null," -50…+55"]
["ИП 330-411\n\"Пульсар 4-011Н\"",4932.4000000000005,4112.3,3734.7000000000003,"Извещатель монтируется в удобном для обслуживания месте. Чувствительный элемент на кабеле КЭ1 длиной от 1 до 20 м устанавливается в зоне контроля. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120град.\nАналог \"Пульсар 1-011\", на базе микроконтроллера, с фильтрацией периодических помех."," -10…+55"]
["ИП 330-411\n\"Пульсар 4-011С\"",5463.4000000000005,4554.8,4135.9000000000005,null," -50…+55"]
["Кабель электрический КЭ1, за 1 метр",53.1,47.79,41.300000000000004,"Используется для моделей\n“Пульсар1-011Н”, “Пульсар1-011С”,\nа также \"Пульсар 4-011Н\", \"Пульсар 4-011С\"."," -50…+55"]
["Промышленные модификации извещателей \"Пульсар 4\". Цены с НДС 18%"]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 50 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 50 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 150 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["ИП 330-411П\n\"Пульсар 4-011ПН\"",7050.5,6106.5,5546,"Аналог \"Пульсар 1-011П\", на базе микроконтроллера, с фильтрацией периодических помех.\nПредназначен для эксплуатации в промышленных условиях, для автозаправочных станций, промышленных цехов с движением спецтехники.\nНадежный промышленный корпус, степень защиты оболочки IP55.\nВ комплекте с извещателем заказывается кабель электрический в металлорукаве КЭ1.\nДлина кабеля КЭ1 от 1 до 25 метров."," -10…+55"]
["ИП 330-411П\n\"Пульсар 4-011ПС\"",7611,6637.5,6047.5,"\n\"Пульсар 4-011ПС\" - аналог \"Пульсар 1-011ПС\", на базе микроконтроллера, предназначен для наружной установки."," -50…+55"]
["ИП 330-411П\n\"Пульсар 4-011ПНТ\"",7345.5,6401.5,5841,"Аналог \"Пульсар 1-011ПНТ\", на базе микроконтроллера.\nМодификация для четырехпроводного подключения \"открытым коллектором\". Питание 12В-24В. Сигнальный шлейф подается отдельно от питания по своей паре проводов.\nДлина кабеля электрического в металлорукаве КЭ1 от 1 до 25 метров."," -10…+55"]
["ИП 330-411П\n\"Пульсар 4-011ПСТ\"",8053.5,7021,6401.5,"Аналог \"Пульсар 1-011ПСТ\", на базе микроконтроллера."," -50…+55"]
["ИП 330-411П\n\"Пульсар 4-011ПНК\"",8260,7168.5,6490,"Аналог \"Пульсар 1-011ПНК\", на базе микроконтроллера.\nМодификация с выходом сигнала Пожар \"сухим контактом реле\" для четырехпроводного подключения. Питание 12В-24В. Колодка на 14 клемм позволяет использовать нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты.\nДлина кабеля электрического в металлорукаве КЭ1 от 1 до 25 метров."," -10…+55"]
["ИП 330-411П\n\"Пульсар 4-011ПСК\"",8673,7552,6873.5,"Аналог \"Пульсар 1-011ПСК\", на базе микроконтроллера."," -50…+55"]
["ИП 330-412\n\"Пульсар 4-012Н\"",7817.5,6814.5,6195,"Аналог \"Пульсар 2-012\", на базе микроконтроллера, с фильтрацией периодических помех.\nПредназначен для эксплуатации в промышленных взрывоопасных высокотемпературных зонах класса до ВI-a, выносной элемент - в зонах В-I, B-II.\nВ комплекте с извещателем заказывается кабель оптоволоконный в металлорукаве ОВ1 длиной от 1 до 25 метров."," -10…+55"]
["ИП 330-412\n\"Пульсар 4-012С\"",9233.5,8053.5,7345.5,null," -50…+55"]
["ИП 330-412\n\"Пульсар 4-012НТ\"",8319,7227.5,6549,"Взрывозащищенная модификация для четырехпроводного подключения к приборам, распознающим срабатывание по повышению тока в шлейфе с выхода \"открытый коллектор\"."," -10…+55"]
["ИП 330-412\n\"Пульсар 4-012СТ\"",9882.5,8584.5,7788,"Длина кабеля оптоволоконного в металлорукаве ОВ1 от 1 до 20 метров."," -50…+55"]
["ИП 330-412\n\"Пульсар 4-012НК\"",8938.5,7758.5,7050.5,"Четырехпроводная модификация с выходом \"сухой контакт реле\". Предназначен для эксплуатации в промышленных взрывоопасных и высокотемпературных зонах и при наружной установке в комплекте с выносным оптическим элементом."," -10…+55"]
["ИП 330-412\n\"Пульсар 4-012СК\"",10502,9115.5,8260,"Длина кабеля оптоволоконного в металлорукаве ОВ1 от 1 до 20 метров."," -50…+55"]
["ИП 330-413\n\"Пульсар 4-013Н\"",7050.5,6106.5,5546,"Аналог \"Пульсар 1-011П\", на базе микроконтроллера, с фильтрацией периодических помех.\nОптический элемент жестко закреплён к корпусу извещателя.\nВ отличие от \"Пульсар 4-011П\" и \"Пульсар 1-011П\" нет электрического кабеля в металлорукаве КЭ1."," -10…+55"]
["ИП 330-413\n\"Пульсар 4-013С\"",7611,6637.5,6047.5,"\nАналог \"Пульсар 4-011ПС\" и \"Пульсар 1-011ПС\", без кабеля КЭ1."," -50…+55"]
["ИП 330-413\n\"Пульсар 4-013НТ\"",7345.5,6401.5,5841,"Аналог \"Пульсар 4-011ПНТ\" и \"Пульсар 1-011ПНТ\", без кабеля КЭ1."," -10…+55"]
["ИП 330-413\n\"Пульсар 4-013СТ\"",8053.5,7021,6401.5,"Аналог \"Пульсар 4-011ПСТ\" и \"Пульсар 1-011ПСТ\", без кабеля КЭ1."," -50…+55"]
["ИП 330-413\n\"Пульсар 4-013НК\"",8260,7168.5,6490,"Аналог \"Пульсар 4-011ПНК\" и \"Пульсар 1-011ПНК\", без кабеля КЭ1."," -10…+55"]
["ИП 330-413\n\"Пульсар 4-013СК\"",8673,7552,6873.5,"Аналог \"Пульсар 4-011ПСК\" и \"Пульсар 1-011ПСК\", без кабеля КЭ1."," -50…+55"]
[]
[]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 50 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 50 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 150 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["Кабель оптоволокон.  ОВ1 в металлорукаве, за 1 метр",820.1,684.40000000000009,619.5," Используется для модификаций:\n“Пульсар 4-012Н”, “Пульсар 4-012НТ\",\n“Пульсар 4-012НК”.\n(Также как и для извещателей “Пульсар 2-012Н”, “Пульсар 2-012НТ”, “Пульсар 2-012НК”).","                                                                              -50…+85"]
["Кабель оптоволокон.  ОВ1 в нерж. мет.рук., за 1 метр",1097.4000000000001,914.5,826," Используется для модификаций:\n“Пульсар 4-012С”, “Пульсар 4-012СТ\",\n“Пульсар 4-012СК”.\n(Также как и для извещателей “Пульсар 2-012С”, “Пульсар 2-012СТ”, “Пульсар 2-012СК”).","-50 … +200"]
["Кабель электр. в металлорукаве КЭ1, за 1 метр",324.5,271.40000000000003,241.9," Используется для модификаций:\n“Пульсар 4-011ПН”, “Пульсар 4-011ПНТ\",\n“Пульсар 4-011ПНК”.\n(Также как и для извещателей “Пульсар 1-011ПН”, “Пульсар 1-011ПНТ”, “Пульсар 1-011ПНК”)."," -50…+55"]
["Кабель электр. в нержавеющем металлорукаве КЭ1, за 1 метр",430.70000000000005,359.90000000000003,324.5," Используется для модификаций:\n“Пульсар 4-011ПС”, “Пульсар 4-011ПСТ\",\n“Пульсар 4-011ПСК”.\n(Также как и для извещателей “Пульсар 1-011ПС”, “Пульсар 1-011ПСТ”, “Пульсар 1-011ПСК”)."," -50…+55"]
["Разъем ",1457.3000000000002,1215.4000000000001,1103.3,"Используется для оптоволоконного кабеля ОВ1, электрического кабеля КЭ1 в металлорукаве и в нержавеющем металлорукаве"," -50…+55"]
[]
[]
["*) Все модификации доступны для заказа, изготовление в течение 10 рабочих дней."]
["Цены на кабель ОВ1 и КЭ1, а также на тестовый излучатель Т-07 определяются исходя из количества комплектов извещателей в заказе."]
["Обращаем внимание Клиентов, что цены на кабель оптоволоконный ОВ1 определяются стоимостью\nспециального многомодового оптоволокна типа кварц-кварц в уникальной металлической оболочке.\nПоскольку заготовка для оптоволокна оплачивается по курсу евро, это влияет на определение цены готового изделия.\nСтоимость кабеля ОВ1 может пересматриваться в течение 2016 года, с учетом курсов валют.\n"]

{"sheet":"НОВИНКА ДИП Пульсар 52, 53","index":4,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[0,0,0,4]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Новые модификации извещателей \"Пульсар 52\", \"Пульсар 53\". Цены с НДС 18%"]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 30 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 30 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 100 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["ИП 212-52\n\"Пульсар 52\"",4100.5,3835,3581.3,"НОВИНКА!\nТочечный дымовой оптико-электронный извещатель.\nБез дымовой камеры, без лабиринта.\nПовышенная защита от пыли и загрязнений.\nСтепень защиты оболочки IP54.\nПредназначен для промышленных и складских условий.\nГарантия 5 лет!"," -40…+85"]
["ИП 212-52\n\"Пульсар 52К\"",4100.5,3835,3581.3,"НОВИНКА!\nАналог \"Пульсар 52\", с выходом \"сухой контакт реле\".\nПодробности - в руководстве по эксплуатации на сайте www.kbpribor.ru"," -40…+85"]
[]
["ИП 212-53\n\"Пульсар 53\".\nБлок обработки.",8083,7611,7139,"НОВИНКА!\nНовейшее направление в пожаротушении - многоточечный дымовой извещатель!\nПромышленный дымовой многоточечный извещатель, электронный блок.\nКоличество подключаемых точек (детекторных блоков) - от 1 до 30.\nМикропроцессорная обработка сигналов, интегральное решение по анализу обстановки в зоне контроля.\nИзвещатель повышенной надёжности, с автоматическим контролем работоспсобности и исключением случайных факторов методами статистической обработки.\nВыход \"открытым коллектором\" и \"сухим контактом\" - выбирается джампером.\nГарантия 5 лет!"," -40…+55"]
["ИП 212-53\n\"Пульсар 53\".\nДетекторный блок.",4100.5,3835,3581.3,"НОВИНКА!\nДетекторный блок - одна точка контроля задымлённости.\nПрименяется совместно с блоком обработки “Пульсар 53”.\nБез дымовой камеры, без лабиринта.\nПовышенная защита от пыли и загрязнений.\nСтепень защиты оболочки IP54.\nПредназначен для промышленных и складских условий.\nГарантия 5 лет!"," -40…+85"]
["Кабель электрический КЭ51 за 1 метр",171.10000000000002,159.30000000000001,147.5,"Используется для соединения детекторных блоков \nПульсар 53 между собой и с блоком обработки “Пульсар 53”.\n3 \"витых пары в экране\"."," -40…+85"]
["Кабель электрический в металлорукаве КЭ51 за 1 метр",525.1,477.90000000000003,454.3,"Используется для соединения детекторных блоков\nПульсар 53 между собой и с блоком обработки “Пульсар 53” в промышленных помещениях, требующих механической защиты шлейфов.\n3 \"витых пары в экране\", в оцинкованном металлорукаве."," -40…+85"]
[]
[]
["* Все модификации доступны для заказа, изготовление в течении 30 рабочих дней."]

{"sheet":"АСПС \"Пульсар 21\"","index":5,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Прайс-лист на устройства АСПС \"Пульсар 21\". Цены с НДС 18%. *"]
["Наименование продукции","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 30 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 30 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 100 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера- тура, град.С "]
["ППКП \"Пульсар21\"",27322.9,24839,22579.300000000003,"\nПрибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) \"Пульсар 21\" имеет 2 шлейфа пожарной сигнализации. В каждый шлейф может включаться до 8 АПИ \"Пульсар 3-015\". При включении в шлейфы адресных блоков \"АБП21\" обеспечивает обслуживание безадресных ручных или автома"," -40…+55"]
["ИРП \"Пульсар41\"",6832.2000000000007,6212.7000000000007,5646.3,"\nИсточник резервного питания 24В, 1А. Оболочка IP55.\nВ комплект поставки включены 2 аккумулятора 4,5 Ач."," -10…+55"]
["Релейный блок\n\"РБП21\"",4236.2,3852.7000000000003,3498.7000000000003,"\nРелейный блок \"РБП21\" работает совместно с ППКП \"Пульсар21\". Обеспечивает релейные выходы по каждому из 8 извещателей в одном шлейфе. Оболочка IP55."," -40…+55"]
["Адресный блок\n\"АБП21\"",4236.2,3852.7000000000003,3498.7000000000003,"\nАдресный блок \"АБП21\" работает как самостоятельный прибор, так и совместно с ППКП \"Пульсар 21\". Обеспечивает обслуживание 4 безадресных ручных или автоматических ПИ. В один шлейф ППКП может включаться до двух \"АБП21\". Оболочка IP55."," -40…+55"]
["Плата адресная ПА-1",1947.0000000000002,1770,1604.8000000000002,"\nПозволяет подключать промышленные извещатели \"Пульсар 2-012\" и \"Пульсар 1-011П\" напрямую в адресный шлейф ППКП \"Пульсар 21\""," -40…+55"]
["Тестовый излучатель\n\"Т-09\"",3180.1000000000004,2767.1000000000004,2513.4,"Позволяет проверить исправность извещателя в рабочем состоянии.\nНе подлежит сертификации или поверке."," -20…+55"]
[]
[]
["*) Изготовление в течении 30 рабочих дней."]

{"sheet":"МЭН-3","index":6,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[0,0,0,4]]}
["ООО  \"Проектно-производственное предприятие \"КБ Прибор\""]
["Прайс-лист на 2016 год на измерительные приборы. Цены с НДС 18%"]
["Наименование товара","Мелко-\nоптовая цена в рублях, до 5 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 5 шт","Оптовая цена в рублях, свыше 10 шт","Характеристика модели","Рабочая темпера-тура, град.С "]
["Микроометр Энергетика \"МЭН-3\"",107085,97350,88500,"Микроомметр МЭН-3 измеряет омическое сопротивление токоведущих частей электрооборудования.\nВстроенное устройство подмагничивания ускоряет переходные процессы в индуктивных объектах измерения."," -40…+40"]
["*) Изготовление в течении 30 рабочих дней. Изготовление партий свыше 10 штук производится по отдельному графику, в соответствии с возможностями производства."]