{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["MOBOTIX"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MOBOTIX","index":0,"n_rows":699,"n_cols":7,"rows_kept":699,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[643,1,643,6],[647,1,647,6],[650,1,650,6],[691,1,691,6],[557,1,557,6],[563,1,563,6],[573,1,573,6],[574,1,574,6],[586,1,586,6],[624,1,624,6],[421,1,421,6],[438,1,438,6],[450,1,450,6],[503,1,503,6],[532,1,532,6],[548,1,548,6],[326,1,326,6],[327,1,327,6],[328,1,328,6],[330,1,330,6],[353,1,353,6],[399,1,399,6],[262,1,262,6],[275,1,275,6],[277,1,277,6],[278,1,278,6],[308,1,308,6],[321,1,321,6],[62,1,62,6],[169,1,169,6],[226,1,226,6],[228,1,228,6],[233,1,233,6],[234,1,234,6],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[25,1,25,6],[33,1,33,6],[34,1,34,6]]}
[]
[null,"Прайс-лист"]
[null,"Дата :","01.03.2017"]
[null,"Цена: ","Цены указаны с учетом НДС"]
[null,"Валюта :","Руб. (Рубли РФ) при наличии товара на складе"]
[null,null,"EUR (Евро) при отсутствии товара на складе"]
[]
[null,"Статус","Артикул","Номенклатура","Ед. изм","Розница, Руб.","Розница, EUR"]
[null,"MOBOTIX"]
[null,"Объективы"]
[null,"Объективы"]
[null,null,"MX-B036","Объектив Ultra Wide B036 • 3.6 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 103° x 77°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B041","Объектив Super Wide B041 • 4.1 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 90° x 67°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B061","Объектив Wide B061 • 6.1 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 60° x 45°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B079","Объектив Standard B079 • 7.9 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 45° x 34°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B119","Объектив Tele B119 • 11.9 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 31° x 23°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B237","Объектив Distance Tele B237 • 23.7 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 15° x 11°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B500","Объектив Super Tele B500 • 50 mm • Aperture: f/2.5 • Image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 8° x 6°","шт",5084.37,81]
[null,null,"MX-B045-100-CS","Объектив CS Vario B045-100-CS • 4,5-10 mm • Variable aperture: f/1.6-2.3 • Variable image angle (horizontal x vertical, with 6MP sensor): 39°-89° x 29°-65°","шт",8473.9500000000007,135]
[null,null,"MX-OPT-F2.0-L22-L25","Объектив суперширокоугольный 25мм (82°Hx67°V; L22)","шт",5265]
[null,null,"MX-OPT-F2.0-L32-L38","Объектив широкоугольный 38 mm (55°Hx41°V; L32)","шт",5265]
[null,null,"MX-OPT-F2.0-L43-L51","Объектив широкоугольный 51 mm (40°Hx30°V, L43)","шт",5265]
[null,null,"MX-OPT-F2.0-L65-L76","Объектив теле 76 mm (27°Hx20°V; L65)","шт",5265]
[null,null,"MX-OPT-F2.5-L135-L160","Объектив теле 160 mm (13°Hx10°V, L135)","шт",5265]
[null,null,"MX-OPTCS-L24-54","Объектив вариофокальный f = 4.5 ...10мм, для камер MX-M24M-Sec-CSVario, MX-M24M-Sec-Night-CSVario и датчиков MX-M12-DevKit-CS","шт",9912.01,159.30000000000001]
[null,"Принадлежности к объективам"]
[null,null,"MX-M24M-OPT-LCSGL","Колпачок защитный со стекляным окошком для камер M24-CSVario","шт",1947.9]
[null,null,"MX-M24M-OPT-LCSG","Колпачок защитный со стекляным окошком для камер M24","шт",2542.19,40.5]
[null,null,"MX-S14-OPT-MK-EX","Удлиннитель для увеличения глубины установки видеомодуля камеры S14D, 40mm","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-S14-OPT-MK-CW","Комплект (удлинитель и набор фиксирующих колец) для увеличения глубины установки видеомодуля камеры S14D, 40mm","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-OPT-DK-L11","Колпачок защитный для модуля Hemispheric камеры S14/S15","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-SM-OPT-POL","Фильтр поляризации","шт",10846.66,172.8]
[null,null,"MX-T24M-Lens-Cover","Колпачок защитный для линзы IP-Домофона T24","шт",1081.3399999999999]
[null,"Видеомодули"]
[null,"D15"]
[null,null,"MX-D15-Module-N160-LPF","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 13°, LPF","шт",26325]
[null,null,"MX-D15-Module-N25-LPF","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 82°, LPF","шт",26325]
[null,null,"MX-D15-Module-N38-LPF","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 55°, LPF","шт",26325]
[null,null,"MX-D15-Module-N51-LPF","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 40°, LPF","шт",26325]
[null,null,"MX-D15-Module-N76-LPF","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 27°, LPF","шт",26325]
[null,null,"MX-D15-Module-D20-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), день, 105°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D22-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), день, 90°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D32-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), день, 60°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D43-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), день, 45°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D65-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), день, 31°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D135-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), день, 15°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N20-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), ночь, 105°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N22-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), ночь, 90°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N32-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), ночь, 60°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N43-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), ночь, 45°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N65-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), ночь, 31°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N135-6MP-F1.8","Видеомодуль для камеры D15, 6MEGA (3072х2048), ночь, 15°","шт",12710.93,202.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D25","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, день, 82°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D38","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, день, 55°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D51","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, день, 40°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D76","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, день, 27°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-D160","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, день, 13°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N25","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 82°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N38","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 55°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N51","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 40°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N76","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 27°","шт",13162.5]
[null,null,"MX-D15-Module-N160","Видеомодуль для камеры D15, 5MEGA, ночь, 13°","шт",13162.5]
[null,"S15/M15"]
[null,null,"MX-SM-D160-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 13°, день, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D160-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 13°, день, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D25-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, день, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D25-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, день, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D38-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, день, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D38-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, день, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D51-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 40°, день, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D51-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 40°, день, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D76-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, день, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D76-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, день, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N160-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 13°, ночь, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N160-LPF-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 13°, ночь, LPF фильтр, IP65, черный","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N160-LPF-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 13°, ночь, LPF фильтр, IP65, белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N160-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 13°, ночь, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N25-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, ночь, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N25-LPF-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, ночь, LPF фильтр, IP65, черный","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N25-LPF-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, ночь, LPF фильтр, IP65, белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N25-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, ночь, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N38-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, ночь, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N38-LPF-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, ночь, LPF фильтр, IP65, черный","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N38-LPF-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, ночь, LPF фильтр, IP65, белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N38-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, ночь, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N51-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 40°, ночь, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N51-LPF-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 40°, ночь, LPF фильтр, IP65, черный","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N51-LPF-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 40°, ночь, LPF фильтр, IP65, белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N51-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 40°, ночь, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N76-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, ночь, IP65, черный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N76-LPF-BL-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, ночь, LPF фильтр, IP65, черный","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N76-LPF-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, ночь, LPF фильтр, IP65, белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N76-PW-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, ночь, IP65, белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-Blind-PW","Заглушка для AllroundDual M15D, AllroundDual M15D Thermal • Закрывает передний элемент и защищает камеру от попадания насекомых или воды.","шт",338.96,5.4]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L43-PW","Крепление регулируемое, шаровое с встроенным термальным сенсором для S15D • чувствительность 50 mK, IR диапазон 7.5 ... 13.5 мкМ, 9 кадров/сек • Germanium Lens (included): L43, 45° • Размер изображения: 344 x 256 пикселей (может быть увеличено до 6MP) • IP65, -30 .. 60°C • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (в комплекте) • Цвет: белый","шт",297853.69,4745.16]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L65-PW","Крепление регулируемое, шаровое с встроенным термальным сенсором для S15D • чувствительность 50 mK, IR диапазон 7.5 ... 13.5 мкМ, 9 кадров/сек • Germanium Lens (included): L65, 25° • Размер изображения: 344 x 256 пикселей (может быть увеличено до 6MP) • IP65, -30 .. 60°C • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (в комплекте) • Цвет: белый","шт",285858.34999999998,4554.0600000000004]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L135-PW","Крепление регулируемое, шаровое с встроенным термальным сенсором для S15D • чувствительность 50 mK, IR диапазон 7.5 ... 13.5 мкМ, 9 кадров/сек • Germanium Lens (included): L135, 17° • Размер изображения: 344 x 256 пикселей (может быть увеличено до 6MP) • IP65, -30 .. 60°C • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (в комплекте) • Цвет: белый","шт",285858.34999999998,4554.0600000000004]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L43-BL","Крепление регулируемое, шаровое с встроенным термальным сенсором для S15D • чувствительность 50 mK, IR диапазон 7.5 ... 13.5 мкМ, 9 кадров/сек • Germanium Lens (included): L43, 45° • Размер изображения: 344 x 256 пикселей (может быть увеличено до 6MP) • IP65, -30 .. 60°C • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (в комплекте) • Цвет: черный","шт",297853.69,4745.16]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L65-BL","Крепление регулируемое, шаровое с встроенным термальным сенсором для S15D • чувствительность 50 mK, IR диапазон 7.5 ... 13.5 мкМ, 9 кадров/сек • Germanium Lens (included): L65, 25° • Размер изображения: 344 x 256 пикселей (может быть увеличено до 6MP) • IP65, -30 .. 60°C • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (в комплекте) • Цвет: черный","шт",285858.34999999998,4554.0600000000004]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L135-BL","Крепление регулируемое, шаровое с встроенным термальным сенсором для S15D • чувствительность 50 mK, IR диапазон 7.5 ... 13.5 мкМ, 9 кадров/сек • Germanium Lens (included): L135, 17° • Размер изображения: 344 x 256 пикселей (может быть увеличено до 6MP) • IP65, -30 .. 60°C • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (в комплекте) • Цвет: черный","шт",285858.34999999998,4554.0600000000004]
[null,null,"MX-SM-D270-PW-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D045-100-CS","Видеомодуль S15/M15 с CSVario Lens B045-100-CS (4.5-10 mm, f/1.6-2.3, 39°-89°) • Moonlight, цвет (день) • 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C (только с защитным колпачком) • Цвет: белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-D-CS","Видеомодуль S15/M15 для объектива с креплением CS (MX-B045-100-CS) • Moonlight, цвет (день) • 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C  (только с защитным колпачком) • Цвет: белый","шт",15083.63,240.3]
[null,null,"MX-SM-N270-PW-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight ночь, 6MP (3072 x 2048), IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N045-100-CS","Видеомодуль S15/M15 с CSVario Lens B045-100-CS (4.5-10 mm, f/1.6-2.3, 39°-89°) • Moonlight, ч/б (ночь) • 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C (только с защитным колпачком) • Цвет: белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N-CS","Видеомодуль S15/M15 для объектива с креплением CS (MX-B045-100-CS) • Moonlight, ч/б (ночь) • 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C  (только с защитным колпачком) • Цвет: белый","шт",15083.63,240.3]
[null,null,"MX-SM-N10-LPF-PW-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L10 (f/2.0, 180°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N20-LPF-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L20 (f/1.8, 105°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N22-LPF-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L22 (f/1.8, 90°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N32-LPF-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L32 (f/1.8, 60°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N43-LPF-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L43 (f/1.8, 45°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N65-LPF-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L65 (f/1.8, 31°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N135-LPF-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L135 (f/1.8, 15°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N270-LPF-PW-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, белый","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-D10-BL-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L10 (f/2.0, 180°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D20-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L20 (f/1.8, 105°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D22-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L22 (f/1.8, 90°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D32-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L32 (f/1.8, 60°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D43-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L43 (f/1.8, 45°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D65-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L65 (f/1.8, 31°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D135-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L135 (f/1.8, 15°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D270-BL-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N10-BL-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L10 (f/2.0, 180°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N20-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L20 (f/1.8, 105°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N22-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L22 (f/1.8, 90°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N32-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L32 (f/1.8, 60°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N43-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L43 (f/1.8, 45°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N65-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L65 (f/1.8, 31°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L135 (f/1.8, 15°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N270-BL-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), IP66, черный","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N10-LPF-BL-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L10 (f/2.0, 180°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N20-LPF-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L20 (f/1.8, 105°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N22-LPF-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L22 (f/1.8, 90°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N32-LPF-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L32 (f/1.8, 60°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N43-LPF-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L43 (f/1.8, 45°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N65-LPF-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L65 (f/1.8, 31°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N135-LPF-BL-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L135 (f/1.8, 15°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-N270-LPF-BL-6MP","Видеомодуль S15D/M15D с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой), IP66, черный","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-SM-D320-PW","Видеомодуль S15D, M15D • 1/2.5“ CMOS, цвет (день) • 5MP (2592 x 1944) • Premium lens L320 super-tele (f/2.5, 7°) • IP66, -30 .. +60°C •  Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно) • Цвет: белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N320-PW","Видеомодуль S15D, M15D • 1/2.5“ CMOS, ч/б (ночь) • 5MP (2592 x 1944) • Premium lens L320 super-tele (f/2.5, 7°) • IP66, -30 .. +60°C •  Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно) • Цвет: белый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-D10-PW-6MP","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 180°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D20-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 105°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D22-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 90°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D32-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 60°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 45°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D65-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 31°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-D135-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 15°, день, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N10-PW-6MP","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 180°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N20-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 105°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N22-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 90°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N32-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 60°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N43-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 45°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N65-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 31°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-N135-PW-6MP-F1.8","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 15°, ночь, IP66, белый","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-SM-PTMount-Thermal-L65-PW","Тепловизионный видеомодуль S15D, L65 (25°, 13 мм),с кронштейном ,разрешение: 336 × 252 пикселей, NETD станд. 50 мК (< 79 мК)","шт"]
[null,null,"MX-SM-Thermal-L43","Тепловизионный видеомодуль S15D, L43 (45°, 7,5 мм),разрешение: 336 × 252 пикселей, NETD станд. 50 мК (< 79 мК)","шт",285858.34999999998,4554.0600000000004]
[null,null,"MX-SM-Thermal-L65","Тепловизионный видеомодуль S15D, L65 (25°, 13 мм),разрешение: 336 × 252 пикселей, NETD станд. 50 мК (< 79 мК)","шт",273863,4362.96]
[null,null,"MX-SM-Thermal-L135","Тепловизионный видеомодуль S15D, L135 (17°, 19 мм),разрешение: 336 × 252 пикселей, NETD станд. 50 мК (< 79 мК)","шт",273863,4362.96]
[null,null,"MX-SM-N12-LPF-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 180°, ночь, LPF фильтр, IP65","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-N12-LPF-BL","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 180°, ночь, LPF фильтр, IP65","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-SM-D12-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 180°, день, IP65","шт",15376.61,199.8]
[null,null,"MX-SM-D38-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, день, IP65","шт",17374.5]
[null,null,"MX-SM-D76-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, день, IP65","шт",17374.5]
[null,null,"MX-SM-N12-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 180°, ночь, IP65","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N25-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 82°, ночь, IP65","шт",17374.5]
[null,null,"MX-SM-N38-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 55°, ночь, IP65","шт",17374.5]
[null,null,"MX-SM-N76-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 27°, ночь, IP65","шт",17374.5]
[null,null,"MX-SM-D12-BL","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 180°, день, IP65","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-N12-BL","Видеомодуль со встроенным микрофоном, 5MEGA, объектив 180°, ночь, IP65","шт",12541.45,199.8]
[null,"BlockFlexMount"]
[null,null,"MX-BFM-MX-D160-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 13°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-D25-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 82°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-D38-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 55°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-D51-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 40°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-D76-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 27°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N160-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 13°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N160-LPF-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 13°, ночь, LPF, IP30","шт",18473.21,294.3]
[null,null,"MX-BFM-MX-N25-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 82°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N25-LPF-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 82°, ночь, LPF, IP30","шт",18473.21,294.3]
[null,null,"MX-BFM-MX-N38-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 55°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N38-LPF-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 55°, ночь, LPF, IP30","шт",18473.21,294.3]
[null,null,"MX-BFM-MX-N51-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 40°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N51-LPF-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 40°, ночь, LPF, IP30","шт",18473.21,294.3]
[null,null,"MX-BFM-MX-N76-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 27°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N76-LPF-F1.8","Видеомодуль для S15 в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 27°, ночь, LPF, IP30","шт",18473.21,294.3]
[null,null,"MX-BFM-CS-D-6MP","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе для объектива с креплением CS (MX-OPTCS-L24-54) • Moonlight, цвет (день), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N10-6MP","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L10 (f/2.0, 180°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N20-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L20 (f/1.8, 105°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N22-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L22 (f/1.8, 90°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N32-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L32 (f/1.8, 60°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N43-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L43 (f/1.8, 45°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N65-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L65 (f/1.8, 31°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N135-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L135 (f/1.8, 15°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N270-6MP","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-BFM-CS-N-6MP","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе для объектива с креплением CS (MX-OPTCS-L24-54) • Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N20-LPF-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L20 (f/1.8, 105°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N22-LPF-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L22 (f/1.8, 90°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N32-LPF-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L32 (f/1.8, 60°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N43-LPF-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L43 (f/1.8, 45°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N65-LPF-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L65 (f/1.8, 31°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N135-LPF-6MP-F1.8","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L135 (f/1.8, 15°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-N270-LPF-6MP","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе с HD premium lens L270 (f/2.5, 8°) Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048),  LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",22710.19,361.8]
[null,null,"MX-BFM-CS-N-LPF-6MP","Видеомодуль S15D в прочном алюминиевом корпусе для объектива с креплением CS (MX-OPTCS-L24-54) • Moonlight, ч/б (ночь), 6MP (3072 x 2048), LPF для распознавания авто номеров (с ИК подсветкой) • IP30, 0 .. 50°C • Микрофон и LEDs • Подключение к камере при помощи MOBOTIX sensor cable (заказывается отдельно)","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-BFM-MX-D12","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 180°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-D25","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 82°, день, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-D38","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 55°, день, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-D51","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 40°, день, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-D76","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 27°, день, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-D160","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 13°, день, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-D320","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 7°, день, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N12","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 180°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N25","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 82°, ночь, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-N38","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 55°, ночь, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-N51","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 40°, ночь, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-N76","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 27°, ночь, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-N160","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 13°, ночь, IP30","шт",14742]
[null,null,"MX-BFM-MX-N320","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 7°, ночь, IP30","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-BFM-MX-N25-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 82°, ночь, LPF, IP30","шт",23517]
[null,null,"MX-BFM-MX-N38-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 55°, ночь, LPF, IP30","шт",23517]
[null,null,"MX-BFM-MX-N51-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 40°, ночь, LPF, IP30","шт",23517]
[null,null,"MX-BFM-MX-N76-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 27°, ночь, LPF, IP30","шт",23517]
[null,null,"MX-BFM-MX-N160-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 13°, ночь, LPF, IP30","шт",23517]
[null,null,"MX-BFM-MX-N320-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, 7°, ночь, LPF, IP30","шт",18473.21,294.3]
[null,null,"MX-BFM-CS-D","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, варио, день, IP30","шт",12987]
[null,null,"MX-BFM-CS-N","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, варио, ночь, IP30","шт",12987]
[null,null,"MX-BFM-CS-N-LPF","Сенсорный модуль в прочном алюминиевом корпусе, 5MEGA, варио, ночь, LPF, IP30","шт",21762]
[null,"MOBOTIX"]
[null,null,"LXMX","Диагностика и настройка оборудования MOBOTIX","шт"]
[null,"Блоки питания"]
[null,null,"MX-OPT-BPA1-EXT","Блок питания для нескольких MxBus модулей на одной шине MxBus • 2x2 клемм подключения MxBus • 2 клемм подключения внешнего источника питания от 12 дo 48 V DC • Max 9 W • IP65, -30 .. 60 °C","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-NPA-PoE-RJ","Блок питания с разъемом RJ45 универсальный, 30В","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-NPA-PoE-INT-Set","Блок питания для камер M24, D24, Q24, D15, S15, M15 и T24","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-NPA-PoE-EU-Set","Блок питания для камер M24, D24, Q24, D15, S15, M15 и T24","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,"Специальные аксессуары"]
[null,"Кабели"]
[null,null,"MX-CAMIO-OPT-M12","Кабель к модулю CamIO для камеры M12","шт",2233.29]
[null,null,"MX-CBL-Q24-MU-MU-5","Кабель к модулю ExtIO для камеры Q24 5м","шт",1135.6500000000001]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-AB-05","Кабель MiniUSB под углом > USB-A 0,5м","шт",1016.87,16.2]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-AB-2","Кабель MiniUSB под углом > USB-A 2м","шт",1271.0899999999999,20.25]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-AB-5","Кабель MiniUSB под углом > USB-A 5м","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-CBL-MU-STR-05","Кабель MiniUSB > USB-A 0,5м","шт",1016.87,16.2]
[null,null,"MX-CBL-MU-STR-2","Кабель MiniUSB > USB-A 2м","шт",1271.0899999999999,20.25]
[null,null,"MX-CBL-MU-STR-AB-05","Кабель MiniUSB > USB-A 0,5м","шт",1016.87,16.2]
[null,null,"MX-CBL-MU-STR-AB-2","Кабель MiniUSB > USB-A 2м","шт",1271.0899999999999,20.25]
[null,null,"MX-CBL-MU-STR-AB-5","Кабель MiniUSB > USB-A 5м","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-CBL-MU-MU-5","Кабель к модулю ExtIO для камеры D22/D24 5м","шт",1463.19]
[null,null,"MX-CBL-HD-MU-5","Кабель к модулю ExtIO для камеры M12/D12 5м","шт",2544.75]
[null,null,"MX-CBL-MU-MU-1","Кабель к модулю ExtIO для камер D22/D24/Q22 1м","шт",693.09]
[null,null,"MX-CBL-Q24-MU-MU-1","Кабель к модулю ExtIO для камеры Q24 1м","шт",540.66999999999996]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-STR-05","Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 0,5м, IP65","шт",1016.87,16.2]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-STR-2","Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 2м, IP65","шт",1271.0899999999999,20.25]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-STR-5","Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 5м, IP65","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-CBL-05","Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 0.5м, IP65","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-CBL-1","Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 1м, IP65","шт",1864.27,29.7]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-CBL-2","Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 2м, IP65","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2","Кабель к модулю ExtIO для камер M15/M25/i25/T25 2м","шт",1271.0899999999999,20.25]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-CBL-3","Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 3м, IP65","шт",2881.14,45.9]
[null,null,"MX-CBL-MU-STR-5","Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 5м, IP65","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-OPT-CBL-LAN-1","Патч-кабель со специальным уплотнением 1м","шт",677.92,10.8]
[null,null,"MX-OPT-CBL-LAN-2","Патч-кабель со специальным уплотнением 2м","шт",1016.87,16.2]
[null,null,"MX-OPT-CBL-LAN-5","Патч-кабель со специальным уплотнением 5м","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-OPT-CBL-LAN-10","Патч-кабель со специальным уплотнением 10м","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,"Модули"]
[null,null,"MX-OPT-Input1-EXT","Модуль подключения внешних сенсоров защищенный • Подключение к камере по MxBus • 6 входов для подключения • IP65, -30 .. +60°C","шт",10846.66,172.8]
[null,null,"MX-OPT-IO3-INT","Модуль расширения для внутренних камер i25, c25 и p25 (устанавливается с задней стороны) • Для подключенния внешних сенсоров (дверных или оконных контактов) и управления внешними устройствами (реле включения ламп и моторов) • Два входа (гальванически изолированных, 0 to 48 V AC/DC) • Два выхода: 2x изолированных (contact load max.30 W or 1 A or 48 V AC/DC) или 2x 12 V DC (max. 50 mA на каждый выход) • MxBus terminal (1x2) • Ambient temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F) • Power consumption: 1 W","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Output1-EXT","Всепогодный модуль подключения внешних устройств и силовых реле •соединение по MxBus • шесть выходов (12 V,каждый 10 mA) • два выхода могут использоваться 12 V, max. 50 mA) • IP65, -30 to +60 °C","шт",10438.85,172.8]
[null,null,"MX-ExtIO","Модуль расширения","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA","Модуль для защиты от перенапряжения 4кВ, патч-кабель > сетевой кабель","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45","Модуль для защиты от перенапряжения 4кВ, патч-кабель > патч-кабель","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-HALO-SP-EXT-CM","Громкоговоритель S14/S15 SpeakerMount, матовый хром","шт",10846.66,172.8]
[null,null,"MX-HALO-SP-EXT-PW","Громкоговоритель S14/S15 SpeakerMount, белый","шт",10846.66,172.8]
[null,null,"MX-OPT-GPS1-EXT","Модуль GPS со встроенным датчиком температуры и освещенности, IP65","шт",15083.63,240.3]
[null,null,"MX-OPT-NPA1-EXT","Модуль для питания камер (12-57В постоянного напряжения), IP65","шт",10846.66,172.8]
[null,null,"MX-OPT-RS1-EXT","Модуль для подключения внешних цепей IN/OUT, RS232, IP65","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-SM-Blind-PW","Заглушка  для камеры MX-M15D-Sec","шт",326.20999999999998,5.4]
[null,"Mx-2wire"]
[null,null,"MX-2wirePlus-Set-PW","Комплект для передачи питания и видео по любому двухжильному медному кабелю, класс PoE: 3","шт",25252.37,402.3]
[null,"Кожухи и кронштейны"]
[null,"Кронштейны"]
[null,null,"MX-OPT-AP","Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO на стене","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-IC","Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO на потолке","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-WH","Кронштейн для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO  на стене, защита от непогоды","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-MH-SecureFlex-ESWS","Кронштейн для крепления камер М24, М12 на столб или угол здания","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-WH-Dome","Кронштейн для крепления камер D12, D14, D15 на стене (IP65)","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-MH-Dome-ESWS","Кронштейн для крепления купола MX-WH-Dome на столб или угол","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-AP-10DEG","Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, на стене под углом 10 градусов","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-MH","Кронштейн для крепления купола MX-OPT-WH на столб или угол","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-WH-SecureFlex","Кронштейн для камеры М12, полностью скрывает кабель и разьем RJ45, поворот +/- 90, наклон -70","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-DM-PW","Крепёж S14/S15 DualMount белый","шт",3220.1,51.3]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-SM-PW","Крепёж S14/S15 SurroundMount белый","шт",3220.1,51.3]
[null,null,"MX-HALO-EXT-BL","Крепёж S14/S15 HaloMount, чёрный","шт",2711.66,43.2]
[null,null,"MX-HALO-EXT-CM","Крепёж S14/S15 HaloMount, матовый хром","шт",2711.66,43.2]
[null,null,"MX-HALO-EXT-CO","Крепёж S14/S15 HaloMount, хром","шт",2711.66,43.2]
[null,null,"MX-HALO-EXT-NG","Крепёж S14/S15 HaloMount, матовый никель","шт",2711.66,43.2]
[null,null,"MX-OPT-WHMH-Set","Комплект для крепления камер D24,Q24 на столб или угол здания","шт",14236.24,226.8]
[null,null,"MX-OPT-AP2","Комплект для крепления камер i25 на стене","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-MT-OW-1","Кронштейн потолочный  c25 и p25  открытой установки и монтажные принадлежности • обеспечивает открытую укладку кабеля к камере и размещение дополнительных модулей (например, двухинтерфейсных модулей) • расстояние от стены до камеры: ок. 80 мм • диаметр:140 мм • рекомендован только монтаж на потолке • цвет: белый","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-MT-CM-1","Кронштейн угловой  c25  крепление для открытой установки и монтажные принадлежности • установка в углу помещения • монтажное положение и угол наклона 35° позволяют охватить все помещение при помощи только одной камеры (например, c25 с объективом B036) • цвет: белый","шт",3220.1,51.3]
[null,null,"MX-OPT-IC-ESMA","Комплект для крепления камер Q22/Q24 Sec на потолке матовый","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-OPT-IC-ESPO","Кронштейн антивандальный для крепления в подвесной потолок Q24, полированный","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-OPT-IC-BL","Комплект для крепления камер Q22/Q24 Sec на потолке черный","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-FLEX-OPT-AM-BL","Комплект аудио для домофонного решения","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-OPT-AP-RDC","Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO на стене","шт"]
[null,null,"MX-OPT-IC-RDC","Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO на потолке","шт"]
[null,null,"MX-OPT-AP-10DEG-RDC","Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, на стене под углом 10 градусов","шт"]
[null,null,"MX-PTMount-OPT-PW","Регулируемое вручную крепление для горизонтального и вертикального панорамирования для оптических видеомодулей, белое","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-HALO-EXT-PW","Крепёж S14/S15 HaloMount, белый","шт",2711.66,43.2]
[null,null,"MX-D15-OPT-WHMH-Set","Комплект для крепления камер D15,D14 и D12 на столб или угол здания","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,"Антивандальные комплекты"]
[null,null,"MX-D24M-Vandal-ESMA","Антивандальный комплект для камер D24 матового цвета","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-D24M-Vandal-ESPO","Антивандальный комплект для камер D24 полированного цвета","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-D24M-Vandal-PUGR","Антивандальный комплект для камер D24 серого цвета","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-D24M-Vandal-PUBL","Антивандальный комплект для камер D24 черного цвета","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-D24M-Vandal-PUWH","Антивандальный комплект для камер D24 белого цвета","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-Q24M-Vandal-ESMA","Антивандальный комплект для камер Q24 матового цвета","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-Q24M-Vandal-ESPO","Антивандальный комплект для камер Q24 полированного цвета","шт",16778.419999999998,267.3]
[null,null,"MX-D15-Vandal-ESPO","Антивандальный комплект для камер D15 полированного цвета","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-D15-Vandal-ESMA","Антивандальный комплект для камер D15 матового цвета","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-D15-Vandal-PUGR","Антивандальный комплект для камер D15 серого цвета","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-D15-Vandal-PUWH","Антивандальный комплект для камер D15 белого цвета","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-D15-Vandal-PUBL","Антивандальный комплект для камер D15 черного цвета","шт",12541.45,199.8]
[null,"Кожухи-купола"]
[null,null,"MX-D15D-OPT-DCS","Купол для D15 полупрозрачный","шт",1818.04]
[null,null,"MX-D15D-OPT-DCT","Купол для D15 прозрачный","шт",1818.04]
[null,null,"MX-D24M-OPT-DCS","Купол для D24 полупрозрачный","шт",2457.4499999999998,39.15]
[null,null,"MX-D24M-OPT-DCT","Купол для D24 прозрачный","шт",2457.4499999999998,39.15]
[null,"IP оборудование"]
[null,"IP камеры"]
[null,"Серия D24"]
[null,null,"MX-D24M-Sec-D22","Камера купольная, IP65, всесезонная  -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536 пикселей), день, объектив 90°, 1x, 2x, 4x, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек TV-PAL 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 1 люкс при 1/60 с, 0.05 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, USB, ext. audio, 64 MB up to 1 TB, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, MX30V или PoE, mini USB","шт",65637]
[null,"Серия D15"]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D160N160-FIX-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 5MEGA (2592x1944), 13° и 13°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D20N20-FIX-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 6MEGA (3072x2048), 105° и 105°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D22N22-FIX-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 6MEGA (3072x2048), 90° и 90°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-180","Камера купольная сетевая, день, -30...+60 С, IP54/65, 2x5MEGA (5184x1944), 180°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D25N25-FIX-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 5MEGA (2592x1944), 82° и 82°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D32N32-FIX-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 6MEGA (3072x2048), 60° и 60°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D38N38-FIX-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 5MEGA (2592x1944), 55° и 55°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-FIX-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 6MEGA (3072x2048), 45° и 45°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D51N51-FIX-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 5MEGA (2592x1944), 40° и 40°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D65N65-FIX-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 6MEGA (3072x2048), 31° и 31°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D76N76-FIX-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 5MEGA (2592x1944), 27° и 27°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-Night-180","Камера купольная сетевая, ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2x5MEGA (5184x1944), 180°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-DNight-D135N135-FIX-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 6MEGA (3072x2048), 15° и 15°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE¶","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-SEC","Камера купольная сетевая, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 3MEGA (4096x1536), без видеомодулей, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",80333.05,1279.8]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-180-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, день, -30...+60 С, IP54/65, 6MEGA (4096x1536), 180°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-Night-Pano","Камера купольная сетевая, ночь, -30...+60 С, IP54/65, 5MEGA , 180°,  8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",117363.17,1684.8]
[null,null,"MX-D15Di-SEC-DNight-D25N25-FIX","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 82°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-D15Di-SEC-DNight-D38N38-FIX","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 55°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-D15Di-SEC-DNight-D51N51-FIX","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 40°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-D15Di-SEC-DNight-D76N76-FIX","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 27°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-D15Di-SEC-DNight-D160N160-FIX","Камера купольная сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP54/65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 13°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-D15Di-Sec-Night-180-6MP-F1.8","Камера купольная сетевая, ночь, -30...+60 С, IP54/65, 6MEGA (4096x1536), 180°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), HD: 30 кадр/с, MEGA: 30 кадр/с, 3MP: 15 кадр/с, 10MP: 5 кадр/с, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,"Серия V15"]
[null,null,"MX-V15D-Sec-D160D160","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 13°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-D25D25","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 82°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-D38D38","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 55°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-D51D51","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 40°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-D76D76","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 27°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-DNight-D160N160","Камера сетевая, антивандальная, день/ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 13°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-DNight-D25N25","Камера сетевая, антивандальная, день/ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 82°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-DNight-D38N38","Камера сетевая, антивандальная, день/ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 55°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-DNight-D51N51","Камера сетевая, антивандальная, день/ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 40°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-DNight-D76N76","Камера сетевая, антивандальная, день/ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 27°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N160N160","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 13°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N160N25","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 82°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N160N38","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 55°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N160N51","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 40°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N160N76","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 27°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N25N160","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 13°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N25N25","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 82°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N25N38","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 55°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N25N51","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 40°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N25N76","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 27°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N38N160","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 13°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N38N25","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 82°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N38N38","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 55°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N38N51","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 40°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N38N76","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 27°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N51N160","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 13°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N51N25","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 82°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N51N38","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 55°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N51N51","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 40°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N51N76","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 27°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N76N160","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 13°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N76N25","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 82°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",200071.98]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N76N38","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 55°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",200071.98]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N76N51","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 40°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",200071.98]
[null,null,"MX-V15D-Sec-Night-N76N76","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 27°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",227974.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-D160","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 13°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-D25","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 82°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-D38","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 55°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-D51","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 40°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-D76","Камера сетевая, антивандальная, день, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 27°, 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-Night-N160","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 13°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-Night-N25","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 82°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-Night-N38","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 55°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-Night-N51","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 40°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,null,"MX-V15M-Sec-Night-N76","Камера сетевая, антивандальная, ночь, -30...+60 С, IP65, 3MEGA (2048x1536), 27°, 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE, корпус из 5мм стали, 4680гр","шт",219199.5]
[null,"Серия M15"]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D135N135-6MP-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 6MEGA (3072x2048), 15° и 15°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D160N160-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 5MEGA (2592x1944), 13° и 13°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D20N20-6MP-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 6MEGA (3072x2048), 105° и 105°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 6MEGA (3072x2048), 90° и 90°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",105754.9,1684.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D25N25-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 5MEGA (2592x1944), 82° и 82°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D32N32-6MP-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 6MEGA (3072x2048), 60° и 60°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D38N38-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 5MEGA (2592x1944), 55° и 55°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D43N43-6MP-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 6MEGA (3072x2048), 45° и 45°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",105754.9,1684.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D51N51-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 5MEGA (2592x1944), 40° и 40°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D65N65-6MP-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 6MEGA (3072x2048), 31° и 31°, цвет 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с, ч/б 0,02 люкс при 1/60 с, 0,001 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",108297.08,1725.3]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D76N76-F1.8","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 5MEGA (2592x1944), 27° и 27°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",97280.95,1549.8]
[null,null,"MX-M15D-Thermal-L43","M15D со встроенным термосенсором, 45°, 336 x 252 пикселей, <79 mK, 9 кадр/сек, IP66","шт",380898.4,6068.16]
[null,null,"MX-M15D-Thermal-L65","M15D со встроенным термосенсором, 25°, 336 x 252 пикселей, <79 mK, 9 кадр/сек, IP66","шт",368903.06,5877.06]
[null,null,"MX-M15D-Thermal-L135","M15D со встроенным термосенсором, 17°, 336 x 252 пикселей, <79 mK, 9 кадр/сек, IP66","шт",368903.06,5877.06]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D38N38","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 3MEGA (2048x1536), 55° и 55°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D76N76","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 3MEGA (2048x1536), 27° и 27°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-M15D-Sec","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 3MEGA (2048x1536), цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",72198.05,1150.2]
[null,null,"MX-SM-N12-LPF-PW","Видеомодуль со встроенным микрофоном, ч/б, LPF фильтр, 5MEGA, объектив 180°, IP65, белый","шт",23322.17,334.8]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D51N51","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 3MEGA (2048x1536), 40° и 40°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D160N160","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 3MEGA (2048x1536), 13° и 13°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,null,"MX-M15D-Sec-DNight-D25N25","Камера сетевая, день/ночь, -30...+60 С, IP66, 2 x 3MEGA (2048x1536), 82° и 82°, цвет 0,25 люкс при 1/60 с, 0,013 люкс при 1/1 с, ч/б 0,05 люкс при 1/60 с, 0,0025 люкс при 1/1 с, 8x увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus,  двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",109512]
[null,"Серия p25"]
[null,null,"MX-p25-D016","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",37963.300000000003,604.79999999999995]
[null,null,"MX-p25-D036","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",37963.300000000003,604.79999999999995]
[null,null,"MX-p25-D061","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Wide lens B061 (f/1.8, 60°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",40505.480000000003,645.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-D079","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Standard lens B079 (f/1.8, 45°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",40505.480000000003,645.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-D119","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Tele lens B119 (f/1.8, 31°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",40505.480000000003,645.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-D237","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Distance tele lens B237 (f/1.8, 15°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",40505.480000000003,645.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-BOD1","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Без объектива • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",32878.93,523.79999999999995]
[null,null,"MX-p25-N016","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",40505.480000000003,645.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-N036","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",40505.480000000003,645.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-BOD1-N","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Без объектива • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",32878.93,523.79999999999995]
[null,null,"MX-p25-D016-AUD","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",42200.27,672.3]
[null,null,"MX-p25-D036-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-p25-BOD1-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Без объектива • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",37115.9,591.29999999999995]
[null,null,"MX-p25-N016-AUD","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-p25-N036-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • Регулировка наклона объектива -5° .. -45° • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-p25-BOD1-N-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Без объектива • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",37115.9,591.29999999999995]
[null,"Серия S15"]
[null,null,"MX-S15D-Set1","Камера сетевая, день, IP65, -30°..+60°C, 5MEGA (2592x1944), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA,  8 кадр/сек 6MEGA, двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP) при подключении внешнего громкоговорителя, PoE,  Ethernet 10/100 Mбит, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, видеомодуль 180°, белый, день, комплект для подключения и установки","шт",71859.100000000006,1144.8]
[null,null,"MX-S15D-Set2","Камера сетевая, день, IP65, -30°..+60°C, 2 х 5MEGA (2592x1944), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA,  8 кадр/сек 6MEGA, двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP) при подключении внешнего громкоговорителя, PoE,  Ethernet 10/100 Mбит, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, видеомодули 180°, белые, день, комплект для подключения и установки","шт",93043.97,1482.3]
[null,null,"MX-S15D-Set1-6MP","Камера сетевая • 1x сенсор-модуль L10 (f/2.0, 180°) Moonlight день, 6MP (3072 x 2048) • 1x кабель 2 m  • 1x комплект установки  • 1x патч-кабель 0.5 m • 1x запасной колпачок • IP66 • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",76096.070000000007,1212.3]
[null,null,"MX-S15D-Set2-6MP","Камера сетевая • 2x сенсор-модуль L10 (f/2.0, 180°) Moonlight день, 6MP (3072 x 2048) • 2x кабель 2 m  • 2x комплект установки  • 1x патч-кабель 0.5 m • 2x запасной колпачок • IP66 • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",101517.92,1617.3]
[null,null,"MX-S15D-Set3-6MP","Камера сетевая • 1x сенсор-модуль L10 (f/2.0, 180°) Moonlight день, 6MP (3072 x 2048) • 1x сенсор-модуль L10 (f/2.0, 180°) Moonlight ночь, 6MP (3072 x 2048)• 2x кабель 2 m  • 2x комплект установки  • 1x патч-кабель 0.5 m • 2x запасной колпачок • IP66 • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",101517.92,1617.3]
[null,null,"MX-S15-D016","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-S15-N016","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-S15M-Sec-D12","Камера сетевая, день, IP65, -30°..+60°C, 5MEGA (2592x1944), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP) при подключении внешнего громкоговорителя, PoE,  Ethernet 10/100 Mбит, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, видеомодуль 180° встроенный","шт",77714.210000000006,1009.8]
[null,null,"MX-S15M-Sec-Night-N12","Камера сетевая, ночь, IP65, -30°..+60°C, 5MEGA (2592x1944), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 8 кадр/сек 6MEGA, двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP) при подключении внешнего громкоговорителя, PoE,  Ethernet 10/100 Mбит, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, видеомодуль 180° встроенный","шт",77714.210000000006,1009.8]
[null,null,"MX-S15D-Sec","Камера сетевая,  IP65, -30°..+60°C, 5MEGA (2592x1944), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA,  8 кадр/сек 6MEGA, двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP) при подключении внешнего громкоговорителя, PoE,  Ethernet 10/100 Mбит, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, без видеомодулей","шт",54911.199999999997,874.8]
[null,null,"MX-S15D-Set3","Камера сетевая, IP65, -30°..+60°C, 2 х 5MEGA (2592x1944), 30 кадр/сек VGA, 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA,  8 кадр/сек 6MEGA, двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP) при подключении внешнего громкоговорителя, PoE,  Ethernet 10/100 Mбит, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, видеомодули 180°, белые, день/ночь, комплект для подключения и установки","шт",93043.97,1482.3]
[null,"Серия M25"]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D160-F1.8","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 13° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D23-F1.8","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 92° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D25-F1.8","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 82° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D38-F1.8","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 55° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D51-F1.8","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 40° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон/поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D76-F1.8","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 27° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N160-F1.8-LPF","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 13° объектив F1.8, LPF, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт"]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N160-F1.8","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 13° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N23-F1.8","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 92° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N25-F1.8","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 82° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N38-F1.8","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 55° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N51-F1.8","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 40° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N76-F1.8","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 27° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), без объектива, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",58300.78,928.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-CSVario","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 28°-58°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",71859.100000000006,1144.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D12","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D160","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 13°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D25","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 82°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D320","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 7°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D38","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 55°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D51","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 40°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-D76","Камера сетевая, день, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 27°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), без объектива, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",58300.78,928.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-CSVario","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 28°-58°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",71859.100000000006,1144.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N12","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 180°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N160","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 13°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N160-LPF","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 13°, LPF, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",83187]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N25","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 82°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N320","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 7°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N38","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 55°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N51","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 40°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25M-Sec-Night-N76","Камера сетевая, ночь, IP66, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 27°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",70024.5]
[null,null,"MX-M25-D016","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-M25-D036","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Ultra Wide Lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-D041","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Super Wide Lens B041 (4.1 mm, f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-D061","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Wide Lens B061 (6.1 mm, f/1.8, 60°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-D079","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Standard Lens B079 (7.9 mm, f/1.8, 45°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-D119","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Tele Lens B119 (11.9 mm, f/1.8, 31°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-D237","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Distant Tele Lens B237 (23.7 mm, f/1.8, 15°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-D500","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Super Tele Lens B500 (50 mm, f/1.8, 8°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",72706.490000000005,1158.3]
[null,null,"MX-M25-D045-100-CS","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • CSVario Lens B045-100-CS (4.5-10 mm, f/1.6-2.3, 39°-89°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",93298.61,1212.3]
[null,null,"MX-M25-BOD1","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Без объектива • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",62537.75,996.3]
[null,null,"MX-M25-N016","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N036","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra Wide Lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N041","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Super Wide Lens B041 (4.1 mm, f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N061","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Wide Lens B061 (6.1 mm, f/1.8, 60°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N079","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Standard Lens B079 (7.9 mm, f/1.8, 45°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N119","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Tele Lens B119 (11.9 mm, f/1.8, 31°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N237","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Distant Tele Lens B237 (23.7 mm, f/1.8, 15°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-M25-N500","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Super Tele Lens B500 (50 mm, f/1.8, 8°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",72706.490000000005,1158.3]
[null,null,"MX-M25-N045-100-CS","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • CSVario Lens B045-100-CS (4.5-10 mm, f/1.6-2.3, 39°-89°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",93298.61,1212.3]
[null,null,"MX-M25-BOD1-N","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Без объектива • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",62537.75,996.3]
[null,"Серия D25"]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D160-F1.8","Камера купольная, день, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 13° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D23-F1.8","Камера купольная, день, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 92° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D25-F1.8","Камера купольная, день, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 82° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D38-F1.8","Камера купольная, день, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 55° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D51-F1.8","Камера купольная, день, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 40° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D76-F1.8","Камера купольная, день, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 27° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-Night-N160-F1.8","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 13° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-Night-N23-F1.8","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 92° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-Night-N25-F1.8","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 82° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-Night-N38-F1.8","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 55° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE¶","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-Night-N51-F1.8","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 40° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25M-Sec-Night-N76-F1.8","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+50 С, 5MEGA (2592x1944), 27° объектив F1.8, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 15 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-D25-D036","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Ultra Wide Lens B036 (f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-D041","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Super wide lens B041 (f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-D061","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Wide lens B061 (f/1.8, 60°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-D079","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Standard lens B079 (f/1.8, 45°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-D119","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Tele lens B119 (f/1.8, 31°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-D237","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Distance tele lens B237 (f/1.8, 15°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-BOD1","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Без объектива • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",62537.75,996.3]
[null,null,"MX-D25-N036","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra Wide Lens B036 (f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-N041","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Super wide lens B041 (f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-N061","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Wide lens B061 (f/1.8, 60°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-N079","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Standard lens B079 (f/1.8, 45°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-N119","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Tele lens B119 (f/1.8, 31°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-N237","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Distance tele lens B237 (f/1.8, 15°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",70164.31,1117.8]
[null,null,"MX-D25-BOD1-N","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Без объектива • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • Температурный сенсор, датчик удара, MxAnalytics, MxActivitySensor, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station","шт",62537.75,996.3]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D25-RDC","Камера купольная, день, IP65, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 82°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт"]
[null,null,"MX-D25M-Sec-D38-RDC","Камера купольная, день, IP65, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 55°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт"]
[null,"Серия Q25"]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-D12-BL","Камера купольная, день, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, черная, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-D25","Камера купольная, день, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 82°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-Night-N12","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-Night-N12-BL","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, черная, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.05 люкс при 1/60 с, 0.0025 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-Night-N25","Камера купольная, ночь, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 82°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-Q25-D016","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: белый","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-Q25-D041","Камера сетевая, Moonlight, цвет (день) • Ultra Wide Lens B041 (4.1 mm, f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: белый","шт",75044.72,1077.3]
[null,null,"MX-Q25-N016","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: белый","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-Q25-N041","Камера сетевая, Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra Wide Lens B041 (4.1 mm, f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: белый","шт",75044.72,1077.3]
[null,null,"MX-Q25-D016-b","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: черный","шт",76096.070000000007,1212.3]
[null,null,"MX-Q25-D041-b","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, цвет (день) • Ultra Wide Lens B041 (4.1 mm, f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: черный","шт",75044.72,1077.3]
[null,null,"MX-Q25-N016-b","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: черный","шт",76096.070000000007,1212.3]
[null,null,"MX-Q25-N041-b","Камера сетевая Hemispheric, Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra Wide Lens B041 (4.1 mm, f/1.8, 90°) • Максимальный размер изображенеия: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 .. 60°C • 4 GB microSD  •  HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик удара, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O и RS232 при подключении Interface Box (MOBOTIX accessory) • подключение модулей MOBOTIX Door Station • Цвет: черный","шт",75044.72,1077.3]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-D12","Камера купольная, день, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-Q25M-Sec-D12-RDC","Камера купольная, день, IP65, -30...+60 С, 3MEGA (2048x1536), 180°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек VGA 30 кадр/сек MEGA 20 кадр/сек 3MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт"]
[null,"Серия i25"]
[null,null,"MX-i25-D016","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",36268.51,577.79999999999995]
[null,null,"MX-i25-D036","Камера сетевая внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",36268.51,577.79999999999995]
[null,null,"MX-i25-N016","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",38810.69,618.29999999999995]
[null,null,"MX-i25-N036","Камера сетевая внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",38810.69,618.29999999999995]
[null,null,"MX-i25-D016-AUD","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",42200.27,672.3]
[null,null,"MX-i25-D036-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-i25-N016-AUD","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-i25-N036-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на стену • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP30, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,"Серия v25"]
[null,null,"MX-v25-BOD1","Сетевая камера v25. Внутр., IP20, 0…+40 С, 6Мп (3072*2048 пикселей), с цветным сенсором,30 fps MEGA, 20fps QXGA, 10fps 5MP, Ethernet 10/100 Mbit/s, чувствительность видеосенсора0,1 lux при времени выдержки 1/60 с, 0,005 lux при времени выдержки 1 с, энергопотребление¶4Вт, поддержка карт памяти microSD, PoE IEEE802.3af, MxAnalytics, MxActivitySensor.Объектив не входит в комплект поставки. Совместимые модели объективов: MX-B036 - 103˚,¶MX-B041 - 90˚, MX-B061 - 60˚, MX-B079 - 45˚, MX-B119 - 30˚, MX-B237 - 15˚. вет корпуса: белый.","шт",32878.93]
[null,null,"MX-v25-BOD1-b","Сетевая камера v25. Внутр., IP20, 0…+40 С, 6Мп (3072*2048 пикселей), с цветным сенсором,30 fps MEGA, 20fps QXGA, 10fps 5MP, Ethernet 10/100 Mbit/s, чувствительность видеосенсора0,1 lux при времени выдержки 1/60 с, 0,005 lux при времени выдержки 1 с, энергопотребление¶4Вт, поддержка карт памяти microSD, PoE IEEE802.3af, MxAnalytics, MxActivitySensor.Объектив не входит в комплект поставки. Совместимые модели объективов: MX-B036 - 103˚,¶MX-B041 - 90˚, MX-B061 - 60˚, MX-B079 - 45˚, MX-B119 - 30˚, MX-B237 - 15˚. вет корпуса: черный.","шт",32878.93]
[null,null,"MX-v25-BOD1-N","Сетевая камера v25. Внутр., IP20, 0…+40 С, 6Мп (3072*2048 пикселей), с черно-белым сенчором,30 fps MEGA, 20fps QXGA, 10fps 5MP, Ethernet 10/100 Mbit/s, чувствительность видеосенсора0,1 lux при времени выдержки 1/60 с, 0,005 lux при времени выдержки 1 с, энергопотребление¶4Вт, поддержка карт памяти microSD, PoE IEEE802.3af, MxAnalytics, MxActivitySensor.Объектив не входит в комплект поставки. Совместимые модели объективов: MX-B036 - 103˚,¶MX-B041 - 90˚, MX-B061 - 60˚, MX-B079 - 45˚, MX-B119 - 30˚, MX-B237 - 15˚. вет корпуса: белый.","шт",32878.93]
[null,null,"MX-v25-BOD1-N-b","Сетевая камера v25. Внутр., IP20, 0…+40 С, 6Мп (3072*2048 пикселей), с черно-белым сенчором,30 fps MEGA, 20fps QXGA, 10fps 5MP, Ethernet 10/100 Mbit/s, чувствительность видеосенсора0,1 lux при времени выдержки 1/60 с, 0,005 lux при времени выдержки 1 с, энергопотребление¶4Вт, поддержка карт памяти microSD, PoE IEEE802.3af, MxAnalytics, MxActivitySensor.Объектив не входит в комплект поставки. Совместимые модели объективов: MX-B036 - 103˚,¶MX-B041 - 90˚, MX-B061 - 60˚, MX-B079 - 45˚, MX-B119 - 30˚, MX-B237 - 15˚. вет корпуса: черный.","шт",32878.93]
[null,null,"MX-v25-D036","Сетевая камера v25. Внутр., IP20, 0…+40 С, 6Мп (3072*2048 пикселей), с цветным сенсором,установлен объектив MX-B036 с углом обзора 103˚, 30 fps MEGA, 20fps QXGA, 10fps 5MP,¶Ethernet 10/100 Mbit/s, чувствительность видеосенсора 0,02 lux при времени выдержки 1/60 с, 0,001 lux при времени выдержки 1 с, энергопотребление 4Вт, поддержка карт памяти microSD, PoE IEEE802.3af, MxAnalytics, MxActivitySensor. Цвет корпуса: белый.","шт",37963.300000000003]
[null,"Серия с25"]
[null,null,"MX-c25-D23-PW-F1.8","Hemispheric внутр. камера • день • 92°• 5 MEGA (2592 x 1944) • IP20, 0 to +40 °C • 4-GB MicroSD •микрофон • сенсор температуры, датчик освещенности,детектор движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • Ethernet 10/100 (RJ45), USB • белая","шт",29489.35,469.8]
[null,null,"MX-c25-D016","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",36268.51,577.79999999999995]
[null,null,"MX-c25-D036","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",36268.51,577.79999999999995]
[null,null,"MX-c25-N016","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",36268.51,577.79999999999995]
[null,null,"MX-c25-N036","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",38810.69,618.29999999999995]
[null,null,"MX-c25-D016-AUD","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",42200.27,672.3]
[null,null,"MX-c25-D036-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, цвет (день) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-c25-N016-AUD","Камера сетевая Hemispheric, внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,null,"MX-c25-N036-AUD","Камера сетевая внутренняя для установки на потолок • 6 Megapixel Moonlight, ч/б (ночь) • Ultra wide lens B036 (3.6 mm, f/1.8, 103°) • Максимальный размер изображения: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 .. 40°C • 4-GB microSD • HD Audio через встроенный микрофон и громкоговоритель • Температурный сенсор, датчик освещенности, датчик движения, MxActivitySensor, MxAnalytics • 0.5 m Ethernet патч-кабель • Ethernet 10/100 (RJ45), USB, слот для IO module MX-OPT-IO3-INT • Цвет: белый","шт",44742.46,712.8]
[null,"Домофоны"]
[null,"Вызывные панели"]
[null,null,"MX-T25M-Sec-D12-AM","IP домофон (вызывная панель), бронзовый, день, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",77714.210000000006,1009.8]
[null,null,"MX-T25M-Sec-D12-DG","IP домофон (вызывная панель), серый, день, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",77714.210000000006,1009.8]
[null,null,"MX-T25M-Sec-D12-SV","IP домофон (вызывная панель), серебристый, день, IP65, -30...+60 С, 5MEGA (2592x1944), 180°, белая, 8х увеличение, наклон / поворот (цифровой), 30 кадр/сек MEGA, 20 кадр/сек 3MEGA, 10 кадр/сек 5MEGA, 0.25 люкс при 1/60 с, 0.013 люкс при 1/1 с, Ethernet 10/100 Mbps, Ipv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, ext. audio, двунаправленная связь, VoIP, IP телефония, PoE","шт",63385.15,1009.8]
[null,null,"MX-T25-D016","IP домофон Hemispheric с Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: белый","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-T25-D016-s","IP домофон Hemispheric с Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: серебристый","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-T25-D016-b","IP домофон Hemispheric с Moonlight, цвет (день) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: черный","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-T25-N016","IP домофон Hemispheric с Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: белый","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-T25-N016-s","IP домофон Hemispheric с Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: серебристый","шт",67622.12,1077.3]
[null,null,"MX-T25-N016-d","IP домофон Hemispheric с Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: темно-серый","шт",82909.009999999995,1077.3]
[null,null,"MX-T25-N016-a","IP домофон Hemispheric с Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: бронзовый","шт",82909.009999999995,1077.3]
[null,null,"MX-T25-N016-b","IP домофон Hemispheric с Moonlight, ч/б (ночь) • Fisheye lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • 6MP (3072 x 2048) • IP65, -30 .. 50°C • 4 GB microSD • LED подсветка, температурный сенсор, датчик удара, MxActivitySensor, MxAnalytics, патч-кабель 0.5 m • Ethernet 10/100 (RJ45 and LSA), MxBus, USB • Цвет: черный","шт",67622.12,1077.3]
[null,"Установочное оборудование"]
[null,null,"MX-OPT-FlatMount-EXT-PW","Монтажная рамка для установки дисплея, белая","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-4-EXT-PW","Монтажная рамка на 4 модуля, 233 x 233 x 18 мм, белая","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Frame-4-EXT-AM","Монтажная рамка на 4 модуля, 233 x 233 x 18 мм, бронзовая","шт",12259.73,159.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Frame-4-EXT-BL","Монтажная рамка на 4 модуля, 233 x 233 x 18 мм, черная","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Frame-4-EXT-DG","Монтажная рамка на 4 модуля, 233 x 233 x 18 мм, темно-серая","шт",12259.73,159.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Frame-4-EXT-SV","Монтажная рамка на 4 модуля, 233 x 233 x 18 мм, серебристая","шт",9999.26,159.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Box-4-EXT-ON-PW","Коробка на 4 модуля, для поверхностного монтажа, 227 x 227 x 31 мм, белая","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-4-EXT-ON-AM","Коробка на 4 модуля, для поверхностного монтажа, 227 x 227 x 31 мм, бронзовая","шт",8103.89,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-4-EXT-ON-BL","Коробка на 4 модуля, для поверхностного монтажа, 227 x 227 x 31 мм, черная","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-4-EXT-ON-DG","Коробка на 4 модуля, для поверхностного монтажа, 227 x 227 x 31 мм, темно-серая","шт",8103.89,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-4-EXT-ON-SV","Коробка на 4 модуля, для поверхностного монтажа, 227 x 227 x 31 мм, серебристая","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-4-EXT-IN","Коробка для врезной установки на 3 модуля, 218 x 218 x 52 мм","шт",3220.1,51.3]
[null,null,"MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN","Коробка для врезной установки дисплея","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-OPT-FlatMount-EXT-BL","Монтажная рамка для установки дисплея, черная","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-1-EXT-PW","Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, белая","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-1-EXT-BL","Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, черная","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-1-EXT-SV","Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, серебристая","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-2-EXT-BL","Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, черная","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-2-EXT-PW","Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, белая","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-2-EXT-SV","Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, серебристая","шт",6609.68,105.3]
[null,null,"MX-OPT-Frame-3-EXT-BL","Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, черная","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Frame-3-EXT-PW","Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, белая","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Frame-3-EXT-SV","Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, серебристая","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW","Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, белая","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL","Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, черная","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV","Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, серебристая","шт",4067.5,64.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-2-EXT-ON-SV","Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, серебристая","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL","Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, черная","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-2-EXT-ON-PW","Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, белая","шт",4914.8900000000003,78.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-3-EXT-ON-AM","Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, бронзовая","шт",7064.93,91.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW","Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, белая","шт",5762.29,91.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-3-EXT-ON-DG","Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, темно-серая","шт",7064.93,91.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL","Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 mm, черная","шт",5762.29,91.8]
[null,null,"MX-OPT-Box-1-EXT-IN","Коробка для врезной установки на 1 модуль, 123 x 138 x 52 мм","шт",1525.31,24.3]
[null,null,"MX-OPT-Box-2-EXT-IN","Коробка для врезной установки на 2 модуля, 123 x 228 x 52 мм","шт",2033.75,32.4]
[null,null,"MX-OPT-Box-3-EXT-IN","Коробка для врезной установки на 3 модуля, 123 x 328 x 52 мм","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-OPT-Box-3-EXT-ON-SV","Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, серебристая","шт",5762.29,91.8]
[null,"Модули"]
[null,null,"MX-Door2-INT-ON-PW","Механизм открывания двери, накладной монтаж + рамки • для T25M/T24M/S15M/S15D/S14M/S14D • встроренный резервный аккумулятор для модуля доступа • дверной звонок • подключение и питание по MxBus • два изолированных входа • один релейный выход (AC/DC, 24 V/1 A) • IP20 •¶-5 to +40 °C • белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-Bell1-Button-05","Набор кнопок вызова для BellRFID, 5 маленьких клавиш без функциональных кнопок","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Bell1-Button-F1","Набор кнопок вызова для BellRFID, 1 большая клавиша + функциональные кнопки","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Bell1-Button-F2","Набор кнопок вызова для BellRFID, 2 средних клавиши + функциональные кнопки","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Bell1-Button-F3","Набор кнопок вызова для BellRFID, 1 средняя и 2 маленьких клавиши  + функциональные кнопки","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Bell1-Button-F4","Набор кнопок вызова для BellRFID, 4 маленьких клавиши + функциональные кнопки","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Bell1-Button-XL1","Набор кнопок вызова для BellRFID, 1 большая клавиша без функциональных кнопок","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Bell1-Core-EXT-BL","Модуль клавишный RFID, черный","шт",22879.67,364.5]
[null,null,"MX-Bell1-Core-EXT-PW","Модуль клавишный RFID, белый","шт",22879.67,364.5]
[null,null,"MX-Bell1-Core-EXT-SV","Модуль клавишный RFID, серебристый","шт",22879.67,364.5]
[null,null,"MX-Info1-EXT-PW","Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, белый","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-Info1-EXT-AM","Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, бронзовый","шт",10181.81,132.30000000000001]
[null,null,"MX-Info1-EXT-BL","Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, черный","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-Info1-EXT-DG","Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, темно-серый","шт",10181.81,132.30000000000001]
[null,null,"MX-Info1-EXT-SV","Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, серебристый","шт",8304.4699999999993,132.30000000000001]
[null,null,"MX-Keypad1-EXT-PW","Модуль клавиатуры в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), белая","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-Keypad1-EXT-SV","Модуль клавиатуры в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), серебристая","шт",25252.37,402.3]
[null,null,"MX-Keypad1-EXT-BL","Модуль клавиатуры в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), черная","шт",25252.37,402.3]
[null,"Видеотелефоны"]
[null,null,"GXV3175","IP видеотелефон, цветной сенсорный ЖК 7 дюймовый экран с разрешением 800х480 пикселей и со встроенной видеокамерой","шт"]
[null,null,"GXP2200","IP видеотелефон, цветной цифровой ЖК 4.3 дюймовый экран с разрешением 480х272 пикселей и со встроенной видеокамерой","шт"]
[null,null,"GXV3140 (v2)","IP видеотелефон, питание POE, цветной цифровой ЖК 4.3 дюймовый экран с разрешением 480х272 пикселей и со встроенной видеокамерой","шт"]
[null,"Карты доступа"]
[null,null,"MX-AdminCard1","Карта администратора для T24-T25, красная","шт",677.92,10.8]
[null,null,"MX-UserCard1","Карта пользователя для T24, синяя","шт",677.92,10.8]
[null,"Комплекты"]
[null,null,"MX-T25M-SK-1-AM","Комплект IP домофон для подключения Ethernet, бронзовый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",111132.14,1786.05]
[null,null,"MX-T25M-SK-1-BL","Комплект IP домофон для подключения Ethernet, черный, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",111132.14,1786.05]
[null,null,"MX-T25M-SK-1-DG","Комплект IP домофон для подключения Ethernet, серый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",111132.14,1786.05]
[null,null,"MX-T25M-SK-1-PW","Комплект IP домофон для подключения Ethernet, белый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",109032.14,1752.3]
[null,null,"MX-T25M-SK-1-SV","Комплект IP домофон для подключения Ethernet, серебристый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",111132.14,1786.05]
[null,null,"MX-T25M-SK-2-AM","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю с механизмом открывания двери, бронзовый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",156492.20000000001,2515.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-2-BL","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю с механизмом открывания двери, черный, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",156492.20000000001,2515.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-2-DG","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю с механизмом открывания двери, серый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",156492.20000000001,2515.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-2-PW","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю с механизмом открывания двери, белый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",154392.19,2481.3000000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-2-SV","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю с механизмом открывания двери, серебристый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",156492.20000000001,2515.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-3-AM","Комплект IP домофон для подключения Ethernet с механизмом открывания двери, бронзовый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",131292.16,2110.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-3-BL","Комплект IP домофон для подключения Ethernet с механизмом открывания двери, черный, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",131292.16,2110.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-3-DG","Комплект IP домофон для подключения Ethernet с механизмом открывания двери, серый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",131292.16,2110.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-3-PW","Комплект IP домофон для подключения Ethernet с механизмом открывания двери, белый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",129192.16,2076.3000000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-3-SV","Комплект IP домофон для подключения Ethernet с механизмом открывания двери, серебристый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль + плата подключения Ethernet + механизм открывания двери + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",131292.16,2110.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-4-AM","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю, бронзовый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",136332.17000000001,2191.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-4-BL","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю, черный, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",136332.17000000001,2191.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-4-DG","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю, серый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",136332.17000000001,2191.0500000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-4-PW","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю, белый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",134232.17000000001,2157.3000000000002]
[null,null,"MX-T25M-SK-4-SV","Комплект IP домофон для подключения по 2-х проводному кабелю, серебристый, вызывная панель + клавиатура (с RFID картами) + информационный модуль (Mx2Wire) + рамка на 3 модуля + установочные коробки на 3 модуля","шт",136332.17000000001,2191.0500000000002]
[null,null,"MX-T25-SET1","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: белый","шт",109991.87,1752.3]
[null,null,"MX-T25-SET1-s","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: серебристый","шт",109991.87,1752.3]
[null,null,"MX-T25-SET1-d","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: темно-серый","шт",134857.01,1752.3]
[null,null,"MX-T25-SET1-b","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: черный","шт",109991.87,1752.3]
[null,null,"MX-T25-SET1-a","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: бронзовый","шт",134857.01,1752.3]
[null,null,"MX-T25-SET2","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло с внутренним узлом Info2wire+ • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: белый","шт",155751.20000000001,2481.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET2-s","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло с внутренним узлом Info2wire+ • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: серебристый","шт",155751.20000000001,2481.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET2-d","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло с внутренним узлом Info2wire+ • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: темно-серый","шт",190960.85,2481.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET2-b","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло с внутренним узлом Info2wire+ • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: черный","шт",155751.20000000001,2481.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET2-a","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло с внутренним узлом Info2wire+ • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: бронзовый","шт",190960.85,2481.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET3","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: белый","шт",130329.35,2076.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET3-s","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: серебристый","шт",130329.35,2076.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET3-d","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: темно-серый","шт",159792.04999999999,2076.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET3-b","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: черный","шт",130329.35,2076.3000000000002]
[null,null,"MX-T25-SET3-a","Набор IP домофон • Вызывная панельT25, цвет (день) • Fisheye Lens B016 (1.6 mm, f/2.0, 180°) • Наборная панель KeypadRFID включая одну admin и шесть user cards • Информационное табло Info Module • Плата подключения Ethernet MX-OPT-IO2 • Механизм открывания двери MX-DoorMaster (in-wall) with different frames • IP65, -30 .. 50°C • Рамка на три модуля для in-wall или on-wall установки • USB stick, pen for plastic film, mounting material • Цвет: бронзовый","шт",159792.04999999999,2076.3000000000002]
[null,null,"MX-2wirePlus-Info1-EXT-PW","Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, белый","шт",37963.300000000003,604.79999999999995]
[null,null,"MX-2wirePlus-Info1-EXT-SV","Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, серебристый","шт",37963.300000000003,604.79999999999995]
[null,null,"MX-2wirePlus-Info1-EXT-AM","Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, бронзовый","шт",46545.41,604.79999999999995]
[null,null,"MX-2wirePlus-Info1-EXT-DG","Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, темно-серый","шт",46545.41,604.79999999999995]
[null,null,"MX-2wirePlus-Info1-EXT-BL","Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, черный","шт",37963.300000000003,604.79999999999995]
[null,"Дополнительное оборудование"]
[null,null,"MX-OPT-IO1","Модуль ввода/вывода и подключения Ethernet","шт",12541.45,199.8]
[null,null,"MX-Display1-EXT-BL","Touchscreen display со встроенным WiFi и RFID функционалом, просмотр и управленние камер в сети, просмотр архива и тревожных событий, прием вызова от дверного коммуникатора Т25, PoE, черный","шт",62129.81,807.3]
[null,null,"MX-Door2-INT-PW","Механизм открывания двери с резервным источником питания, белый","шт",21015.4,334.8]
[null,null,"MX-Door1-Bat","Аккумулятор сменный для MX-Door1-INT","шт",2971.68]
[null,null,"MX-OPT-IO2","Плата подключения Ethernet: используется для надежного соединения модуля камеры через разъем RJ45 с 8 жилами сетевого кабеля. Только для вариантов T24 без блока Mx2wire","шт",2372.71,37.799999999999997]
[null,null,"MX-Display3","MxDisplay+ с процессором второго поколения • внутренняя абонентская станция для дверных коммуникаторов и видеосистем MOBOTIX • полнодуплексная система громкой связи, HD-Audio с эхо- и шумоподавлением и автоматической регулировкой громкости • датчик Ambilight • 3 входа, 1 релейный выход, разъем для внешнего датчика температуры, динамиков и MxBus (MxMessageSystem) •Ethernet, RFID и Wi-Fi • 1 карта администратора • цвет: белый","шт",59148.17,942.3]
[null,null,"MX-Display3-b","MxDisplay+ с процессором второго поколения • внутренняя абонентская станция для дверных коммуникаторов и видеосистем MOBOTIX • полнодуплексная система громкой связи, HD-Audio с эхо- и шумоподавлением и автоматической регулировкой громкости • датчик Ambilight • 3 входа, 1 релейный выход, разъем для внешнего датчика температуры, динамиков и MxBus (MxMessageSystem) •Ethernet, RFID и Wi-Fi • 1 карта администратора • цвет: черный","шт",59148.17,942.3]