{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Samsung Techwin"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Samsung Techwin","index":0,"n_rows":181,"n_cols":6,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[133,1,133,5],[134,1,134,5],[148,1,148,5],[165,1,165,5],[178,1,178,5],[47,1,47,5],[75,1,75,5],[94,1,94,5],[100,1,100,5],[120,1,120,5],[129,1,129,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[16,1,16,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[39,1,39,5]]}
[]
[null,"Прайс-лист"]
[null,"Дата :","01.03.2017"]
[null,"Цена:","Цены указаны с учетом НДС"]
[null,"Валюта :","EUR (Евро)"]
[]
[null,"Статус","Артикул","Номенклатура","Ед. изм","Розница"]
[null,"Samsung Techwin"]
[null,"Samsung Techwin"]
[null,null,"SSM-VM10L","Лицензия для управления видеостеной до 16 мониторов","шт"]
[null,null,"SCB-5000AP","Внутренняя корпусная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3\" CMOS, без объектива, С/CS, 1000 ТВЛ, 0.03 люкс/0.0003 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16х цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 3.7 Вт, 68,4 x 59,6 x 92,7мм, 200г.","шт"]
[null,null,"SCP-2370RHP","Цветная высокоскоростная уличная (-50...+50 град С) купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-прожектором до 100м, 1/4\" Super HAD CCD, 600/700 ТВЛ, 0.2/0.02/0.0004лк,  37X оптическое (3.5mm ~ 129.5 mm, F1.6, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, W5 DSP, SSNRIII, SSDR, 12 маскинг зон, зеркальное отображение, RS-485/Coaxitron, скорость до 600°/сек, 255 предустановок, 8 входов тр/ 3 выхода, электронный авторазворот, S/N>52дБ,  AC  24V, 60Вт, D248х316мм, вес 4500 гр.","шт",1753.59]
[null,null,"SCP-3430HP","Видеокамера аналоговая PTZ A1, 43x , WDR, ICR, 600TVL, 600°/s with Housing, IP66","шт",1622.37]
[null,null,"SCP-3371P","Внутренняя PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), 1/4'' CCD, объектив 3.5 ~ 129.5 мм, x37, 600ТВЛ, 0.7 люкс/0.07 люкс, BLC, SSDR, DIS, SSNRIII, AGC, WB, OSD, WDR, детектор движения, встроенная аналитика, маскинг зон, 8 входов/3 выхода, RS-485/422, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 15 Вт, Ø152.0 x 218.0мм, 1.6кг.","шт"]
[null,null,"ED75D","Широкоформатная панель Samsung 75\", 1920 х 1080 (16:9), 4000:1, 320 кд,/м2, 360 Вт, 28,8 кг","шт"]
[null,null,"SCB-5000P","Внутренняя корпусная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3\" CMOS, без объектива, С/CS, 1000 ТВЛ, 0.03 люкс/0.0003 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16х цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 3.7 Вт, 68,4 x 59,6 x 92,7мм, 200г.","шт"]
[null,"Мониторы видеонаблюдения"]
[null,null,"SMT-1914","19\" LED-монитор 4:3, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1280X1024, VGA, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В","шт",433.01]
[null,null,"SMT-1930","18,5\" LED-монитор 16:9, время отклика 5 мс, 1000:1, сверх высокая наработка на отказ, аудио, разрешение 1360X768, 2 BNC входа, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В","шт",513.04999999999995]
[null,null,"SMT-1934(V)","19\" LED-монитор 4:3, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1280X1024, 2 BNC входа, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В","шт"]
[null,null,"SMT-2232","21,5\" LED-монитор, 16:9, время отклика 5 мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 2xRCA вход, 2xBNC, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В","шт",684.06]
[null,null,"SMT-2730","27\" LED-монитор, 16:9, время отклика 8 мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 1xRCA вход, 1xBNC, VGA, 2xHDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В","шт",925.93]
[null,null,"SMT-4031","40\" LED-монитор, 16:9, время отклика 8 мс, 5000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, Magicinfo Lite : функция расписания, функция авто воспроизведения, разрешение 1920X1080, RCA вход, VGA, 2хHDMI, Ethernet, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, динамик, 220В","шт"]
[null,null,"SMT-2233","Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 22\", 1920х 1080, 16:9, HDMI, VGA, BNC, калёное защитное стекло, вход микрофона","шт"]
[null,null,"SMT-3231","32\" LED-монитор, 16:9, время отклика 8 мс, 5000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, Magicinfo Lite: функция расписания, функция авто воспроизведения, разрешение 1920X1080, RCA вход, VGA, 2хHDMI, Ethernet, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, динамик, 220В","шт"]
[null,null,"SMT-1935","Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 19\", 1280х 1024, 4:3, HDMI, VGA, BNC, калёное защитное стекло, вход микрофона","шт"]
[null,"IP Оборудование"]
[null,"Корпусные видеокамеры без объектива"]
[null,null,"SNB-3002P","Цветная сетевая видеокамера без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS - цифровая стабилизация изображения, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт,72x60х139мм, 300гр.","шт",344.47]
[null,null,"SNB-5004P","Цветная сетевая видеокамера без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8\" CMOS,1280x1024, 0,05/0.005лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73х67х148 мм, 400гр.","шт",459.3]
[null,null,"SNB-6003P","Цветная сетевая видеокамера без объектива с функцией день-ночь (эл.) 1/2.8\" CMOS, 1920x1080, 0,1/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, Defog,  аудиодетектор,  H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт ,73х67х148 мм, 400гр.","шт",532.78]
[null,null,"SNB-6004P","Цветная сетевая видеокамера без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73х67х148 мм, 400гр.","шт",633.83000000000004]
[null,null,"SNB-7002P","Цветная сетевая видеокамера без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" CMOS, 2048x1536, 0,7/0.07лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16 x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, аккустический детектор, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , 72х60х136.8 мм, 440гр.","шт"]
[null,null,"SNB-7004P","Цветная сетевая видеокамера без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8\" CMOS, 2048x1536, 0,1/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG,  30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73х67х148 мм, 400гр.","шт",723.41]
[null,null,"SNB-6005P","IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/1.9\" CMOS, 2.12Мпикс 1937 x 1097, 0.015Lux@F1.2 (Color), 0.0015Lux@F1.2 (B/W),  доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 100ДБ, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73х67х148 мм, 395гр.","шт",654.51]
[null,null,"SNB-6004FP","IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) с оптическим интерфейсом SFP, 1/2.8\" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0.01лк,  доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, SFP (LC type), 100 Base-FX, 1000 Base-X, поддержка IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, аудио: 1вх / 1 вых., встроенный микрофон, аудиодетектор,  тревожные входы/выходы: 1/1, micro SD/SDHC/SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V, макс. 12,5Вт, 73х67х148 мм, 385гр.","шт",711.92]
[null,null,"SNB-8000P","IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/1.8\" 6Мпикс CMOS, 2592 x 1944, доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, 0,2/0.02лк,  без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  16x цифровой зум, маскинг зон, WDR, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG,  20 к/сек (5Мр), 30к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, RS-485, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи 64GB, поддержка NAS, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73х67х148 мм, 566гр.","шт",884.15]
[null,null,"SNB-9000P","IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.3\" CMOS, 4K (макс. 12МПикс 4000 x 3000), доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, чувствительность 1,41/0.14лк,  без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, SimpleFocus,  8x цифровой зум, маскинг зон, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG,  20 к/сек (12МПикс), 30к/сек (4К), 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи 128GB, встроенный микрофон, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 12,5Вт , 78х67х131 мм, 395гр.","шт",1010.47]
[null,null,"SNB-6011BP","IP-камера с выносным объективом с функцией день-ночь (эл.) и 1/2.8\" CMOS, 2Мпикс 1920 x 1080, 0.3Lux@F2.0 (Color),  доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, объектив 2.4мм, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7,5Вт, размеры объектива : Ø24.0 x 50.0мм, тушки  131.1 x 28.0 x 86.0¶","шт",620.05999999999995]
[null,"Цилиндрицеские (булит) видеокамеры"]
[null,null,"SNO-L6083RP","Цветная уличная (до -30С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9\" CMOS, 1920x1080, 0,15/0лк c ИК,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, f=3-10 mm, АРД, DWDR, SSNR,  детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : микрофон, SD/SDHC-порт для карты записи, питание PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, D70х246 мм","шт",289.36]
[null,null,"SNO-L6013RP","Цветная уличная (до -30С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9\" CMOS, 1920x1080, 0,15/0лк c ИК,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, f=3,6 mm, DWDR, SSNR,  детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : микрофон, SD/SDHC-порт для карты записи, питание PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, D70х246 мм","шт",183.72]
[null,null,"SNO-L5083RP","Цветная уличная (до -30С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/3.7\" CMOS, 1280x1024, 0,15/0лк c ИК,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, f=3-10 mm, АРД, DWDR, SSNR,  детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : микрофон, SD/SDHC-порт для карты записи, питание PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, D70х246 мм","шт",264.11]
[null,null,"SNO-6011RP","Цветная уличная (до -20С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF,  f=3.8mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet,SDXC-порт для карты записи,питание PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7.7Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте,68х262 мм, 560гр.","шт",280.11]
[null,null,"SNO-6084RP","Цветная уличная (до -50С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 90х96х333 мм","шт",934.68]
[null,null,"SNO-7084RP","Цветная уличная (до -50С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS,2048x1536, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG,  30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 90х96х333 мм","шт",1026.53]
[null,null,"SNO-5084RP","Цветная уличная (до -30С) сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS, 1280x1024, 0,05/0.008лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, D82х313 мм","шт",900.23]
[null,"Купольные видеокамеры"]
[null,null,"SNV-L6083RP","Цветная уличная (до -30С) антивандальная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/3,7\" CMOS, 1920x1080, 0.15 лк (0 лк с ИК), f=3-10 mm, АРД, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  6 Вт, D137x106 мм","шт",289.36]
[null,null,"SNV-L5083RP","Цветная уличная (до -30С) антивандальная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/3,7\" CMOS, 1280x1024, 0.07лк (0 лк с ИК), f=3-10 mm, АРД, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  6 Вт, D137x106 мм","шт",264.11]
[null,null,"SND-L6083RP","Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 10 м, 1/2,9\" CMOS, 1920x1080, 0.07лк (0 лк с ИК), f=3-10 mm, АРД, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  6 Вт, D120x98 мм","шт.",259.52]
[null,null,"SND-L5013P","Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.) 1/3,7\" CMOS, 1280x1024, 0.15лк, f=3,6mm, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  6 Вт, D110x86 мм","шт",146.97999999999999]
[null,null,"SND-L5083RP","Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 10 м, 1/3,7\" CMOS, 1280x1024, 0.07лк (0 лк с ИК), f=3-10 mm, АРД, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  6 Вт, D120x98 мм","шт",222.76]
[null,null,"SND-L6013P","Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.) 1/2,9\" CMOS, 1920x1080, 0.3 лк, f=3,6mm, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  6 Вт,D110x86 мм","шт",172.24]
[null,null,"SND-L6013RP","Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 10 м 1/2,9\" CMOS, 1920x1080, 0.3 лк, f=3,6mm, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DWDR, SSNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 30к/сек,  микрофон, SD/SDHC, 10/100 Base-T Ethernet, питание PoE,  7 Вт, D120x98 мм","шт",188.31]
[null,null,"SND-5011P","Цветная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.)1/3\" CMOS, 1280x1024, 0.3лк, f=3mm, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSDR, DNR, ONVIF, детектор движения, H.264, JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE,  8Вт,134x56х156мм","шт"]
[null,null,"SND-5084P","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8\" CMOS,1280x1024, 0,05/0.005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт , 132х108 мм, 505гр.","шт",631.53]
[null,null,"SND-6011RP","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 10 м , 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, f=3mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи,питание PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , 120х102 мм, 395гр.","шт",312.32]
[null,null,"SND-6084P","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт , 132х108 мм, 505гр.","шт",746.36]
[null,null,"SND-6084RP","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт , 132х108 мм, 505гр.","шт",799.2]
[null,null,"SNV-5084P","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8\" CMOS,1280x1024, 0,05/0.005лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, Ø160.0 x 118.5mm","шт",790.01]
[null,null,"SNV-6012MP","Цветная антивандальная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.)  уличная (до -30С) антивандальная сетевая видеокамера, 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,3/0.005лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, f=3mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи, питание PoE, 135x24х125 мм, IP66, M12 разъем, EN50155, EN50121","шт",555.74]
[null,null,"SNV-6084P","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1","шт",895.64]
[null,null,"SNV-6084RP","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1","шт",989.79]
[null,null,"SNV-7084P","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8\" CMOS, 2048x1536,, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1","шт",1005.88]
[null,null,"SNV-7084RP","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS,2048x1536,, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1","шт",1074.78]
[null,null,"SND-5084RP","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.8\" CMOS,1280x1024, 0,05/0.005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт , 132х108 мм, 505гр.","шт",757.85]
[null,null,"SND-7084RP","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/2.8\" CMOS,2048x1563, 0,1/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт , 132х108 мм, 505гр.","шт",884.15]
[null,null,"SND-7084P","Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8\" CMOS, 2048x1536, 0,1/0.01лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт , 132х108 мм, 505гр.","шт",808.36]
[null,null,"SNV-5084RP","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8\" CMOS,1280x1024, 0,05/0.005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, Ø160.0 x 118.5mm","шт",881.86]
[null,null,"SNV-6013P","Цветная миниатюрная антивандальная (-30С) сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.)  уличная (до -20С) антивандальная сетевая видеокамера, 1/2.8\" CMOS,1920x1080, 0,3/0.005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, f=3mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи, питание PoE, D125x24 мм, IP66","шт",535.09]
[null,null,"SNV-L6013RP","IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9\" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив  f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи; IP66; IK10; PoE class 2, max 5,8Вт 99.0 x 52.0 x 100.0 мм, 300 г.","шт",192.92]
[null,null,"SNV-L6014RMP","IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9\" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив  f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи, встроенный микрофон; IP66; IK10; EN50121, ISO 16750-3, M12 PoE class 2, max 5,8Вт 99.0 x 52.0 x 100.0 мм, 300 г.","шт",280.16000000000003]
[null,null,"QNV-7080RP","IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с моторизованным DC-объективом  f=2,8-12mm, гориз. угол обзора TBD°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3\" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø137.0 x 106.1 мм","шт"]
[null,null,"SNV-8080P","Цветная уличная (до -40С) антивандальная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8\" CMOS, 2592 x 1944, 1/0.08лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  f=3,6-9,4 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 20 к/сек (5MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1","шт",1097.73]
[null,"PTZ (поворотные) видеокамеры"]
[null,null,"SNP-3120VHP","Цветная высокоскоростная антивандальная уличная (-40...+50 град С) сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4\" Ex-view HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.07/0.001лк,  12X оптическое (3.6mm ~ 44,3 mm, F1.67, автофокусировка) и 16Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, ONVIF, A1 DSP, WDR, DNR,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / hPoE, тревожные входы/выходы: 2/2; 37Вт , D200х205мм, 2500гр.","шт",1228.6400000000001]
[null,null,"SNP-5300HP","Цветная уличная (-50 ...+50 градс С)  высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4\"  CMOS, 1280x1024, 0.5/0.03лк, f=3,5- 105 мм, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSDR, WDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / hPoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 53Вт, D220х293мм, вес 3.2кг","шт"]
[null,null,"SNP-5300P","Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4\"  CMOS, 1280x1024, 0.5/0.03лк, f=3,5- 105 мм, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSDR, WDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 15Вт, D152х218мм, вес 1.8кг","шт"]
[null,null,"SNP-5430HP","Цветная уличная (-50 ...+50 градс С)  высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4\"  CMOS, 1280x1024, 0.5/0.03лк, оптический трансфокатор х43, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSDR, WDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / hPoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 53Вт, D220х293мм, вес 3.2кг","шт",2990.06]
[null,null,"SNP-5430P","Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4\"  CMOS, 1280x1024, 0.5/0.03лк, оптический трансфокатор х43, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSDR, WDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 15Вт, D152х218мм, вес 1.8кг","шт",2794.85]
[null,null,"SNP-6200RHP","Цветная высокоскоростная уличная до -50 град С со встроенным ИК-прожектором до 100м, купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" CMOS, 1920x1080, 1/0.08лк,  оптический трансфокатор х20, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 21Вт, D155х243.4мм, вес 2.5кг","шт"]
[null,null,"SNP-6201HP","Цветная высокоскоростная уличная до -50 град С, (-30 град С PoE+), купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" CMOS, 1920x1080, 1/0.08лк,  оптический трансфокатор х20, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE+, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 53Вт, D220х294мм, вес 2.5кг","шт"]
[null,null,"SNP-6320HP","Цветная высокоскоростная уличная до -50 град С, (-30 град С PoE+), купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" CMOS, 1920x1080, 1/0.08лк, оптический трансфокатор х30,  DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE+, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 53Вт, D220х294мм, вес 2.5кг","шт",3410.33]
[null,null,"SNP-6320P","Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" CMOS, 1920x1080, 1/0.08лк,  оптический трансфокатор х20, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE+, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 21Вт, D152х218мм, вес 2.5кг","шт",3157.71]
[null,null,"SNP-3120P","Цветная высокоскоростная сетевая купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4\" Ex-view HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.07/0.001лк, 12X оптическое (3.6mm ~ 44,3 mm, F1.67, автофокусировка) и 16Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, ONVIF, A1 DSP, WDR, DNR,  аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание  AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 2/2; 15Вт , D174х168мм, 1200гр.","шт",1019.66]
[null,null,"SNP-6230RHP","IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 100м), 1/2.8\" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,3/0 лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.4 ~ 101.2  мм, 23x оптический зум с коррекцией подсветки, 16x цифровой зум, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт,  Ø248.0x 399.5 мм, 7.1 кг.","шт",2973.99]
[null,null,"SNP-6200HP","Цв етная высокоскоростная уличная до -50 град С, купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3\" CMOS, 1920x1080, 1/0.08лк, оптический трансфокатор х20, DC/VD, C/CS,  BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSDR, SSNRIII,  аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек,  10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 60Вт, D248х316мм, вес 4.5кг","шт"]
[null,null,"SNP-L5233P","IP-камера PTZ, купольная внутренняя,  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3\" CMOS, 1.3Мпикс 1280x1024, 30к/сек, 0,1/0,005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт,  Ø152 x 218мм, 1.8 кг.","шт",1511.12]
[null,null,"SNP-L5233HP","IP-камера PTZ, купольная уличная (-50С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3\" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30к/сек, 0,1/0,005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10,  питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 65 Вт,  Ø223.4 x 293.6, 3.2 кг.","шт",1706.33]
[null,null,"SNP-L6233P","IP-камера PTZ, купольная внутренняя,  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8\" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт,  Ø152 x 218мм, 1.8 кг.","шт",1635.1]
[null,null,"SNP-L6233HP","IP-камера PTZ, купольная уличная (-50С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8\" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10,  питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 65 Вт,  Ø223.4 x 293.6, 3.2 кг.","шт",1830.32]
[null,null,"SNP-L6233RHP","IP-камера PTZ, купольная уличная (-50С),  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК подсветкой до 100м, 1/2.8\" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.4-101.2 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10,  питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт,  Ø248.0 x 399.5, 7.1 кг.","шт",2055.39]
[null,null,"SNP-5321HP","IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3\" CMOS, 1280x1024, 60к/сек (2MP), 0,05/0,005лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-142.6  мм, 32x оптический зум, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,   H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V (до -50С)/ PoE+ class 4 (до -30С), потребление: max 65 Вт,  Ø223.4 x 293.6 мм, 3.2 кг.","шт"]
[null,"Панорамные (360 градусов) видеокамеры"]
[null,null,"SNF-7010VP","Цветная антивандальная сетевая видеокамера FishEye день-ночь (эл.) 1/2.8\" CMOS, 3Mpx, 1.3лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, f=2.8 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 20к/сек , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / PoE,  8Вт , 128х45 мм, 505гр.","шт",718.84]
[null,null,"SNF-7010VMP","Цветная антивандальная сетевая видеокамера FishEye для использования на транспорте, день-ночь (эл.) 1/2.8\" CMOS, 3Mpx, 1.3лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, f=2.8 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 20к/сек , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, M12 разъем, EN50155, EN50121, питание DC 12V / PoE,  8Вт , 128х45 мм, 505гр.","шт",793.37]
[null,null,"SNF-7010P","Цветная сетевая видеокамера FishEye день-ночь (эл.) 1/2.8\" CMOS, 3Mpx, 1.3лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, f=2.8 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 20к/сек , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / PoE,  8Вт , 128х45 мм, 505гр.","шт",653.92999999999995]
[null,null,"SNF-8010P","Цветная сетевая видеокамера FishEye день-ночь (эл.) 1/2.8\" CMOS, 5Mpx, 1.3лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, f=1.14 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения и подсчета объектов, H.264, M- JPEG, 20к/сек , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / PoE,  8Вт , 146х50 мм, 605гр.","шт",808.36]
[null,null,"SNF-8010VMP","Цветная антивандальная сетевая видеокамера FishEye (до -30С) для использования на транспорте, день-ночь (эл.) 1/2.8\" CMOS, 5Mpx, 1.3лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, f=1.14 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII,  defog, аналитический детектор движения и подсчета объектов, H.264, M- JPEG, 20к/сек , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, M12 разъем, EN50155, EN50121, питание DC 12V / PoE,  8Вт , 145х50 мм, 685гр.","шт",902.54]
[null,"NVR (видеорегистраторы)"]
[null,null,"SRN-1673S","80Mbps, 2MP 16CH real-time recording, no HDD","шт",1556.12]
[null,null,"SRN-873S","64Mbps, 8CH real-time recordin, no HDD","шт",681.11]
[null,null,"SRN-473S","32Mbps, 4CH real-time recording, no HDD","шт",497.16]
[null,null,"SPD-400P","IP-декодер, 1 видео выход, H.264/MPEG4/M-JPEG, 1 вх. тревоги/1 выход, 704х576, 1 аудио вход/1 выход, 12В, PoE, 128х44х87 мм","шт",795.28]
[null,null,"SPE-100P","IP-кодер, 1 в/вх, сквозной выход, H.264/MPEG4/M-JPEG, 1 вх. тревоги/1 выход, 704х576, 25 fps, RS-485, SD-слот, 1 аудио вход/1 выход, 12В, PoE, 128х44х87 мм","шт",340.83]
[null,null,"SPE-101P","IP-кодер компактный, 1 видео выход, H.264/MPEG4/M-JPEG, 704х576, 1 вых. тревоги, RS-422, видеодетектор движения, 12В, PoE, 43х29х96 мм","шт",340.83]
[null,null,"SPE-1600RP","Рэк для установки IP-кодеров SPE-400B, до 4-х кодеров,  220В, 440 x 88 x 310 мм","шт",340.83]
[null,null,"SPE-400BP","IP-кодер-плата, 4 в/вх, H.264/MPEG4/M-JPEG, 4 вх. тревоги/4 выход, 704х576, 100 fps","шт",454.45]
[null,null,"SPE-400P","IP-кодер, 4 в/вх, H.264/MPEG4/M-JPEG, 1 вх. тревоги/1 выход, 704х576, 100 fps, RS-485, SD-слот, 1 аудио вход/1 выход, 12В, 128x34x178 мм","шт",681.67]
[null,null,"SRN-4000P2T","Сетевой видеорегистратор, до 64 потоков, H.264/MJPEG, аудио, запись до 400Mbps, 2000Гб (до 12-и дисков), HDMI/VGA, RAID 5/6, iSCSI, тревожные и управляющие вх/вых - 8/4, 2xLAN, 220V (резервный источник питания), 436x132x450 мм","шт",5930.77]
[null,null,"SRN-1000P1T","Сетевой видеорегистратор, до 64 потоков, H.264/MJPEG, аудио, запись до 100Mbps, 1000Гб (до 8-и дисков),  2xe-SATA, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4, 2xLAN, 220V, 447x88x440 мм","шт",2409.38]
[null,null,"SRN-470D1TB","Сетевой видеорегистратор, до 8 потков, встроенный коммутатор 8 портов POE, H.264/MJPEG, аудио,  4CIF, 1.3M, 2M(100fps), 3M(60 fps) запись до 48Mbps, поддержка функции мониторинга и удаленного управления устройствами, HDMI/VGA, 1Tб (1 доп. диск), e-SATA, тревожные и управляющие вх/вых - 4/2, 2хUSB2.0, 220V, 215x88x352 мм","шт"]
[null,null,"SRM-470S","сетевой видео регистратор, до 4 потоков, H.264/MJPEG, аудио,  4CIF - 5M запись до 32Mbps, HDMI/VGA, 2 HDD (не поставляется), тревожные и управляющие вх/вых - 4/2, 3хUSB2.0, 220V, 370x44x320 мм","шт"]
[null,null,"SRM-872","Сетевой видеорегистратор для использования на транспорте, до 8 потоков, H.264/MJPEG, аудио, 4CIF - 3M запись до 64Mbps, GPS-модуль, G-сенсор, модуль тревожной кнопки, HDMI/VGA, 1 HDD (не поставляется), тревожные и управляющие вх/вых - 8/2, 3хUSB2.0, 12/24V, 178x50x122 мм, крепление","шт",2485.8200000000002]
[null,null,"SRN-472SP1T","сетевой видео регистратор, до 4 потоков, H.264/MJPEG, аудио,  4CIF - 5M запись до 32Mbps, HDMI/VGA, 2 HDD (не поставляется), тревожные и управляющие вх/вых - 4/2, 3хUSB2.0, 220V, 370x44x320 мм","шт",840.2]
[null,null,"SRD-880DP1T","HD-SDI регистратор","шт",1914.08]
[null,null,"SCB-6001","Видеокамера HD-SDI","шт"]
[null,null,"SSM-VM20","Программное обеспечение виртуального матричного коммутатора","шт"]
[null,null,"XRN-1610SP","Сетевой видеорегистратор до 16 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 8 жестких дисков SATA до 6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4K, слежение по 32 каналам), Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4.86 кг.","шт"]
[null,"E-Series"]
[null,null,"SND-E5011RP","IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3\" CMOS, 1.3Мпикс 1280x960, 30 к\\с., объектив  f=3.6 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, SSDR, ONVIF,  маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., Ø 100 x 89.6мм, 260 г.","шт",105.86]
[null,null,"SND-E6011RP","IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3\" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к\\с., объектив  f=3.6 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, SSDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт.,  Ø 100 x 89.6мм, 260 г.","шт",117.88]
[null,null,"SNO-E5011RP","IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3\" CMOS, 1280x1024, 30 к\\с., объектив  f=3.6 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, , маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 785 г.","шт",113.05]
[null,null,"SNO-E5031RP","IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/3\" CMOS, 1280x1024, 30 к\\с., объектив  f=6 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 785 г.","шт",113.05]
[null,null,"SNO-E5041RP","IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 50 м, 1/3\" CMOS, 1280x1024, 30 к\\с., объектив  f=8 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 6 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 790 г.","шт",120.29]
[null,null,"SNO-E6011RP","IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3\" CMOS, 1920x1080, 30 к\\с., объектив  f=3.6 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 797 г.","шт",125.08]
[null,null,"SNO-E6031RP","IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/3\" CMOS, 1920x1080, 30 к\\с., объектив  f=6 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 794 г.","шт",125.08]
[null,null,"SNO-E6041RP","IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 50 м, 1/3\" CMOS, 1920x1080, 30 к\\с., объектив  f=8 mm, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 6 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 800 г.","шт",132.31]
[null,"SmartCam"]
[null,null,"SNH-E6440BN","1080p@30fps, H.264, MJPEG, 128°, MD, 32GB microSD card support, IR 5m, Bi-directional audio, -10°C ~ 50°C","шт",113]
[null,null,"SNH-P6410BN","1080p@30fps, H.264, MJPEG, 128°, WDR (2M@15fps), MD, 32GB microSD card support, IR 15m, Bi-directional audio, Audio output, Mono jack)","шт",90]
[null,null,"SNH-E6411BN","1080p@30fps, H.264, MJPEG, 128°, MD, 32GB microSD card support, IR 5m, Bi-directional audio","шт",182.72]
[null,"Аксессуары"]
[null,"Объективы"]
[null,null,"SLA-12240","Объектив 1/2\", АРД, моторизованный, 12.0-240.0 мм, (30.8 - 1.6)°, VD, F1.6-360, C","шт",2523.5500000000002]
[null,null,"SLA-2812DN","Объектив, 1/3\", АРД, 2.8-10 мм, (93.7-28.3)°, DC, F1.4-360, IR-линзы, CS","шт",72.260000000000005]
[null,null,"SLA-3580DN","Объектив, 1/3\", АРД, 3.5-8.0 мм, (83.5-35.6)°, DC, F1.4-360, IR-линзы, CS","шт",67.08]
[null,null,"SLA-550DV","Объектив, 1/3\", АРД, 5.0-50.0 мм, (52.7- 5.7)°, DC, F1.7-360, IR-линзы, CS","шт",95.46]
[null,null,"SLA-612DN","Объектив, 1/3\", АРД, 6-12.0 мм, (65.3-30.8)°, DC, F1.6-360, IR-линзы, CS","шт"]
[null,null,"SLA-M3180DN","Объектив для мегапиксельных камер 3Mpix , 1/2,8\", АРД, 3.1-8 мм,  DC, F1.2-360, IR-линзы, CS","шт"]
[null,null,"SLA-M3180PN","Объектив P-Iris для мегапиксельных камер 3Mpix , 1/2,8\", АРД, 3.1-8 мм,  DC, F1.2-360, IR-линзы, CS","шт"]
[null,null,"SLA-M412DN","объектив для мегапиксельных камер 1,3Mpix , 1/2\", АРД, 4-12 мм,  DC, F1.2-360, IR-линзы, CS","шт"]
[null,null,"YV4.3x2.8SA-SA2L","Объектив Fujinon 1/3\", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, DD, CS","шт"]
[null,null,"YV3.3x15SA-SA2L","Объектив Fujinon 3-мегапиксельный вариофокальный  1/3\", 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, DD, CS (MM)","шт"]
[null,null,"SLA-M2890DN","Объектив 1/2.8\" мегапиксельный, вариофокальный 2.8 ~ 9мм, F1.2, DC Iris, CS","шт",219.32]
[null,null,"SLA-M2890PN","Объектив 1/2.8\" мегапиксельный, вариофокальный 2.8 ~ 9мм, F1.2, P-Iris, CS mount","шт",245.13]
[null,null,"SLA-M2882","Объектив для мегапиксельных камер, 1/3\", АРД, 2.9-8.2 мм, (94.2-34.1)°, DC, F1.4-360, CS","шт"]
[null,"Кожухи, кронштейны"]
[null,null,"SHB-4200H","Термокожух с нагревателем и вентиятором, от -35 до +50 град., полезный объем 84х69х319 мм, IP66, настенный кронштен, 24В","шт",103.34]
[null,null,"SHB-4300H","Термокожух с нагревателем и вентиятором, от -35 до +50 град С, полезный объем 100х80х383 мм, IP66, настенный кронштен, 24В","шт",174.53]
[null,null,"SHB-4300H1","Термокожух с нагревателем, размораживателем стекла и вентиятором, от -50 до +50 град., полезный объем 100х80х383 мм, IP66, настенный кронштен, 24В","шт",190.62]
[null,null,"SHB-4300H2","Термокожух с нагревателем, размораживателем стекла и вентиятором, от -50 до +50 град С, полезный объем 100х80х383 мм, IP66, настенный кронштен, 230В","шт",220.46]
[null,null,"SHD-3000F","Кожух для установки камер SND- в подвесной потолок, пластик, D224x107 мм","шт"]
[null,null,"SHP-3701F","Кожух для установки камер SCP-2250/3250/2430/ 3430/3371/2371/2271/2270, SNP-5300 в потолок, D254x248mm, 700 г","шт",84.08]
[null,null,"SHP-3701H","Кожух для установки камер SCP-2250/3250/2430/ 3430/3371/2371/2271/2270, SNP-5300 на улице, IP66, -50…+50 C, D228x256mm, 24VAC, 2,5 кг","шт",297.02]
[null,null,"STB-4150V","Кронштейн с кабель-каналом для внутренней установки корпусных видеокамер","шт",34.19]
[null,null,"SBP-300PM","Кронштейн на трубу для поворотных камер, размеры кронштейна 166.0 x 183.0 x 65.0 мм, совместим с кронштейнами SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300B","шт"]
[null,null,"SBP-301HM2","Кронштейн (база) для монтажа камер SCD-6081R/6080/SCV-5083R/5083/5082/SCV-3083/3082/3081/SCV-2082R/2081R/2081/SND-7084R/7084/7082/SND-6084R/6084/6083/SND-5084R/5084/5083/QNV-6080R/QNV-7080R","шт"]
[null,null,"SBP-300HM1","Кронштейн для монтажа камер SCP-3430/3370/SCP-3250/3120/SCP-2430/2370/SCP-2330/SCP-2270/2250/2120/SNP-6200/SNP-5200/SNP-3371/3302/3120","шт",49.95]
[null,null,"SBP-300KM","Угловой адаптер, слоновая кость","шт",50.43]
[null,null,"SBP-300WM","Кронштейн настенный, 276 мм, слоновая кость","шт",49.95]
[null,null,"SBP-300WM1","Кронштейн настенный, 207 мм, слоновая кость","шт",49.95]
[null,null,"SBP-300B","Переходник для монтажа кронштейнов SBP-300WM(1) на стену","шт",34.19]
[null,null,"SBP-301HM3","Кронштейн (база) для монтажа камер SCP-3371/2373/2273/SCP-2371/2271/SCV-3120/3080/2120/SCV-2080R/2080/2060/SNP-6321/6320/6201/SNP-5430/5321/SNV-5084/5084R/6084/6084R/7084/7084R","шт"]
[null,"Преобразователи, расширители"]
[null,null,"SME-25632","блок расширения, 64 видеовхода, , 430х177х350 мм, 220V","шт"]
[null,null,"SMV-25632","видеокарта выходов, 2 видео выхода","шт"]
[null,null,"SMX-25632","Центральный блок коммутатора с процессором, 64 видео входа, 2 видео выхода (расширение до 256 видео входов с помощью SME-25632 (до 3 шт), до 32 видео выходов с помощью SMV-25632 (до 15 шт)), порт для подключения клавиатуры, 430х256х350 мм, 220V","шт"]
[null,null,"SPC-1010","Контроллер на 255 камер (PTZ камеры Samsung Techwin, Panasonic, Vicon, Pelco, AD, Honeywell, zoom-камеры ), 3-х координатный джойстик, LCD-дисплей, OSD-меню, DC 12V, 140мА, 280х180х100мм, 0,7 кг","шт",429.44]
[null,null,"SPC-2000","Пульт управления IP-устройствами, 3-х координатный джойстик, USB, 157х127х166 мм","шт",674.85]
[null,null,"SPC-2010","Пульт управления видеокамерами и видеорегистраторами по RS-485/422, 3-х координатный джойстик, LCD-дисплей, 12В. Поддержка большинства известных протоколов","шт",776.22]
[null,null,"SPC-300","Контроллер управления по коаксиальному кабелю, RS-232C, RS-485, для одной камеры, макс. 500 м, адаптер DC12V, 4 батарейки АА, 0,2 кг, 150x34x101,5 мм.","шт",241.13]
[null,null,"SPC-6000","Пульт управления видеокамерами и видеорегистраторами по RS-485, 3-х координатный джойстик,  LCD-дисплей, 12В. Поддержка  большинства известных протоколов","шт",1150.55]
[null,null,"SPH-110C","HD-SDI преобразователь в HDMI, 1 вх./1 вых., 12V","шт",1019.18]
[null,null,"SPH-120R","HD-SDI усилитель-делитель, 1 вх./2 вых., 12V","шт",621.45000000000005]
[null,null,"SPO-100","Удлинитель Ethernet и PoE, поддержка TCP до 100Мбит/с по UTP Cat5, удлинение до 100 метров, камера с питанием до 11.7Вт может быть запитана по PoE, защита от перегрузок, питание PoE, 88 х 42 х 25мм, 58г.","шт"]
[null,null,"SPC-7000","Пульт управления сетевой с джойстиком, клавиатурой и прокруткой по архиву, перемещение в 3-х осях, подключение по Ethernet RJ-45, USB 2/0, Direct X","шт"]
[null,"ИК-Прожекторы"]
[null,null,"SPI-10A","ИК-прожектор 850 нм, до 100 м, угол подсветки 10 град, фотодатчик, вход вешнего управления, кронштейн, 12/24V, 1A, IP66","шт",683.37]
[null,null,"SPI-30A","ИК-прожектор 850 нм, до 70 м, угол подсветки 30 град, фотодатчик, вход вешнего управления, кронштейн, 12/24V, 1A, IP67","шт",683.37]