{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Roxton","Roxton-Inkel"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Roxton","index":0,"n_rows":128,"n_cols":5,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Оплата по курсу ЦБ на день выписки счета"]
["Модель","Марка","Описание","Розн., доллар","Опт., доллар"]
["Усилители мощности настольного типа"]
["AA-35","Roxton","Усилитель мощности 35 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 220В",119,113]
["AA-35M","Roxton","Усилитель мощности 35 Вт, проигрыватель MP3/USB/SD-карт, 3 микр./2 лин. входа, 220В",151,143]
["AA-60M","Roxton","Усилитель мощности 60 Вт, проигрыватель MP3/USB/SD-карт, 3 микр./2 лин. входа, 220В",182,172]
["AA-60","Roxton","Усилитель мощности 60 Вт, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",198,188]
["AA-120","Roxton","Усилитель мощности 120 Вт, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",293,278]
["AA-240","Roxton","Усилитель мощности 240 Вт, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",331,314]
["AA-360","Roxton","Усилитель мощности 360 Вт, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",398,378]
["AA-480","Roxton","Усилитель мощности 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",491,466]
["AZ-120","Roxton","Усилитель мощности 120 Вт, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",331,314]
["AZ-240","Roxton","Усилитель мощности 240 Вт, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",398,378]
["AZ-360","Roxton","Усилитель мощности 360 Вт, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",464,440]
["AZ-480","Roxton","Усилитель мощности 480 Вт, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",557,529]
["AZ-560","Roxton","Усилитель мощности 560 Вт, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",597,567]
["AZ-650","Roxton","Усилитель мощности 650 Вт, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, 220В",664,630]
["MA-60","Roxton","Усилитель мощности 60 Вт, проигрыватель МР3/USB/SD-карт, FM-тюнер, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, пульт ДУ, 220В",252,239]
["MA-120","Roxton","Усилитель мощности 120 Вт, проигрыватель МР3/USB/SD-карт, FM-тюнер, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, пульт ДУ, 220В",331,314]
["MA-240","Roxton","Усилитель мощности 240 Вт, проигрыватель МР3/USB/SD-карт, FM-тюнер, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, пульт ДУ, 220В",398,378]
["MA-360","Roxton","Усилитель мощности 360 Вт, проигрыватель МР3/USB/SD-карт, FM-тюнер, 3 микр./2 лин. входа, линейный выход, пульт ДУ, 220В",461,437]
["MZ-120","Roxton","Усилитель мощности 120 Вт, проигрыватель МР3/USB, FM-тюнер, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, лин. выход стерео, пульт ДУ, 220В",394,374]
["MZ-240","Roxton","Усилитель мощности 240 Вт, проигрыватель МР3/USB, FM-тюнер, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, лин. выход стерео, пульт ДУ, 220В",465,441]
["MZ-360","Roxton","Усилитель мощности 360 Вт, проигрыватель МР3/USB, FM-тюнер, селектор 6 зон, 3 микр./2 лин. входа, лин. выход стерео, пульт ДУ, 220В",528,501]
["SX-240","Roxton","Усилитель мощности 240 Вт, селектор 5 зон, проигрыватель MP3/USB, FM-тюнер, блок цифровых сообщений, контроль линий, тревожные входы, подключение консолей SX-R31 до 4-х штук, встроенный микрофон и громкоговоритель, пульт ДУ, 220В",1086,1031]
["SX-480","Roxton","Усилитель мощности 480 Вт, селектор 5 зон, проигрыватель MP3/USB, FM-тюнер, блок цифровых сообщений, контроль линий, тревожные входы, подключение консолей SX-R31 до 4-х штук, встроенный микрофон и громкоговоритель, пульт ДУ, 220В",1448,1375]
["SX-R31","Roxton","Микрофонная консоль с селектором 5 зон для усилителей SX-240/480, управление приоритетами, RS-485",357,339]
["Модульное оборудование Roxton 8000"]
["RA-8236","Roxton","Универсальный усилитель мощности 360 Вт, селектор 8 зон, блок контроля линий, микрофонный вход и 2 линейных входа (приоритетные), линейный вход/выход, подключение RM-8064 - 8 шт., расширение до 512 зон, тревожные входы/выходы, управление световым табло +2",1434,1362]
["RA-8237","Roxton","Универсальный порт для усилителей мощности, расширение до 4 х 500 Вт, селектор 8 зон, блок контроля линий, микрофонный вход и 2 линейных входа (приоритетные), линейный вход/выход, подключение RM-8064 - 8 шт., расширение до 512 зон, тревожные входы/выходы,",1441,1368]
["RA-8238","Roxton","Блок контроля и управления, 512 зон/64 терминала/8 групп, 1 микрофонный/4 линейных входа, тревожные входы/выходы, контроль всех соединений, зарядное устройство для АБ, RS-485, 220В/50 Гц или 24B DC",974,925]
["CS-8232","Roxton","Центральный селектор обратной связи на 32 абонента, микрофон с тангентой, дуплексная связь, RS-485, 220В/50 Гц или 24B DC",1326,1259]
["AP-8264","Roxton","Аудиопроцессор, 64 алгоритма оповещения, до 512 сообщений MP3 формата, 8 групп, 64 зоны, RS-485, 220В/50 Гц или 24B DC",1073,1019]
["RA-8050","Roxton","Терминальный усилитель мощности 50 Вт, выход 4 Ом и 70/100В, приоритетный аудиовход, блок контроля линий, встроенный аккумулятор с зарядным устройством, дистанционное управление и контроль, настенное исполнение, RS-485, 220В/50 Гц или 12B DC",718,682]
["VF-8160","Roxton","Блок цифровых сообщений с функцией записи, длительность сообщения 60 сек., ручной/автоматический режимы работы, линейный вход/выход, встроенный микрофон и громкоговоритель, 220В/50 Гц или 24В DC",677,643]
["CD-8121","Roxton","Универсальный проигрыватель CD/MP3/WAV, воспроизведение с USB/SD карты, встроенный AM/FM тюнер, 220В/50 Гц",480,456]
["CP-8032","Roxton","Абонентская вызывная панель связи с оператором, антивандальное исполнение, встроенный громкоговоритель и микрофон, накладной или врезной монтаж, RS-485, 220В/50 Гц или 24B DC",214,203]
["RM-8064","Roxton","Микрофонная консоль с селектором на 512 зон, управление 8 группами и 64 блоками RA-8236, линейный вход, RS-485, 220В/50 Гц",597,567]
["LC-8108","Roxton","Блок автоматического контроля линий на 8 зон оповещения, встроенный таймер, функция тестирования, контрольный выход, RS-485, 220В/50 Гц или 24B DC",651,618]
["RS-8108","Roxton","Адаптер USB/RS-485 разветвитель 1х8 для управленя системой с ПК, в комплекте программное обеспечение",399,379]
["BP-8100","Roxton","Декоративная панель для установки в аппаратный шкаф 19\", высота 1U (44 мм)",36,34]
["BP-8200","Roxton","Декоративная панель для установки в аппаратный шкаф 19\", высота 2U (88 мм)",45,42]
["Потолочные громкоговорители"]
["PA-620T","Roxton","Потолочный громкоговоритель 6/3/1.5 Вт, 80 Гц-20 кГц, круглая решетка, пластик/металл, диаметр 230 мм",14,13]
["PA-20T","Roxton","Потолочный 2-х полосный громкоговоритель 20/10 Вт, 60 Гц-20 кГц, круглая решетка, пластик/металл, диаметр 230 мм",41,38]
["PA-03T","Roxton","Потолочный громкоговоритель 3/1.5 Вт, 100 Гц-18 кГц, круглая решетка, пластик, диаметр 202 мм",9,8]
["PA-610T","Roxton","Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт, 80 Гц-20 кГц, круглая решетка, пластик/металл, диамерт 95 мм",13,12]
["WP-10T","Roxton","Потолочный громкоговоритель для накладного монтажа 10/5/2.5 Вт, 80 Гц-18 кГц, круглая решка, пластик, диаметр 265 мм",33,31]
["PC-06T","Roxton","Потолочный громкоговоритель с огнезащитным колпаком 6/3 Вт, 90 Гц-18 кГц, круглая решетка, металл, диаметр 180 мм",33,31]
["T-200","Roxton","Потолочный подвесной громкоговоритель (шар) 10/5/2.5 Вт, 150 Гц-15 кГц, пластик, диаметр 190 мм.",39,37]
["SP-20T","Roxton","Потолочный подвесной громкоговоритель (цилиндр) 10/5/2.5 Вт, 130 Гц-15 кГц, пластик, металл, размеры d 138 мм х 205 мм",36,34]
["Настенные громкоговорители"]
["WP-03T","Roxton","Настенный громкоговоритель 2/1 Вт, 120 Гц-14 кГц, пластик, 115х115х55 мм",8,7]
["WP-06T","Roxton","Настенный громкоговоритель 6/3 Вт, 80 Гц-20 кГц, пластик/металл, 312х210х85 мм",22,20]
["SWS-10","Roxton","Настенный громкоговоритель 10/5 Вт, 100 Гц-15 кГц, пластик/металл, 312х210х85 мм",26,24]
["WS-06T","Roxton","Настенный антивандальный громкоговоритель 6/3/1.5/0.75 Вт, 120 Гц-10кГц, металл, 170х170х60 мм",41,38]
["MS-20T(B/W)","Roxton","Настенный 2-х полосный громкоговоритель 20 Вт, 70 Гц-20 кГц,  настенный кронштейн (белый/черный цвет), 215х170х150 мм",48,45]
["MS-40T(B/W)","Roxton","Настенный 2-х полосный громкоговоритель 40/20/10/5 Вт, 100 Гц-20 кГц, вход 8 Ом, настенный кронштейн (белый/черный цвет), 284х215х190 мм",66,62]
["MS-80T(B/W)","Roxton","Настенный 2-х полосный громкоговоритель 80/40/20/10 Вт, 20 Гц-20 кГц, вход 8 Ом, настенный кронштейн (белый/черный цвет), 220х245х290 мм",127,120]
["Уличные громкоговорители (звуковые колонны)"]
["CN-10T","Roxton","Уличный громкоговоритель 10/5 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 258х151х90 мм, кронштейн",43,40]
["CN-20T","Roxton","Уличный громкоговоритель 20/10 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 378х151х90 мм, кронштейн",52,49]
["CN-30T","Roxton","Уличный громкоговоритель 30/15 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 498х151х90 мм,  кронштейн",62,58]
["CN-40T","Roxton","Уличный громкоговоритель 40/20 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 618х151х90 мм, кронштейн",72,68]
["CS-810T","Roxton","Уличный громкоговоритель 2-х полосный 10/5 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 258х151х125 мм, кронштейн",49,46]
["CS-820T","Roxton","Уличный громкоговоритель 2-х полосный 20/10 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 378х151х125 мм, кронштейн",65,61]
["CS-830T","Roxton","Уличный громкоговоритель 2-х полосный 30/15 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 498х151х125 мм, кронштейн",76,72]
["CS-840T","Roxton","Уличный громкоговоритель 2-х полосный 40/20 Вт, 100 Гц-20 кГц, алюминий, цвет корпуса белый, 618х151х125 мм, кронштейн",83,78]
["LA-200","Roxton","Линейный массив, 4 модуля х 50 Вт, 8 Ом, 70 Гц-20 кГц, пластик, металл, класс защиты IP54, цвет корпуса черный, 546х408х342 мм, кронштейн",723,686]
["LA-200 Trans","Roxton","Согласующий трансформатор для подключения LA-200 к трансляционной сети 100В, мощность 200 Вт",56,53]
["Рупорные громкоговорители"]
["HS-30T","Roxton","Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, 380 Гц-6.5 кГц, d280х250 мм, алюминий",63,59]
["HS-50T","Roxton","Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, 300 Гц-6.5 кГц, d320х250 мм, алюминий",75,71]
["HP-10T","Roxton","Рупорный громкоговоритель 100/50/25 Вт, 250 Гц-6.5 кГц, d530х430 мм, алюминий",165,156]
["HP-01T","Roxton","Рупорный громкоговоритель 10/5 Вт, 200 Гц-8 кГц, 180х130х190 мм, пластик",24,22]
["HP-15T","Roxton","Рупорный громкоговоритель 15/5 Вт, 200 Гц-8 кГц, 232х222х162 мм, пластик",38,36]
["HP-30T","Roxton","Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, 250 Гц-8 кГц, 285х280х205 мм, пластик",63,59]
["SW-20T","Roxton","Прожекторный громкоговоритель 20/10/5 Вт, 110 Гц-15 кГц, d170х248 мм, пластик",45,42]
["MP-30T","Roxton","Рупорный громкоговоритель широкополосный 30/15/7.5/3.8 Вт, вход 8 Ом, 100 Гц-12.5 кГц, 366х230х272 мм, пластик",83,78]
["MP-50T","Roxton","Рупорный громкоговоритель широкополосный 50/25/12.5/9/4.5/3.5 Вт, вход 8 Ом, 90 Гц-20 кГц, 363х253х310 мм, пластик",193,183]
["Блоки бесперебойного питания"]
["JPX-1000","Roxton","Источник бесперебойного питания 1000 ВА, резервирование сети 220В, время автономной работы 600 Вт/15-30 мин, защита от перегрузки и короткого замыкания, 220В/50 Гц",392,372]
["JPX-3000","Roxton","Источник бесперебойного питания 3000 ВА, резервирование сети 220В, время автономной работы 900 Вт/60 мин, защита от перегрузки и короткого замыкания, установка в Rack 19\", 220В/50 Гц",1596,1516]
["Микрофонные стойки"]
["MS006","Roxton","Стойка микрофонная напольная \"журавль\", высота 1-1.7 м, черный цвет",31,29]
["MS030","Roxton","Стойка микрофонная настольная, высота 28 см, гибкий трубчатый держатель микрофона",13,12]
["SPS011","Roxton","Стойка напольная для акустической системы, тренога, высота 1-1.8 м, максимальная нагрузка 50 кг, алюминий, черный цвет",39,37]
["Разъемы и кабели"]
["XLR013","Roxton","Разъем акустический на кабель, XLR(F)","90 руб.","80 руб."]
["XLR014","Roxton","Разъем акустический на кабель, XLR(M)","90 руб.","80 руб."]
["JACK009","Roxton","Разъем акустический на кабель JACK 1/4, моно","90 руб.","80 руб."]
["JACK011","Roxton","Разъем акустический на кабель JACK 1/4, стерео","90 руб.","80 руб."]
["DUL002/1M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы RCA х 2 - RCA х 2, длина 1 м.","300 руб.","280 руб."]
["DUL002/2M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы RCA х 2 - RCA х 2, длина 2 м.","330 руб.","310 руб."]
["DUL003/1M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы JACK 1/4 х 2 - RCA х 2, длина 1 м.","600 руб.","570 руб."]
["GS004/1M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы JACK 1/4 - JACK 1/4, длина 1 м.","550 руб.","520 руб."]
["GS004/2M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы JACK 1/4 - JACK 1/4, длина 2 м.","600 руб.","570 руб."]
["GS004/3M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы JACK 1/4 - JACK 1/4, длина 3 м.","650 руб.","610 руб."]
["MC-003XX/1M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы XLR(F) - XLR(M), длина 1 м.","550 руб.","520 руб."]
["MC-003XX/2M","Roxton","Соединительный кабель, разъемы XLR(F) - XLR(M), длина 2 м.","600 руб.","570 руб."]
["Аппаратные шкафы 19\""]
["R-076W","Roxton","Телекоммуникационный шкаф с настенным креплением, высота 6U, глубина 600 мм, неразборный, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",242,217]
["R-106W","Roxton","Телекоммуникационный шкаф с настенным креплением, высота 10U, глубина 600 мм, неразборный, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",333,299]
["R-156W","Roxton","Телекоммуникационный шкаф с настенным креплением, высота 15U, глубина 600 мм, неразборный, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",454,408]
["R-206W","Roxton","Телекоммуникационный шкаф с настенным креплением, высота 20U, глубина 600 мм, неразборный, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",605,544]
["R-256R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 25U, глубина 600 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",845,760]
["R-258R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 25U, глубина 800 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",863,776]
["R-306R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 30U, глубина 600 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",889,800]
["R-308R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 30U, глубина 800 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",913,821]
["R-356R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 35U, глубина 600 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",935,841]
["R-358R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 35U, глубина 800 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",965,868]
["R-406R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 40U, глубина 600 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",986,887]
["R-408R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 40U, глубина 800 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",1016,914]
["R-426R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 42U, глубина 600 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",1053,947]
["R-428R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 42U, глубина 800 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",1069,962]
["R-446R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 44U, глубина 600 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",1095,985]
["R-448R","Roxton","Телекоммуникационный шкаф 44U, глубина 800 мм, напольный, разборная конструкция, материал корпуса сталь, стеклянная дверь с замком, цвет серый",1121,1008]
["RMFT","Roxton","Вентиляторный модуль для телекоммуникационных шкафов Roxton серии R-XXXR, два вентилятора, термостат",122,115]
["SU-08","Roxton","Блок розеток для шкафов 19\", 8 розеток, 10А, выключатель, высота 1U",108,102]
["SF-2U","Roxton","Полка для шкафов 19\" с фронтальным креплением, высота 2U, глубина 450 мм",48,45]
["PB-60","Roxton","Выдвижная полка для шкафов 19\", глубина 600 мм",76,72]
["PB-80","Roxton","Выдвижная полка для шкафов 19\", глубина 800 мм",91,86]
["KIT-3","Roxton","Крепежный комлект для оборудования 19\", винт и монтажная гайка (100 шт.)",44,41]

{"sheet":"Roxton-Inkel","index":1,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["* Оплата по курсу ЦБ на день выписки счета"]
["Модель","Марка","Описание","Розн., доллар","Опт., доллар"]
["Модульное оборудование, серия 9000"]
["IPA-9312","Inkel","Трансляционный усилитель мощности 120 Вт, линейный вход/выход, выходное напряжение 70/100В, 220В/50 Гц, 24В DC",749,711]
["IPA-9324","Inkel","Трансляционный усилитель мощности 300 Вт, линейный вход/выход, выходное напряжение 70/100В, 220В/50 Гц, 24В DC",898,853]
["IPA-9336","Inkel","Трансляционный усилитель мощности 400 Вт, линейный вход/выход, выходное напряжение 70/100В, 220В/50 Гц, 24В DC",875,831]
["IPA-9348","Inkel","Трансляционный усилитель мощности 500 Вт, линейный вход/выход, выходное напряжение 70/100В, 220В/50 Гц, 24В DC",1070,1016]
["IPP-9213","Inkel","Предварительный усилитель мощности, 9 микрофонных/6 линейных/3 стерео входа, 3 выхода, 220В/50 Гц, 24В DC",588,558]
["ICD-9100","Inkel","Проигрыватель CD/MP3 дисков, вход USB, встроенная память 1 Gb, 220В/50 Гц, 24В DC",797,757]
["IPT-9107S","Inkel","Цифровой тюнер AM/FM диапазона, память на 30 станций, 220В/50 Гц, 24В DC",486,461]
["IPW-9242","Inkel","Программируемый таймер, 5 входных/4 выходных канала, 2 отключаемых выхода 220В, недельное расписание, 220В/50 Гц, 24В DC",418,397]
["IPO-9106","Inkel","Распределитель аудиосигнала 1 вход/6 выходов, 220В/50 Гц, 24В DC",401,380]
["IPD-9359","Inkel","Автоматический блок питания, 9 розеток/6 кВт, выход 24В/5А, 220В/50 Гц, 24В DC",829,787]
["IPB-9207A","Inkel","Зарядное устройство для аккумуляторов 24В, ток заряда до 3А, 220В/50 Гц, 24В DC",372,353]
["IPM-9208","Inkel","Блок монитора 8 линий, контрольный громкоговоритель, 24В DC",362,343]
["IES-9116","Inkel","Аварийный селектор 16 зон, 16 тревожных входов, 24В DC",365,346]
["IECS-9216","Inkel","Контроллер системы 16 зон, объединяет в одно устройство блоки IES-9116, IPS-9116I, IPX-9116, IRG-9116, 24В DC",1092,1037]
["IEP-9216","Inkel","Блок тревожной сигнализации, 24В DC",386,366]
["IPX-9116","Inkel","Матричный коммутатор 16 зон, система приоритетов, 24В DC",824,782]
["IPS-9116i","Inkel","Селектор на 16 зон оповещения, 24В DC",280,266]
["IRG-9116","Inkel","Блок реле 16 зон, 16 входов для подключения усилителей мощности, 24В DC",436,414]
["ITB-9116","Inkel","Соединительный терминал, 16 зон",312,296]
["IRM-916","Inkel","Микрофонная консоль 16 зон, линейный вход, сигнал \"Гонг\", 24В DC",404,383]
["IBP-9100","Inkel","Декоративная панель-заглушка с перфорацией, 1U",62,58]
["IBP-9200","Inkel","Декоративная панель-заглушка с перфорацией, 2U",72,68]
["IBP-9300","Inkel","Декоративная панель-заглушка с перфорацией, 3U",90,85]
["Программное обеспечение"]
["RS-16M","Inkel","Мультимедийная система музыкальной трансляции на 16 зон (+1 контроллер)",1063,1009]
["RS-32M","Inkel","Мультимедийная система музыкальной трансляции на 32 зоны (+2 контроллера)",1107,1051]
["RS-64M","Inkel","Мультимедийная система музыкальной трансляции на 64 зоны (+2 контроллера)",1238,1176]
["RS-16A","Inkel","Мультимедийная система аварийного оповещения на 16 зон (+1 контроллер)",1063,1009]
["RS-32A","Inkel","Мультимедийная система аварийного оповещения на 32 зоны (+2 контроллера)",1284,1219]
["RS-64A","Inkel","Мультимедийная система аварийного оповещения на 64 зоны (+2 контроллера+2 платы сопряжения)",1550,1472]
["RS-16F","Inkel","МС аварийного оповещения и музыкальной трансляции на 16 зон (+1 контроллер)",1107,1051]
["RS-32F","Inkel","МС аварийного оповещения и музыкальной трансляции на 32 зоны (+2 контроллера)",1328,1261]
["RS-64F","Inkel","МС аварийного оповещения и муз. трансляции на 64 зоны (+2 контроллера+2 платы сопряжения)",1586,1506]
["RS-16N","Inkel","МС ав. опов. и муз. трансляции на 16 зон с возможностью управления по TCP/IP (+1 контроллер)",1328,1261]
["RS-32N","Inkel","МС ав. опов. и муз. трансляции на 32 зоны с возможностью управления по TCP/IP (+1 контроллер)",1505,1429]
["RS-64N","Inkel","МС ав. опов. и муз. трансляции на 64 зоны с возможностью управления по TCP/IP (+2 контроллера)",1682,1597]