{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Paradox Security Systems"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Paradox Security Systems","index":0,"n_rows":168,"n_cols":7,"rows_kept":168,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[152,1,152,6],[163,1,163,6],[164,1,164,6],[110,1,110,6],[121,1,121,6],[127,1,127,6],[128,1,128,6],[133,1,133,6],[142,1,142,6],[81,1,81,6],[86,1,86,6],[88,1,88,6],[101,1,101,6],[104,1,104,6],[107,1,107,6],[39,1,39,6],[41,1,41,6],[45,1,45,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[78,1,78,6],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[25,1,25,6],[28,1,28,6],[38,1,38,6]]}
[]
[null,"Прайс-лист"]
[null,"Дата :","01.03.2017"]
[null,"Цена: ","Цены указаны с учетом НДС"]
[null,"Валюта :","Руб. (Рубли РФ) при наличии товара на складе"]
[null,null,"EUR (Евро) при отсутствии товара на складе"]
[]
[null,"Статус","Артикул","Номенклатура","Ед. изм","Розница, Руб.","Розница, EUR"]
[null,"Paradox Security Systems"]
[null,"Клавиатуры и брелоки"]
[null,"Проводные клавиатуры"]
[null,null,"K10H","Клавиатура проводная 10-зонная светодиодная горизонтальная для систем Spectra SP, Magellan","шт",null,57.64]
[null,null,"K35","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем для систем Spectra SP, Magellan, Esprit","шт",null,107.16]
[null,null,"K636","Клавиатура проводная 10-зонная светодиодная для систем Spectra SP, Magellan, только 1 подсистема","шт",null,49.84]
[null,null,"K10V","Клавиатура проводная 10-зонная светодиодная вертикальная для систем Spectra SP, Magellan","шт",null,57.64]
[null,null,"K32LX","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем, со встроенным приемопередатчиком (433 МГц) для подключения Б/П датчиков и модулей, совместима с контрольными панелями SP5500, SP6000 и SP7000 версии 4.72 и выше","шт",null,155.87]
[null,null,"K656","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем сенсорным интерфейсом клавиатуры,совместима с системами Digiplex EVO","шт",10326.1,172.1]
[null,null,"K641R","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем, со встроенным считывателем карт, для систем Проводная клавиатура с ЖК-дисплеем для системы Digiplex EVO","шт",11592.5,193.21]
[null,null,"K32+","Клавиатура проводная 32-х зонная светодиодная для систем Spectra SP и Magelllan","шт",null,87.67]
[null,null,"K641+","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем для системы Digiplex EVO","шт",9186.33,153.11000000000001]
[null,null,"K32LCD+","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем, 2 строки по 16 символов","шт",6731.45,112.19]
[null,null,"FPLATE-GY","Рамка для клавиатуры TM50. серая","шт",null,16.239999999999998]
[null,null,"K641LX","Клавиатура проводная с ЖК-дисплеем и встроенным приёмопередатчиком для системы Digiplex EVO","шт",null,180.87]
[null,null,"TM50-W","Клавиатура проводная с сенсорным экраном, диагональ 5 дюйма, для систем Evo, Magellan и Spectra, белая","шт",14729.3,245.49]
[null,null,"TM50-B","Клавиатура проводная с сенсорным экраном, диагональ 5 дюйма, для систем Evo, Magellan и Spectra, чёрная","шт",14729.3,245.49]
[null,"Беспроводные клавиатуры"]
[null,null,"K37","Клавиатура беспроводная 32-зонная с символьным ЖК-дисплеем для систем Magellan и SP","шт",9028.51,150.47999999999999]
[null,null,"K32RF","Клавиатура беспроводная 32-зонная со светодиодным дисплеем","шт",null,149.69999999999999]
[null,"Брелоки и пульты дистанционного управления"]
[null,null,"REM15","Пульт дистанционного управления с подсветкой клавиш","шт",2036.18,33.94]
[null,null,"REM2","Пульт дистанционного управления с двухсторонней связью и подсветкой клавиш","шт",3214.61,53.58]
[null,null,"REM3","Пульт дистанционного управления с функцией беспроводной клавиатуры и обратной связью","шт",4721.59,78.69]
[null,null,"REM25-W","Пульт дистанционного управления с двухсторонней связью, белый","шт",3370.8,56.18]
[null,null,"REM25-B","Пульт дистанционного управления с двухсторонней связью, черный","шт",3370.8,56.18]
[null,null,"REM101","Пульт дистационного управления с функцией тревожной кнопки","шт",2075.5300000000002,34.590000000000003]
[null,null,"WB101","Аксессуар для REM101, крепеж ПДУ  на стене","шт",null,1.62]
[null,null,"B101","Аксессуар для REM101, браслет на руку","шт",null,9.58]
[null,null,"BC101","Аксессуар для REM101, крепеж на ремне","шт",null,2.27]
[null,"Оборудование систем контроля доступа"]
[null,"Контроллеры"]
[null,null,"ACM12","Модуль контроля доступа","шт",10715.76,178.6]
[null,"Считыватели"]
[null,null,"R910","Считыватель для наружной и внутренней установки, расстояние считывания карты 10см","шт",null,127.94]
[null,null,"R915","Считыватель со встроенной клавиатурой для внутренней или наружной установки","шт",7676.38,127.94]
[null,null,"R915W","Считыватель со встроен. клавиатурой для внутрен. или наружн. установки, белый","шт",null,115.05]
[null,"Карты и брелоки"]
[null,null,"C702","Проксимити-карта","шт",243.54,4.0599999999999996]
[null,null,"C706","Проксимити-карта с возможностью нанесения фотографии","шт",146.12,2.44]
[null,null,"C705","Проксимити-брелок (4 варианта цвета)","шт",263.02,4.38]
[null,"Извещатели"]
[null,"ИК-датчики"]
[null,null,"DG85W","Датчик движения ИК, проводной, цифровой, адресный, уличный, защита от животных до 40кг, диапазон рабочих температур: -35…+55°C","шт",7679.23,127.99]
[null,null,"PMD75","Датчик движения ИК, беспроводный, цифровой, защита от животных до 40 кг","шт",5665.9,94.43]
[null,null,"DG75","Датчик движения ИК, проводной, цифровой, защита от животных до 40 кг","шт",2111.79,35.200000000000003]
[null,null,476,"Датчик движения ИК, проводной, аналоговый, с высокой помехозащищенностью","шт",null,15.2]
[null,null,"DM50","Датчик движения ИК, проводной, адресный, двухэлементный, цифровой","шт",2337.98,38.97]
[null,null,"DM60","Датчик движения ИК, проводной, адресный, четырехэлементный, цифровой","шт",null,45.14]
[null,null,"DM70","Датчик движения ИК, проводной, адресный, цифровой, не реагирует на животных до 40 кг","шт",3458.27,57.64]
[null,null,"PMD85","Датчик движения ИК, беспроводный, цифровой, уличный, защита от животных до 40кг, диапазон рабочих температур: -35…+55°C","шт",8894.2900000000009,148.24]
[null,null,"DG65","Датчик движения ИК, проводной, цифровой, четырехэлементный","шт",null,28.48]
[null,null,"525D","Датчик движения, ИК+СВЧ комбинированный, проводной, цифровой с функцией антимаскирования","шт",3516.72,58.61]
[null,null,460,"Датчик движения ИК, проводной, типа \"штора\",  для контроля дверей, окон","шт",2406.1799999999998,40.1]
[null,null,"DG467","Датчик движения ИК, проводной, адресный, потолочный, 360 градусов","шт",2591.27,43.19]
[null,null,"476PET","Датчик движения ИК, проводной, защита от животных до 18кг","шт",null,15.84]
[null,null,"DG55","Датчик движения ИК, проводной, цифровой, двухэлементный сенсор","шт",1334.27,22.24]
[null,null,"HD78","Датчик движения ИК с HD-камерой","шт",15865.2,264.42]
[null,null,"HD78F","Датчик движения ИК с HD-камерой, Wi-Fi","шт",17650.8,294.18]
[null,null,"NV35MR","Датчик движения для защиты окон и раздвижных дверей для уличного и внутреннего использования с анти-маской и невосприимчивостью к животным,  беспроводной с двойной оптикой","шт",7089.83,118.16]
[null,null,"HD77","Датчик движения ИК с HD-камерой","шт",18532.7,308.88]
[null,null,"NV35M","Датчик движения для защиты окон и раздвижных дверей для уличного и внутреннего использования с анти-маской и невосприимчивостью к животным, с двойной оптикой","шт",5751.19,95.85]
[null,null,"NV35MX","Датчик движения для защиты окон и раздвижных дверей для уличного и внутреннего использования с анти-маской и невосприимчивостью к животным, адресный с двойной оптикой","шт",5751.19,95.85]
[null,null,"NV75MX","Датчик движения с двойной оптикой MIRONEL  и дальностью обнаруженния до 16 м, активное обнаружение анти-маски, адресный","шт",4759.8,79.33]
[null,null,"NV75M","Датчик движения с двойной оптикой MIRONEL и дальностью обнаруженния до 16 м, активное обнаружение анти-маски, цифровой","шт",4759.8,79.33]
[null,null,"NV75MR","Датчик движения с двойной оптикой MIRONEL и дальностью обнаруженния до 16 м, активное обнаружение анти-маски, беспроводной","шт",6742.8,112.38]
[null,null,"NV75MW","Датчик движения с двойной оптикой MIRONEL и МВ технологией SeeTrue, дальностью обнаруженния до 16 м, активное обнаружение анти-маски, цифровой","шт",null,115.68]
[null,null,"PMD2P","Датчик движения ИК, беспроводный, цифровой, защита от животных до 18 кг, дальность действия 35-70 м","шт",3393.64,56.56]
[null,null,"NVX80","Датчик движения наружний, для особо сложных условий","шт",null,302.10000000000002]
[null,null,"NV500","Датчик движения ИК, проводной, цифровой, миниатюрный, с защитой от животных до 16кг","шт",964.42,16.07]
[null,"Акустические датчики разбития стекла "]
[null,null,"DG457","Датчик разбития стекла, проводной, адресный, акустический","шт",2240.5700000000002,37.340000000000003]
[null,null,"G550","Датчик разбития стекла, беспроводный","шт",10958.02,182.63]
[null,"Магнитоконтактные датчики"]
[null,null,"DCT10","Датчик магнито-контактный, беспроводный, большого радиуса действия 35-70 м.","шт",3777.27,62.95]
[null,null,"DCTXP2","Датчик магнито-контактный, беспроводный. Радиус действия 30-60м","шт",3098.54,51.64]
[null,null,"DCT2","Датчик магнито-контактный, беспроводный, миниатюрный. Радиус действия 20-40 м.","шт",3472.33,57.87]
[null,null,"ZC1","Датчик магнито-контактный, адресный, только для панелей серии EVO","шт",2903,48.38]
[null,"Извещатели пожарные"]
[null,null,"SD360","Датчик противопожарный, дымовой, беспроводный, автономный, встроенная сирена","шт",8262.7800000000007,137.71]
[null,"Аксессуары для извещателей"]
[null,null,"SB469","Кронштейн для датчиков универсальный, монтаж на стену, в угол, на потолок","шт",438.37,7.31]
[null,null,"SB85","Кронштейн для датчиков PMD85/DG85","шт",974.16,16.239999999999998]
[null,null,"CU4","Линза типа «занавес» к датчикам PMD85/DG85","шт",null,13.81]
[null,null,"LR2","Линза к датчику «увеличенное расстояние» (для датчиков 476+, DG55, DG65, DM50, DM60, 525D, PMD1P)","Упак"]
[null,null,"LR4","Линза к датчику «увеличенное расстояние» (для датчиков 476+, DG55, DG65, DM50, DM60, 525D, PMD1P)","Упак"]
[null,null,"PE1","Линза к датчику «невосприимчивость к животным» (для датчиков 476+, DG55, DG65, DM50, DM60, 525D, PMD1P)","Упак"]
[null,null,"LR3","Линза к датчику «увеличенное расстояние» (для датчиков 476+, DG55, DG65, DM50, DM60, 525D, PMD1P)","Упак"]
[null,null,"CU1","Линза типа «занавес», для датчиков 476+, DG55, DG65, DM50, DM60, 525D, PMD1P","шт",null,8.93]
[null,null,"LR1","Линза к датчику «увеличенное расстояние» (для датчиков 476+, DG55, DG65, DM50, DM60, 525D, PMD1P)","шт"]
[null,null,"HDB7","Кронштейн для датчиков HD77, HD78, NV75","шт",594,9.9]
[null,null,"PE4","Линза к датчику «невосприимчивость к животным» (для датчиков DG85)","шт"]
[null,null,"SB100","Кронштейн для датчика NV500","шт",116.9,1.95]
[null,"Свето-звуковые оповещатели"]
[null,null,"SR150","Сирена беспроводная наружная с интегрированным стробоскопом","шт",12157.52,202.63]
[null,null,"SR130","Сирена беспроводная наружная с интегрированным стробоскопом","шт",8066.04,134.43]
[null,"Периметровый"]
[null,null,"NV780MX","Датчик движения периметральный проводной","шт",9618.36,160.31]
[null,null,"NV780MR","Датчик движения периметральный беспроводный","шт",10957.8,182.63]
[null,"Специальные датчики"]
[null,null,"GS250","Датчик смещения, беспроводный","шт",null,69.180000000000007]
[null,null,950,"Датчик виброакустический проводной, радиус защищаемой поверхности 2.5м","шт",null,103.91]
[null,"Приемно-контрольные приборы"]
[null,null,"MG5000","Контрольная панель со встроенным приемо-передатчиком, до 32 зон, 2 зоны на плате, 2 подсистемы","шт",5479.06,91.32]
[null,null,"MG5050","Контрольная панель со встроенным приемо-передатчиком, до 32 зон, 5 зон на плате, 2 подсистемы","шт",6798.53,113.31]
[null,null,"SP6000","Контрольная панель от 8 до 32 зон, 8 зон на плате, 2 подсистемы","шт",5479.01,91.32]
[null,null,"SP7000","Контрольная панель от 16 до 32 зон, 16 зон на плате, 2 подсистемы","шт",7367.64,122.79]
[null,null,"MG6250","Контрольная панель \"Все в одном\", 64-зонная беспроводная, GPRS/GSM, 2 Sim карты, встроенная клавиатура, встроенная сирена","шт",null,399.04]
[null,null,"SP5500","Контрольная панель от 5 до 32 зон, 5 зон на плате, 2 подсистемы","шт",null,62.95]
[null,null,"EVO192","Контрольная панель 192 зоны, 8 зон на плате, 8 подсистем","шт",5665.9,94.43]
[null,null,"SP4000","Контрольная панель от 4 до 32 зон, 4 зоны на плате, 2 подсистемы","шт",null,49.02]
[null,null,"SP65","Контрольная панель от 9 до 32 зон, 9 зон на плате, 2 подсистемы, только IP и/или GPRS связь","шт",null,70.819999999999993]
[null,null,"EVOHD","Контрольная панель 192 зоны, 8 зон на плате, 8 подсистем","шт",7364.65,122.74]
[null,"Модули питания и изоляции шины"]
[null,null,"HUB2","Изолятор-ретранслятор адресной шины 2-портовый","шт",5844.96,97.42]
[null,null,"PA6","Адаптер питания для беспроводных клавиатур, 6В","шт",null,18.02]
[null,null,"PS17","Модуль питания , 12В 1.7А, контроль состояния по адресной шине","шт",5650.13,94.17]
[null,null,"PS817","Модуль питания импульсный","шт",1500.21,25]
[null,null,"PA7","Адаптер питания для ситемы \"Все в одном\" MG6250, 7В","шт",null,18.02]
[null,"Модули расширения"]
[null,"Расширители для беспроводной системы"]
[null,null,"RX1","Модуль беспроводного расширения, приемник, Работает с панелями E55 и Spectra SP (v5.0 или выше)","шт",null,74.2]
[null,null,"RPT1","Модуль ретранслятор для увеличения дальности приемо-передачи","шт",5611.16,93.52]
[null,null,"RTX3","Модуль беспроводного расширения (приемо-передатчик)","шт",5407.78,90.13]
[null,null,"2WPGM","Модуль программируемого выхода беспроводный. Дальность действия 35-70 м.","шт",null,93.52]
[null,"Расширители для проводной системы"]
[null,null,"ZX8","Модуль расширения 8-зонный","шт",5484.52,91.41]
[null,null,"PRT3","Модуль принтерный, интеграционный, последовательный и параллельный порты","шт",7793.28,129.88999999999999]
[null,null,"ZX32D","Модуль расширения 32-зонный с интегрированным источником питания, DIN-реечное исполнеие","шт",21295.14,354.92]
[null,null,"ZX16D","Модуль расширения 16-зонный, DIN-реечное исполнение","шт",12780.98,213.02]
[null,null,"ZX8D","Модуль расширения 8-зонный, DIN-реечное исполнение","шт",null,181.03]
[null,null,"ZX4","Модуль расширения 4-зонный","шт",null,59.59]
[null,null,"ZX1","Модуль расширения 1-зонный","шт",null,38.15]
[null,null,"PGM4","Модуль расширения на 4 реле, 5А","шт",4773.38,79.56]
[null,"Модули системы голосовой связи, GSM/GPRS"]
[null,null,"IPR512","Приемник для мониторинга, GPRS&IP каналы связи, до 1024 объектов","шт",null,864.08]
[null,null,"VDMP3","Голосовой автоматический дозваниватель, голосовое меню, до 8 телефонных номеров","шт",4052.51,67.540000000000006]
[null,null,"UC300","Модуль универсальный преобразователь","шт",null,79.33]
[null,null,"Контакт GSM-5-RT1","Модуль передачи сигналов GSM, GPRS на пульт центрального наблюдения","шт",6530]
[null,null,"PCS250","Модуль GPRS/GSM, 2 Sim карты, отправка рапорта по GPRS, отправка SMS сообщений, скрытая антенна","шт",11803.97,196.73]
[null,null,"PCS260","Модули связи для передачи отчетов в режиме 3G, отправка SMS сообщений, скрытая антенна","шт",16857,280.95]
[null,null,"PCS265","Модули связи для передачи отчетов в режиме 3G, аккумулятор в комплекте, отправка SMS сообщений, скрытая антенна","шт",null,347.05]
[null,null,"PCS250G","Модуль GPRS, 2 Sim карты, отправка рапорта по GPRS, скрытая антенна","шт",8190.48,136.51]
[null,null,"IP150","Модуль доступа в интернет","шт",7139.4,118.99]
[null,"Аксессуары"]
[null,null,"BOX-r","Бокс металлический для монтажа модулей и панелей, 28см х 28см х 8см в комплекте с замком и ключами, тампером","шт",900]
[null,null,"ТТП-40","Трансформатор 16,5V/2,5 A (в комплекте с предохранителем)","шт",1050]
[null,null,459,"Тестер для настройки датчика разбития стекла GlassTrek 456","шт",null,126.32]
[null,null,"CVT485","Конвертер RS-485 для подключения PCS250 к панелям на расстоянии до 300м","шт",null,38.97]
[null,null,"PBOX","Корпус пластиковый для размещения ZX8, PGM4, ADM2, PRT3, RTX3","шт",835.12,13.92]
[null,null,"307USB","Адаптер прямого подключения к ПК","шт",4559.07,75.98]
[null,null,"АКБ-7","Аккумулятор 12В, 7,2 Ач","шт",800]
[null,null,"ANTKIT","Антенна для GPRS14 выносная","шт",1734,28.9]
[null,null,"ТТП-80","Трансформатор 18V/4,5 A (в комплекте с предохранителем)","шт",1700]
[null,null,"COMCABLE","Кабель соединительный между IP150 и PCS250/PCS250G","шт",292.25,4.87]
[null,"Программное обеспечение"]
[null,"Hotsec"]
[null,null,"Core1EVO","Программное обеспечение для управления панелями EVO,  лицензия на подключение 1 панели + USBключ","шт"]
[null,null,"Core2EVO","Программное обеспечение для управления панелями EVO,  лицензия на подключение 2 панелей + USBключ","шт"]
[null,null,"Core4EVO+2","Программное обеспечение для управления панелями EVO,  лицензия на подключение 4 панелей + USBключ + 2 рабочих места","шт"]